Consulta: creatorFacets:"Silva,Mayesse Aparecida da"
Registros recuperados: 6
Data/hora: 11/06/2024 08:32:14

Aggregate stability in soils cultivated with eucalyptus
Provedor de dados: 86
Autores: Avanzi,Junior Cesar; Norton,Lloyd Darrell; Silva,Marx Leandro Naves; Curi,Nilton; Oliveira,Anna Hoffmann; Silva,Mayesse Aparecida da.
The objective of this work was to evaluate the aggregate stability of tropical soils under eucalyptus plantation and native vegetation, and assess the relationships between aggregate stability and some soil chemical and physical properties. Argisols, Cambisol, Latosols and Plinthosol within three eucalyptus-cultivated regions, in the states of Espírito Santo, Rio Grande do Sul and Minas Gerais, Brazil, were studied. For each region, soils under native vegetation were compared to those under minimum tillage with eucalyptus cultivation. The aggregate stability was measured using the high-energy moisture characteristic (HEMC) technique, i.e., the moisture release curve at very low suctions. This method compares the resistance of aggregates to slaking on a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eucalyptus sp.; High-energy moisture characteristic curve; Forest systems; Tropical soils.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011000100012

Predicting Runoff Risks by Digital Soil Mapping
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Mayesse Aparecida da; Silva,Marx Leandro Naves; Owens,Phillip Ray; Curi,Nilton; Oliveira,Anna Hoffmann; Candido,Bernardo Moreira.
ABSTRACT Digital soil mapping (DSM) permits continuous mapping soil types and properties through raster formats considering variation within soil class, in contrast to the traditional mapping that only considers spatial variation of soils at the boundaries of delineated polygons. The objective of this study was to compare the performance of SoLIM (Soil Land Inference Model) for two sets of environmental variables on digital mapping of saturated hydraulic conductivity and solum depth (A + B horizons) and to apply the best model on runoff risk evaluation. The study was done in the Posses watershed, MG, Brazil, and SoLIM was applied for the following sets of co-variables: 1) terrain attributes (AT): slope, plan curvature, elevation and topographic wetness...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geomorphons; Terrain attributes; Saturated hydraulic conductivity; Solum depth.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832016000100310

Avaliação e espacialização da erosividade da chuva no Vale do Rio Doce, região centro-leste do Estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Mayesse Aparecida da; Silva,Marx Leandro Naves; Curi,Nilton; Santos,Gérson Rodrigues dos; Marques,João José Granate de Sá e Melo; Menezes,Michele Duarte de; Leite,Fernando Palha.
Um fator muito atuante no processo erosivo e considerado de grande importância é o fator R, denominado erosividade da chuva. Esse fator é um dos componentes da equação universal de perdas de solo. Estudos de variabilidade espacial têm sido realizados almejando definir a distribuição espacial do fator R para determinada região. Objetivou-se com este trabalho calcular a erosividade da chuva (fator R - EI30) e gerar os mapas de espacialização desta. O estudo foi realizado em áreas experimentais de plantios de eucalipto localizadas em nove municípios, no Vale do Rio Doce, região centro-leste do Estado de Minas Gerais. Foram utilizados dados pluviográficos referentes ao período de janeiro de 2005 a dezembro de 2008. A espacialização da erosividade foi feita com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fator R (EI30); Potencial erosivo da chuva; Variabilidade espacial; Geoestatística.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000400003

Consistência hidrológica de modelos digitais de elevação (MDE) para definição da rede de drenagem na sub-bacia do horto florestal Terra Dura, Eldorado do Sul, RS
Provedor de dados: 90
Autores: Oliveira,Anna Hoffmann; Silva,Marx Leandro Naves; Curi,Nilton; Klinke Neto,Gustavo; Silva,Mayesse Aparecida da; Araújo,Elias Frank de.
O desenvolvimento da erosão hídrica ocorre em resposta ao modo como a água se move através e sobre uma determinada paisagem. O modelo digital de elevação (MDE) deve, portanto, ser o mais preciso possível, uma vez que constitui a base para a análise do relevo. Este trabalho teve como objetivo definir um modelo digital de elevação hidrologicamente consistente (MDEHC) e o método de direção de fluxo mais adequado para a definição da rede de drenagem na sub-bacia do horto florestal Terra Dura, município de Eldorado do Sul, RS. Foram testados os modelos gerados com os interpoladores Topogrid e redes triangulares irregulares (Triangulated Irregular Network -TIN) linear (TIN L) e TIN natural neighbor (TIN NN). A qualidade em relação às análises hidrológicas foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Topogrid; TIN linear; TIN natural neighbor; Direção de fluxo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000400020

Potencial erosivo da chuva no vale do rio doce, região centro leste do estado de Minas Gerais: primeira aproximação
Provedor de dados: 64
Autores: Oliveira,Flávio Pereira de; Silva,Marx Leandro Naves; Curi,Nilton; Silva,Mayesse Aparecida da; Mello,Carlos Rogério de.
Entre os fatores climáticos que interferem na erosão hídrica, a precipitação pluvial, expressa pela erosividade da chuva, é o de maior importância. Portanto, seu conhecimento torna-se fundamental na recomendação de práticas de manejo e conservação do solo que visem à redução da erosão hídrica. Nesse contexto, os objetivos deste trabalho foram: a) determinar a erosividade da chuva e sua distribuição, na região do Vale do Rio Doce, MG, para nove sub-regiões; b) estimar o índice EI30 mensal, no período de 1969 a 2005, para os municípios de Ferros e Guanhães e c) determinar o tempo de retorno dos índices mensais e anuais de erosividade. O valor médio de erosividade obtido foi de 12.913 MJ mm ha-1 h-1 ano-1, sendo classificado como muito alto. Entre as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosividade; Planejamento conservacionista; Coeficiente da chuva; Período de retorno da chuva.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000600016

Water erosion risk prediction in eucalyptus plantations
Provedor de dados: 64
Autores: Silva,Mayesse Aparecida da; Silva,Marx Leandro Naves; Curi,Nilton; Oliveira,Anna Hoffmann; Avanzi,Junior Cesar; Norton,Lloyd Darrell.
Eucalyptus plantations are normally found in vulnerable ecosystems such as steep slope, soil with low natural fertility and lands that were degraded by agriculture. The objective of this study was to obtain Universal Soil Loss Equation (USLE) factors and use them to estimate water erosion risk in regions with eucalyptus planted. The USLE factors were obtained in field plots under natural rainfall in the Rio Doce Basin, MG, Brazil, and the model applied to assess erosion risk using USLE in a Geographic Information System. The study area showed rainfall-runoff erosivity values from 10,721 to 10,642 MJ mm ha-1 h-1 yr-1. Some soils (Latosols) had very low erodibility values (2.0 x 10-4 and 1.0 x 10-4t h MJ-1 mm-1), the topographic factor ranged from 0.03 to...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: USLE factors; Soil loss tolerance; Conservation practices; Forest management.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542014000200007