Consulta: creatorFacets:"Silva,Reginaldo Barboza da"
Registros recuperados: 8
Data/hora: 11/06/2024 02:26:27

Prediction of soil shear strength in agricultural and natural environments of the Brazilian Cerrado
Provedor de dados: 86
Autores: Silva,Reginaldo Barboza da; Dias Junior,Moacir de Souza; Iori,Piero; Silva,Francisca Alcivânia de Melo; Folle,Sergio Mauro; Franz,Claudio Alberto Bento; Souza,Zigomar Menezes de.
The objective of this work was to develop uni- and multivariate models to predict maximum soil shear strength (τmax) under different normal stresses (σn), water contents (U), and soil managements. The study was carried out in a Rhodic Haplustox under Cerrado (control area) and under no-tillage and conventional tillage systems. Undisturbed soil samples were taken in the 0.00-0.05 m layer and subjected to increasing U and σn, in shear strength tests. The uni- and multivariate models - respectively τmax=10(a+bU) and τmax=10(a+bU+cσn) - were significant in all three soil management systems evaluated and they satisfactorily explain the relationship between U, σn, and τmax. The soil under Cerrado has the highest shear strength (τ) estimated with the univariate...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cohesion limits; Machine-ground interaction; Mechanical resistance; Precompression stress; Soil compaction; Soil physical quality.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2015000100082

Compressibilidade do solo e sistema radicular da cana‑de‑açúcar em manejo com e sem controle de tráfego
Provedor de dados: 86
Autores: Souza,Gustavo Soares de; Souza,Zigomar Menezes de; Silva,Reginaldo Barboza da; Araújo,Fernando Silva; Barbosa,Ronny Sobreira.
O objetivo deste trabalho foi comparar a capacidade de suporte de carga do solo em área com cana‑de‑açúcar colhida mecanicamente sem queima, em sistemas de manejo com e sem controle de tráfego agrícola. O controle de tráfego foi feito com ajuste da bitola do trator e transbordo, ou com ajuste da bitola e uso de piloto automático. As amostras de solo foram coletadas em cilindros volumétricos, na soqueira e na entrelinha da cultura (linha de rodado), nas camadas de 0,00-0,10 e 0,20-0,30 m. Avaliou-se a densidade radicular por meio de imagens, obtidas da digitalização de raízes coletadas em monólitos de 0,25x0,10x0,10 m. O manejo sem controle de tráfego apresentou maior capacidade de suporte de carga do solo na linha de plantio, nas duas camadas de solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum; Capacidade de suporte de carga; Colheita mecanizada; Estrutura do solo; Pressão de preconsolidação.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000400017

Pressão de preconsolidação como ferramenta de análise da sustentabilidade estrutural de classes de solos com diferentes usos
Provedor de dados: 90
Autores: Iori,Piero; Silva,Reginaldo Barboza da; Dias Júnior,Moacir de Souza; Lima,José Maria de.
O principal problema ambiental causado pelo uso do solo em áreas de preservação permanente longitudinais aos rios é a supressão da mata ciliar. O tipo e a intensidade desse uso alteram a estrutura do solo e comprometem as funções físicas dessas áreas, principalmente próximo aos cursos d'água. O objetivo deste trabalho foi avaliar a sustentabilidade estrutural, a partir do ensaio de compressão uniaxial, de três classes de solo (Cambissolo Háplico, Argissolo Amarelo e Gleissolo Háplico) e o impacto de diferentes tipos de usos do solo - não permitido pela legislação ambiental - de áreas de preservação permanente na sub-bacia do rio Ribeira de Iguape, SP. Foram delimitadas na área experimental três classes de solo: Cambissolo, Argissolo e Gleissolo. Numa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capacidade de suporte de carga; Modelagem; Vale do Ribeira.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000500008

Consolidômetro: equipamento pneumático-eletrônico para avaliação do estado de consolidação do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Reginaldo Barboza da; Lanças,Kleber Pereira; Junior Masquetto,Batista.
A obtenção da pressão de preconsolidação (sigmap) se dá a partir de um método denominado ensaio de consolidação, cuja definição consiste no processo de transferência gradual de uma carga aplicada ao solo até que todos os vazios deste sejam comprimidos. O ensaio de consolidação preconiza a utilização de um consolidômetro. Entretanto, esse equipamento não é ainda produzido no Brasil, e os modelos disponíveis para importação são de alto custo. Motivos como estes têm inviabilizado, em alguns casos, o acesso por parte de pesquisadores e agricultores às informações sobre a Capacidade de Suporte de Carga (CSC) do solo. Como alternativa, este trabalho teve por objetivo desenvolver e avaliar um equipamento pneumático-eletrônico que possibilitasse a obtenção de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ensaio uniaxial; Compressibilidade; Solo; Pressão de preconsolidação.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000400001

Effects of traffic control on the soil physical quality and the cultivation of sugarcane
Provedor de dados: 90
Autores: Souza,Gustavo Soares de; Souza,Zigomar Menezes de; Silva,Reginaldo Barboza da; Barbosa,Ronny Sobreira; Araújo,Fernando Silva.
The cultivation of sugarcane with intensive use of machinery, especially for harvest, induces soil compaction, affecting the crop development. The control of agricultural traffic is an alternative of management in the sector, with a view to preserve the soil physical quality, resulting in increased sugarcane root growth, productivity and technological quality. The objective of this study was to evaluate the physical quality of an Oxisol with and without control traffic and the resulting effects on sugarcane root development, productivity and technological quality. The following managements were tested: no traffic control (NTC), traffic control consisting of an adjustment of the track width of the tractor and sugarcane trailer (TC1) and traffic control...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultural mechanization; Soil compaction; Root system; Technological variables; Saccharum sp.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000100013

DESENVOLVIMENTO, AUTOMAÇÃO E DESEMPENHO DE UM CONSOLIDÔMETRO COM INTERFACE HOMEM-MÁQUINA
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Reginaldo Barboza da; Masqueto,Batista Junior; Lanças,Kléber Pereira; Silva,Francisca Alcivania de Melo.
O ensaio de consolidação preconiza a utilização de um consolidômetro. Esse equipamento, até então, não era produzido e comercializado no Brasil. Os modelos não automatizados disponíveis para importação, apesar da proposta de baixo custo, ainda são rústicos e necessitam de contínua calibração dos níveis de pressão durante a realização do ensaio. A exclusividade e intervenção de um técnico durante todo o ensaio, associada à precária coleta de dados nesses modelos, ainda são os principais fatores que têm inviabilizado a consolidação desse ensaio na ciência do solo brasileira. Como alternativa a esses problemas, este trabalho teve por objetivos desenvolver e automatizar um consolidômetro a partir de um Controlador Lógico Programável (CLP) com interface...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compressibilidade do solo; Controlador Lógico Programável; Ensaio de compressão uniaxial; Pressão de pré-consolidação.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000200416

Chá: aspectos relacionados à qualidade e perspectivas
Provedor de dados: 65
Autores: Lima,Juliana Domingues; Mazzafera,Paulo; Moraes,Wilson da Silva; Silva,Reginaldo Barboza da.
O chá preto é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Essa bebida é feita a partir da infusão de folhas processadas de Camellia sinensis, que é cultivada em mais de 30 países, tendo grande importância socioeconômica. Estudos sugerem que o chá tem efeito protetor contra diversos tipos de câncer e doenças cardiovasculares devido à presença de polifenóis denominados catequinas, que são oxidadas enzimaticamente durante o processamento das folhas, gerando uma mistura constituída principalmente de teaflavinas, teasinensinas e tearubiginas. A produção mundial de chá tem aumentado mais do que o consumo, provocando redução do preço que, juntamente com o aumento no custo de produção, implica a necessidade de alta produtividade e qualidade. Apesar disso, ainda não...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Camellia sinensis; Catequinas; Chá verde; Chá preto; Práticas agronômicas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000400049

Contact pressures and the impact of farm equipment on Latosol with the presence and absence of sugarcane straw
Provedor de dados: 64
Autores: Silva,Reginaldo Barboza da; Iori,Piero; Souza,Zigomar Menezes de; Pereira,Danilo de Moraes Gomes; Vischi Filho,Oswaldo Julio; Silva,Francisca Alcivania de Melo.
ABSTRACT High contact pressures applied to soil result in a greater degree of compaction, in addition to promoting other negative effects. The objective of this study was to quantify contact areas by using different methodologies, and pressures of farm equipment employed in production activity and evaluate structural changes caused in a Red Latosol with the presence and absence of straw cover. The design was completely randomized in a factorial scheme of type 4 (tire on front axle, tire on rear axle, tire on a sugarcane wagon and metallic track of sugar cane Harvester) x 2 (presence and absence of straw). The contact area (CA) of the run was obtained by three procedures: analytical measure of the area of an ellipse (CA1); digital measurement of area of an...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Farming traction tire; Farming trailer tire; Metal track; Wheel soil interaction.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542016000300265