Consulta: creatorFacets:"Soares,José Monteiro"
Registros recuperados: 10
Data/hora: 12/06/2024 07:54:35

Produção e qualidade de melão influenciados por matéria orgânica, nitrogênio e micronutrientes
Provedor de dados: 75
Autores: Faria,lementino Marcos Batista de; Costa,Nivaldo Duarte; Soares,José Monteiro; Pinto,José Maria; Lins,José Maciel; Brito,Luiza Teixeira de Lima.
Avaliou-se a influência de nitrogênio, boro, molibdênio e zinco aplicados por fertirrigação e adição de esterco de gado ao solo sobre a produtividade e qualidade dos frutos de melão (Cucumis melo), em dois solos do Submédio São Francisco. Foram realizados seis experimentos nos anos de 1998, 1999 e 2000, sendo três num Latossolo Vermelho-amarelo, textura arenosa, em Petrolina (PE) e três num Vertissolo, em Juazeiro (BA). O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com quatro repetições e nove tratamentos, assim constituídos: 1- N1, 2- N2, 3- N3, 4- N1 + EG, 5- N2 + EG, 6- N2 + (B + Mo + Zn), 7- N2 + (B + Mo), 8- N2 + (B + Zn) e 9- N2 + (Mo +Zn), em que N1, N2 e N3 representam 0 ou 30, 80 e 160 kg ha-1 de N, respectivamente; EG, 20 m³ ha-1 de esterco...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo; Adubação; Fertirrigação; Produtividade; Qualidade do fruto.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362003000100011

Produção e qualidade da videira 'Superior Seedless' sob restrição hídrica na fase de maturação
Provedor de dados: 86
Autores: Marinho,Lígia Borges; Rodrigues,José Julio Vilar; Soares,José Monteiro; Lima,Maria Auxiliadora Coelho de; Moura,Magna Soelma Beserra de; Brandão,Elieth Oliveira; Silva,Thieres George Freire da; Calgaro,Marcelo.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito das condições de deficit hídrico, na fase de maturação da uva, sobre a produção e qualidade da uva 'Superior Seedless' entre julho e novembro de 2007. O experimento foi realizado em delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições, em arranjo fatorial (3x3) + 1: três épocas de alteração da aplicação das lâminas de irrigação (21, 13 e 5 dias antes da colheita); três lâminas de irrigação (100, 50 e 0% da evapotranspiração da cultura); e um tratamento controle (manejo de irrigação adotado pelo produtor). As épocas de irrigação e as lâminas de irrigação utilizadas influenciaram a firmeza das bagas e a acidez titulável. A interrupção da irrigação, aos 13 ou 21 dias antes da colheita, resultou em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vitis vinifera; Estresse hídrico; Qualidade da uva; Rendimento.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2009001200018

Efeito de fertilizantes nitrogenados na produtividade de melão
Provedor de dados: 86
Autores: Soares,José Monteiro; Brito,Luiza Teixeira de Lima; Costa,Nivaldo Duarte; Maciel,José Lins; Faria,Clementino Marcos Batista de.
Em Petrolina, PE, foi realizado um estudo com a cultura do melão (Cucumis melo L.), Valenciano Amarelo, num Latossolo, para avaliar o efeito de fontes de fertilizantes nitrogenados e de suas combinações. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com arranjo em faixa, com quatro repetições e nove tratamentos englobando a testemunha e os fertilizantes nitrogenados na dose de 80 kg/ha de N, aplicados no solo e, ou, via água de irrigação, por um período de 42 dias após a germinação. Esses tratamentos foram: Uréia e Sulfato de Amônio isolados; Uréia (15 dias) + Nitrato de Potássio (16-42 dias); Uréia (15 dias) + Sulfato de Amônio (16-42 dias); Uréia (30 dias) + Nitrato de Potássio (31-42 dias); Uréia (15 dias) + Sulfato de Amônio (16-30 dias) +...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nitrogênio; Fertirrigação; Nutrição de plantas; Cucumis melo; Irrigação.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X1999000700004

Fontes e métodos de aplicação de fósforo na cultura do melão
Provedor de dados: 86
Autores: Brito,Luiza Teixeira de Lima; Costa,Nivaldo Duarte; Soares,José Monteiro; Faria,Clementino Marcos Batista de; Resende,Geraldo Milanez.
Em Petrolina, PE, foi realizado um estudo com a cultura do melão (Cucumis melo L.), cultivar Valenciano Amarelo, num Latossolo Vermelho-Amarelo, com o objetivo de avaliar o efeito de fontes de fósforo aplicadas convencionalmente (em fundação) e via água de irrigação. O experimento consistiu de cinco tratamentos: 1. superfosfato simples; 2. MAP (fosfato monoamônico), aplicados pelo método convencional (em fundação); 3. MAP aplicado até 15 dias após a germinação; 4. MAP aplicado até 30 dias após a germinação e 5. MAP aplicado até 42 dias após a germinação. Nos tratamentos 3, 4 e 5 o MAP foi aplicado via água de irrigação. Os tratamentos receberam a mesma dosagem de fósforo (120 kg/ha de P2O5), conforme recomendado pela análise do solo. O delineamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X1999001000025

CARACTERIZAÇÃO HIDRÁULICA DO MICROASPERSOR RAIN-BIRD QN-14
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Tarcizio; Soares,José Monteiro; Azevedo,Carlos Alberto Vieira de.
RESUMO Este trabalho foi realizado no Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido (Embrapa Semi-Árido) com o objetivo de se obter as características hidráulicas do microaspersor Rain bird QN-14. O coeficiente de variação de fabricação (CVF) foi de 0,7%, que, de acordo com a ABNT, é considerado bom. A equação característica, Q = 45,63H0'4866, foi ajustada através de regressão linear, com um coeficiente de determinação (r2)de 0,9998. O emissor apresentou intensidade de precipitação média de 1,64 mm h-1 ao longo do raio; a intensidade de precipitação até 1,00 m do emissor foi inferior a 10% da média, ficando seu raio efetivo limitado entre 1,00 e 3,00 m de distância, enquanto o coeficiente de uniformidade de Christiansen, na ausência de vento, foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coeficiente de uniformidade; Intensidade de precipitação; Equação característica; Coeficiente de variação de fabricação.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100030

AVALIAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO BARREIRAS
Provedor de dados: 91
Autores: Soares,José Monteiro; Nascimento,Tarcízio.
RESUMO Este trabalho foi realizado no sistema de irrigação por aspersão do Perímetro Irrigado Barreiras, Petrolândia, PE. As avaliações compreenderam duas modalidades distintas, tendo a primeira abrangido três lotes convencionais em pontos distintos da tubulação principal e a segunda o uso de um aspersor adicional tipo "drag line". Na primeira modalidade, constatou-se que a pressão de serviço apresentou variação de 44,80% em relação à recomendada (250kPa). A velocidade média do vento foi da ordem de 1,88 + 1,31m.s-1, o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen situou-se em torno de 86,0% e a eficiência média de irrigação foi de 54,27% + 18,23%, sendo o melhor resultado (68,68%) obtido sob pressão de 293kPa. Na segunda modalidade, constatou-se melhoria...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avaliação técnica; Sistemas de irrigação; Aspersão.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200136

UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE E NO PERFIL DO SOLO IRRIGADO COM O MICROASPERSOR RAIN-BIRD QN-14
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Tarcísio; Soares,José Monteiro; Azevedo,Carlos Alberto Vieira de.
RESUMO Avaliando-se, o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) das lâminas de água aplicadas na superfície e de suas respectivas distribuições no perfil do solo, nas profundidades de 0 - 0,20, 0,20 - 0,40 e 0,40 - 0,60 m, para o microaspersor Rain-Bird QN-14, em condições de campo, constatou-se que os valores de CUC foram da ordem de 42,61, 64,90, 79,04 e 84,06%, respectivamente. Observou-se também, que os valores de CUC das lâminas de água redistribuídas no perfil do solo aumentou com a profundidade. O baixo valor de CUC para precipitação das lâminas de água na superfície do solo não exerceu influência nos coeficientes de uniformidade de distribuição da umidade no perfil do solo, exceto para a camada de 0 - 0,20 m.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Microaspersão; Coeficiente de uniformidade; Lâminas de irrigação.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300304

DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA RADICULAR DA VIDEIRA EM VERTISSOLO SOB IRRIGAÇÃO LOCALIZADA
Provedor de dados: 91
Autores: Soares,José Monteiro; Nascimento,Tarcízio.
RESUMO A distribuição do sistema radicular de videiras ( Vitis vinifera L .) em um Vertissolo, em Juazeiro, BA, foi analisada em função do sistema de irrigação utilizado (microaspersão e gotejamento). Foram abertas trincheiras paralelas às linhas de plantas para amostragem de raízes por meio de monolitos; as plantas irrigadas por microaspersão apresentaram maior massa seca e melhor distribuição vertical de raízes até a profundidade de 120cm, em relação às videiras irrigadas por gotejamento que, por sua vez, mostraram concentração próxima aos emissores de água. A irrigação por microaspersão também condicionou melhor uniformidade de distribuição horizontal das raízes de videira, quando comparada com a irrigação por gotejamento.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vitis vinifera; Microaspersão; Gotejamento; Vertissolo.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200142

Fontes de fósforo aplicadas na cultura do melão via água de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Brito,Luiza Teixeira de Lima; Soares,José Monteiro; Faria,Clementino Marcos Batista de; Costa,Nivaldo Duarte.
Este estudo teve por objetivo avaliar o efeito de fontes de fósforo aplicadas via água de irrigação e, de modo convencional, na cultura do melão (Cucumis melo L.), híbrido AF-682, em um Latossolo Vermelho-Amarelo. As fontes analisadas foram superfosfato simples, fosfato monoamônico (MAP) e ácido fosfórico, aplicadas até 30 e 42 dias após o plantio. Todos os tratamentos receberam a mesma dosagem (120 kg ha-1 de P2O5), conforme recomendado pela análise do solo. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, com quatro repetições. Constatou-se que as maiores produtividades de frutos comerciais foram obtidas com ácido fosfórico (32,20 e 28,90 t ha-1) aplicado via água de irrigação até 42 e 30 dias após a germinação, respectivamente, não diferindo das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo; Fertirrigação; Produtividade; Qualidade de fruto.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100004

CONSUMO HÍDRICO E COEFICIENTE DE CULTURA DA VIDEIRA NA REGIÃO DE PETROLINA, PE
Provedor de dados: 91
Autores: Teixeira,Antônio Heriberto de Castro; Azevedo,Pedro Vieira de; Silva,Bernardo Barbosa da; Soares,José Monteiro.
RESUMO Medidas do saldo de radiação, fluxo de calor no solo, gradientes de temperatura e de pressão do vapor, obtidas em experimento de campo conduzido no Campo Experimental de Bebedouro, pertencente à Embrapa Semi-árido, em Petrolina, PE, no período de 03/06 a 11/09/94, foram utilizadas no cálculo da evapotranspiração da cultura da videira (ETc) pelo método do balanço de energia baseado na Razão de Bowen. Para o cálculo da evapotranspiração de referência (ETo) utilizaram-se os métodos de Penman-Monteith e do Tanque Classe A. Com base nos valores de ETc e de ETo, determinou-se o coeficiente de cultura (kc) ao longo dos subperíodos de brotação das gemas, floração, chumbinho e maturação dos frutos. Os resultados indicam que, nas condições de clima e solo do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Balanço de energia; Coeficiente de cultura; Vitis vinifera L.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300413