Consulta: creatorFacets:"Souza,Claudinei F."
Registros recuperados: 16
Data/hora: 02/06/2024 12:46:13

Cultivo de alface em solos com hidrogel utilizando irrigação automatizada
Provedor de dados: 70
Autores: Santos,Hugo T. dos; Carvalho,Daniel F. de; Souza,Claudinei F.; Medici,Leonardo O.
RESUMO Visando à otimização do uso da água na produção de alimentos, este artigo teve como objetivo avaliar o desempenho da TDR e de um acionador automático para irrigação na produção da alface em solos com diferentes doses de um polímero hidrofílico. Em casa de vegetação, foram realizados dois ensaios em vasos de 3 litros cultivados com alface. O primeiro foi realizado na primavera de 2011, utilizando 2 texturas de solo (arenosa e argilosa) e a presença/ausência do hidrogel. O segundo ensaio foi realizado no outono de 2012, utilizando 4 doses de hidrogel (0; 8; 16 e 24 g por vaso) no solo de textura arenosa. Aos 38 (2011) e 44 (2012) dias após o transplantio (DAT) das mudas, foram realizadas as colheitas e a avaliação das plantas cultivadas. O hidrogel...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Polímero hidrofílico; TDR; Automação e gotejamento.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000500852

IN SITU MONITORING OF A CONTROLLED RELEASE OF FERTILIZERS IN LETTUCE CROP
Provedor de dados: 70
Autores: Souza,Claudinei F.; Faez,Roselena; Bacalhau,Fabiana B.; Bacarin,Murilo F.; Pereira,Tamires S.
ABSTRACT: Agriculture has sought ways to increase food production to meet global demands, intensifying dependence on natural resources. An alternative for intensive production has relied on the use of “smart” fertilizers that release nutrients in a controlled manner. Biodegradable polymers containing fertilizers has presented economic and environmental advantages when applied to the soil, as they release water and nutrients gradually to the environment without leaving residues. The objective of this study was to monitor the behavior of chitosan-clay hybrid microspheres, used as potassium nitrate soil ferti-releaser in lettuce cultivation. The experiment consisted of two treatments: (i) application of ferti-releasing chitosan-clay microspheres and (ii) use...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ferti-releasing biopolymer; Clay; Moisture; Electrical conductivity.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162017000400656

DEFICIT IRRIGATION OF SUBSURFACE DRIP-IRRIGATED GRAPE TOMATO
Provedor de dados: 70
Autores: Mendonça,Thaís G.; Silva,Marília B. da; Pires,Regina C. de M.; Souza,Claudinei F.
ABSTRACT Agriculture is one of the segments that most uses water and developments have been made to save irrigation water. Deficit irrigation is a technique that can contribute to production and water saving in agriculture. This study aimed to evaluate the viability of deficit irrigation in tomato production irrigated by subsurface drip in a greenhouse and estimate water saving. The experiment was conducted at the CCA/UFSCar, in Araras, São Paulo, Brazil, with grape tomato cultivation. It consisted of three treatments, 100 % water depth and deficit irrigation (75 and 50 % of water depth), with a randomized block design. Irrigation management was performed using mean soil moisture data collected through TDR probes installed in each treatment. Tomato plants...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Water resources; Irrigation management; Water content.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162020000400453

Utilização da TDR para monitoramento da solução de nitrato de potássio em Latossolo Vermelho-Amarelo
Provedor de dados: 70
Autores: Lopes,Leonardo do N.; Souza,Claudinei F.; Santoro,Bruno de L.
O conhecimento da distribuição e armazenamento da solução no solo é de grande importância para a agricultura, pois a interação entre os nutrientes e a água é um dos fatores que influenciam diretamente no rendimento das culturas. Das várias técnicas utilizadas para o monitoramento da solução no solo, a reflectometria no domínio do tempo (TDR) vem sendo bastante difundida entre os pesquisadores por apresentar inúmeras vantagens, dentre as quais a mensuração em tempo real e a possibilidade de leituras automatizadas. O principal objetivo desta pesquisa foi avaliar a distribuição da solução de KNO3 no perfil de um Latossolo Vermelho-Amarelo. Sondas de Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) foram utilizadas para monitorar a distribuição de solução no solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reflectometria no domínio do tempo; Umidade do solo; Condutividade elétrica do solo; Volume de solo molhado.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000500015

Calibração da Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) para a estimativa da concentração da solução no solo
Provedor de dados: 70
Autores: Souza,Claudinei F.; Folegatti,Marcos V.; Matsura,Edson E.; Or,Dani.
A Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) é um método confiável para medidas in situ da umidade e da concentração da solução no mesmo volume de solo. Entretanto, a interpretação precisa da medida de condutividade elétrica do solo (e umidade do solo) pode requerer uma curva de calibração específica. O objetivo principal deste ensaio foi estabelecer um procedimento de calibração para usar a TDR no cálculo de concentrações de nitrato de potássio (KNO3) em solução do solo. Uma equação que relaciona a condutividade elétrica medida pela TDR e a concentração de KNO3 foram encontradas viabilizando o uso da técnica da TDR na estimativa da umidade e da concentração da solução do solo para o manejo eficiente da fertirrigação.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Concentração de íons; Fertirrigação; Nitrato de potássio.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100030

Sonda de tdr para a estimativa de umidade em bagaço de Cana-de-açúcar
Provedor de dados: 70
Autores: Souza,Claudinei F.; Cirilo,Lucas da S; Bastos,Reinaldo G.; Peres,José G.; Oliveira,Aline F.
RESUMO O bagaço de cana-de-açúcar pode ser utilizado como suporte sólido para cultivo de microrganismos, e apesar de fundamental, o monitoramento da umidade em tempo real nesses processos ainda é pouco pesquisado. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo propor e validar a TDR para estimar a umidade em bagaço de cana-de-açúcar, visando a seu uso como suporte para cultivo em estado sólido, considerando a produção de ácido cítrico. A sonda de TDR proposta foi analisada fisicamente, e, posteriormente, para a validação dos resultados, realizou-se uma calibração com leituras da constante dielétrica do bagaço de cana-de-açúcar até à saturação do material, os quais foram comparados com o método-padrão e equação universal de Topp. Também, foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Monitoramento de umidade; Cultivo em estado sólido; Aspergillus Níger; Constante dielétrica.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000100024

Avaliação dos efeitos da cobertura de palha de cana-de-açúcar na umidade e na perda de água do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Peres,José G.; Souza,Claudinei F.; Lavorenti,Norberto A.
No período de 23 de junho a 23 de julho de 2006, nas condições edafoclimáticas da região de Araras - SP, estudou-se a influência da cobertura de palha de cana-de-açúcar colhida mecanicamente nos valores da umidade volumétrica de um Latossolo Vermelho-Escuro, distrófico, A moderado, de textura argilosa. A variação da umidade volumétrica do solo foi avaliada nas camadas de 0 a 0,20 m e 0,20 a 0,40 m de profundidade. Os tratamentos consistiram na cobertura do solo com quantidades de palha de cana-de-açúcar equivalentes a 0 e 1,5 kg m-2 (0 e 1,5 10(4) kg ha-1); o primeiro tratamento representando a condição sem palha, e o segundo, a condição com palha. Os resultados coletados na camada de 0-0,20 m mostraram que, no período estudado houve redução dos valores da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cobertura morta; Palhada de cana-de-açúcar; Umidade do solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000500010

SOIL SOLUTION DISTRIBUTION IN SUBSURFACE DRIP IRRIGATION IN SUGARCANE
Provedor de dados: 70
Autores: Souza,Claudinei F.; Bizari,Douglas R.
Abstract Given the lack of studies on subsurface drip irrigation in sugarcane plantations, there has been a growing demand for such information, mainly regarding soil solution profile and availability to plants. Thus, this study aimed to evaluate the effects of soil-water solution distribution on qualitative and quantitative traits of sugarcane irrigated by subsurface drip irrigation at two flows (1.6 and 3.5 L h−1). For each application rate, four PVC containers (500 L) were used and filled with sandy soil, where a set of 36 TDR probes was installed. Drippers were placed at a depth of 0.30 m. Irrigation was managed based on TDR daily measurements, maintaining soil moisture within the root zone at field capacity. Sugarcane variety used was RB 845210, being...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertigation; Flow rate; Wetted soil volume; TDR.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162018000200217

SEMIAUTOMATIC IRRIGATION MANAGEMENT IN TOMATO
Provedor de dados: 70
Autores: Souza,Claudinei F.; Conchesqui,Maria E. S.; Silva,Marília B. da.
ABSTRACT The use of new technologies to meet the demands of the agricultural market is increasing; however, technical information on application is scarce for some areas of knowledge, including irrigation management. The objective of this study is to evaluate an automatic irrigation system with capacitance sensors connected to a local wireless network for the semiautomatic management of irrigation in tomato crops compared with a manual control system based on time-domain reflectometry (TDR)-type sensors. The experiments were carried out in a protected environment, and the seedlings were transplanted following surface drip lines. The study adopted a completely randomized block design consisting of two treatments and 12 repetitions, totaling 24 subplots. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Digital assistant; Irrigation management; TDR; Capacitance; Solanum lycopersicum L.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162019000800118

Utilização de lisímetros de pesagem para a determinação dos coeficientes de cultura do meloeiro (Cucumis melo L.) para cultivo em estufa agrícola na região de Araras - SP
Provedor de dados: 70
Autores: Peres,José G.; Marcussi,Leandro; Souza,Claudinei F.; Brugnaro,Caetano.
Esta pesquisa foi conduzida em uma estufa agrícola instalada na área experimental do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos, localizado em Araras - SP. O solo da área experimental é um Latossolo Vermelho-Escuro, distrófico, de horizonte A moderado e textura argilosa. Os meloeiros estudados foram os híbridos Louis e HD 90. O experimento foi irrigado por gotejamento, e o controle da irrigação, realizado por meio de dois lisímetros de pesagem instalados dentro da estufa. A umidade do solo foi monitorada com uma sonda de TDR e mantida próxima de sua capacidade de campo. As informações climatológicas relevantes ao projeto foram coletadas em estações meteorológicas automáticas, instaladas dentro e fora da estufa. A evapotranspiração de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Melão; Cultivo protegido; Célula de carga.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000300005

Mudanças nas características físico-químicas de um latossolo vermelho-amarelo distrófico após a irrigação com água de reúso na cultura da alface-crespa (Lactuca sativa, L.)
Provedor de dados: 70
Autores: Varallo,Antonio C. T.; Souza,Claudinei F.; Santoro,Bruno de L.
A utilização do efluente de esgoto tratado para poupar os corpos d'água utilizados para irrigação tem sido de grande interesse na agricultura, e o uso não regulamentado desta prática pode acarretar mudanças no comportamento físico-químico do solo. Sua prática tem sido de grande interesse em vista da redução da quantidade de água retirada dos mananciais, preservando-os. Objetivou-se, neste trabalho, a avaliação dos atributos físico-químicos de um Latossolo Vermelho-Amarelo após aplicação de água de reúso. O experimento foi realizado em uma condição de casa de vegetação onde foram cultivados dois ciclos da alface-crespa (Lactuca sativa, L) com dois tratamentos, com três repetições cada: testemunhas (água de abastecimento proveniente de poço) e reúso...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água de reúso; Manejo; Salinidade; Sodicidade.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000200007

Distribuição de água no solo aplicado por gotejamento enterrado e superficial
Provedor de dados: 91
Autores: Barros,Allan C.; Folegatti,Marcos V.; Souza,Claudinei F.; Santoro,Bruno L.
Devido à falta de estudos sobre o movimento da água quando aplicada abaixo da superfície, realizou-se este trabalho com o objetivo de avaliar a distribuição de água aplicada pelo sistema de gotejamento enterrado e convencional. O experimento de campo foi conduzido na área experimental do Departamento de Engenharia Rural da ESALQ/USP - Piracicaba, SP. Para o estudo, trincheiras foram abertas e instaladas sondas de TDR, dispostas a 0,05; 0,15; 0,25; 0,35 e 0,45 m profundidade, e a 0,05; 0,15; 0,25; 0,35 m comprimento, totalizando 17 sondas por trincheira. Os tratamentos foram baseados na profundidade de aplicação (0,0 e 0,10 m) e vazão aplicada (2 e 4 L h-1): ENT2; ENT4; SUP2 e SUP4. A cada hora era aplicado 1 L de água (total de 10 L), seguida de leituras...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bulbo úmido; Relação água-solo; TDR.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600006

Desempenho de diferentes guias de ondas para uso com o analisador de umidade TRASE
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Eugênio F.; Andrade,Camilo de L.T.; Or,Dani; Lopes,Lucy C.; Souza,Claudinei F.
O trabalho teve como objetivo avaliar a relação entre a umidade e a constante dielétrica aparente do solo e diferentes guias de onda para uso com o analisador de umidade Trase, que opera de acordo com o princípio da reflectometria no domínio do tempo - TDR. Amostras indeformadas e deformadas de duas manchas de textura diferente de um Latossolo Amarelo Distrófico foram retiradas do campo e acondicionadas em recipientes de 10 L, perfazendo quatro repetições para cada textura e estrutura. Foram construídas três diferentes guias de onda, com hastes de 0,15 m, sendo uma com capacitor e uma sem capacitor no início da guia, com espaçamento de 0,009 m entre hastes e outra sem capacitor, com espaçamento de 0,022 m entre hastes. Essas guias de onda, juntamente com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibração; Guia de onda; Umidade; Reflectometria no domínio do tempo.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100015

Avaliação de sondas de TDR multi-haste segmentadas para estimativa da umidade do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Claudinei F.; Matsura,Edson E.
O conhecimento da umidade do solo é de fundamental importância para a agricultura, sobretudo na determinação de sua variação, na otimização do manejo do solo e da água. Para medidas de umidade do solo existe tendência de utilização da técnica de TDR (Reflectometria no Domínio do Tempo) que, de certa forma, é nova no Brasil. Colaborando com a difusão da técnica, estudou-se a possibilidade de utilização de sondas multi-haste segmentadas em um equipamento de TDR. O trabalho foi dividido em duas partes, em que na primeira, as performances de duas configurações de sonda foram analisadas e, na segunda parte, as sondas foram avaliadas durante o monitoramento da umidade em condições de laboratório e de campo. Foi possível verificar-se a viabilidade do uso de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reflectometria no domínio do tempo; Guia de onda; Manejo da água.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100012

Alterações nos atributos de um Latossolo Vermelho-amarelo irrigado com água de reúso
Provedor de dados: 91
Autores: Varallo,Antonio C. T.; Carvalho,Letícia; Santoro,Bruno L.; Souza,Claudinei F.
A reutilização do efluente de esgoto tratado para suprir a falta de fontes d'água para irrigação tem sido de grande interesse para a agricultura e o uso desta prática, se não regulamentado, pode acarretar em mudanças no comportamento físico e químico do solo. Objetivou-se, neste trabalho, a avaliação das alterações dos atributos físico-químicos de um Latossolo Vermelho amarelo, após a aplicação da água de reúso proveniente de uma estação de tratamento de efluentes por leitos cultivados. Um experimento em coluna de solo foi realizado em laboratório; 15 L de água destilada lhe foram aplicados e, logo após, mais 15 L de água de reúso e, a cada 5 L, foi coletada amostra da água lixiviada para análises. Os resultados mostraram, após a aplicação no solo, da água...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Salinidade; Sódio.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000400005

Distribuição da água no solo para o dimensionamento da irrigação por gotejamento
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Claudinei F.; Matsura,Edson E.
O objetivo do dimensionamento de um sistema de irrigação por gotejamento é escolher adequadamente o "layout" e os componentes do sistema para promover a distribuição precisa da água (e fertilizante) para todas as plantas, ao longo do campo. Com vistas a este propósito, avaliaram-se as contribuições capazes de fornecer elementos básicos para o dimensionamento da irrigação por gotejamento, utilizando-se sondas de TDR. Assim, o estudo experimental foi dividido em duas partes; na primeira, tem-se o efeito de irrigações sucessivas nas dimensões dos raios horizontal e vertical do bulbo molhado, analisado em condições de laboratório e, na segunda, o processo de distribuição da água na formação do bulbo molhado em campo. Com os resultados apresentados nesta...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bulbo molhado; Relação água-solo; TDR.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100002