Consulta: creatorFacets:"Souza,Eduardo Soares de"
Registros recuperados: 5
Data/hora: 11/06/2024 01:28:39

Variabilidade espacial dos parâmetros hidrodinâmicos de duas parcelas agrícolas no estado da Paraíba
Provedor de dados: 90
Autores: Souza,Eduardo Soares de; Antonino,Antonio Celso Dantas; Jaramillo,Rafael Angulo; Netto,Andre Maciel; Montenegro,Suzana Maria Gico Lima; Silva,Edvane Borges da.
O conhecimento das curvas de retenção e da condutividade hidráulica da água do solo é indispensável para a modelagem do transporte de água e de poluentes em sistemas agrícolas. Essas propriedades são afetadas por numerosas fontes de variabilidade, geralmente associadas a fatores espacial e temporal, e relacionadas com o manejo agrícola. O objetivo desse trabalho foi analisar a variabilidade espacial dos parâmetros das curvas de retenção da água (van Genuchten) e da condutividade hidráulica (Brooks &amp;amp; Corey) da água do solo, obtidos com o método "Beerkan", que se baseia em ensaios de infiltração simplificados e nas informações texturais do solo. Esses parâmetros são de forma ou texturais (parâmetros de ajuste que dão forma às curvas) e de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propriedades hidráulicas; Escala integral; Infiltração.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000500001

Atributos Físicos, Macro e Micromorfológicos de Neossolos Regolíticos no Agreste Meridional de Pernambuco
Provedor de dados: 90
Autores: Almeida,Alison Van Der Linden de; Corrêa,Marcelo Metri; Lima,José Romualdo de Sousa; Souza,Eduardo Soares de; Santoro,Kleber Régis; Antonino,Antonio Celso Dantas.
RESUMO Neossolos Regolíticos no Agreste Meridional de Pernambuco são utilizados para diversas atividades agrícolas, com destaque para a produção de feijão. Há uma variação expressiva na produção dessa cultura, possivelmente associada à presença de lamelas, que conferem comportamento hídrico distinto entre esses solos. Objetivou-se analisar as características macromorfológicas, micromorfológicas e físicas de Neossolos Regolíticos localizados no Agreste Meridional de Pernambuco, com a finalidade de se entender o comportamento hídrico desses solos. Foram coletados e analisados dois perfis de solos localizados nos municípios de Paranatama (P1 - sem lamela) e de São João (P2 - com lamela). Os resultados mostraram que nos atributos morfológicos (cor, textura,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lamelas; Solos arenosos; Micromorfologia.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000501235

Balanço hídrico em Neossolo regolítico cultivado com braquiária (Brachiaria Decumbens Stapf)
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Renan Almeida Brito da; Lima,José Romualdo de Sousa; Antonino,Antônio Celso Dantas; Gondim,Patrícia Sousa de Sales; Souza,Eduardo Soares de; Barros Júnior,Genival.
Um dos principais fatores de produção para as culturas é a disponibilidade de água no solo, de forma que a quantificação das entradas e saídas dessa água, por meio do método do balanço hídrico, pode ser um instrumento valioso para melhorar o manejo dado a ela. Desse modo, este trabalho teve como objetivo analisar os componentes do balanço hídrico (variação do armazenamento de água no solo, drenagem, ascensão capilar e evapotranspiração) e o perfil do sistema radicular em Brachiaria decumbens, em nove meses do ano de 2011 (março a novembro). Também foi avaliada a razão entre evapotranspiração (ET) e evapotranspiração de referência (ETo). Esta pesquisa foi realizada na fazenda Riacho do Papagaio, em São João, na mesorregião do Agreste do Estado de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Condutividade hidráulica; Curva de retenção; Drenagem.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000100014

Caracterização hidrodinâmica e hidrodispersiva de um latossolo amarelo na microrregião do brejo paraibano
Provedor de dados: 90
Autores: Netto,André Maciel; Lima,Luciano José de Souza; Antonino,Antonio Celso Dantas; Souza,Eduardo Soares de; Angulo-Jaramillo,Rafael.
Para modelar o fluxo de água e o transporte de soluto em solos são necessários parâmetros hidrodinâmicos e hidrodispersivos como dados de entrada nos modelos numéricos. O experimento de infiltração axissimétrica utilizando um infiltrômetro de anel simples com um traçador conservativo (KCl) é um método simples e eficiente para determinar esses parâmetros no campo. O objetivo deste trabalho consistiu na caracterização hidrodinâmica e hidrodispersiva de um Latossolo Amarelo situado na microrregião do brejo paraibano, no município de Areia, PB, em nível de campo, por meio da infiltrometria de anel simples. Os experimentos foram realizados em uma área cultivada com feijão em uma malha de 50 x 50 m. A condutividade hidráulica saturada, Ks, e a sorvidade, S,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transporte de soluto; Infiltração axissimétrica; CXTFIT 2.0; Infiltrômetro de anel simples.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000100009

Balanço de energia e evapotranspiração de feijão caupi sob condições de sequeiro
Provedor de dados: 124
Autores: Lima,José Romualdo de Sousa; Antonino,Antonio Celso Dantas; Lira,Carlos Alberto Brayner de Oliveira; Souza,Eduardo Soares de; Silva,Ivandro de França da.
Objetivou-se determinar os componentes do balanço de energia (saldo de radiação, fluxos de calor latente, sensível e no solo), a evapotranspiração (ET) e a eficiência no uso de água (EUA) do feijão caupi cultivado sob condições de sequeiro. O experimento foi conduzido numa área de quatro hectares, localizada no CCA/UFPB, Areia, PB (6º58'12" S e 35º42'15" O e 620 m), durante o período de 22/07/2003 a 17/10/2003. Para a determinação dos componentes do balanço de energia e da ET utilizou-se o método da razão de Bowen, sendo que para isso foi instalada, no centro da área, uma torre micrometeorológica com sensores para medição da temperatura e da umidade relativa, em dois níveis acima do dossel do caupi, além de sensores para a medição do saldo de radiação, da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Relações hídricas; Eficiência no uso de água; Razão de Bowen.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902011000100009