Consulta: creatorFacets:"Souza,José A. A. de"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 12/06/2024 10:42:19

Aplicação de hipoclorito de sódio para recuperação de gotejadores entupidos em irrigação com água ferruginosa
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,José A. A. de; Cordeiro,Élio de A.; Costa,Édio L. da.
O entupimento dos emissores é o maior problema do sistema de irrigação localizada. Geralmente, esta obstrução causa tanto redução quanto aumento da sua vazão, porém sempre se dá diminuição da uniformidade de distribuição de água do sistema, fato que pode ser minimizado pela aplicação de produtos químicos. O objetivo com este trabalho foi avaliar a aplicação de doses de cloro (50, 100 e 150 mg de cloro livre L-1 de água, T1, T2 e T3, respectivamente) na recuperação da vazão nominal (QN) de gotejadores Netafin-Ram 17, que apresentavam vazão média (QM) superior à QN, em razão de entupimentos ocorridos em dois anos de irrigação com água contendo 1,7 mg L-1 de ferro total. Avaliou-se a recuperação da QN e a uniformidade de distribuição de água dos gotejadores....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Obstrução; Ferro; Uniformidade; Gotejamento.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100001

Utilização de água residuária de origem doméstica na agricultura: estudo das alterações químicas do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Salomão de S.; Soares,Antônio A.; Ferreira,Paulo A.; Neves,Júlio C. L.; Matos,Antônio T. de; Souza,José A. A. de.
Neste trabalho, teve-se como objetivo principal investigar as alterações químicas do solo, em resposta à aplicação de água residuária filtrada de origem doméstica e comparar os resultados com aqueles obtidos com o manejo convencional. O experimento foi implantado na Unidade Piloto de Tratamento de Água Residuária e Agricultura Irrigada, localizada na Universidade Federal de Viçosa - UFV. O delineamento experimental constituiu-se de 18 unidades experimentais, cada uma composta de oito plantas. O experimento foi montado segundo o esquema de parcelas subdivididas, tendo nas parcelas os tipos de manejo adotados (convencional - MC e com água residuária de origem doméstica - MR, com aplicação de cinco diferentes lâminas) e, nas subparcelas as faixas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Esgoto; Fertirrigação; Café.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400026

Avaliação da eficiência do uso da energia elétrica no Perímetro Irrigado de Pirapora, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Salomão de S.; Soares,Antônio A.; Ramos,Márcio M.; Mantovani,Everardo C.; Souza,José A. A. de.
Objetivou-se, através deste trabalho, avaliar a eficiência de uso de energia elétrica no Perímetro Irrigado de Pirapora, no período de 1999 a 2000. A demanda anual de água de irrigação para o perímetro foi simulada com base no balanço de água no solo, para condições de um manejo de irrigação ideal. O índice médio anual de consumo de energia no perímetro foi determinado com base no volume de água aplicado e no consumo de energia das estações de bombeamento. Com o volume de água simulado e o índice médio anual de consumo de energia, estimou-se o consumo de energia necessário para a condição de manejo de irrigação ideal. O consumo de energia estimado foi comparado com o consumo real, permitindo concluir-se que: em razão da aplicação excessiva de água, o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia elétrica; Eficiência; Perímetro.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200035

Avaliação do manejo de irrigação no Perímetro Irrigado de Pirapora, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Salomão de S.; Soares,Antônio A.; Ramos,Márcio M.; Mantovani,Everardo C.; Souza,José A. A. de.
Com o presente trabalho, objetivou-se avaliar o manejo de irrigação no Perímetro Irrigado de Pirapora, MG, durante o período de 1999 a 2000. A demanda de irrigação foi simulada utilizando-se o balanço de água no solo para todo o perímetro irrigado e considerando-se as especificidades de cada lote. Os resultados dos volumes de água, obtidos por meio das simulações, foram integralizados mensalmente e comparados com os volumes de água medidos nos hidrômetros de cada lote. Os resultados obtidos permitiram concluir-se que: ocorreu uma aplicação excessiva de água em todo o perímetro, com exceção dos meses de janeiro de 1999 e janeiro, fevereiro, março e abril de 2000, quando a irrigação foi deficiente. Portanto, é necessária a implantação de um plano de manejo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uso da água; Eficiência; Perímetro irrigado.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100013