Consulta: creatorFacets:"Teixeira,Mauri M."
Registros recuperados: 12
Data/hora: 11/06/2024 04:28:48

Desempenho de derriçadora portátil de frutos do cafeeiro
Provedor de dados: 70
Autores: Souza,Cristiano M. A. de; Queiroz,Daniel M. de; Pinto,Francisco de A. de C.; Teixeira,Mauri M.
Este trabalho avaliou o desempenho de uma derriçadora portátil para cafeicultura de montanha durante a colheita de frutos de cafeeiros Catucaí e Catuaí, em vários estádios de desenvolvimento. Foram determinados as características dos cafeeiros, as curvas características do motor da derriçadora, a capacidade e a eficiência de derriça, o consumo de energia, a desfolha e o nível de ruído emitido pela máquina. A derriçadora portátil teve desempenho satisfatório por apresentar baixa desfolha e número de galhos quebrados, capacidade de derriça regular, baixo consumo específico de energia e elevada eficiência de derriça. O nível de ruído aumentou com o aumento da potência requerida na derriça.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia elétrica; Dano mecânico; Ergonomia.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300026

Avaliação do espectro de gotas de pontas de pulverização hidráulicas utilizando a técnica da difração do raio laser
Provedor de dados: 70
Autores: Cunha,João P. A. R. da; Teixeira,Mauri M.; Fernandes,Haroldo C.
As pontas de pulverização são os componentes mais importantes dos pulverizadores na aplicação de agrotóxicos. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo avaliar o espectro de gotas de pontas de pulverização hidráulicas de jato plano (standard e antideriva) e de jato cônico vazio, disponíveis no mercado, submetidas a diferentes pressões da calda. Em ambiente controlado, avaliou-se o espectro de gotas, por meio de um analisador a laser de gotas em tempo real, nas pressões de 200; 300 e 400 kPa para as pontas de jato plano, e de 400; 500 e 600 kPa para as pontas de jato cônico. Os resultados permitiram concluir que: o espectro de gotas foi influenciado pela vazão nominal das pontas e pela pressão da calda; o potencial de deriva das pontas de jato plano...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação; Agrotóxicos; Pulverizadores.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000200002

Produtividade de plantas forrageiras em função de manejo do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Vitória,Edney L. da; Fernandes,Haroldo C.; Teixeira,Mauri M.; Cecon,Paulo R.
O manejo do solo inadequado, aliado a uma baixa fertilidade do solo, constitui um dos principais fatores limitantes da produção pecuária nas regiões tropicais. Objetivou-se neste trabalho avaliar a produtividade de duas espécies de plantas forrageiras submetidas a três sistemas de preparo do solo, obtendo as correlações entre produtividade de matéria seca e índice de área foliar, em função do período de crescimento. O experimento foi instalado em esquema de parcela sub-subdividida, no delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. Somente o manejo do solo, o período e a interação entre o período e a forrageira apresentaram diferença considerada significativa (p &lt; 0,05) em relação à produção de matéria seca e índice de área foliar. Porém,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Preparo do solo; Forragicultura; Propriedades físicas do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000500014

Modelagem de máquina pneumática recolhedora de frutos de café em terreiro usando análise por elementos finitos
Provedor de dados: 70
Autores: Magalhães,Anderson C.; Teixeira,Mauri M.; Couto,Sandra M.; Resende,Ricardo C. de.
Teve-se o objetivo de desenvolver um modelo matemático por meio de análise de elementos finitos, utilizando o programa computacional ANSYS®, versão 5.7, para otimizar o projeto de máquina recolhedora de frutos de café no terreiro. A modelagem da máquina foi realizada com base no levantamento das características aerodinâmicas dos frutos de café e da vazão de ar necessária para o transporte pneumático dos frutos. Foram obtidas, experimentalmente, as pressões estáticas nos dutos da máquina, sendo esses valores comparados com os resultados determinados pelo programa ANSYS, no intuito de validar o modelo. Com base nos resultados numéricos obtidos, concluiu-se que a modelagem desenvolvida apresentou resultados próximos aos determinados experimentalmente, obtendo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquina agrícola; Simulação; Projeto.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200017

Correlação linear e espacial entre produtividade de Brachiaria brizantha, densidade do solo e porosidade total em função do sistema de manejo do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Vitória,Edney L. da; Fernandes,Haroldo C.; Teixeira,Mauri M.; Cecon,Paulo R.; Lacerda,Elcio Das G.
A densidade e a porosidade são propriedades físicas do solo que são alteradas em função do sistema de manejo utilizado, com consequente influência sobre a produtividade das culturas. A produtividade da planta forrageira, Brachiaria brizantha, em função da densidade do solo e da porosidade total foi analisada em dois sistemas de manejo de solo, em experimento conduzido no segundo semestre de 2009, no município de Santa Teresa, no Estado do Espírito Santo. O objetivo foi estudar a variabilidade e as correlações lineares e espaciais entre os atributos da planta e do solo, visando a selecionar um indicador da qualidade física do solo de boa representatividade para produtividade de forragem. Marcaram-se duas parcelas de 40 m por 50 m a cada 5 m, em duas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propriedades físicas do solo; Geoestatística; Preparo do solo; Forragicultura.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000500010

Sistema de preparo do solo e sua influência na atividade microbiana
Provedor de dados: 70
Autores: Dadalto,Juliana P.; Fernandes,Haroldo C.; Teixeira,Mauri M.; Cecon,Paulo R.; Matos,Antonio T. de.
O sistema de preparo mecanizado do solo influencia diretamente sobre as propriedades físicas e biológicas do solo, além de propiciar ambiente adequado para o estabelecimento das culturas. O preparo do solo pode interferir na atividade microbiológica. Dessa forma, objetivou-se com o presente trabalho avaliar como os sistemas de preparo mecanizado do solo podem afetar sua atividade microbiológica. Os tratamentos foram os seguintes tipos de preparo do solo: plantio direto (PD), plantio convencional (PC) e cultivo mínimo (CM). Todas as análises foram feitas em três instantes: antes do preparo do solo, depois do preparo e 14 dias após o preparo do solo. Os tratamentos foram dispostos no delineamento em blocos casualizados, com quatro blocos. As coletas foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantio direto; Microrganismos; Carbono orgânico.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000300506

DYNAMIC TRACTION OF A MECHANIZED SET BASED ON TECHNICAL AND OPERATIONAL PARAMETERS
Provedor de dados: 70
Autores: Leite,Daniel M.; Fernandes,Haroldo C.; Teixeira,Mauri M.; Cecon,Paulo R.; Furtado Júnior,Marconi R.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate and model the traction performance parameters of a tractor 4x2 FWD, according to the tractor speed, the internal pressure and the type of tires construction. For each type of tire construction was assembled an experiment in which we evaluated the influence of internal pressures of the front and rear tires and the speed of the mechanical assembly. It was found that the sliding of the diagonal run, presented significant effect in all variables analyzed, since the radial showed no influence of the factors evaluated. The power available in the drawbar was higher when the tractor was equipped for radial tires. The response variables, fuel consumption schedule and specific fuel consumption were more sensitive...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Harrow disc; Instrumentation; Traction performance.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162017000300484

Droplets spectrum of air-assisted boom sprayers under different environmental and operational conditions
Provedor de dados: 91
Autores: Sasaki,Robson S.; Teixeira,Mauri M.; Fernandes,Haroldo C.; Zolnier,Sérgio; Maciel,Christiam F. S.; Alvarenga,Cleyton B. de.
ABSTRACT During pesticide spraying, the psychrometric conditions of the air may cause evaporation of the droplets along their trajectory from the nozzle to the target. Thus, this study aimed to evaluate the effect of air psychrometric conditions and operating pressure on the droplet spectrum of air-assisted boom sprayers. The test was performed using a prototype equipped with an axial fan, a flow homogenizer, temperature and relative air humidity sensors, a spray nozzle and a gas-heating system to warm up the airflow. With the assembled system and the aid of a particle analyser, the JSF 11002 spray nozzle was evaluated with respect to droplet spectrum in four air psychrometric conditions (7, 14, 21 and 28 hPa) and at four operating pressures (200, 300, 400...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evaporation; Spraying; Pesticides.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000100092

Características técnicas de bicos de pulverização hidráulicos de jato plano
Provedor de dados: 91
Autores: Cunha,João P. A. R. da; Teixeira,Mauri M.
A utilização de bicos de pulverização de boa qualidade, que proporcionem cobertura homogênea com espectro de gotas uniforme, é importante para se obter uma aplicação de defensivo agrícola eficiente, sem prejuízos ao meio ambiente. Assim, com este trabalho teve-se, como objetivo, a avaliação das características técnicas de quatro bicos de pulverização hidráulicos disponíveis no mercado, sob diferentes pressões de trabalho e altura da barra porta-bicos, visando-se fornecer subsídios para uma seleção correta de bicos. Em ambiente controlado, determinou-se o perfil de distribuição de cada bico, a vazão, o coeficiente de variação da distribuição volumétrica superficial conjunta dos bicos, o diâmetro mediano volumétrico, o diâmetro mediano numérico, o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gotas; Pontas de pulverização; Tecnologia de aplicação.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200028

Eficácia do fungicida epoxiconazol aplicado via pivô central no feijoeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Cunha,João P. A. R. da; Teixeira,Mauri M.; Vieira,Rogério F.; Barbosa,Luiz C. de A.
No Brasil, a fungigação na cultura do feijão vem sendo empregada pelos agricultores desde o início de 1980, porém ainda são poucos os trabalhos desenvolvidos para avaliar a eficiência desta técnica. Assim, com o presente trabalho objetivou-se avaliar a eficácia do fungicida epoxiconazol, aplicado via água de irrigação no controle de doenças da parte aérea do feijoeiro, nos sistemas de plantio convencional e direto e avaliar o efeito da lâmina de água na eficiência da fungigação. Aplicou-se o fungicida epoxiconazol via pivô central na cultura do feijão, nos plantios direto e convencional, em diferentes lâminas de água (3, 5 e 7 mm) avaliando-se a severidade de doenças em parcelas tratadas e não-tratadas. Para comparação, o produto também foi aplicado de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Quimigação; Tecnologia de aplicação; Doenças do feijoeiro; Phaseolus vulgaris L.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300014

Avaliação de métodos automáticos de limiarização para imagens de plantas de milho atacadas por Spodoptera frugiperda
Provedor de dados: 91
Autores: Sena Júnior,Darly G. de; Pinto,Francisco de A. de C.; Gomide,Reinaldo L.; Teixeira,Mauri M.
Um dos passos fundamentais no processamento de imagens para um sistema de visão artificial é a segmentação dos objetos de interesse na cena, e um dos métodos mais utilizados é a limiarização, em especial quando o objetivo é agrupar os pixels em duas classes. Neste método, o valor do limiar determina o número de pixels atribuídos a cada classe, além de influenciar a dimensão e a forma dos objetos nas imagens segmentadas. A utilização de métodos automáticos para definição do limiar, não só evitaria a influência de operadores mas, também, tornaria mais rápida a escolha dos limiares no campo, onde a variação da iluminação influencia os valores dos pixels. Este trabalho objetivou implementar e avaliar dois métodos automáticos de limiarização para identificação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Processamento de imagens; Visão artificial; Agricultura de precisão.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200030

Deposição e deriva de calda fungicida aplicada em feijoeiro, em função de bico de pulverização e de volume de calda
Provedor de dados: 91
Autores: Cunha,João P. A. R. da; Teixeira,Mauri M.; Vieira,Rogério F.; Fernandes,Haroldo C.
A tecnologia de aplicação de agrotóxicos visa à colocação uniforme do produto no alvo, com mínima perda por escorrimento e deriva. Este trabalho teve como objetivo avaliar a deposição e a deriva de calda fungicida pulverizada em feijoeiro com diferentes bicos e volumes de aplicação. Empregou-se o delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetições, em esquema fatorial (2 x 2): dois tipos de bico de pulverização (jato plano standard e jato cônico vazio) e dois volumes de aplicação (125 e 250 L ha-1). O estudo de deposição foi realizado analisando-se a distribuição de um traçador nas posições superior e inferior da planta, pela técnica da espectrofotometria, enquanto a deriva foi avaliada utilizando-se de alvos artificiais, posicionados fora da área-alvo....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação; Agrotóxicos; Phaseolus vulgaris L.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100021