Consulta: creatorFacets:"VASCONCELOS, E. A. F."
Registros recuperados: 1
Data/hora: 11/06/2024 10:12:29

Produção de hidrogênio e metano a partir de glicerol oriundo de biodiesel.
Provedor de dados: 14
Autores: LEITAO, R. C.; VASCONCELOS, E. A. F.; VIANA, M. B.; VALE, M. S.; MEDERO, R. I. D.; PINHEIRO, G. C.; FREITAS, I. B. F.; DANTAS, L. P.; NUNES, V. F.; SANTAELLA, S. T.
O glicerol oriundo da produção de biodiesel é uma fonte renovável de carbono para produzir energia via digestão anaeróbia. O objetivo deste trabalho foi maximizar a geração de energia por meio da produção de hidrogênio e metano a partir de glicerol residual proveniente da indústria de biodiesel. Utilizaram-se dois reatores UASB, em escala de laboratório, sendo um hidrogenogênico e outro metanogênico.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Digestão Anaeróbia; Glicerina; Biogás; Biocombustível; Anaerobic digestion; Biofuels.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1102061