Consulta: creatorFacets:"Zanetti,Sidney S."
Registros recuperados: 9
Data/hora: 12/06/2024 13:35:56

Programa computacional para geração de séries sintéticas de precipitação
Provedor de dados: 70
Autores: Zanetti,Sidney S.; Pruski,Fernando F.; Moreira,Michel C.; Sediyama,Gilberto C.; Silva,Demetrius D.
Desenvolveu-se um programa computacional que permite a aplicação da metodologia para geração de séries sintéticas de precipitação desenvolvida por OLIVEIRA (2003). O desenvolvimento do aplicativo foi viabilizado pela elaboração de um algoritmo computacional em ambiente de programação "Borland Delphi 6.0". Os dados de entrada necessários são provenientes de banco de dados no formato padronizado pela Agência Nacional de Águas (ANA) com registros pluviométricos diários provenientes de estações meteorológicas. A partir dessas informações, o programa computacional é capaz de gerar séries sintéticas de precipitação diária contendo o total precipitado em milímetros, a duração do evento em horas, o tempo padronizado de ocorrência da intensidade máxima instantânea...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuva; Gerador climático; Modelo computacional.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000100011

Validação do modelo ClimaBR em relação ao número de dias chuvosos e à precipitação total diária
Provedor de dados: 70
Autores: Zanetti,Sidney S.; Oliveira,Vicente de P. S. de; Pruski,Fernando F.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de validar o modelo ClimaBR no que se refere à geração de séries sintéticas de precipitação total diária em diferentes localidades brasileiras. Para tanto, foram geradas séries sintéticas de precipitação para 12 localidades, escolhidas de forma distribuída, para que todas as diferentes regiões de precipitação homogênea do País fossem contempladas. A partir das séries pluviométricas, disponíveis nas estações meteorológicas das localidades selecionadas, o ClimaBR foi utilizado para gerar as séries sintéticas de precipitação, sendo gerada uma série de 100 anos para cada localidade. A qualidade dos resultados foi analisada comparando-se o ajuste entre os valores observados e os gerados pelo ClimaBR, por meio de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuva; Simulação de dados climáticos; Séries sintéticas.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100011

CLIMABR parte II: geração do perfil de precipitação
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Vicente de P. S. de; Zanetti,Sidney S.; Pruski,Fernando F.
As pesquisas sobre precipitação no Brasil têm-se restringido à previsão da lâmina total máxima ou da intensidade máxima provável, esta feita com base em séries históricas. Poucos trabalhos, no entanto, consideram o perfil correspondente a essas precipitações. A falta de modelos representativos tem forçado o uso daqueles desenvolvidos no exterior; contudo, os resultados obtidos demonstram, muitas vezes, que eles não representam adequadamente as condições climáticas típicas do Brasil. Objetivou-se, com o presente trabalho, detalhar complementarmente o desenvolvimento do modelo denominado CLIMABR, descrito por Oliveira et al. (2003), e mostrar sua aplicação para a geração do perfil instantâneo associado às séries sintéticas de precipitação, para as condições...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuva; Modelo hidrológico; Gerador climático.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300010

Modelagem hidrológica em microbacia hidrográfica parte II: teste do modelo HidroBacia
Provedor de dados: 91
Autores: Zanetti,Sidney S.; Oliveira,Vicente de P. S. de; Sousa,Elias F.; Almeida,Frederico T. de; Sugawara,Márcio T.; Silva,José M. A. da.
Este trabalho consistiu na modelagem hidrológica de uma microbacia hidrográfica utilizando-se o modelo HidroBacia, no qual o processo de infiltração da água no solo é representado por meio da equação de Green-Ampt modificada por Mein e Larson. Obtiveram-se, dentre os parâmetros desta equação, o potencial matricial na frente de umedecimento, a condutividade hidráulica e a umidade do solo na zona de transmissão, através de diversos métodos apresentados na literatura; desta forma, foram preparadas e testadas 36 combinações de dados de entrada, visando identificar as que apresentam melhor desempenho nas simulações do hidrograma de escoamento superficial com o modelo e se selecionaram, dentre os eventos de chuva-vazão registrados na microbacia, os 14 mais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação hidrológica; Infiltração; Escoamento superficial; Hidrologia; Hidrogramas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400010

Modelagem hidrológica em microbacia hidrográfica parte I: aprimoramento do modelo HidroBacia
Provedor de dados: 91
Autores: Zanetti,Sidney S.; Silva,José M. A. da; Sousa,Elias F.; Oliveira,Vicente de P. S. de; Almeida,Frederico T. de.
Testes preliminares realizados com o modelo hidrológico HidroBacia, indicaram desequilíbrio no seu balanço de massa, despertando a necessidade de estudos visando ao seu aperfeiçoamento; assim, o presente trabalho consistiu no aprimoramento do modelo HidroBacia a partir da localização e correção de falhas no código-fonte do seu programa computacional, essas falhas foram identificadas através da depuração do modelo durante simulações do hidrograma de escoamento superficial, utilizando-se dados de uma microbacia hidrográfica experimental. A principal causa relacionada com o desequilíbrio do balanço de massa do modelo, tinha referência com a solução das equações do modelo de ondas cinemáticas usado na propagação dos hidrogramas de escoamento superficial, cujo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação hidrológica; Computação; Escoamento superficial; Hidrologia; Hidrogramas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400009

Coeficiente de rugosidade de Manning para o rio Paracatu
Provedor de dados: 91
Autores: Lyra,Guilherme B.; Cecílio,Roberto A.; Zanetti,Sidney S.; Lyra,Gustavo B.
Pela teoria do escoamento em canais abertos, o coeficiente de rugosidade de Manning é um dos principais parâmetros para descrição da vazão sobre uma superfície. Uma das dificuldades da aplicação da equação de Manning é a definição do seu coeficiente de rugosidade em rios e canais, razão pela qual o presente estudo tem como objetivo, estimar o coeficiente de rugosidade de Manning para os períodos de vazão mínima e máxima média mensal, em alguns trechos do rio Paracatu, e propor um modelo baseado em redes neurais artificiais para estimar o coeficiente de rugosidade. O coeficiente foi determinado em função das características geométricas do canal (área molhada, raio hidráulico e declividade do canal) e das séries de vazão de seis postos fluviométricos do rio...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vazão; Condutos livres; Redes neurais artificiais.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000400001

Avaliação do TOPMODEL na estimativa do escoamento superficial em microbacia hidrográfica em diferentes usos
Provedor de dados: 91
Autores: Hollanda,Maycon P.; Cecílio,Roberto A.; Campanharo,Wesley A.; Zanetti,Sidney S.; Andrade,Larice N. de; Garcia,Giovanni de O.
Avaliou-se a aplicabilidade do modelo hidrológico TOPMODEL em simular os hidrogramas de escoamento superficial gerado por eventos isolados de precipitação em uma microbacia hidrográfica sob manejo conservacionista. Utilizaram-se de características físicas, hidrológicas e edáficas da microbacia associadas a hidrogramas de escoamento superficial relativos a eventos de vazão e precipitação medidos entre 2009 e 2012. Observou-se que o TOPMODEL mostrou tendência em subestimar a vazão máxima e a lâmina total de escoamento superficial e se constatou, todavia, que o TOPMODEL é promissor na modelagem dos hidrogramas de escoamento superficial de eventos de chuva isolados na microbacia sob manejo conservacionista em estudos, embora tenda a subestimar os valores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Deflúvio; Modelagem hidrológica; Manejo de bacias hidrográficas.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500489

CLIMABR parte I: modelo para a geração de séries sintéticas de precipitação
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Vicente de P. S. de; Zanetti,Sidney S.; Pruski,Fernando F.
Na área agrícola tem-se muitos dos estudos relativos à precipitação buscando avaliar os efeitos advindos da sua ocorrência no escoamento superficial; neste caso, é imprescindível o conhecimento não apenas das informações relativas à lâmina precipitada, à duração e intensidade das chuvas mas, também, ao perfil da precipitação. Objetivou-se, através do presente trabalho, mostrar o desenvolvimento de um modelo denominado CLIMABR, para a geração de séries sintéticas de precipitação, para as condições climáticas encontradas no Estado do Rio de Janeiro; para isto, utilizaram-se dados pluviométricos e pluviográficos de 11 estações da Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - SERLA, e da Companhia LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. Na série...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuvas intensas; Modelo hidrológico; Gerador climático.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300009

Estimação da evapotranspiração de referência no estado do Rio de Janeiro usando redes neurais artificiais
Provedor de dados: 91
Autores: Zanetti,Sidney S.; Sousa,Elias F.; Carvalho,Daniel F. de; Bernardo,Salassier.
Propor uma rede neural artificial (RNA) para estimar a evapotranspiração de referência (ETo) em função das coordenadas de posição geográfica e da temperatura do ar no Estado do Rio de Janeiro, motivou a realização do presente estudo. Os dados utilizados no treinamento da rede foram obtidos de 17 séries históricas de elementos climáticos localizadas nesse Estado. A ETo diária calculada pelo método de Penman-Monteith (FAO-56) foi utilizada como referência para treinar as redes. As RNAs, do tipo perceptron de múltiplas camadas, foram treinadas para estimar a ETo em função da latitude, longitude, altitude, temperatura média do ar, amplitude térmica diária e dia do ano. Após o treinamento com várias configurações de rede, selecionou-se a que apresentou o melhor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Elementos climáticos; Inteligência artificial; Modelos empíricos.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000200010