Consulta: creatorFacets:"Zonta,João Henrique"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 11/06/2024 05:24:08

Efeito da aplicação sucessiva de precipitações pluviais com diferentes perfis na taxa de infiltração de água no solo
Provedor de dados: 90
Autores: Zonta,João Henrique; Martinez,Mauro Aparecido; Pruski,Fernando Falco; Silva,Demetrius David da; Santos,Marcelo Rocha dos.
O processo de infiltração é influenciado pelas condições da superfície do solo e pela precipitação pluvial. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de aplicações sucessivas de precipitações pluviais com diferentes perfis na formação do encrostamento superficial e, consequentemente, na taxa de infiltração de água em solo sem cobertura e com cobertura. Foram aplicadas três precipitações pluviais sucessivas para cada perfil de precipitação pluvial, em intervalos de 24 h, sendo usados os perfis de precipitação pluvial constante, exponencial decrescente, duplo exponencial adiantado e atrasado, com uma lâmina média de 55 mm por aplicação. Buscou-se ajustar um fator de decaimento da taxa de infiltração (Ti) em função da energia cinética acumulada da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cobertura do solo; Encrostamento superficial; Energia cinética da chuva.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000200007

Influência do tipo de amostragem na constante dielétrica do solo e na calibração de sondas de TDR
Provedor de dados: 90
Autores: Santos,Marcelo Rocha dos; Zonta,João Henrique; Martinez,Mauro Aparecido.
A técnica da TDR é uma importante ferramenta para o estudo do teor de água no solo. Para o correto emprego dessa técnica, é necessário calibrar modelos que relacionam o conteúdo volumétrico de água no solo com a constante dielétrica deste, considerando as características de cada solo. Assim, objetivou-se avaliar a influência do tipo de solo e da forma de amostragem (amostra deformada e não deformada) na constante dielétrica (Ka) do solo e no desempenho de modelos para a estimativa do conteúdo volumétrico de água no solo (), usando a técnica TDR. Os solos utilizados foram um Cambissolo Háplico Tb distrófico (CX), um Latossolo Vermelho ácrico típico (LV) e um Neossolo Quartzarênico (RQ), que apresentam diferenças quanto à textura. As amostras de solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reflectometria; Teor de água; Textura do solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000200003