Consulta: subjectFacets:"作業能率"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 11/06/2024 08:59:44

Development of an Automatic Ceramic Pipe Laying Machine for Subsurface Drainage System (Part 1 ) : Manual Working Capacity in Laying Ceramic Pipes
Provedor de dados: 19
Autores: 佐藤, 禎稔; 松田, 清明; 弘中, 和憲; 辻, 修; 原, 令幸.
http://www.bpe.agr.hokudai.ac.jp/shibu/
Palavras-chave: 暗渠排水; 素焼き土管; 施工作業; 作業能率; 投下労働量.
Ano: 2005
URL: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3809

ナガイモ掘取り機の収穫作業体系と作業性能および負担面積
Provedor de dados: 19
Autores: 松田, 清明; 宮本, 啓二; 佐藤, 禎稔; MATSUDA, Kiyoaki; MlYAMOTO, Keiji; SATOW, Tadatoshi.
近年，連続的にナガイモ掘取りを行う機種が開発 され，利用され始めている.今回，従来から使用さ れているバックホー方式(K機)と掘取り方式の異なる3機種(A，SおよびT機)の掘取り機について， 作業性能を明らかにするとともに，各掘取り機の負 担面積や利用経費について検討した. 1)収穫作業に携わる作業者数は6-12人と供試機 により異なるが，概して能率の高い機種ほど作業 者は多い. 2 )各供試機の作業能率は， K機が2.2a/hであるのに 対して， A機が5.8a/h， S機は3.8a/h， T機が3.7a/h といずれも高能率である.10a当り投下労働量は， それぞれ27.8-32.4，20.8，21.0，21.9人・時である. 3 )各供試機の作業精度は，無傷の本数割合がいず れも98%以上と高く，損傷や掘残しの割合は極め て低い. 4 )各供試機の負担面積は， A機が4ha，K機は1.5ha， S機とT機が2.5haであり，その時のha当り機械利 用経費は，それぞれ556千円， 1,113 -1,173千円， 687千円， 699干円となる.各供試機の導入が不利 となる下限面積は， K機を他作業に利用するとい ずれも0.49-0.56haの範囲である. 従って， A機は高能率であるが多くの労働力や 前後処理に他の作業機を必要とし，大規模農家向 きである.また， K機は作業能率が低いが，少人 数でも作業が可能なことから小規模農家に適し，S機やT機は中規模農家に適している. Diggers of the backhoe type, the trencher type, and the plow type have been mainly used to harvest Chinese yams until...
Palavras-chave: ナガイモ; 掘取り機; 作業能率; 作業精度; 損傷; 負担面積; 経費; Chinese yam; Digger; Working capacity; Operating accuracy; Damage; Coverage cost.
Ano: 2001
URL: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/2831

暗渠土管自動敷設機の開発（第2報） : 暗渠土管自動敷設機の概要と作業性能の評価
Provedor de dados: 19
Autores: 佐藤, 禎稔; 松田, 清明; 原, 令幸; 大橋, 敏伸; 宮下, 行雄; 森田, 武; SATOW, Tadatoshi; MATSUDA, Kiyoaki; HARA, Yoshiyuki; OHHASHI, Toshinobu; MIYASHITA, Yukio; MORITA, Takeshi.
http://www.bpe.agr.hokudai.ac.jp/shibu/
Palavras-chave: 土管埋設; 素焼き土管; 作業システム; 作業能率; 投下労働量.
Ano: 2005
URL: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3810