Consulta: subjectFacets:"Absorption atomique"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 07/06/2024 08:25:26

Nouvelle méthode de dosage de quelques métaux - traces dans les sédiments et les matières en suspension
Provedor de dados: 5
Autores: Chiffoleau, Jean-francois; Truquet, Isabelle.
Des matières solides séchées sont minéralisées en bombe fermée par un mélange d'acide nitrique, d'acide chlorhydrique et d'acide fluorhydrique à environ 120 °C pendant 180 minutes. Cette attaque acide est totale et le minéralisat liquide obtenu est analysé pour sa teneur en métaux par absorption atomique avec ou sans flamme. C'est une méthode très sensible puisqu'elle permet de détecter dans des particules jusqu'à 0,35 % d'Al; 0,15 % de Fe, 0,1 mg/kg de Cd, 2 mg/kg de Co, 0,4 mg/kg de Cr, 2 mg/kg de Cu, 0,4 mg/kg de Mn, 2 mg/kg de Ni, 2 mg/kg de Pb, 0,1 mg/kg de Zn. La précision de cette méthode, sa reproductibilité ( de l'ordre de 7 % ) et sa facilité de mise en oeuvre en font une méthode de choix pour l'étude de faibles de quantité d'échantillons, comme...
Tipo: Text
Palavras-chave: Analyse; Métaux-traces; Sédiments; Matières en suspension; Absorption atomique.
Ano: 1994
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00140/25119/23228.pdf