Consulta: subjectFacets:"Agricultura de precisão"
Registros recuperados: 149
Data/hora: 01/06/2024 01:36:58

Análise espacial da ocorrência do índice de cone em área sob semeadura direta e sua relação com fatores do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Molin,José P.; Magalhães,Raphael P. de; Faulin,Gustavo D. C.
O presente estudo teve o objetivo de analisar, em uma lavoura sob semeadura direta, a distribuição vertical e horizontal da resistência à penetração medida por valores georreferenciados do índice de cone (IC) e a influência do teor de água do solo, permitindo a interpolação para análise de relações causa e efeito. Fatores importantes, como o teor de argila, silte, densidade, espaço poroso e teor de matéria orgânica do solo também foram mensurados. Utilizou-se de um penetrômetro hidráulico eletrônico, receptor de GPS, amostrador de solo e programas computacionais para o tratamento e obtenção dos resultados. A análise foi feita a partir dos mapas (não apresentados) para a espacialização dos atributos e pela regressão entre os dados interpolados por meio da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Geoestatística; Agricultura de precisão.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200012

Variabilidade espacial e controle estatístico do processo de perdas na colheita mecanizada do algodoeiro
Provedor de dados: 70
Autores: Silva,Rouverson P.; Souza,Fábio G.; Cortez,Jorge W.; Furlani,Carlos E. A.; Vigna,Gustavo P.
Dentro do processo produtivo, a colheita, se mal conduzida, poderá causar prejuízos quali-quantitativos no produto final. Dessa forma, esse trabalho teve o objetivo de avaliar as perdas quantitativas, no solo e na planta, na colheita mecanizada de algodão, no ano agrícola de 2006, em Ipameri-GO, em um talhão de 1,4 ha, sendo georreferenciados 41 pontos, distanciados de 50 m no sentido da curva de nível e 9 m entre fileiras. As amostras foram coletadas colocando-se uma armação de 4,5 m² sobre o solo, coletando todo o algodão caído no solo e, em seguida, fez-se a coleta do algodão que permaneceu na planta após a passagem da colhedora. Além das perdas quantitativas determinaram-se o teor médio de água do algodão e o Rendimento Potencial Máximo (RPM). Foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Colhedora de algodão; Geoestatística.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000400018

Viabilidade econômica do sistema de adubação diferenciado comparado ao sistema de adubação convencional em lavoura cafeeira: um estudo de caso
Provedor de dados: 70
Autores: Ferraz,Gabriel A. E S.; Silva,Fábio M. da; Carvalho,Francisval de M.; Costa,Pedro A. N. da; Carvalho,Luis C. C.
A agricultura de precisão surge como uma importante ferramenta para maximizar o gerenciamento da atividade cafeeira, principalmente para esta cultura, que possui elevado custo de produção. O presente trabalho teve por objetivo fazer um estudo comparativo da viabilidade econômica de dois sistemas de adubação na lavoura cafeeira: o sistema utilizando as técnicas da agricultura de precisão e o sistema de aplicação convencional. Os dados utilizados foram extraídos dos custos de produção da fazenda Brejão, no sul de Minas Gerais, em três áreas (22 ha, 10,52 ha e 6,23 ha), onde foram realizadas aplicações de adubos de forma diferenciada nas safras de 2007/2008 e 2008/2009. O sistema de adubação em agricultura de precisão caracterizou-se por coleta de amostras de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adubação a taxas variáveis; Agricultura de precisão; Custos; Viabilidade; Cafeicultura; Adubação convencional.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000500008

MANOBRAS DE SEMEADURA COM SISTEMA DE NAVEGAÇÃO
Provedor de dados: 70
Autores: Garcia,Luiz C.; Meer,Roderik W. Van Der; Souza,Nátali M. de; Justino,Altair; Weirich Neto,Pedro H.
Resumo Os sistemas de navegação por posicionamento global (GPS) estão cada vez mais presentes no campo, prometendo diminuir os custos operacionais do agricultor. O objetivo deste trabalho foi avaliar o tempo de manobra durante a operação de semeadura da soja sem e com sistema de navegação. O delineamento experimental foi inteiramente aleatorizado, com dois tratamentos e doze repetições. Os tratamentos consistiram no tempo das manobras feitas de modo convencional e utilizando-se do sistema de navegação por GPS acoplado num piloto automático. Avaliaram-se o tempo de manobra e o retorno econômico. As manobras realizadas com auxílio do sistema de navegação foram, em média, 49% mais rápidas do que as manobras realizadas de forma convencional. Houve economia de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Piloto automático; Viabilidade econômica.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000200361

Comparação de três receptores GPS para uso em agricultura de precisão
Provedor de dados: 70
Autores: Stabile,Marcelo C. C.; Balastreire,Luiz A.
Diversos equipamentos que se utilizam dos sinais transmitidos pelo Sistema de Posicionamento Global (GPS) têm sido empregados na Agricultura de Precisão. Neste estudo, foi feita uma comparação de três receptores comerciais no intuito de verificar suas acurácias. As principais qualidades medidas foram a repetibilidade dos dados e a estabilidade do sistema. O estudo foi conduzido em campo aberto, na área experimental da ESALQ/USP, com três linhas paralelas de 50 m espaçadas 10 m entre si. A coleta de dados foi feita no dia 25-9-2002, totalizando seis repetições da comparação dos três sistemas. Os dados foram coletados simultaneamente, de acordo com a melhor configuração da constelação de satélites, sendo que os três sistemas apresentaram resultados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; GPS; Precisão de posicionamento.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100024

Hastes instrumentadas para a mensuração da resistência mecânica do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Adamchuk,Viacheslav I.; Molin,José P.
A presença de camada de solo compactada pode significar sérios problemas ao desenvolvimento do sistema radicular das culturas em geral. A correção pode ser feita por métodos biológicos ou mecânicos. Uma das formas de diagnóstico da sua presença é com o uso de penetrômetros que exigem tempo considerável para a obtenção de dados. Com o advento dos recursos de espacialização das informações na forma de mapas, a necessidade de amostragem passou a ser ainda maior. Este trabalho reporta a busca de uma solução alternativa ao uso do penetrômetro. Envolve a geração de mapas de resistência mecânica do solo ao deslocamento de uma haste em três profundidades, baseado em três hastes instrumentadas, um receptor de GPS e um sistema de aquisição de dados. O sistema é...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Sensores de solo; Compactação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100018

Mensuração da condutividade elétrica do solo por indução e sua correlação com fatores de produção
Provedor de dados: 70
Autores: Molin,José P.; Gimenez,Leandro M.; Pauletti,Volnei; Schmidhalter,Urs; Hammer,Jens.
A condutividade elétrica (CE) do solo, obtida por contato ou por indução eletromagnética, tem sido utilizada como uma variável que se correlaciona com características do solo. Investigaram-se as relações existentes entre a CE medida com um sensor de indução eletromagnética, a granulometria do solo, umidade e fatores da fertilidade, a topografia do terreno e a produtividade de milho e soja, em uma lavoura de 19 ha, conduzida sob semeadura direta, entre 2000 e 2002. A produtividade das culturas foi obtida com monitor comercial, e a CE e os demais parâmetros foram obtidos por amostragem em grade regular. Os dados foram espacializados para a produção dos mapas que serviram para a análise de correlações entre os fatores. O sensor de condutividade elétrica...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Variabilidade espacial; Fatores de produção.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000200015

Influência da distância entre passadas de colhedora equipada com monitor de colheita na precisão dos mapas de produtividade na cultura do milho
Provedor de dados: 70
Autores: Bazzi,Cláudio L.; Souza,Eduardo G.; Opazo,Miguel A. Uribe; Nóbrega,Lúcia H. P.; Pinheiro Neto,Raimundo.
Um dos entraves para a maior expansão da agricultura de precisão está, principalmente, no elevado custo dos equipamentos a serem utilizados. A geração de mapas de produtividade é a fase de mais fácil execução na agricultura de precisão. Entretanto, quando várias colhedoras operam simultaneamente em uma determinada área, nem sempre é possível dispor de monitores de colheita em todas as máquinas. Assim, neste trabalho, foi avaliado o decréscimo da precisão em mapas de produtividade obtidos a partir de áreas onde se utilizaram colhedoras não-equipadas com monitor de colheita associadas a colhedoras monitoradas. Também foram comparados os métodos de interpolação "inverso da distância ao quadrado" e "krigagem". Inicialmente, a interpolação do mapa com todos os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Métodos de interpolação; Mapas temáticos.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000200016

Utilização de dados georreferenciados na determinação de parâmetros de desempenho em colheita mecanizada
Provedor de dados: 70
Autores: Molin,José P.; Milan,Marcos; Nesrallah,Michel G.T.; Castro,Cesar N. de; Gimenez,Leandro M.
As informações sobre o desempenho e a capacidade de trabalho das máquinas agrícolas são de grande importância no gerenciamento de sistemas mecanizados agrícolas, auxiliando na tomada de decisões. A obtenção de informações sobre o desempenho é normalmente realizada de modo manual, por meio da análise dos tempos e movimentos, consumindo recursos, mão-de-obra e tempo. Considerando-se a importância das informações e o custo envolvido na aquisição, o objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia automática para a determinação da capacidade de trabalho de colhedora de cereais. Para tanto, realizou-se o estudo de tempos e movimentos a partir de arquivos de dados obtidos por meio de monitores de produtividade em oito propriedades no Estado do Paraná. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Mecanização; Gerenciamento.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000300013

Modelo para estimativa do potencial produtivo em trigo e cevada por meio do sensor GreenSeeker
Provedor de dados: 70
Autores: Grohs,Daniel S.; Bredemeier,Christian; Mundstock,Claudio M.; Poletto,Naracelis.
Áreas com diferentes potenciais de rendimento dentro de uma lavoura necessitam ser manejadas separadamente, para fins de aplicação da adubação nitrogenada em cobertura. O equipamento baseado em sensoriamento remoto terrestre (GreenSeeker) é um dos instrumentos utilizados para separar diferentes zonas de manejo. Para fazer isso, o sensor permite a definição de classes para estimar o potencial produtivo de forma ágil, precisa e em tempo real. Com o instrumento, foi desenvolvido um modelo para estimativa do potencial produtivo em trigo e cevada, correlacionando o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) com a biomassa seca acumulada na parte aérea, por ocasião da emissão da sexta folha do colmo principal. A base do modelo foi a formação de classes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Adubação nitrogenada em taxa variável; NDVI.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000100011

Discriminação entre estágios nutricionais na cultura do trigo com técnicas de visão artificial e medidor portátil de clorofila
Provedor de dados: 70
Autores: Sena Júnior,Darly G. de; Pinto,Francisco de A. de C.; Queiroz,Daniel M. de; Santos,Nerilson T.; Khoury Júnior,Joseph K.
O ajuste da adubação nitrogenada é um tema que suscita preocupações econômicas e ambientais em todo o mundo. Isso decorre da elevada resposta das culturas, especialmente gramíneas, ao nitrogênio e da falta de métodos adequados de quantificação de sua disponibilidade no solo. Com o objetivo de avaliar a discriminação de três estágios nutricionais na cultura do trigo, foram utilizadas imagens digitais e um medidor portátil de clorofila (SPAD -502). Os dados foram coletados em três épocas (8; 14 e 20 dias após a adubação nitrogenada em cobertura - DAA), em parcelas de trigo submetidas a três doses de N (0; 30 e 60 kg ha-1). As imagens foram processadas para desenvolvimento dos classificadores multivariados, utilizando-se de nove índices espectrais com as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Taxas variáveis; Processamento de imagens.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000100019

Desenvolvimento e avaliação de uma servoválvula de baixo custo para a aplicação de insumos líquidos
Provedor de dados: 70
Autores: Johann,André L.; Russo,Edison; Cappelli,Nelson L.; Umezu,Claudio K.
O presente trabalho teve o objetivo de desenvolver uma servoválvula de baixo custo, que respondesse a um sinal eletrônico de controle, para a aplicação de insumos líquidos a taxas variáveis. Depois de realizada pesquisa na literatura das opções de válvulas existentes para a dosagem de líquidos a baixas pressões, partiu-se para o desenvolvimento de uma válvula proporcional com acionamento mecânico por intermédio de um servomotor controlado eletronicamente. Uma vez desenvolvida a servoválvula, o sistema foi submetido a um conjunto de testes, realizados em bancada desenvolvida especificamente para esse fim, onde se procurou avaliar seu comportamento em termos de repetitividade, histerese e linearidade. Como resultados, obtiveram-se três curvas de vazão em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Taxa de aplicação; Válvula proporcional.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100016

Estudos sobre a mensuração da condutividade elétrica do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Molin,José P; Rabello,Ladislau M.
A condutividade elétrica é a capacidade que um material possui em conduzir corrente elétrica, e uma das suas utilidades na agricultura provém do fato de que a massa do solo com sua variabilidade na composição físico-química apresenta diferentes níveis de condutividade elétrica (CE). O objetivo do presente trabalho foi estudar o comportamento da CE no solo e avançar no entendimento dos fatores que regem seus níveis de variação e desenvolver sistemas que permitam a mensuração contínua da CE do solo para a geração de mapas. Construiu-se um sistema com várias configurações de mensuração da CE e, nas avaliações em campo, os resultados foram parcialmente satisfatórios. Num estudo detalhado utilizando apenas um sistema comercial para sua mensuração, obteve-se a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Sensores; Indicador qualitativo de solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000100009

Determinação do "status" nutricional de nitrogênio no feijoeiro utilizando imagens digitais coloridas
Provedor de dados: 70
Autores: Baesso,Murilo M.; Pinto,Francisco de A. de C.; Queiroz,Daniel M. de; Vieira,Luciano B. de; Alves,Enrique A.
Este trabalho teve como objetivo avaliar o uso de índices espectrais, retirados de imagens digitais, para discriminar diferentes doses de N no feijoeiro. O trabalho, conduzido em vasos de 8 dm³, teve cinco tratamentos (0; 50; 100; 150 e 200 kg de N ha-1), com dez repetições. As imagens foram adquiridas aos 30; 40 e 50 dias após a emergência. Foram desenvolvidas funções discriminantes quadráticas, tendo como vetores de entrada as médias dos "pixels" de diferentes combinações dos quatro índices espectrais testados. Três diferentes tamanhos de blocos de imagem foram testados 9 x 9; 20 x 20 e 40 x 40 "pixels". Os melhores resultados foram alcançados pelos blocos de 9 x 9 e 20 x 20 "pixels", apresentando classificação 94; 96 e 96% superior à classificação ao...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Processamento de imagens digitais; Classificador estatístico.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000300022

Variabilidade espacial de atributos químicos de um argissolo para aplicação de insumos à taxa variável em diferentes formas de relevo
Provedor de dados: 70
Autores: Barbieri,Diogo M.; Marques Júnior,José; Pereira,Gener T.
A agricultura de precisão implica análise da variabilidade espacial de fatores de produção e a aplicação de insumos de forma localizada. Várias são as causas que condicionam a variabilidade espacial dos solos, sendo o relevo um dos fatores mais importantes. O presente estudo teve por objetivo analisar a variabilidade espacial dos atributos químicos do solo e a elaboração de mapas de necessidade de aplicação de insumos de forma localizada, em áreas com diferentes formas de relevo. Duas parcelas de 1 ha cada foram delimitadas em áreas com topografia côncava e convexa. Foram retiradas, em cada área, 242 amostras de solos em 121 pontos, nas profundidades de solo de 0,00-0,20 m e 0,20-0,40 m. Os resultados de análise química foram submetidos às análises da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Geoestatística; Manejo localizado.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000400004

Proposta metodológica para avaliação de controlador automático de seções e pulverização
Provedor de dados: 70
Autores: Reynaldo,Étore F; Molin,José P.
Na aplicação de produtos fitossanitários, a utilização de equipamentos que controlam automaticamente as seções da barra e a pulverização já é realidade; entretanto, ainda não há resultados que demonstrem a sua eficácia. Por esse motivo, este trabalho teve por finalidade desenvolver uma metodologia para a avaliação de um equipamento que controla automaticamente as seções e a pulverização. Avaliou-se um controlador automático de seções e pulverização de mercado, e, para tanto, foram utilizados três níveis de acurácia do sinal de GPS (algoritmo interno, SBAS e RTK), três ângulos para a simulação de entrada e saída da barra de pulverização em relação à borda do talhão (0; 45 e 60º ) e três velocidades de trabalho (1,66; 5,00 e 8,33 m s-1). A metodologia...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Aplicação de produtos fitossanitários; Sistemas eletrônicos.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000100011

Variabilidade espacial da força de desprendimento de frutos do cafeeiro
Provedor de dados: 70
Autores: Ferraz,Gabriel A. e S.; Silva,Fábio M. da; Oliveira,Marcelo S. de; Silva,Flavio C. da; Bueno,Rafael de L.
O objetivo deste trabalho foi utilizar técnicas de georreferenciamento e de geoestatística para analisar a variabilidade espacial da força de desprendimento de frutos de cafeeiros por meio de semivariogramas e pela interpolação por krigagem. O trabalho foi conduzido no município de Três Pontas - MG, Brasil. A força de desprendimento dos frutos verdes e de cerejas dos cafeeiros foi obtida por meio de um protótipo de dinamômetro em pontos georreferenciados. A dependência espacial dos dados foi analisada por meio de ajustes de semivariogramas, clássico e robusto, para o método dos mínimos quadrados ordinários e ponderados, e apenas o ajuste clássico, para os métodos da máxima verossimilhança e máxima verossimilhança restrita. Testaram-se, para cada um dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Face de exposição solar; Agricultura de precisão; Geoestatística; Colheita mecanizada e seletiva; Café.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000600016

Uso de piloto automático na implantação de pomares de citros
Provedor de dados: 70
Autores: Oliveira,Tiago C. A.; Molin,José P.
Sistemas de piloto automático vêm sendo utilizados com relativa frequência na agricultura brasileira. Na citricultura, o uso dessa tecnologia vem difundindo-se na operação de abertura de sulcos para o transplantio de mudas. O presente trabalho teve como objetivos avaliar a acurácia de um piloto automático e avaliar possíveis ganhos gerados pela utilização dessa tecnologia de orientação automática em relação ao sistema convencional de abertura de sulcos na implantação de lavoura de citros. A primeira etapa consistiu em georreferenciar as plantas no campo, três meses após o transplantio, com sulcos feitos com as duas tecnologias. Na segunda etapa do trabalho, foi conduzida a avaliação da capacidade operacional da operação de abertura de sulcos, com e sem a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Sistemas guia; GNSS.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000200013

Avaliação de intervenções em unidades de aplicação localizada de fertilizantes e de populações de milho
Provedor de dados: 70
Autores: Molin,José P.; Mascarin,Leonardo S.; Vieira Júnior,Pedro A.
A agricultura de precisão busca gerenciar os recursos disponíveis, enfatizando o aumento na produtividade e mantendo ou reduzindo a quantidade de insumos. Entre as técnicas para a aplicação em taxa variável, está aquela baseada na recomendação de um insumo em função da variabilidade espacial da oferta ambiental. O objetivo deste trabalho é avaliar a metodologia e analisar a viabilidade do uso de unidades de aplicação, variando a população de plantas de milho e a dose de fertilizante formulado na operação de semeadura, comparando a aplicação em taxa fixa e em taxa variável em relação à produtividade de grãos e ao total de insumos gastos. Foram realizados três experimentos: em dois deles, as doses de fertilizante formulado NPK foram aplicadas em taxas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Unidades de gerenciamento; Aplicação de insumos a taxa variada.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200022

Variabilidade espacial e temporal do fósforo, potássio e da produtividade de uma lavoura cafeeira
Provedor de dados: 70
Autores: Ferraz,Gabriel A. E S.; Silva,Fábio M. da; Carvalho,Luis C. C.; Alves,Marcelo de C.; Franco,Bruno C.
A agricultura de precisão surge como uma importante ferramenta para melhorar o gerenciamento da produção cafeeira, mostrando que o conhecimento de determinadas características do solo, associado à resposta de produtividade do cafeeiro, pode facilitar a aplicação localizada e racional dos insumos, com resultados ambientais e econômicos positivos. Desta forma, o presente trabalho objetivou utilizar ferramentas de agricultura de precisão aliadas a ferramentas da geoestatística para avaliar as variáveis fósforo, potássio e produtividade do cafeeiro, em três safras agrícolas, por meio de análises dos semivariogramas e de mapas de isolinhas interpolados por krigagem, e demonstrar que estas ferramentas são de grande valia para o manejo da cultura do café. Este...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Agricultura de precisão; Krigagem; Semivariograma; Café.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000100015

Metodologia para avaliação do desempenho de receptor de GPS de uso agrícola em condição cinemática
Provedor de dados: 70
Autores: Machado,Thiago M.; Molin,José P.; Povh,Fabrício P.; Salvi,José V.
São inúmeras as aplicações das tecnologias de Global Navigation Satellite System (GNSS), e o sistema mais utilizado é o Global Positioning System (GPS), desenvolvido pelos Estados Unidos. Em aplicações agrícolas, há a necessidade de posicionamento estático e cinemático, com demandas de distintos níveis de acurácia. No entanto, os usuários carecem de informação quanto ao desempenho cinemático de receptores GNSS, sendo disponibilizados apenas dados de desempenho estático, e por essa razão desenvolveu-se um veículo instrumentado para testar metodologia de avaliação do desempenho de receptores GNSS sob condição cinemática, visando a representar operações agrícolas. Foi utilizada instrumentação para coletar os dados sob variação de velocidade e sentido de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; GPS; Ensaio cinemático.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000100013

Colheita de citros e obtenção de dados para mapeamento da produtividade
Provedor de dados: 70
Autores: Molin,José P.; Mascarin,Leonardo S.
A citricultura é de fundamental importância para a economia brasileira devido a sua expressiva participação na exportação e pela geração de empregos. A colheita manual é atualmente realizada na totalidade das propriedades citrícolas nacionais. A ausência de técnicas para a geração de mapas de produtividade em citros é uma das grandes dificuldades para a implantação da agricultura de precisão, o que justifica empreender técnicas e equipamentos para essa finalidade. Neste trabalho, teve-se o objetivo de ter o correto entendimento dos sistemas de colheita existentes, suas características úteis e limitações. A partir de então, desenvolveu-se e testou-se uma proposta de geração de dados para obtenção de mapas de produtividade sem interferir no processo vigente....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Laranja; Agricultura de precisão; Mapa de produtividade.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000100020

Uso de fotografias aéreas coloridas 35 mm na avaliação de produtividade de grãos
Provedor de dados: 70
Autores: Araújo,João C. de; Molin,José P.; Vettorazzi,Carlos A.
Este trabalho foi realizado em duas lavouras monitoradas intensivamente como áreas- piloto de agricultura de precisão. Vários dados estão sendo obtidos como mapeamento de produtividade, levantamentos de propriedades físicas e químicas do solo, pragas, doenças e plantas invasoras, bem como fotografias aéreas coloridas no formato 35 mm. As fotografias receberam orientação por bandeiras georreferenciadas em solo com DGPS para a correção geométrica das imagens e, após selecionadas, foram digitalizadas por meio de scanner. Foram, então, analisados os coeficientes de determinação entre o valor digital das imagens e a produtividade. Os coeficientes de determinação para as duas áreas, em todos os períodos analisados, apresentaram valores baixos, não havendo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Variabilidade espacial; Sensoriamento remoto.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300021

Variabilidade espacial de atributos do solo antes e após calagem e fosfatagem em doses variadas na cultura de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 70
Autores: Corá,José E.; Beraldo,José M. G.
Avaliou-se a distribuição espacial de atributos do solo por meio de mapas de isolinhas elaborados a partir da variabilidade espacial dos atributos expressa no semivariograma e por meio de interpolação linear, antes e após a aplicação de doses variadas de calcário e fertilizante fosfatado na cultura de cana-de-açúcar. Foram coletadas amostras de solo na intensidade de uma amostra por hectare, na profundidade de 0-0,20 m, em três talhões comerciais de cana-de-açúcar. Os mapas de isolinhas elaborados por meio da krigagem, levando-se em consideração a existência de dependência espacial de atributos do solo, expressa no semivariograma, apresentaram maior precisão e diferentes padrões de ocorrência da distribuição espacial dos atributos, comparados àqueles...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Manejo do solo; Geoestatística.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200005

Mapeamento das formas do relevo para estimativa de custos de fertilização em cana-de-açúcar
Provedor de dados: 70
Autores: Sanchez,Rodrigo B.; Marques Júnior,José; Pereira,Gener T.; Baracat Neto,Jorge; Siqueira,Diego S.; Souza,Zigomar M. de.
A modelagem matemática associada ao conhecimento da variabilidade dos atributos do solo e mapeamento das formas do relevo pode auxiliar no manejo da fertilidade do solo em usinas sucroalcooleiras. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o uso da geoestatística e da modelagem matemática na estimativa de custos de fertilização, em diferentes formas do relevo. Em uma área de 200 ha, foram identificadas duas formas de relevo, uma côncava e outra convexa, sendo os solos coletados nos pontos de cruzamento de uma malha, com intervalos regulares de 50 m, perfazendo um total de 623 pontos. As amostras foram submetidas a análises químicas, e, posteriormente, os dados foram avaliados por meio da estatística descritiva, geoestatística e modelagem matemática. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zonas de manejo específico; Taxa variada; Agricultura de precisão.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000200008

Modelagem da hidrografia em planos de manejo e critérios para definição de árvores em APP pelo Modeflora.
Provedor de dados: 14
Autores: FIGUEIREDO, E. O.; MOURA, D. C. de S.; FIGUEIREDO, S. M. de M.; PAPA, D. de A.
Novas tecnologias, sendo advindas do geoprocessamento e do sensoriamento remoto, vêm sendo desenvolvidas a fim de auxiliar no processo de delimitação das APPs e demarcação das árvores. No entanto, faltam estudos para investigar e comprovar sua eficácia. Não há registro de trabalhos, publicados no Brasil, que utilizem diferentes metodologias na definição de APPs para avaliá-las. O presente trabalho teve como objetivo propor uma metodologia precisa para o mapeamento de áreas de preservação permanente e definição de árvores protegidas e exploráveis na região de influência das APPs, comprovando a sua aplicabilidade nos PMFS.
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Código Florestal; Área de proteção ambiental; Área de Preservação Permanete (APP); Geotécnica; Manejo florestal; Biometria florestal; Embrapa Acre; Manejo de precisão; Sistema de posicionamento global; Forest biometry; Modelagem 3D; Modeflora; Acre; Rio Branco (AC); Biometría forestal; Amazônia Ocidental; Western Amazon; Agricultura de precisión; Mapeamento; Cubierta (plantas); Inventario forestal; Ley ambiental; Manejo forestal; Sistemas de información geográfica; Sistemas de posicionamiento global; Teledetección.; Sensoriamento remoto; Sistema de informação geográfica; Agricultura de precisão; Inventário florestal; Administração florestal; Vegetação; Hidrografia; Cartografia; Hidrologia.; Precision agriculture; Forest management; Global positioning systems; Geographic information systems; Forest inventory; Hydrology; Canopy; Environmental law.; Cartography; Remote sensing.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/852921

AGRICULTURA de precisão: o que é e como usar - programa 43.
Provedor de dados: 14
bitstream/item/24871/1/PGM43Agriculturadeprecisaooqueeecomousar.mp3
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agricultura de precisão.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/867479

Procedimentos metodológicos utilizados na compilação de dados do Modeflora para construção de mapas dinâmicos no cartão microSD para uso no GPS.
Provedor de dados: 14
Autores: FIGUEIREDO, E. O.; HALK, T. de M.; PAPA, D. de A.; CUNHA, R. M da; CASSOL, H. L. G.
O planejamento da exploração florestal em florestas tropicais, realizada com técnicas de precisão recomendadas pelo Modelo Digital de Exploração Florestal (Modeflora), permite significativas vantagens. Porém, para que o planejamento da exploração florestal seja executado com precisão e agilidade pelas equipes de campo, é necessário que todas as informações estejam consolidadas num mapa dinâmico. Para que todas as informações fiquem consolidadas num único conjunto de mapas dinâmicos, há necessidade de compilar os dados em um formato de arquivo digital (IMG), o qual é reconhecido pelos receptores GPS e navegadores automotivos. As informações permanecem armazenadas num cartão de memória (SD ou microSD) e o aparelho de GPS fica com memória livre para a coleta...
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Manejo florestal; Manejo de precisão; Geotécnica; Biometria florestal; Sistema de posicionamento global; Forest biometry; Biometría forestal; Modelagem 3D; Modeflora; Sistemas de posicionamiento global; Tecnología geoespacial; Teledetección.; Agricultura de precisión; Geoespatial technology; Inventario forestal; Manejo forestal; Sistemas de información geográfica; Administração florestal; Inventário florestal; Sensoriamento remoto.; Sistema de informação geográfica; Agricultura de precisão; Forest management; Precision agriculture; Geographic information systems; Global positioning systems; Remote sensing.; Forest inventory.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/877753

Conceitos básicos da Geoestatística.
Provedor de dados: 14
Autores: GREGO, C. R.; OLIVEIRA, R. P. de.
bitstream/item/146837/1/GeoVesper-cap-3.pdf
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geoestatística; Agricultura de precisão.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1051869

Uso de sensor dielétrico para estimativa da densidade do solo no Cerrado.
Provedor de dados: 14
Autores: SA, M. A. C. de; SANTOS JUNIOR, J. de D. G. dos; MARCHAO, R. L.; VILELA, L.
bitstream/CPAC-2010/31556/1/bolpd-249.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Precision farming.; Cerrado; Solo; Agricultura de precisão; Soil.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/697394

Adoção da agricultura de precisão.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, R. P. de; GREGO, C. R.
bitstream/item/146839/1/GeoVesper-cap-1.pdf
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agricultura de precisão.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1051862

Zonas homogêneas de condutividade elétrica aparente em Neossolo Quartzarênico no Semiárido.
Provedor de dados: 14
Autores: NASCIMENTO, P. dos S.; ROCHA, M. G. da; SILVA, J. A.; COSTA, B. R. S.; RABELLO, L. M.; BASSOI, L. H.
O uso da condutividade elétrica do solo para auxiliar a determinação de zonas de manejo do solo tem se configurado numa prática cada vez mais comum em sistemas agrícolas que desenvolvem suas atividades no contexto da agricultura de precisão. Esta pesquisa teve por objetivo determinar a condutividade elétrica aparente do solo e identificar zonas homogêneas em solo de textura arenosa em Petrolina-PE, em um pomar de videira irrigada. As leituras foram realizadas em uma área de 1,6 ha, entre as plantas na linha de cultivo, de modo que o espaçamento entre cada ponto amostral fosse de 2,5 m. Na camada de 0-0,4 m de profundidade foi detectado o efeito pepita pura, provavelmente devido ao revolvimento dessa camada de solo na linha de plantas quando da aplicação de...
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Manejo de solo; Textura arenosa; Solo; Agricultura de precisão; Uva; Condutividade Eletrica.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/920076

Agricultura de precisão para o manejo da fertilidade do solo em sistema plantio direto.
Provedor de dados: 14
Autores: MACHADO, P. L. O. de A.; BERNARDI, A. C. de C.; SILVA, C. A.
Agricultura de precisão e meio ambiente; Geoestatística aplicada à agricultura de precisão; Solos, clima e vegetação da região de Campos Gerais; Mapeamento da produtividade; Estudo de caso em agricultura de precisão: manejo de lavoura de soja na região de Campos Gerais, PR; Variabilidade de atributos de fertilidade e espacialização da recomendação de adubação e calagem para a soja; Avaliação espacializada do estado nutricional da soja; Aplicação de fertilizantes a taxas variáveis; Espacialização do estoque de carbono do solo em lavoura de soja; Uso de inteligência artificial em agricultura de precisão: redes Bayesianas e redes neurais; Agricultura de precisão: visão de uma instituição de pesquisa aplicada.
Tipo: Livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Mapeamento da produtividade; Geoestatística; DRIS; Adubação a taxas variáveis; Estoque de carbono; Inteligência artificial; Agricultura de precisão; Plantio direto.
Ano: 2004
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/337351

Pré-processamento dos dados.
Provedor de dados: 14
Autores: GREGO, C. R.; OLIVEIRA, R. P. de.
bitstream/item/146838/1/GeoVesper-cap-2.pdf
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Processamento da informação.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1051865

MODEFLORA: Modelo Digital de Exploração Florestal.
Provedor de dados: 14
Autores: FIGUEIREDO, E. O.
O Modelo Digital de Exploração Florestal (Modeflora) é um processo de planejamento florestal, em que são abandonados os princípios de mapeamento por técnicas de falsas coordenadas, também conhecidas por X, Y. O fundamento do método consiste em georreferenciar e “geomonitorar” todos os processos, da elaboração à execução do manejo florestal. Para isso são empregadas de forma integrada técnicas de inventário florestal, pesquisa operacional, GNSS, GIS, barômetros, radar SRTM, imagens reamostradas de alta resolução (inventário de copa), planejamento de rede de estradas florestais, execução, aperfeiçoamento e rastreamento das operações de exploração florestal. O Modeflora reduz os custos de elaboração e execução de planos de manejo florestal em pelo menos 30%;...
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotécnica; Manejo florestal; Biometría forestal; Manejo de precisão; Sistema de posicionamento global; Modelagem 3D; Modeflora; Biometria florestal; Forest biometry; Geoespatial technology; Teledetección.; Sistemas de posicionamiento global; Agricultura de precisión; Tecnología geoespacial; Sistemas de información geográfica; Manejo forestal; Inventario forestal; Administração florestal; Inventário florestal; Agricultura de precisão; Sistema de informação geográfica; Sensoriamento remoto.; Precision agriculture; Forest inventory; Forest management; Geographic information systems; Remote sensing.; Global positioning systems.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/631386

Exemplos das aplicações na AP.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, R. P. de.
bitstream/item/146832/1/GeoVesper-cap-8.pdf
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agricultura de precisão.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1051880

O Vesper.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, R. P. de.
bitstream/item/146836/1/GeoVesper-cap-4.pdf
Tipo: Livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Programa de computador; Agricultura de precisão.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1051871

Agricultura de precisão pode reduzir uso de água nas culturas.
Provedor de dados: 14
Autores: BASSOI, L. H.
Ela parece ser um bem abundante nas bordas e arredores do rio São Francisco. Aliada ao calor permanente e à aplicação de tecnologias permite que o Semiárido nordestino abrigue um dos maiores polos de fruticultura do Brasil. Mas o fato é que a água, seja onde e como for, precisa ser usada com bastante cautela.
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Uso da água; Vale do São Francisco; Uva; Irrigação; Agricultura de precisão; Vitis Vinifera; Grapes; Irrigation.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1018856

ÁGUA de chuva para incremento da alimentação nas escolas rurais: programa 20.
Provedor de dados: 14
bitstream/item/85343/1/PGM-20-N-AGUA-DE-CHUVA-PARA-INCREMENTO-DA-ALIMENTACAO-NAS-ESCOLAS-RURAIS.mp3
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Água de chuva; Aproveitamento territorial; Aumento da produção; Cisterna de produção; Cisterna rural; Semiárido; Captação d''água.; Abastecimento de água; Agricultura de precisão; Alimentação; Escola; Produtividade.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/961228

Predição espacial.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, R. P. de.
bitstream/item/146834/1/GeoVesper-cap-6.pdf
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Krigagem; Agricultura de precisão; Processamento da informação.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1051876

USO da agricultura de precisão na pequena propriedade: programa 9.
Provedor de dados: 14
bitstream/item/60709/1/PGM09SUL-agricultura-de-precisao.mp3
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Pequena propriedade; Agricultura de precisão.
Ano: 2012
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/926164

Coeficientes técnicos para o inventário e manejo florestal com emprego do Modelo Digital de Exploração Florestal (MODEFLORA).
Provedor de dados: 14
Autores: FIGUEIREDO, E. O.; LIMA, Q. S. de.
Devido à crescente demanda por informações sobre os coeficientes técnicos do Modelo Digital, esta publicação apresenta os principais coeficientes técnicos envolvidos no inventário florestal, abertura de estradas e pátios, abate de árvores, arraste de toras e carregamento.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotécnica; Manejo florestal; Manejo de precisão; Biometría forestal; Forest biometry; Biometria florestal; Modeflora; Modelagem 3D; Sistema de posicionamento global; Manejo forestal; Agricultura de precisión; Análisis económico; Geoespatial technology; Insumos agrícolas; Inventario forestal; Sistemas de información geográfica; Sistemas de posicionamiento global; Tecnología geoespacial; Teledetección.; Sistema de informação geográfica; Administração florestal; Agricultura de precisão; Inventário florestal; Sensoriamento remoto; Insumo.; Análise econômica; Forest management; Precision agriculture; Geographic information systems; Farm inputs.; Economic analysis; Remote sensing; Global positioning systems; Forest inventory.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/511370

XXI Ciência para a vida: precisão na agricultura: a sabedoria de coletar e analisar informações da terra e do meio ambiente para gerenciar a produção.
Provedor de dados: 14
Entrevista com Frank Rijsberman; Compromisso e respeito com o uso da terra; Os desafios da pesquisa com o arroz C4; Como medir a sustentabilidade na agricultura; Embalagens comestíveis; Notas; Plantas e microrganismos: interação perfeita.
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Desenvolvimento sustentável; Pesquisa; Arroz.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/994891

Produtividade da água e agricultura de precisão.
Provedor de dados: 14
Autores: BASSOI, L. H.
Imagens de satélite, sistemas de informação geográfica, GPS, equipamentos automatizados e de informática são alguns dos recursos tecnológicos à disposição dos produtores para incrementarem os plantios nas áreas irrigadas. Manejando conhecimentos e informações da agricultura de precisão podem conseguir, de maneira simples, empregá-Ios no dia-a-dia das propriedades para a maior organização e controle das atividades, dos custos e da produtividade.
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Imagem de satélite; Natural resource.; Água; Agricultura de precisão; Recurso natural.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1065763

Uso de imagens orbitais e suborbitais na caracterização da variabilidade espacial da produtividade.
Provedor de dados: 14
Autores: BRANDAO, Z. N.; OLIVEIRA, R. P. de; SANA, R. S.; SOFIATTI, V.; ZONTA, J. H.; MEDEIROS, J. da C.
Imagens de satélites fornecem dados para gerenciamento de áreas florestadas e culturas com estimativa da produtividade no mundo inteiro. O objetivo desse trabalho foi avaliar a capacidade de índices de vegetação obtidos através de imagens do satélite Landsat-5 e por imagens aéreas de alta resolução na estimativa da produtividade do algodoeiro no cerrado de Goiás. Estimativas do índice de área foliar e medições da altura das plantas também foram realizadas nessas datas. Ao final do mês de abril foram adquiridas imagens aéreas de alta resolução da área de estudo. Índices de vegetação foram obtidos com os dados de refletância das imagens de satélite e aérea. Os resultados mostram que os dados de refletância multiespectral atingiram níveis significativos de...
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Fotografias aéreas; Imagens de satélite; Variabilidade espacial; Índices de vegetação; Agricultura de precisão; Precision agriculture.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1004025

ÁGUA de chuva para incremento da alimentação das escolas rurais: programa 20.
Provedor de dados: 14
bitstream/item/85134/1/PGM-20-SUL-AGRICULTURA-DE-PRECISAO-PARA-PEQUENOS-E-GRANDES-PRODUTORES.mp3
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Aumento da produção; Aproveitamento territorial; Agricultura de precisão; Produtividade.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/961010

Geoestatística aplicada a agricultura de precisão.
Provedor de dados: 14
Autores: GREGO, C. R.; OLIVEIRA, R. P. de; VIEIRA, S. R.
A agricultura de precisão se baseia na aplicação de tecnologias de maneira localizada de acordo com a variabilidade espacial, a qual a geoestatística está diretamente relacionada. Geoestatística é uma ferramenta que utiliza o conceito de variáveis regionalizadas na avaliação de variabilidade espacial por meio da extração e organização espacial dos dados disponíveis de acordo com a semelhança entre pontos vizinhos georreferenciados. Não se limita apenas em obter um modelo de dependência espacial, pretende também estimar valores nos locais não amostrados. O objetivo do capítulo é apresentar os conceitos básicos da ferramenta geoestatística e como ela pode ser aplicada em agricultura de precisão. Para tanto procurou-se abordar a conceituação da...
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Mapas precisos; Variabilidade espacial; Georreferenciamento; Manejo localizado; Agricultura de precisão; Precision agriculture.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1004020

Importação em SIG.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, R. P. de.
bitstream/item/146833/1/GeoVesper-cap-7.pdf
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: SIG; Processamento da informação; Agricultura de precisão.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1051878

Modelagem de variogramas.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, R. P. de.
bitstream/item/146835/1/GeoVesper-cap-5.pdf
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Análise de dados.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1051874

Agricultura de precisão no gerenciamento da fertilidade do solo sob plantio direto no cerrado.
Provedor de dados: 14
Autores: COELHO, A. M.
bitstream/CNPMS/17626/1/Com_112.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Fertilidade do solo; Agricultura de precisão.
Ano: 2004
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/488639

Sistematização do índice de oportunidade na adoção da agricultura de precisão para diferentes sistemas produtivos.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, R. P. de; BRANDAO, Z. N.; BERNARDI, A. C. de C.; PEREZ, N. B.; FRANCHINI, J. C.; BENITES, V. de M.; SANTI, A.; GEBLER, L.; BASSOI, L. H.; FILIPPINI ALBA, J. M.; SHIRATSUCHI, L. S.
A caracterização da variação espacial da produção é demanda na adoção da agricultura de precisão. Algumas abordagens buscam estabelecer métricas em apoio a uma gestão eficiente do manejo por sítio-específico. Entre as métricas parametrizadas segundo o ajuste do semi-variograma, o índice de oportunidade de adoção quantifica a variação espacial em função da viabilidade operacional das tecnologias disponíveis. Proposto com base em sistemas de produção de grãos australianos, o modelo foi aplicado no Brasil como ação transversal aos experimentos da Rede de Agricultura de Precisão da Embrapa. O principal objetivo foi avaliar o potencial de uso do índice aplicado a diferentes sistemas produtivos sob condições comuns de monitoramento no Brasil. Este trabalho...
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Suporte a decisão; Índice de oportunidade; Variação espacial; Sítio-específico; Agricultura de precisão; Precision agriculture.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1004023

Geoestatística aplicada na agricultura de precisão utilizando o Vesper.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, R. P. de; GREGO, C. R.; BRANDAO, Z. N.
bitstream/item/146817/1/GeoVesper-Versao-Online.pdf
Tipo: Livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Método estatístico; Programa de computador.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1039734

AGRICULTURA de precisão para pequenos e grandes produtores: programa 19.
Provedor de dados: 14
bitstream/item/85069/1/PGM19-NE-AGRICULTURA-DE-PRECISAO-PARA-PEQUENOS-PRODUTORES.mp3
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Aumento da produção; Agricultura de precisão; Produtividade.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/960963

Compilação de dados do Modeflora para construção de mapas dinâmicos em MicroSD na plataforma GPS Garmin 78.
Provedor de dados: 14
Autores: FIGUEIREDO, E. O.; PAPA, D. de A.; OLIVEIRA, M. V. N. d'.
Atualmente, o uso do GPS/GNSS nas atividades de inventário e exploração florestal é considerado um procedimento de rotina. Desde o lançamento da tecnologia Modelo Digital de Exploração Florestal (Modeflora) em 2007, foram qualificados mais de 600 profissionais no emprego das técnicas de manejo de precisão em florestas tropicais. Nesse contexto, o navegador GPS passou a ser uma ferramenta de trabalho dos operários das empresas florestais que desenvolvem o manejo com as técnicas preconizadas pelo Modeflora.
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotécnica; Manejo florestal; Manejo de precisão; Modelagem 3D; Sistema de posicionamento global; Geoprocessamento; GPS Garmin 78; Modeflora; Biometria florestal; Biometría forestal; Forest biometry; Tecnología geoespacial.; Sistemas de posicionamiento global; Sistemas de información geográfica; Sensoriamiento remoto; Inventario forestal; Agricultura de precisión; Geoespatial technology; Manejo forestal; Sensoriamento remoto.; Inventário florestal; Agricultura de precisão; Sistema de informação geográfica; Administração florestal; Forest management; Geographic information systems; Precision agriculture; Forest inventory; Global positioning systems.; Remote sensing.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1052878

Sistematização do índice de oportunidade na adoção da agricultura de precisão para diferentes sistemas produtivos.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, R. P. de; BRANDAO, Z. N.; BERNARDI, A. C. de C.; PEREZ, N. B.; FRANCHINI, J. C.; BENITES, V. de M.; SANTI, A.; GEBLER, L.; BASSOI, L. H.; FILIPPINI ALBA, J. M.; SHIRATSUCHI, L. S.
A caracterização da variação espacial da produção é demanda na adoção da agricultura de precisão. Algumas abordagens buscam estabelecer métricas em apoio a uma gestão eficiente do manejo por sítio-específico. Entre as métricas parametrizadas segundo o ajuste do semi-variograma, o índice de oportunidade de adoção quantifica a variação espacial em função da viabilidade operacional das tecnologias disponíveis. Proposto com base em sistemas de produção de grãos australianos, o modelo foi aplicado no Brasil como ação transversal aos experimentos da Rede de Agricultura de Precisão da Embrapa. O principal objetivo foi avaliar o potencial de uso do índice aplicado a diferentes sistemas produtivos sob condições comuns de monitoramento no Brasil. Este trabalho...
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Sistema produtivo; Variação espacial; Agricultura de precisão; Precision agriculture.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1008275

Laboratório móvel para monitoramento, avaliação e gerência de atributos de sistemas de produção agrícola.
Provedor de dados: 14
Autores: GOMIDE, R. L.; INAMASU, R. Y.; KOBAYASHI, M. K.; AVELAR, G. de; MANTOVANI, E. C.
bitstream/CNPMS/18890/1/Doc_49.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Variabilidade espacial; Agricultura de precisão; Sensoriamento remoto.
Ano: 2005
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/489738

Modelo Digital de Exploração Florestal - MODEFLORA.
Provedor de dados: 14
Autores: PAPA, D. de A.
O Modelo Digital de Exploração Florestal (Modeflora) é uma inovação tecnológica, na área de manejo de precisão, que integra o Sistema de Posicionamento Global (GPS), o Sistema de Informação Geográfica (SIG) e o Sensoriamento Remoto (SR) para planejar, executar e monitorar as atividades de manejo florestal com alta precisão. O uso desses recursos permite representar previamente no computador os aspectos espaciais da realidade florestal. Informações como localização das árvores e nascentes, igarapés, áreas de preservação permanente (APPs), curvas de nível, pontos barométricos e relevo compõem o banco de dados do plano de manejo. Como resultado, o Modelo Digital de Exploração Florestal gera um microzoneamento da área de manejo florestal com escala de até 1,15...
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotécnica; Manejo florestal; Manejo de precisão; Modelagem 3D; Sistema de posicionamento global; Modeflora; Biometría forestal; Biometria florestal; Forest biometry; Tecnología geoespacial.; Sensoriamiento remoto; Agricultura de precisión; Inventario forestal; Manejo forestal; Sistemas de información geográfica; Sistemas de posicionamiento global; Agricultura de precisão; Sistema de informação geográfica; Inventário florestal; Administração florestal; Sensoriamento remoto.; Precision agriculture; Geographic information systems; Remote sensing; Global positioning systems.; Forest management; Forest inventory; Geospatial technology.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1055181

Agricultura de precisão no Brasil: avanços e impactos no manejo e na conservação do solo, na sustentabilidade e na segurança alimentar.
Provedor de dados: 14
Autores: RESENDE, A. V. de; SHIRATSUCHI, L. S.; COELHO, A. M.; CORAZZA, E. J.; VILELA, M. de F.; INAMASU, R. Y.; BERNARDI, A. C. de C.; BASSOI, L. H.; NAIME, J. de M.
Neste trabalho, é feita uma análise crítica sobre a situação atual da agricultura de precisão no Brasil, com foco no manejo da fertilidade do solo em sistemas de produção de culturais anuais, procurando-se destacar os principais aspectos positivos, as limitações, os benefícios potenciais e a necessidade de pesquisa relacionada a essa importante e inovadora abordagem na atividade agropecuária.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Conservação do solo; Manejo do solo; Solo; Matéria Orgânica; Segurança Alimentar; Soil.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1008255

Modeflora: modelo digital de exploração florestal.
Provedor de dados: 14
Autores: PAPA, D. de A.; FIGUEIREDO, E. O.
O Modelo Digital de Exploração Florestal (Modeflora) é uma inovação tecnológica, na área de manejo florestal sustentável, que integra o Sistema de Posicionamento Global (GPS), o Sistema de Informação Geográfica (SIG) e o Sensoriamento Remoto (SR) para planejar, executar e monitorar as atividades de manejo com alta precisão. O uso desses recursos permite representar previamente no computador os aspectos espaciais da realidade florestal. Informações como localização das árvores e nascentes, igarapés, APP, curvas de nível, pontos barométricos e relevo compõem o banco de dados do plano de manejo. Como resultado, o Modelo Digital de Exploração Florestal gera um microzoneamento da área de manejo florestal com escala de até 1:15 metros. Com isso é possível fazer...
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotécnica; Manejo florestal; Manejo de precisão; Biometria florestal; Forest biometry; Biometría forestal; Sistema de posicionamento global; Modelagem 3D; Modeflora; Manejo forestal; Inventario forestal; Geoespatial technology; Agricultura de precisión; Teledetección.; Tecnología geoespacial; Sistemas de información geográfica; Sistemas de posicionamiento global; Administração florestal; Inventário florestal; Agricultura de precisão; Sistema de informação geográfica; Sensoriamento remoto; Forest management; Forest inventory; Precision agriculture; Geographic information systems; Global positioning systems; Remote sensing.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1005198

Manejo de precisão em florestas tropicais: modelo digital de exploração florestal.
Provedor de dados: 14
Autores: FIGUEIREDO, E. O.; BRAZ, E. M.; OLIVEIRA, M. V. N. d'.
Esta publicação procura fornecer aos profissionais da engenharia florestal, as principais etapas de campo e escritório para construção do modelo digital de exploração e manejo florestal. As etapas foram selecionadas e descritas de modo que um profissional da área com conhecimento básico de sistema de informação geográfica (GIS) possa planejar os trabalhos de campo e obter um mapa de exploração florestal com a apropriação das coordenadas verdadeiras de todas as árvores, detalhes da hidrografia, relevo e curvas de nível e, ainda, executar a exploração florestal com receptores GPS e navegadores veiculares.
Tipo: Livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotécnica; Manejo florestal; Manejo de precisão; Sistema de posicionamento global; Modelagem 3D; Modeflora; Biometria florestal; Biometría forestal; Forest biometry; Teledetección.; Tecnología geoespacial; Sistemas de posicionamiento global; Sistemas de información geográfica; Manejo forestal; Inventario forestal; Geoespatial technology; Agricultura de precisión; Sistema de informação geográfica; Agricultura de precisão; Administração florestal; Sensoriamento remoto.; Inventário florestal; Forest inventory; Remote sensing.; Geographic information systems; Precision agriculture; Global positioning systems; Forest management.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/501879

AGRICULTURA de precisão para gerenciamento da produção - programa 07.
Provedor de dados: 14
bitstream/item/17000/1/PGM07-CENTRO-OESTE.mp3
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Produção.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/575330

Agricultura de precisão: manejo da variabilidade espacial e temporal dos solos e culturas.
Provedor de dados: 14
Autores: COELHO, A. M.
bitstream/CNPMS/18887/1/Doc_46.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agricultura de precisão.
Ano: 2005
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/489734

Análise de componentes principais de atributos químicos e físicos do solo limitantes à produtividade de grãos
Provedor de dados: 86
Autores: Santi,Antônio Luis; Amado,Telmo Jorge Carneiro; Cherubin,Maurício Roberto; Martin,Thomas Newton; Pires,João Leonardo; Flora,Lisandra Pinto Della; Basso,Claudir José.
O objetivo deste trabalho foi avaliar, por meio da análise dos componentes principais, a redução na dimensionalidade de atributos químicos e físicos do solo para a compreensão da variabilidade espacial e temporal da produtividade de culturas de grãos. A área experimental, de 54 ha, é manejada em agricultura de precisão há oito anos. Com base em seis mapas de colheita (soja - safra 2000/2001; milho - 2001/2002; soja - 2002/2003; trigo - 2003; soja - 2003/2004; e milho - 2004/2005), a área foi dividida em três zonas de produtividade de grãos (alta, média e baixa). Foram definidos 15 pontos georreferenciados representativos, para determinação de atributos químicos e físicos do solo, o que totalizou 63 variáveis analisadas. Entre os atributos químicos, o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Análise multivariada; Variabilidade espacial; Variabilidade temporal; Zonas de manejo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000900020

Validação de modelo para predição do potencial produtivo de trigo com sensor óptico ativo
Provedor de dados: 86
Autores: Grohs,Daniel Santos; Bredemeier,Christian; Poletto,Naracelis; Mundstock,Claudio Mario.
O objetivo deste trabalho foi validar um modelo baseado no índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), para a predição da variabilidade espacial da biomassa acumulada na parte aérea e da produtividade de grãos de trigo. Foram realizadas leituras georreferenciadas de NDVI e biomassa, no final do afilhamento, e produtividade. O modelo proposto permitiu relacionar classes de variabilidade espacial do NDVI e da biomassa, com 81% de correspondência entre elas. Entretanto, a relação entre as classes de variabilidade espacial da produtividade e do NDVI foi menor, com 48% de correspondência.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum; Agricultura de precisão; NDVI; Variabilidade espacial.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011000400015

Sensores de reflectância e fluorescência na avaliação de teores de nitrogênio, produção de biomassa e produtividade do algodoeiro
Provedor de dados: 86
Autores: Rossato,Otavio Bagiotto; Andrade‑Sanchez,Pedro; Guerra,Saulo Philipe Sebastião; Crusciol,Carlos Alexandre Costa.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de utilização dos sensores de reflectância e fluorescência na avaliação de teores de N‑NO3‑ no pecíolo, na produção de biomassa e na produtividade do algodoeiro. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso em arranjo fatorial 3x4, com quatro repetições. Os tratamentos consistiram de três variedades de algodão (ST‑4288‑B2RF, ST‑4498‑B2RF e DP-164‑B2RF) e quatro doses de N (0, 45, 90 e 135 kg ha‑1). Aos 120 dias após a semeadura, foram realizadas leituras com sensores ópticos de reflectância e fluorescência. Não houve correlação significativa dos teores de N‑NO3‑ no pecíolo com os índices de reflectância; porém, houve correlação destes com a produção de biomassa (0,39) e a produtividade (0,32 a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium; Agricultura de precisão; Estado nutricional; Índices de vegetação; NDVI; Sensoriamento remoto.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000800014

Sorção do herbicida imazaquin em Latossolo sob plantio direto e convencional
Provedor de dados: 86
Autores: Oliveira,Maurílio Fernandes de; Colonna,Ignácio; Prates,Hélio Teixeira; Mantovani,Evandro Chartuni; Gomide,Reinaldo Lúcio; Oliveira Júnior,Rubem Silvério de.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da variabilidade do pH e da matéria orgânica de um Latossolo Vermelho distrófico, textura argilosa, sob diferentes manejos na retenção do herbicida imazaquin. A retenção deste herbicida foi medida pelo coeficiente de partição solo-água (Kd) em amostras de solos coletados na camada superficial (0-15 cm) em área de 38 ha, sob irrigação com pivô central e plantio direto e convencional. A retenção do imazaquin foi maior nas áreas com menores valores de pH e altos teores de matéria orgânica, ou seja, nas áreas onde o plantio direto foi utilizado por longo tempo. O pH afetou a retenção do imazaquin por controlar tanto a natureza iônica dos componentes do solo, matéria orgânica e minerais de argila, quanto a sua...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Imidazolinona; Agricultura de precisão; Matéria orgânica; PH; Plantio convencional.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2004000800009

Dimensão da malha amostral para caracterização da variabilidade espacial de fósforo e potássio em Latossolo Vermelho
Provedor de dados: 86
Autores: Cherubin,Maurício Roberto; Santi,Antônio Luis; Eitelwein,Mateus Tonini; Amado,Telmo Jorge Carneiro; Simon,Diego Henrique; Damian,Júnior Melo.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a acurácia na caracterização da variabilidade espacial de fósforo e potássio disponíveis no solo, pelo uso de diferentes dimensões de malhas amostrais, bem como a similaridade dos mapas temáticos gerados. O estudo foi conduzido em área de Latossolo Vermelho de 41,96 ha, em Boa Vista das Missões, RS. A amostragem de solo foi realizada na camada de 0,00-0,10 m, tendo-se utilizado sete dimensões de malha amostral: 50x50, 75x75, 100x100, 125x125, 150x150, 175x175 e 200x200 m. Os dados de P e K foram submetidos às análises de estatística descritiva e de geoestatística, e a similaridade dos mapas temáticos gerados foi analisada pelo coeficiente de desvio relativo e pela matriz de correlação de Pearson. A redução da dimensão...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adubação à taxa variada; Agricultura de precisão; Amostragem georreferenciada de solo; Fertilidade do solo; Similaridade de mapas temáticos.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2015000200168

Sensor óptico no auxílio à recomendação de adubação nitrogenada em cana-de-açúcar
Provedor de dados: 86
Autores: Amaral,Lucas Rios do; Molin,José Paulo.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de um sensor óptico ativo terrestre como auxiliar na recomendação da aplicação de nitrogênio em taxa variável, na cultura da cana-de-açúcar. Foram instalados experimentos em delineamento de blocos ao acaso, com uso de diferentes doses de N (0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1). A resposta da cana-de-açúcar ao N foi avaliada por diferentes métodos - sensor óptico, clorofilômetro e teor foliar de N -, quando a altura média dos colmos atingiu 0,2, 0,4 e 0,6 m. Observou-se baixa correlação entre o teor foliar de N e a quantidade de clorofila nas folhas mensuradas por clorofilômetro. Portanto, essas características foram insuficientes para avaliar a eficiência do sensor óptico, uma vez que os valores mensurados se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum; Nitrogênio; Agricultura de precisão; Sensoriamento remoto.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011001200008

Variabilidade espacial de micronutrientes em solo sob pivô central no sul do Estado de Mato Grosso
Provedor de dados: 86
Autores: Couto,Eduardo Guimarães; Klamt,Egon.
Este estudo foi desenvolvido para identificar, caracterizar e comparar a estrutura da dependência espacial dos micronutrientes boro, cobre, ferro, manganês e zinco solúveis em um Latossolo Vermelho-Escuro sob pivô central após 14 anos de uso intensivo, no sul do Estado de Mato Grosso. O esquema de amostragem consistiu de coletas de 132 amostras com espaçamento regular de 167 m, especialmente idealizado para determinar a variabilidade espacial em distância de até 1 m. Com exceção do zinco, o uso intensivo propiciou um aumento significativo nas concentrações desses nutrientes na camada mais afetada pelo manejo (0-20 cm), mesmo assim insuficientes para atingir o nível crítico estabelecido para a região. Cerca de 95% das amostras de boro, 75% das amostras de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Agricultura de precisão.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X1999001200019

Mapeamento da condutividade elétrica e relação com a argila de Latossolo sob plantio direto
Provedor de dados: 86
Autores: Machado,Pedro Luiz Oliveira de Almeida; Bernardi,Alberto Carlos de Campos; Valencia,Luís Ivan Ortiz; Molin,José Paulo; Gimenez,Leandro Maria; Silva,Carlos Alberto; Andrade,Aluísio Granato de; Madari,Beáta Emoke; Meirelles,Margareth Simões Penello.
O objetivo deste trabalho foi mapear e avaliar a variabilidade espacial da condutividade elétrica do solo (CE), obtida por meio de sensor de contato de campo, num Latossolo Vermelho distroférrico, sob plantio direto de grãos, e relacionar a CE com os teores de argila medidos pelo método do densímetro, em amostras georreferenciadas de solo. As amostras foram coletadas numa área de 13 ha, por meio de uma grade de 40x40 m e de grades de 20x20 m, 10x10 m e 5x5 m. A continuidade espacial da CE e do teor de argila foi modelada com o uso de semivariogramas. A CE variou de 1,9 a 13,7 mS m-1, com valor médio de 5,2 mS m-1 e coeficiente de variação de 48%. O mapa interpolado mostrou tendência de aumento da CE com o aumento dos teores de argila. Os coeficientes de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Granulometria; Agricultura de precisão; Sensores de campo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2006000600019

Comportamento do NDVI obtido por sensor ótico ativo em cereais
Provedor de dados: 86
Autores: Povh,Fabrício Pinheiro; Molin,José Paulo; Gimenez,Leandro Maria; Pauletti,Volnei; Molin,Rudimar; Salvi,José Vitor.
O objetivo deste trabalho foi avaliar, com um sensor ótico ativo, o comportamento do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI - "normalized difference vegetation index"), nas culturas de trigo, triticale, cevada e milho. Cinco experimentos foram conduzidos no Paraná e São Paulo, com variação de classes de solo, doses e fontes de N, e variedades de trigo. As seguintes variáveis foram avaliadas: NDVI, teor de N foliar, matéria seca e produtividade das culturas. Análises de regressões foram realizadas entre as doses de N aplicadas e NDVI, teor de N foliar, matéria seca e produtividade. Análises de correlação entre as variáveis foram realizadas. O trigo, triticale e cevada apresentaram resposta às aplicações de doses crescentes de N, pelo aumento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Índice de vegetação; Nitrogênio; Sensoriamento remoto.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2008000800018

Variação espacial da resposta do milho à adubação nitrogenada de cobertura em lavoura no cerrado
Provedor de dados: 86
Autores: Hurtado,Sandro Manuel Carmelino; Resende,Álvaro Vilela de; Silva,Carlos Alberto; Corazza,Edemar Joaquim; Shiratsuchi,Luciano Shozo.
O objetivo deste trabalho foi avaliar, numa perspectiva espacial, a resposta do milho (Zea mays) à adubação de cobertura com nitrogênio (N) e relacionar a produtividade de grãos com variáveis indicadoras do suprimento desse nutriente. Quatro doses de N foram testadas em 12 parcelas experimentais de 12,6x1.200 m. Em cada parcela foram georreferenciados 11 locais onde foram feitas as avaliações. Nesses locais, foi monitorado o estado nutricional do milho com o clorofilômetro e foram determinados os teores de N mineral do solo e os teores de N na folha e nos grãos. A produtividade de grãos foi mapeada com sensor de produtividade e "Global Positioning System" (GPS) acoplados à colhedora. Os dados foram analisados por estatística clássica e espacial. O cultivo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Agricultura de precisão; Clorofilômetro; Escala de campo; Manejo sítio-específico; Nitrogênio.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2009000300012

Variabilidade espacial e temporal da produtividade de culturas sob sistema plantio direto
Provedor de dados: 86
Autores: Amado,Telmo Jorge Carneiro; Pontelli,Charles Bolson; Santi,Antônio Luís; Viana,João Herbert Moreira; Sulzbach,Luciano Augusto de Souza.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a variabilidade espacial e temporal da produtividade de soja, milho e trigo, em uma lavoura comercial de 57 ha, não irrigada, manejada há mais de dez anos sob sistema plantio direto, em um Latossolo Vermelho distrófico típico, em Palmeira das Missões, RS. A coleta de dados de produtividade de seis cultivos, entre 2000 e 2005, foi realizada por colhedora equipada com monitor de produtividade. Análises estatísticas e geoestatísticas foram realizadas a fim de avaliar a variabilidade espacial e a presença de dependência espacial ao longo dos anos. A produtividade da soja, do milho e do trigo alcançada apresenta variabilidade com continuidade espacial, correlacionando-se entre si, ao longo dos anos. Em anos de deficit...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Zea mays; Triticum aestivum; Agricultura de precisão; Mapeamento da produtividade; Latossolo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007000800006

Espacialização em alta resolução de atributos da acidez de Latossolo por meio de sensoriamento em tempo real
Provedor de dados: 86
Autores: Corassa,Geomar Mateus; Amado,Telmo Jorge Carneiro; Tabaldi,Fabiano Maurício; Schwalbert,Raí Augusto; Reimche,Geovane Boschmann; Nora,Douglas Dalla; Alba,Paulo José; Horbe,Tiago de Andrade Neves.
Resumo O objetivo deste trabalho foi avaliar as relações da condutividade elétrica aparente (CEa), determinada por sensoriamento em tempo real, com os atributos do solo e com a produção vegetal, além de espacializar de forma indireta e em alta resolução os componentes da acidez de um Latossolo Vermelho distrófico no Sul do Brasil. O sensoriamento do solo foi realizado em duas áreas agrícolas, com o sensor Veris 3100. O solo foi amostrado à profundidade de 0,00-0,15 m, com trado calador. Avaliou-se o índice de vigor do milho (IV) com um sensor óptico, e a produtividade com sensores de produtividade e umidade. A associação dos atributos da acidez do solo com a produtividade do milho e com a CEa foi determinada por meio de análises de correlação e de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Condutividade elétrica; Fertilidade do solo; Manejo sítio-específico; Matéria orgânica do solo; Variabilidade espacial.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016000901306

Correlação da distribuição espacial do banco de sementes de plantas daninhas com a fertilidade dos solos
Provedor de dados: 87
Autores: Shiratsuchi,L.S.; Fontes,J.R.A.; Resende,A.V.
O objetivo deste trabalho foi identificar correlações entre o banco de sementes das plantas daninhas e os atributos da fertilidade dos solos. As amostragens de solo para determinação do banco de sementes foram feitas simultaneamente à amostragem para a análise da fertilidade do solo, utilizando uma grade amostral regular de 20 x 20 m. Os mapas de infestação e de atributos de fertilidade dos solos foram gerados pela técnica de interpolação por "krigagem". Os valores de correlação entre o banco de sementes de BRAPL e a saturação de alumínio (m%), a saturação de bases (V%) e o pH foram de, respectivamente, 0,84, -0,83 e -0,74. Portanto, quanto maior o valor de m% e menores os valores de V% e pH, maior a infestação do banco de sementes. Resultado semelhante...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Macronutrientes; Variabilidade espacial.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582005000300006

Monitoramento do banco de sementes de plantas daninhas em áreas com Cana-de-Açúcar colhida mecanicamente
Provedor de dados: 87
Autores: Monquero,P.A.; Silva,P.V.; Hirata,A.C.S.; Martins,F.R.A.
O objetivo deste trabalho foi monitorar o banco de sementes de área cultivada com cana-de-açúcar colhida mecanicamente por seis anos e um ano, utilizando-se técnicas de agricultura de precisão. As amostragens de solo para determinação do banco de sementes foram realizadas utilizando-se grade amostral regular de 1,6 ha. Os mapas de infestação foram obtidos pela técnica de interpolação por krigagem. Observou-se que o talhão de cana colhida mecanicamente por seis anos apresentou menor potencial de infestação de várias espécies de plantas daninhas em relação ao talhão onde esse manejo foi adotado recentemente. Plantas daninhas monocotiledôneas, como Cyperus rotundus e Brachiaria decumbens, foram reduzidas pela adoção da colheita mecanizada. Todavia, algumas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Banco de sementes; Variabilidade espacial.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582011000100013

Mapeamento da distribuição espacial da infestação de Panicum maximum durante a colheita da cultura de milho
Provedor de dados: 87
Autores: Shiratsuchi,L.S.; Molin,J.P.; Christoffoleti,P.J.
Metodologias de mapeamento de plantas daninhas em áreas agrícolas estão sendo utilizados a fim de gerar mapas de aplicação localizada de herbicidas, sendo que, este mapeamento vem sendo feito através de ferramentas da agricultura de precisão. O mapeamento das plantas daninhas gera então mapas de tratamentos de herbicidas que comandam pulverizadores capazes de realizar a aplicação localizada de herbicidas, aproveitando o comportamento contagioso inerente da comunidade das plantas daninhas, porém poucos experimentos relatam a eficiência desses métodos. Este experimento teve como objetivo comparar metodologias de mapeamento do capim-colonião (Panicum maximum), com base na avaliação visual durante e após a colheita da cultura de milho. Durante a colheita foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Capim-colonião; Manejo localizado.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582004000200014

Mapas de infestação de plantas daninhas em diferentes Sistemas de colheita da cana-de-açúcar
Provedor de dados: 87
Autores: Monquero,P.A.; Amaral,L.R.; Binha,D.P.; Silva,P.V.; Silva,A.C.; Martins,F.R.A.
O objetivo deste trabalho foi identificar as diferenças entre o banco de sementes de área cultivada com cana-de-açúcar colhida mecanicamente e o de área colhida após a queima do canavial, utilizando-se técnicas de agricultura de precisão. As amostragens de solo para determinação do banco de sementes foram realizadas utilizando-se grade amostral regular de 2 ha. Os mapas de infestação foram obtidos pela técnica de interpolação por "krigagem". Observou-se que o talhão de cana crua possui menor potencial de infestação de plantas daninhas em relação ao talhão de cana queimada, principalmente monocotiledôneas; entretanto, algumas dicotiledôneas podem ser selecionadas, como as do gênero Ipomoea. Conclui-se que a agricultura de precisão pode ser uma ferramenta...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Banco de sementes; Variabilidade espacial.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582008000100005

Adaptação de um pulverizador de tração humana para aplicação localizada de herbicidas
Provedor de dados: 87
Autores: Viliotti,C.A.; Vieira,L.B.; Ferreira,L.R.; Dias,G.P.; Rinaldi,P.C.N.
Objetivou-se com este trabalho adaptar um pulverizador de tração humana para aplicação localizada de herbicidas. Para o desenvolvimento do circuito eletrônico, foi elaborado um programa computacional em linguagem Assembly, com informações sobre a variação da resistência elétrica no LDR (Resistor Dependente de Luz) referente à radiação global incidente e refletida para quatro tipos de superfícies diferentes (plantas dicotiledôneas, plantas monocotiledôneas, palhada de trigo e solo). Concluiu-se que é possível e economicamente viável a utilização do sensor LDR para detecção de plantas daninhas.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Planta daninha; Sensor.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582009000100026

Aplicação localizada de herbicidas em pós-emergência na cultura de soja
Provedor de dados: 87
Autores: Shiratsuchi,L.S.; Christoffoleti,P.J.
Com o crescimento do interesse pela aplicação localizada de herbicidas, considerando a variabilidade espacial da comunidade das plantas daninhas, torna-se necessário o conhecimento da eficácia dessas aplicações, comparadas com as convencionais, em área total. O experimento foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a eficácia de controle das plantas daninhas por meio da aplicação localizada de herbicidas em comparação com a aplicação convencional. Foram escolhidas quatro áreas de 0,5 ha, em duas das quais foi feito o mapeamento da densidade de infestação das plantas daninhas, antes e após a aplicação do herbicida, empregando o método de amostragens numa grade regular de 6 x 6 m, utilizando áreas amostrais de 0,25 m², sendo duas áreas usadas para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mapeamento; Agricultura de precisão; Variabilidade espacial.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582002000100010

Atributos químicos e físicos de latossolos e sua relação com os rendimentos de milho e feijão irrigados
Provedor de dados: 90
Autores: Amado,Telmo Jorge Carneiro; Pes,Luciano Zucuni; Lemainski,Claudio Luiz; Schenato,Ricardo Bergamo.
Em sistemas de produção agrícola que utilizam a irrigação, uma das principais causas da variabilidade dos rendimentos, a disponibilidade de água para as culturas, é controlada. Nesse caso, outros fatores limitantes ao rendimento, relacionados a atributos de solo, passam a ter sua importância aumentada. Com o objetivo de investigar a variabilidade espacial dos principais atributos químicos e do rendimento de culturas, além de determinar os atributos químicos e físico-hídricos do solo em diferentes zonas de rendimento, foram analisadas duas áreas comerciais irrigadas por pivô central, com 51,8 e 58,2 ha, localizadas, respectivamente, em Trindade do Sul (TS) e Palmeira das Missões (PM), no Rio Grande do Sul (RS). As amostragens para caracterização dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Manejo do solo; Fertilidade do solo; Pivô central.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000400008

Alterações nos atributos físicos de um latossolo vermelho sob plantio direto induzidas por diferentes tipos de escarificadores e o rendimento da soja
Provedor de dados: 90
Autores: Girardello,Vitor Cauduro; Amado,Telmo Jorge Carneiro; Nicoloso,Rodrigo da Silveira; Hörbe,Tiago de Andrade Neves; Ferreira,Ademir de Oliveira; Tabaldi,Fabiano Mauricio; Lanzanova,Mastrângello Enívar.
A compactação do solo, quando em níveis elevados, é um processo de difícil reversão sob sistema de plantio direto (SPD), especialmente em solos argilosos. Geralmente, a sua ocorrência em áreas comerciais de grãos é descontínua e restrita a áreas com histórico de pressões associadas ao trânsito intenso de máquinas agrícolas. O objetivo deste trabalho foi investigar as alterações nos atributos físicos de um Latossolo Vermelho distrófico de textura argilosa (450 g kg-1) promovidas por dois tipos de escarificações sítio-específico e uma convencional (aleatória), bem como seus efeitos sobre o rendimento da soja. Para isso, selecionou-se no município de Victor Graeff, na região do planalto do RS, uma lavoura de 50,6 ha manejada sob SPD por longo prazo e,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Escarificação sítio-específico; Compactação do solo; Infiltração de água no solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000600026

Desempenho da co-krigagem na determinação da variabilidade de atributos do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Angelico,João Carlos.
A agricultura de precisão requer princípios de manejo de acordo com a variabilidade no campo, exigindo técnicas eficientes para estimar e mapear a variabilidade espacial e, ou, temporal das características e propriedades dos solos. Uma análise detalhada dos atritubos físicos e químicos do solo demanda custos e tempo relativamente elevados. Por esse motivo, costuma-se aplicar métodos estatísticos de interpolação para obter as características e propriedades dos solos nos locais não amostrados, visando diminuir o número de amostras necessárias para um bom mapeamento do campo. Algumas variáveis que caracterizam os atributos de determinado solo são, freqüentemente, onerosas e de difícil execução. Nestas situações, é interessante estimar tais variáveis com base...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Variabilidade espacial; Agricultura de precisão.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000600002

Resistência à penetração, eficiência de escarificadores mecânicos e produtividade da soja em Latossolo argiloso manejado sob plantio direto de longa duração
Provedor de dados: 90
Autores: Girardello,Vitor Caduro; Amado,Telmo Jorge Carneiro; Santi,Antônio Luis; Cherubin,Maurício Roberto; Kunz,Junior; Teixeira,Tiago de Gregori.
Frequentemente, a compactação limita a produtividade das culturas anuais em solos mecanizados, sendo a sua distribuição na lavoura regionalizada. Em área manejada sob sistema plantio direto (SPD) por longo prazo, foi investigada a variabilidade espacial da resistência à penetração (RP), a eficiência de escarificadores mecânicos e o seu efeito na produtividade da soja. O solo foi Latossolo Vermelho argiloso localizado no planalto do RS. O clima é subtropical Cfa com precipitação pluvial anual de 1.750 mm e temperatura média anual de 18,7 ºC. O delineamento experimental foi de blocos casualizados com quatro tratamentos e duas repetições. Os tratamentos foram implantados em faixas paralelas de 100 × 20 m. Os tratamentos investigados foram: escarificador...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Agricultura de precisão; Física do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000400020

Amostragem e variabilidade espacial de atributos físicos de um latossolo vermelho em Mossoró, RN
Provedor de dados: 90
Autores: Amaro Filho,Joaquim; Negreiros,Ronnie Fábio Delmiro de; Assis Júnior,Raimundo Nonato de; Mota,Jaedson Cláudio Anunciato.
Os solos, mesmo aqueles considerados homogêneos, exibem alguma variabilidade espacial e temporal em seus atributos físicos, químicos e biológicos. A definição dessa variabilidade é muito importante para um eficiente manejo do solo. Este trabalho objetivou estudar a variabilidade espacial de alguns atributos físicos de um Latossolo Vermelho, em Mossoró-RN, a fim de estabelecer o melhor procedimento na coleta de amostras de solo. Em uma área com dimensões de 100 x 100 m, marcada a cada 10 m em duas direções perpendiculares entre si, fez-se a coleta de amostras de solo na camada de 0,0-0,2 m de profundidade, totalizando 100 amostras. As análises compreenderam granulometria, densidade do solo, densidade de partículas, porosidade total e retenção de água nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Física do solo; Geoestatística; Krigagem; Agricultura de precisão.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000300001

Variabilidade da produtividade da soja em função de atributos físicos de um latossolo vermelho distroférrico sob plantio direto
Provedor de dados: 90
Autores: Rosa Filho,Gilberto; Carvalho,Morel de Passos e; Andreotti,Marcelo; Montanari,Rafael; Binotti,Flávio Ferreira da Silva; Gioia,Máila Terra.
Atualmente, no cenário nacional, a cultura da soja em plantio direto é muito utilizada na integração agricultura-pecuária. No ano agrícola de 2006/2007, no município de Selvíria (MS), entre as latitudes de 20 ° 18 ' 05 " S e 20 ° 18 ' 28 " S e as longitudes de 52 ° 39 ' 02 " W e 52 ° 40 ' 28 " W, foi analisada a produtividade da soja, em plantio direto, em função de alguns atributos físicos de um Latossolo Vermelho distroférrico. O objetivo foi selecionar, entre os atributos do solo pesquisados, aquele que melhor se apresentasse para explicar a variabilidade espacial da produtividade agrícola. Para isso, foi instalada a malha geoestatística para a coleta dos dados do solo e da planta, contendo 120 pontos amostrais, numa área de 4.068 m² e declive homogêneo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Integração agricultura-pecuária; Manejo do solo; Qualidade física do solo; Agricultura de precisão; Krigagem; Glycine max.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000200006

Uso da krigagem indicatriz na avaliação de indicadores de fertilidade do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Motomiya,Anamari Viegas de Araújo; Corá,José Eduardo; Pereira,Gener Tadeu.
Este trabalho teve como objetivo identificar zonas diferenciadas de manejo por meio de indicadores de fertilidade em Latossolos cultivados com cana-de-açúcar, utilizando-se a técnica de krigagem indicatriz, com vistas em buscar um aprimoramento na utilização de técnicas de agricultura de precisão. O estudo foi realizado em uma área de 90 ha pertencente a uma área maior de 1.900 ha, localizada em Jaboticabal, Estado de São Paulo, Brasil (21 ° 15 ' S e 48 ° 18 ' W). Na área experimental, foi estabelecida uma malha de amostragem regular de 50 m, com 420 pontos. Em cada ponto, coletou-se uma amostra de solo, na qual foram determinados os teores de matéria orgânica, P, K disponíveis e o valor de V. Os dados obtidos para estas características do solo, assim como...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Variabilidade espacial; Agricultura de precisão.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000300010

Análise de correspondência - uma ferramenta útil na interpretação de mapas de produtividade
Provedor de dados: 90
Autores: Carvalho,J. R. P.; Vieira,S. R.; Moran,R. C. C. P.
O objetivo do presente trabalho foi apresentar a Análise de Correspondência como um método estatístico multivariado que pode ajudar na interpretação de mapas de produtividade. Para tal, levantou-se a hipótese de a utilização de mapas de produtividade, para delimitar regiões homogêneas no campo, depender da estabilidade espacial e temporal desta variável, tornando-se preocupante seu uso indiscriminado como ferramenta de informação preditiva. Quatro mapas de produtividade foram usados neste trabalho, relativos a amostras coletadas de componentes de produção para arroz em 1994, milho em 1995, algodão em 1996 e milho em 1998, em uma malha com 110 pontos, espaçados de 10 x 10 m, da estação experimental do Instituto Agronômico de Campinas em Votuporanga (SP). Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Variabilidade espacial e temporal; Agricultura de precisão; Análise exploratória; Dados categorizados.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832002000200017

Viabilidade técnica do uso de receptores GPS de navegação para fins de amostragem sistemática de solo
Provedor de dados: 90
Autores: Tonello,Maurício Sonda; Bortoluzzi,Edson Campanhola.
Os receptores de navegação do sistema de posicionamento global (GPS), comumente utilizados pelo setor agrícola, em geral, apresentam precisão posicional &lt; 10,0 m. Em uma amostragem sistemática de solos, as subamostras deverão ser coletadas num raio não superior a 3 m do ponto central georreferenciado. A presente nota técnica visou confrontar a precisão e exatidão desse tipo de equipamento com a necessidade exigida em amostragem sistematizada de solo. Uma área com aproximadamente 17 ha, no campus I da Universidade de Passo Fundo, foi levantada com três receptores GPS de navegação e Estação Total-ET (controle). Pontos centrais de quadrículas de 2 ha, gerados pelo programa Campeiro®, foram locados no campo com os mesmos equipamentos. Sobre esses pontos,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: GPS; Agricultura de precisão; Amostragem de solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000200006

Variabilidade espacial de atributos químicos do solo em áreas sob sistema plantio convencional
Provedor de dados: 90
Autores: Machado,Leonardo de Oliveira; Lana,Ângela Maria Quintão; Lana,Regina Maria Quintão; Guimarães,Ednaldo Carvalho; Ferreira,Carla Virgínia.
A variabilidade espacial de atributos químicos de solo foi avaliada em uma lavoura comercial cultivada sob sistema plantio convencional, em Uberlândia (MG), no ano de 2004. O objetivo foi avaliar a distribuição e a dependência espacial dos atributos químicos do solo em uma lavoura sob sistema plantio convencional. A grade de amostragem foi estabelecida na Fazenda Santa Rosa, sendo o solo classificado como Latossolo Vermelho textura muito argilosa (680 g kg-1 de argila). Coletaram-se dados do solo, dispostos segundo uma malha de 121 pontos amostrais, espaçados de 50 m, analisados por meio da geoestatística, na profundidade de 0-0,2 m. Foram determinados o pH em água; P e K disponíveis; Ca, Mg e Al trocáveis, H + Al, B, Cu, Fe, Mn, Zn, S e MO. Calcularam-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Dependência espacial; Modelos de semivariogramas; Técnicas para amostragem de solo; Agricultura de precisão.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000300019

Anisotropia no estudo da variabilidade espacial de algumas variáveis químicas do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Guedes,Luciana Pagliosa Carvalho; Uribe-Opazo,Miguel Angel; Johann,Jerry Adriany; Souza,Eduardo Godoy de.
No estudo do mapeamento da fertilidade do solo, pelas técnicas de geoestatística, algumas características estruturais da variabilidade espacial devem ser consideradas, tais como continuidade espacial e ausência de anisotropia. Neste contexto, o presente trabalho apresenta uma análise da anisotropia no estudo da variabilidade espacial das variáveis químicas do solo: ferro (Fe), acidez potencial (H + Al), matéria orgânica (MO) e Mn, de um conjunto de dados de 128 parcelas sem manejo químico localizado, espacialmente referenciados, estudados entre 1998 e 2002, em um Latossolo Vermelho distroférrico, em Cascavel-PR. A identificação da anisotropia foi realizada por meio da construção de semivariogramas direcionais com modelos ajustados, e a correção da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Dependência espacial; Agricultura de precisão.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000600001

Variabilidade espacial dos atributos físicos do solo e da produtividade em um Latossolo Bruno distrófico da região de Cascavel, PR
Provedor de dados: 91
Autores: Johann,Jerry A.; Opazo,Miguel A. U.; Souza,Eduardo G. de; Rocha,Jansle V.
Através de técnicas de geoestatística foram confeccionados mapas de contorno, produzidos por interpolação através da krigagem ordinária representando, desta forma, a variabilidade espacial dos atributos físicos densidade do solo [kg dm-3], teor de água do solo [g g-1] e resistência mecânica a penetração [MPa] nas camadas de 0-10,10-20 e 20-30 cm de profundidade, além da produtividade de soja [t ha-1]. Os atributos do solo e a produtividade se derivaram de um plano de amostragem estratificada sistemática desalinhada, do ano agrícola 1998/99, subdividido em parcelas sem manejo localizado (SML) e parcelas com manejo localizado (CML). De maneira geral, os mapas de produtividade apresentaram um padrão de variabilidade semelhante quanto à distribuição na área...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Geoestatística; Soja.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200008

Algoritmo para classificação de plantas de milho atacadas pela lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda, Smith) em imagens digitais
Provedor de dados: 91
Autores: Sena Júnior,Darly G. de; Pinto,Francisco de A. de C.; Queiroz,Daniel M. de; Mantovani,Evandro C.
Foi desenvolvido e testado, no presente estudo, um algoritmo de processamento e análise de imagens digitais para identificação de plantas de milho atacadas pela lagarta do cartucho, o qual consistiu em duas etapas de classificação dos objetos presentes na cena de uma lavoura de milho. Na primeira etapa, denominada classificação grosseira, utilizou-se a técnica de limiarização em blocos da imagem com 60 x 60 pixels de dimensão e, na segunda etapa, denominada classificação refinada, utilizaram-se redes neurais artificiais em blocos com 3 x 3 pixels de dimensão. A exatidão de cada etapa do algoritmo foi acessada através da determinação da matriz de contingência, com base em 80 e 75 blocos, para a classificação grosseira e refinada, respectivamente. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Visão artificial; Agricultura de precisão; Redes neurais artificiais.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300023

Variabilidade espacial de propriedades químicas do solo e da produtividade de citros na Amazônia Oriental
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Paulo C. G.; Farias,Paulo R. S.; Lima,Herdjania V.; Fernandes,Antonio R.; Oliveira,Francisco A.; Pita,Javier D.
Propôs-se, com este trabalho, avaliar a variabilidade espacial da concentração de macronutrientes em laranjeiras e no solo, correlacionando-as com a produtividade e o tamanho dos frutos. O estudo foi realizado em um pomar de laranjas "Pêra-Rio" implantado em um Argissolo Amarelo de textura média, localizado no município de Capitão Poço, PA. Para a análise foliar selecionaram-se 120 plantas e se coletaram as 3ª e 4ª folhas dos ramos, no perímetro médio da altura da copa, abrangendo todos os quadrantes, totalizando 50 folhas por planta. A coleta de solo foi realizada na camada de 0-20 cm de profundidade, considerando-se a projeção da copa em todos os quadrantes. Os dados foram submetidos a análises de geoestatística. Através dos mapas de krigagem foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Macronutrientes; Agricultura de precisão.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600007

Capacidade de um sensor ótico em quantificar a resposta da cana-de-açúcar a doses de nitrogênio
Provedor de dados: 91
Autores: Molin,José P.; Frasson,Flávia R.; Amaral,Lucas R.; Povh,Fabrício P.; Salvi,José V.
Técnicas de agricultura de precisão são alternativas para otimizar a utilização de insumos, dentre eles o nitrogênio. O presente trabalho teve como objetivo verificar a possibilidade de uso de um sensor ótico ativo comercial na cultura da cana-de-açúcar, verificando sua capacidade em identificar a resposta da cultura a diferentes doses de nitrogênio (N). Para tanto um experimento em blocos ao acaso foi instalado em área experimental de cana-de-açúcar de terceiro corte, colhida mecanicamente, com diferentes doses de N (0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1) e quatro repetições. Aos 30, 60 e 90 dias após o corte (DAC) realizou-se a mensuração do NDVI (índice de vegetação por diferença normalizada) a partir do sensor ótico. Não se obteve resposta do NDVI mensurado...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Sensoriamento remoto; NDVI.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001200014

Monitoramento localizado da produtividade de milho cultivado sob irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Antonio O.; Maziero,José V.G.; Cavalli,Antonio C.; Valeriano,Márcio M.; Oliveira,Henrique de; Moraes,Jener F.L.; Yanai,Kiyoshi.
O aprimoramento do poder de gerenciamento agrícola, através do aumento do nível de informação sobre etapas da produção, tem sido discutido como estratégia de decisão/manejo. O georreferenciamento obtido em tempo real na lavoura, pode permitir o estudo localizado das variáveis de solo e planta. No Brasil, a produção de grãos apresenta grande demanda nesta linha, por ser expressiva e de grande potencial de absorção tecnológica. Com o objetivo de se abordar alguns aspectos do aumento do nível de informação tecnológica em um ambiente agrícola, um experimento foi instalado no ano de 1998, com a perspectiva de abordagem de lavoura de grãos. O experimento foi estabelecido em Angatuba, SP. Em uma área de 34,3 ha, onde está instalado um sistema de irrigação tipo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Informação tecnológica; GPS; Zea mays L.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100016

Necessidade de fertilizante e calcário em área sob sistema plantio direto considerando variabilidade espacial
Provedor de dados: 91
Autores: Weirich Neto,Pedro H.; Sverzut,Cláudio B.; Schimandeiro,Adriana.
A região dos Campos Gerais do Paraná é pioneira no sistema plantio direto, apresentando rendimentos elevados e alta tecnificação. Neste sentido, surgem técnicas para auxiliar na otimização desses processos, a exemplo da agricultura de precisão ou manejo localizado de solo e culturas. Com este trabalho, objetivou-se avaliar as necessidades localizadas de fertilizante e calcário em lavoura comercial sob sistema plantio direto e comparar os resultados com a recomendação tradicional. As amostras de solo foram coletadas em malha retangular, formada por quatro linhas de quinze pontos eqüidistantes 40 m, totalizando 60 pontos (9,6 ha). Os dados de capacidade de troca catiônica (CTC), saturação por bases (V%), fósforo (P) e potássio (K) foram analisados pela...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Taxa variável de reposição; Fertilidade do solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200013

Estimativa de gasto energético da operação de subsolagem em profundidades variáveis
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Thiago M.; Lanças,Kléber P.; Fiorese,Diego A.; Fernandes,Barbara B.; Testa,João V. P.
RESUMOA descompactação do solo pode ser realizada de diversas formas dentre as quais a mais comum no meio agrícola é a realização da operação de subsolagem. Com a evolução dos equipamentos e a eletrônica embarcada tem-se a possibilidade de variar a profundidade do subsolador e realizar a descompactação de modo otimizado. O presente trabalho objetivou estimar o gasto energético de um subsolador operando em diferentes tamanhos de áreas e em profundidades variáveis de subsolagem. Foram utilizados um trator 4 x 2 (TDA) e um subsolador de cinco hastes sendo este todo instrumentado com equipamentos que possibilitaram as análises de consumo horário de combustível, consumo operacional de combustível, patinagem, velocidade média, capacidade de campo efetiva, força...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Subsolador; Consumo de combustível; Agricultura de precisão.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001101121

Variabilidade espacial de atributos físico-químicos do solo e seus efeitos na produtividade do algodoeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Sana,Ronei S.; Anghinoni,Ibanor; Brandão,Ziany N.; Holzschuh,Marquel J.
No Brasil, a utilização de sensores de produtividade no algodoeiro é recente. A variabilidade de atributos físicos e químicos de solo abre a possibilidade de delimitar zonas homogêneas dentro da lavoura. Relações entre esses atributos e a produtividade do algodoeiro podem ser obtidas indicando o potencial da cultura em cada condição de solo. O objetivo deste trabalho foi estabelecer relações entre atributos de solo que determinem sua variabilidade espacial e que interferem na produtividade do algodoeiro. Foi conduzido um experimento em área de 56,1 ha, em Cristalina, GO, com a cultura do algodão. Amostragens de solo foram realizadas em uma grade regular de 80 x 80 m para avaliação dos atributos químicos e físicos e leituras contínuas de condutividade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Sensores de produtividade; Condutividade elétrica aparente.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000002

Metodologia para identificação e caracterização de erros em mapas de produtividade
Provedor de dados: 91
Autores: Menegatti,Leonardo A. Angeli; Molin,José P.
O mapa de produtividade é considerado, por muitos autores, o início da Agricultura de Precisão. A tecnologia para a coleta automatizada de pontos de produtividade proporciona intensa densidade amostral com a inevitável coleta de pontos que contêm erros na medição da produtividade e que podem interferir na análise e na tomada de decisão baseada no mapa. Este trabalho tem por objetivo desenvolver uma metodologia para identificar e caracterizar erros em mapas de produtividade, e aplicá-la para seis diferentes monitores de produtividade comerciais. Nos dados analisados foram encontrados erros de posicionamento, pontos com produtividade nula ou extrema, ausência de medida de umidade dos grãos, largura de plataforma incorretamente registrada pelo operador, dados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Filtragem; Monitor de produtividade.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200031

Mapeamento de atributos químicos em diferentes densidades amostrais e influência na adubação e calagem
Provedor de dados: 91
Autores: Caon,Diovane; Genú,Aline M.
Como processo inicial de mapeamento a amostragem de solo,quando realizada de forma ineficiente, pode levar a um planejamento errôneo quanto à aplicação de corretivos e fertilizantes. O objetivo do presente trabalho foi estabelecer uma densidade amostral que ofereça precisão nos mapas de atributos químicos gerados sobre diferentes densidades amostrais, em duas profundidades, e mensurar sua implicação prática na adubação e calagem para a cultura da soja, na região de Guarapuava. Foram comparados mapas para pH, H+Al, P, K, Ca, Mg, V% e necessidade de calagem, nas camadas 0-10 e 0-20 cm, nas densidades amostrais de ¼, ½, 1, 2 e 4 ha, sendo a primeira densidade tomada como referência de comparação. Os modos de comparação foram a exatidão global e o índice...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Kappa; Krigagem.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000600009

Avaliação de métodos automáticos de limiarização para imagens de plantas de milho atacadas por Spodoptera frugiperda
Provedor de dados: 91
Autores: Sena Júnior,Darly G. de; Pinto,Francisco de A. de C.; Gomide,Reinaldo L.; Teixeira,Mauri M.
Um dos passos fundamentais no processamento de imagens para um sistema de visão artificial é a segmentação dos objetos de interesse na cena, e um dos métodos mais utilizados é a limiarização, em especial quando o objetivo é agrupar os pixels em duas classes. Neste método, o valor do limiar determina o número de pixels atribuídos a cada classe, além de influenciar a dimensão e a forma dos objetos nas imagens segmentadas. A utilização de métodos automáticos para definição do limiar, não só evitaria a influência de operadores mas, também, tornaria mais rápida a escolha dos limiares no campo, onde a variação da iluminação influencia os valores dos pixels. Este trabalho objetivou implementar e avaliar dois métodos automáticos de limiarização para identificação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Processamento de imagens; Visão artificial; Agricultura de precisão.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200030

Índices de vegetação no milho em função da hora do dia e da taxa de nitrogênio aplicada
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Eduardo G.; Rocha,Teoferson; Uribe-Opazo,Miguel A.; Nóbrega,Lúcia H. P.
Métodos têm sido propostos visando à melhoraria da administração de nitrogênio (N) e, simultaneamente, ao aumento de produtividade com a proteção do meio ambiente, diminuindo a concentração de nitratos no solo e na água, em que um deles, a agricultura de precisão, consiste na aplicação localizada dos insumos agrícolas em função da necessidade específica local. Neste contexto, a medição da reflectância espectral foliar da planta se apresenta como método promissor para o sensoriamento instantâneo da deficiência de N em milho, através do cálculo de índices de vegetação; entretanto, não são bem conhecidas as características da interação das plantas com a radiação solar. Avaliou-se, neste trabalho, o comportamento dos índices de vegetação em relação à hora do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Reflectância; Sensoriamento remoto; Zea mays L.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700008

Ensaios estáticos e cinemáticos de receptores de GPS
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Thiago M.; Molin,José P.
Os sistemas de navegação global por satélites, em especial o GPS, mais completo e conhecido, tem multiplicado suas aplicações no meio agrícola. O desempenho de receptores, no entanto, não é devidamente conhecido entre os usuários; assim, este trabalho visou avaliar receptores com distintas configurações e o uso de correções diferenciais por meio de ensaios estáticos e cinemáticos; no primeiro caso foram avaliados, concomitantemente, oito receptores ativando ou não as correções diferenciais WAAS e EGNOS, além de sinais privados específicos para alguns desses receptores; também se testaram intensidades de filtragem disponíveis em alguns dos receptores. No ensaio cinemático utilizaram-se dois receptores de navegação fixados sobre a cabine de um trator, tendo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Correções diferenciais; RTK.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000900015

Desenvolvimento e avaliação de um controlador eletrônico para equipamentos de aplicação de insumos
Provedor de dados: 91
Autores: Umezu,Claudio K.; Cappelli,Nelson L.
Com este trabalho, objetivou-se o desenvolvimento e avaliação de um sistema de controle para compensar a variação na rotação de acionamento dos dosadores de fertilizantes sólidos de um equipamento para formulação, dosagem e aplicação de fertilizantes sólidos no sulco, a taxas variáveis, em função da alteração da temperatura do óleo hidráulico. Desenvolveram-se controladores do tipo PID, para assegurar a manutenção precisa das rotações desejadas nos motores hidráulicos de acionamento dos dosadores de fertilizante. O equipamento foi testado em laboratório, utilizando-se sinais de testes padronizados, onde foi avaliado o seu comportamento em função do aquecimento do óleo hidráulico. Os testes realizados mostraram que o sistema de controle de rotação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Aplicação localizada; Controle hidráulico; VRT.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100033

Estimativa de severidade do mofo-branco em lavouras de feijão utilizando-se sensores hiper e multiespectral
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Marley L.; Pinto,Francisco A. C.; Queiroz,Daniel M. de; Paula Júnior,Trazilbo J. de; Vieira,Rogério F.
Neste estudo objetivou-se identificar comprimentos de onda e faixas espectrais provenientes de reflectâncias hiper e multiespectrais utilizando regressão PLS e promover avaliação comparativa desses métodos e de dez índices de vegetação, para determinar aqueles que melhor estimam níveis de severidade de mofo-branco em feijão. Foram implantados experimentos nos municípios de Viçosa e de Oratórios, estado de Minas Gerais. Reflectâncias hiperespectrais foram obtidas com espectroradiômetro cuja faixa útil de leitura adotada foi entre 440 e 900 nm. Reflectâncias multiespectrais foram obtidas de imagens de câmara constituídas de cinco bandas (vermelho, verde, azul, Red-edge e infravermelho). Os índices de severidade da doença foram baixos; em Viçosa a média foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Regressão PLS; Índice de vegetação; Agricultura de precisão.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500426

Avaliação da acurácia de uma barra de luz utilizada na agricultura de precisão, em relação ao marcador de espuma
Provedor de dados: 91
Autores: Baio,Fábio H. R.; Balastreire,Luiz A.; Torres,Fábio; Ribeiro Filho,Affonso C.
Alguns equipamentos utilizados na agricultura de precisão têm, por finalidade, a melhoria das condições operacionais. A barra de luz é um equipamento utilizado para a orientação de um veículo em faixas adjacentes, diminuindo a sobreposição da operação agrícola entre passadas consecutivas e otimizando a eficiência da aplicação agrícola. O presente trabalho teve por objetivo a determinação da acurácia da barra de luz em relação ao marcador de espuma e a verificação da adaptação dos operadores à nova tecnologia. Para tanto, foram realizados dois ensaios em locais distintos, com operadores diferentes e foram comparados os erros de sobreposição e falhas nas passadas adjacentes de um pulverizador automotriz. Ocorreu alta adaptação dos operadores à nova...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Barra de luz; Marcador de espuma; Agricultura de precisão.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200031

Métodos geoestatísticos na modelagem espacial do diâmetro médio do cristal da goethita
Provedor de dados: 91
Autores: Silva Junior,João F. da; Pereira,Gener T.; Camargo,Livia A.; Marques Júnior,José.
Uma das necessidades da agricultura de precisão é avaliar a qualidade dos mapas dos atributos dos solos. Neste sentido, o presente trabalho objetivou avaliar o desempenho dos métodos geoestatísticos: krigagem ordinária e simulação sequencial gaussiana na predição espacial do diâmetro médio do cristal da goethita com 121 pontos amostrados em uma malha de 1 ha com espaçamentos regulares de 10 em 10 m. Após a análise textural e da concentração dos óxidos de ferro, calcularam-se os valores do diâmetro médio do cristal da goethita os quais foram analisados pela estatística descritiva e geoestatística; em seguida, foram utilizadas a krigagem ordinária e a simulação sequencial gaussiana. Com os resultados avaliou-se qual foi o método mais fiel para reproduzir as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Krigagem ordinária; Simulação sequencial gaussiana; Pedometria.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001100001

Utilização de sensor óptico ativo para detectar deficiência foliar de nitrogênio em algodoeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Motomiya,Anamari V. de A.; Molin,José P.; Chiavegato,Ederaldo J.
Visou-se com este trabalho, avaliar, em condições de campo, o efeito da variação de doses de nitrogênio na detecção do teor de nitrogênio foliar do algodoeiro (Gossypium hirsutum L. var. latifolium Hutch), utilizando-se propriedades de reflectância obtidas por um sensor óptico ativo. O delineamento experimental foi o aleatorizado em blocos, com cinco tratamentos (0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1 de N) e quatro repetições. Os dados do Índice de Vegetação Diferença Normalizada (NDVI) e da razão simples vermelho/infravermelho próximo (V/IVP) foram coletados no período de 23 a 92 dias após a emergência (DAE) totalizando nove datas de coleta; coletaram-se também dados referentes ao índice de clorofila, índice de área foliar (IAF) e altura de plantas. Os valores do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; NDVI; Estado nutricional.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000200005

Variabilidade espacial de propriedades de Latossolo e da produção de café em diferentes superfícies geomórficas
Provedor de dados: 91
Autores: Sanchez,Rodrigo B.; Marques Júnior,José; Pereira,Gener T.; Souza,Zigomar M. de.
Com o objetivo de avaliar a variabilidade espacial de propriedades do solo e produção de café em diferentes Superfícies Geomórficas (SG) na região do Alto Paranaíba, MG, instalaram-se duas malhas de 200 x 850 m com intervalos regulares de 50 m, com 68 pontos amostrais cada uma, sob cultivo de café. As amostras de solo foram coletadas na profundidade de 0-0,20 m, nos pontos de intercessão dessas malhas. A produção de café foi avaliada em duas colheitas de grãos em coco das plantas mais próximas da intercessão de linhas das malhas. Calcularam-se as estatísticas descritivas e realizou-se a análise geoestatística de propriedades do solo e produção da cultura de café. As propriedades químicas e granulométricas de solos intensamente manejados, possuem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Cafeicultura; Agricultura de precisão.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400008

Remoção de erros em mapas de produtividade via filtragem de dados brutos
Provedor de dados: 91
Autores: Menegatti,Leonardo A. A.; Molin,José P.
A automação do processo de obtenção do mapa de produtividade introduz erros nos dados coletados. Processos de filtragem de dados podem eliminar parte dos erros e elevar a qualidade da informação. Um processo de filtragem foi desenvolvido para as características de cada erro presente em um mapa de produtividade. Tais erros podem ser de posicionamento, produtividades improvavelmente altas e baixas, largura de plataforma incorreta, umidade de grãos, distância entre pontos, intervalo de enchimento e limites estatísticos para dados discrepantes. O filtro foi aplicado a seis conjuntos de dados obtidos de seis diferentes monitores de produtividade comerciais. A análise geoestatística dos conjuntos de dados mostrou que a aplicação do filtro diminuiu o efeito...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Monitor de produtividade; Algoritmo.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100019

GEOPIVO: modelo para simulação do desempenho de sistemas de irrigação tipo pivô central
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Lineu N.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Martinez,Mauro A.
No processo de tomada de decisão dentro da agricultura de precisão, os mapas temáticos desempenham papel de fundamental importância. Especificamente para a irrigação de precisão, que está apenas começando a ser explorada a identificação de áreas com e sem risco de ocorrência de escoamento superficial e de como as gotas produzidas pelos aspersores se distribuem serão de fundamental importância no momento de se decidir como variar a taxa de aplicação dentro da área irrigada. Neste trabalho desenvolveu-se um modelo computacional, baseado no conceito de sistemas de informações geográficas, para confecção daqueles mapas e para auxiliar na tomada de decisão de como variar a taxa de aplicação de água ao longo da área irrigada. Os resultados obtidos mostraram que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Escoamento superficial; Irrigação.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300006

Avaliação de uma metodologia prática para o mapeamento de plantas daninhas
Provedor de dados: 91
Autores: Balastreire,Luiz A.; Baio,Fábio H.R.
Está sendo desenvolvida uma nova tecnologia, chamada Agricultura de Precisão e, com ela, vêm surgindo novos equipamentos, capazes de realizar a aplicação localizada de defensivos. Muitos desses equipamentos necessitam de um mapeamento prévio do alvo de interesse para sua utilização. O propósito deste trabalho foi a avaliação de uma metodologia prática para o mapeamento de plantas daninhas pelo contorno das reboleiras com um quadriciclo. Foram realizados dois mapeamentos em um mesmo campo agrícola, com quinze dias de intervalo. A metodologia aplicada para o mapeamento de plantas daninhas mostrou-se eficiente nas condições avaliadas. Foi possível a obtenção dos mapas de plantas daninhas com três níveis de infestação. Verificou-se a necessidade de um...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aplicação localizada de defensivos; Agricultura de precisão; Mapeamento de plantas daninhas.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200029

Recomendação de calagem a taxa variada sob diferentes intensidades de amostragem
Provedor de dados: 91
Autores: Ragagnin,Vilmar A.; Sena Júnior,Darly G. de; Silveira Neto,Américo N. da.
Objetivou-se, com este trabalho, estudar a variabilidade e a dependência espacial de variáveis de solo e o efeito sobre a recomendação de corretivo de três intensidades simuladas de amostragem. Em uma área de 725,9 ha coletaram-se 154 amostras compostas a uma distância de aproximadamente 225 m em uma malha regular. Dentro da faixa de dependência espacial foram eliminadas amostras e criados dois outros conjuntos de dados, com 76 e 38 amostras cada um. Realizou-se análise geoestatística das variáveis capacidade de troca catiônica e saturação por bases. Após a interpolação por krigagem das variáveis se elaboraram os mapas de recomendação de calcário para os três conjuntos de dados. Em relação ao método convencional de recomendação não houve, pela média,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Variabilidade espacial; Geoestatística; Agricultura de precisão.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000600006

Penetrógrafo eletrônico automático
Provedor de dados: 91
Autores: Bianchini,Aloísio; Maia,João C. de S.; Magalhães,Paulo S. G.; Cappelli,Nelson; Umezu,Cláudio K.
O presente trabalho relata o desenvolvimento de um penetrógrafo, construído para operar de forma automática, executando um ensaio de penetração com um simples toque no botão de partida. Ele possui incorporado, um sistema dedicado de aquisição de dados, que pode armazenar até 187 ensaios e uma interface de comunicação, dispensando a conexão ao microcomputador ou "datalogger". As condições do ensaio como, por exemplo, data, localização (latitude e longitude) e profundidade, podem ser atualizadas, assim como a aferição da célula de carga, via teclado com mostrador de duas linhas. Verificou-se variação de velocidade &lt; 5% com relação à do padrão ASAE, para índices de cone entre 500 e 5.684 kPa. O equipamento é compacto, de fácil manuseio e com capacidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de cone; Compactação de solo; Agricultura de precisão.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200024

Variabilidade espacial da produtividade e da qualidade das sementes de soja em um campo de produção
Provedor de dados: 95
Autores: Mattioni,Nilson Matheus; Schuch,Luis Osmar Braga; Villela,Francisco Amaral.
Os campos de produção de sementes de soja (Glycine max L. Merrill) estão sujeitos a uma série de fatores, que influenciam na qualidade final das mesmas, sendo que esses nem sempre atuam uniformemente. O objetivo do trabalho é determinar a variabilidade espacial da produtividade e da qualidade de sementes de soja, em um campo de produção de sementes, utilizando as ferramentas da agricultura de precisão. As sementes foram colhidas seguindo um grid de 1 ponto por hectare, georeferênciado, com quatro sub-amostras, totalizando uma área colhida de 16 m² por ponto, que após serem pesadas, estimou-se a produtividade. O tamanho das sementes produzidas foi determinado através do teste de retenção nas peneiras de tamanho 5,5, 6,5 e 7,5 mm. A qualidade fisiológica das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produção de sementes; Agricultura de precisão; Germinação; Vigor.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31222011000400002

Variabilidade espacial de atributos da fertilidade de um Latossolo Vermelho Distroférrico sob Sistema Plantio Direto
Provedor de dados: 124
Autores: Dalchiavon,Flávio Carlos; Carvalho,Morel de Passos e; Andreotti,Marcelo; Montanari,Rafael.
O conhecimento da variabilidade espacial da fertilidade do solo é muito importante, principalmente, para a agricultura de precisão. Assim, durante o ano agrícola 2009/2010, no município de Selvíria (MS), no Cerrado Brasileiro, objetivou-se analisar a variabilidade espacial de atributos da fertilidade num Latossolo Vermelho Distroférrico sob plantio direto. Foi instalada a malha de amostragem para a coleta de solo, com 120 pontos amostrais, numa área de 3,0 ha e declive homogêneo de 0,055 m m-1. Foram determinados os teores de P disponível, de matéria orgânica, valor de pH (CaCl2), teores de K+, Ca+2, Mg+2, valores de saturação por bases e por alumínio, nas profundidades de 0-0,10 m e 0,10-0,20 m. Efetuou-se a análise descritiva clássica, com auxílio do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Fertilidade do solo; Geoestatística; Mapa de krigagem.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902012000300006

Variabilidade espacial de atributos do solo em sistema de semeadura direta com rotação de culturas no cerrado brasileiro
Provedor de dados: 124
Autores: Bottega,Eduardo Leonel; Queiroz,Daniel Marçal de; Pinto,Francisco de Assis de Carvalho; Souza,Cristiano Márcio Alves de.
O presente estudo objetivou analisar a variabilidade espacial dos atributos químicos e da textura de um Latossolo Vermelho distroférrico. A propriedade onde o estudo foi realizado localiza-se no município de Sidrolândia (MS) e produz soja, milho e algodão, adotando rotação de culturas e o sistema de plantio direto. Em uma área experimental de aproximadamente 90 hectares foi amostrado solo em 181 pontos georeferenciados. As amostras foram compostas por quatro amostras simples, representativas da profundidade de 0,00-0,20 m. Foram mensurados os atributos químicos e a textura do solo. Realizou-se, inicialmente, análise de discrepantes e, posteriormente, análise descritiva e geoestatística para caracterizar as amostras e identificar a dependência espacial dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Latossolos; Agricultura de precisão; Semeadura.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902013000100001

ANÁLISE ESPACIAL MULTIVARIADA APLICADA NA AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO
Provedor de dados: 107
Autores: Rodrigo Lilla Manzione; UNESP/Ourinhos; Célia Regina Lopes Zimback; UNESP.
A variabilidade espacial de atributos do solo pode sofrer influências de diversos fatores, relativos à formação do solo: (material de origem, topografia, vegetação, clima e tempo), práticas de manejo (tipo de preparo do solo, rotação de culturas e adubação) e erosão. Nesse sentido, são necessárias técnicas apropriadas para acessar informações relativas a quais variáveis exercem maior influência sobre determinados aspectos do solo, a fim de aperfeiçoar o manejo e as práticas de correção de acidez e adubação, em propriedades agrícolas. O objetivo deste trabalho foi demonstrar a aplicação de técnicas geoestatísticas multivariadas na investigação do comportamento de um conjunto de variáveis químicas do solo. O trabalho foi realizado em uma área experimental de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Agricultura geoestatística multivariada; Modelo linear de corregionalização; Agricultura de precisão.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/181

VARIABILIDADE ESPACIAL DA FERTILIDADE DE UM SOLO CULTIVADO COM CACAUEIRO
Provedor de dados: 107
Autores: Carvalho, Perla Silva Matos de; Silva, Samuel de Assis; Paiva, Arlicélio Queiroz; Sodré, George Andrade; Lima, Julião Soares de Souza.
O conhecimento da variabilidade de atributos químicos do solo através de técnicas de agricultura de precisão permite um manejo específico das áreas de cultivo e a aplicação de insumos de forma eficiente. Com este trabalho, objetivou-se avaliar a variabilidade espacial de atributos químicos de um solo sob cultivo de cacaueiro. O estudo foi realizado em uma área de aproximadamente 1,5 ha cultivada com cacaueiro, em um grid de 120 pontos. As amostras de solo foram retiradas na camada de 0 - 20 cm, para determinar os atributos pH em água, H+Al, P, K+, relação Ca2+/Mg2+, SB, V%, TOC, CTC efetiva e CTC. Os dados foram submetidos à uma análise exploratória e descritiva, e, posteriormente, à uma análise geoestatística para quantificar a dependência espacial. Em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Theobroma cacao; Agricultura de precisão; Geoestatística mapeamento.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/836

Spatial variability of chemical and agronomic attributes of soil in wheat seed production field
Provedor de dados: 22
Autores: Corrêa, Marciabela Fernandes; Navroski, Renan; Gomes, Aline Duarte; Gazolla Neto, Alexandre; Nadal, Ariele Paula; Flores, José Henrique Nunes; Vergara, Rafael de Oliveira; Gadotti, Gizele Ingrid; Schuch, Luis Osmar Braga.
The need to rationalize the use of fertilizers and other chemicals, and financial resources has generated, increasingly, research in order to describe the spatial variability of soil properties in crops. This study aimed to study the spatial organization of soil properties in a wheat seed production field in an area of 11 ha in Lavras do Sul, RS, Brazil. Collecting soil four subsamples for chemical analysis and 10 for compression using a 100m X 100m grid by sampling was performed. Descriptive analysis and geostatistical was performed to characterize the samples and identify the spatial dependence of the studied attributes. From the results obtained maps were drawn by "Agricultural System CR-Campeiro 7" software. The greater variability checked by...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Geoestatística; Triticum aestivum L.
Ano: 2017
URL: http://e-revista.unioeste.br/index.php/scientiaagraria/article/view/15845

SPATIAL VARIABILITY OF SOIL PHYSICAL PROPERTIES OF A GROWN WITH CANE SUGAR
Provedor de dados: 22
Autores: Alves, Glaucilino Miguel da Silva; Figueiredo, Zulema Netto; Oliveira, Taniele Carvalho de; Grego, Célia Regina; Silva, Paulo César Lima.
The continued soil use and mechanized traffic during the cultivation of sugar cane can promote alterations in the physical properties of soil, causing a fall in production. The objective of the present study was to evaluate the spatial variability of the penetration resistance of the soil, the mechanized harvesting system of sugar cane. The experiment was conducted at the farm model, located in Lambari D'Oeste-MT, on an area approximately 15 ha in dystrophic Red Latosol, in layers of 0-5cm; 5-10cm; 10-15cm; 15-20cm; 20-25cm; 25-30cm; 30-35cm; 35-40cm; 40-45cm. The experimental parcel consisted of an experimental mesh of 110 points. To determine the soil penetration resistance was used a penetrometer impact. The samples were removed for determination of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Atributos físicos do solo; Penetrômetro.
Ano: 2018
URL: http://e-revista.unioeste.br/index.php/scientiaagraria/article/view/15465

Analysis attributes of space-time chemical of soil influenced by product for a variable rate
Provedor de dados: 22
Autores: Richart, Alfredo; Piccin, André Luis; Kaefer, Kaian Albino Corazza; Moratelli, Gustavo; Konopatzki, Márcia Regina Siqueira; Kaefer, João Edson; Ecco, Martios.
This study aimed to evaluate the spatial and temporal variability of chemical attributes of a Red Oxisoil due to the application of lime and potassium chloride in variable rate through the use of thematic maps. The study was conducted in the municipality of Terra Roxa, Paraná State, Brazil, in farm of 41.68 hectares, in which two samples were taken, the first held in 2010, prior to the application of the products, and the second in 2013. In each sampling chemical attributes were measured: pH in CaCl2 0.01 mol L-1, potassium (K), base saturation (V%) and the participation of K in the exchange complex (%K). For realization of geo-referenced mapping, the property was divided into grids of three acres, by collecting soil samples in the depth 0-20 cm. From...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Manejo de adubação; Mapas temáticos.
Ano: 2016
URL: http://e-revista.unioeste.br/index.php/scientiaagraria/article/view/12260

Inovação na indústria sucroalcooleira paulista: os determinantes da adoção das tecnologias de agricultura de precisão
Provedor de dados: 123
Autores: Cirani,Claudia Brito Silva; Moraes,Márcia Azanha Ferraz Dias de.
As tecnologias de Agricultura de Precisão (AP) já são adotadas nas lavouras do Brasil, com técnicas cada vez mais produtivas, indispensáveis para garantir a liderança do País na produção agrícola. No entanto, ainda não existem estudos sobre a intensidade do uso das tecnologias de AP no País e dos condicionantes de sua adoção. O desafio central deste trabalho foi, então, investigar o processo de adoção e uso das tecnologias de AP alcançado pela indústria sucroalcooleira no estado de São Paulo. Para tanto, foram utilizados dados primários, a partir de encaminhamento de questionário a todas as empresas do setor sucroalcooleiro paulista, com o objetivo de conhecer não só o grau de adoção e uso das tecnologias de AP, mas também de verificar a influência das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Modelo lógite; Cana-de-açúcar.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032010000400003

Correlação linear e espacial entre a produtividade do feijoeiro e atributos físicos de um LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul - DOI: 10.4025/actasciagron.v31i1.6641
Provedor de dados: 1
Autores: Martins, Mariana Ventura; UNESP; Carvalho, Morel de Passos e; UNESP; Andreotti, Marcelo; UNESP; Montanari, Rafael; UNESP.
Os atributos físicos do solo têm se mostrado de grade interesse para a agricultura contemporânea, uma vez que refletem decisivamente sobre a produtividade vegetal. Em 2006, no campus da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, Unesp, analisou-se a produtividade do feijoeiro (PG) no sistema plantio direto irrigado, a resistência mecânica do solo à penetração (RP), a densidade do solo (DS) e as umidades gravimétrica (UG) e volumétrica (UV) em profundidade, num LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico. O objetivo foi determinar as correlações lineares e espaciais, entre os atributos estudados, visando selecionar um indicador da qualidade física do solo de boa representatividade para a PG. Foi instalada a malha, para a coleta de dados contendo 135 pontos amostrais,...
Palavras-chave: 5.02.01.07-7 Solos Florestais manejo do solo; Qualidade física do solo; Plantio direto; Agricultura de precisão; Phaseolus vulgaris. soil management; Soil physical quality; No-tillage; Precision agriculture; Phaseolus vulgaris.
Ano: 2009
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/6641

Determinação e remoção do tempo de atraso eterminação em mapas de colheita de milho - DOI: 10.4025/actasciagron.v29i2.337
Provedor de dados: 1
Autores: Michelan, Ricardo; UNIOESTE Cascavel; Souza, Eduardo Godoy de; UNIOESTE Cascavel; Uribe-Opazo, Miguel Angel; UNIOESTE Cascavel.
Devido a grande quantidade de informações coletadas a baixo custo, o mapeamento da produtividade do campo tem sido a chave do desenvolvimento para a agricultura de precisão. Entretanto, nesse processo podem ocorrer erros, sendo o principal deles o tempo de atraso, descrito como o tempo dispendido entre o corte da planta pela barra da plataforma e a passagem do grão pelo sensor de produtividade e a correlação deste fluxo com a correta posição da colhedora quando a cultura foi ceifada. A análise de dependência espacial pelo método do melhor ajuste do semivariograma e dos seus parâmetros foi o que determinou o melhor tempo de atraso. A variância do efeito pepita mede a quantidade de variação de pequena escala em um conjunto de dados espaciais. Podese supor...
Palavras-chave: 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias colheita monitorada; Tempo de atraso; Agricultura de precisão.
Ano: 2007
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/337

Método geotecnológico integrativo na caracterização de solos desenvolvidos de diferentes materiais de origem
Provedor de dados: 53
Autores: Demattê,José A. M; Rizzo,Rodnei; Bortoletto,Marco Antonio M.
O conhecimento do solo é um aspecto essencial para a aplicação de manejo adequado da cultura. Conciliar a pedologia ao desenvolvimento tecnológico é essencial para o progresso desta ciência. O presente trabalho tem por objetivo avaliar o uso de produtos do sensoriamento remoto conciliados a um sistema de informações geográficas, na caracterização de solos da região de Piracicaba. Para tanto, incursões a campo e coleta de dados em laboratório foram realizadas. Posteriormente, compilaram-se informações referentes a características qualitativas de rede drenagem e relevo utilizando-se estereoscopia em fotografias aéreas. Características quantitativas de altimetria e declividade através de modelo numérico de terreno, além de características espectrais para os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensores; Quantificação de atributos; Agricultura de precisão.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052011000300020

Variabilidade espacial de propriedades dendrométricas do eucalipto e de atributos físicos de um Latossolo Vermelho
Provedor de dados: 53
Autores: Rosa Filho,Gilberto; Carvalho,Morel de Passos e; Montanari,Rafael; Silva,Janete Motta da; Siqueira,Glécio Machado; Zambianco,Edmar Casarin.
Este trabalho teve como objetivo analisar a variabilidade espacial de atributos de eucalipto (Eucalyptus urophylla S.T. Blake) e atributos físicos de um Latossolo Vermelho distrófico em Selvíria (MS). A área de estudo possui cerca de 1,98 ha e as amostras de planta e solo foram coletadas em uma grade de amostragem contendo 122 pontos sendo: 84 pontos com espaçamento regular de 15 m e 38 pontos com espaçamento regular de 5 m. Os atributos de planta e solo analisados foram: perímetro na altura do peito, altura da planta, volume de madeira, resistência do solo à penetração e o teor de água no solo. Os atributos das plantas de eucalipto apresentaram moderada variabilidade espacial, ao passo que os atributos do solo apresentaram variabilidade moderada (RP3) e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo do solo; Agricultura de precisão; Compactação do solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052011000200027

Redes neurais artificiais na predição da produtividade de milho e definição de sítios de manejo diferenciado por meio de atributos do solo
Provedor de dados: 53
Autores: Leal,Aguinaldo José Freitas; Miguel,Eder Pereira; Baio,Fabio Henrique Rojo; Neves,Danilo de Carvalho; Leal,Ulcilea Alves Severino.
O entendimento dos fatores que influenciam a produtividade é essencial para o sucesso produtivo e para adoção de manejo diferenciado em sítios específicos. Na busca de alternativas para predizer a produtividade de grãos de milho a partir de atributos do solo, uma alternativa consiste no uso de redes neurais artificiais (RNAs). Diante disso, o presente estudo teve por objetivo avaliar a eficácia de adoção de atributos do solo por interface da análise de regressão, e das RNAs no estabelecimento de sítios de manejo diferenciado e predição da produtividade de grãos de milho, “segunda safra”, em solos de cerrado. Os dados foram obtidos em uma área de 41,76 ha, cultivada em 2010 e 2011. Apesar de demandar maior tempo de construção e processamento em relação à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Modelagem de biossistemas; Zonas de manejo; Agricultura de precisão.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052015000400436

Distribuição espacial da condutividade elétrica do solo medida por indução eletromagnética e da produtividade de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 53
Autores: Siqueira,Glécio Machado; Silva,Ênio Farias de Franca e; Dafonte,Jorge.
A agricultura atual requer a inserção de novas tecnologias que permitam a identificação dos padrões de solo e planta, possibilitando a determinação da sua variabilidade espacial. O objetivo deste trabalho foi determinar a relação espacial entre a produtividade da cana-de-açúcar, da condutividade elétrica do solo medida por indução eletromagnética e da textura do solo. A área experimental está localizada em Goiana (Pernambuco, Brasil) (Latitude 07°34’25”S, Longitude 34°55’39”W). O experimento foi conduzido em uma área de 6,5 ha. A produtividade da cana-de-açúcar e a condutividade elétrica aparente do solo (CEa) foram medidas em 90 pontos de amostragem distribuídos aleatoriamente na área de estudo. Os mapas de condutividade elétrica do solo (CEa-V e CEa-H)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Agricultura de precisão; Zonas de manejo do solo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052015000200215

Modelos espectrais terrestres e orbitais na determinação de teores de atributos dos solos: potencial e custos
Provedor de dados: 53
Autores: Sousa Junior,José Geraldo; Demattê,José A. M; Araújo,Suzana Romeiro.
O uso de técnicas de sensoriamento remoto nos estudos de solo é relativamente recente e pode abrir novos campos nesta área. Objetivou-se com este trabalho estimar atributos químicos e físicos de solos da região de Ibaté e São Carlos (SP), por meio de equações de regressão linear e múltipla, geradas a partir de informações eletromagnéticas captadas por sensores instalados em laboratório e satélite. Foi realizada uma análise da viabilidade econômica da utilização de sensores na quantificação de elementos do solo em comparação ao método convencional de análises de solo. Para tanto, foram georreferenciadas e realizadas análises espectrais em laboratório (sensor FieldSpec, 400-2500 nm) e por sensor orbital (ASTER) de 319 amostras de terra. Assim, elaboraram-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensores; Quantificação de atributos; Agricultura de precisão.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052011000300017

Densidade amostral aplicada ao monitoramento georreferenciado de lagartas desfolhadoras na cultura da soja
Provedor de dados: 65
Autores: Riffel,Cinei Teresinha; Garcia,Mauro Silveira; Santi,Antônio Luis; Basso,Claudir José; Flora,Lisandra Pinto Della; Cherubin,Maurício Roberto; Eitelwein,Mateus Tonini.
O conhecimento da distribuição espaço-temporal de insetos-praga na cultura da soja, por meio do uso de ferramentas da agricultura de precisão, tem sido apontado como uma importante estratégia no manejo integrado de pragas (MIP). Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar a influência da densidade amostral no monitoramento de lagartas desfolhadoras na cultura da soja. O experimento foi conduzido em área experimental de 48,0ha, localizada no município de Júlio de Castilhos - RS, no ano agrícola 2008/2009. O monitoramento georreferenciado foi realizado seguindo três malhas amostrais regulares, 50x50m, 71x71m e 100x100m e também seguindo o método tradicional de amostragem. Durante todo o ciclo da cultura, e para cada malha amostral, foram realizadas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Malhas amostrais; Anticarsia gemmatalis; Pseudoplusia includens.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012001200002

Processo de semeadura e o rendimento do milho na região dos Campos Gerais do Paraná
Provedor de dados: 65
Autores: Colet,Marcelo José; Weirich Neto,Pedro Henrique; Garbuio,Paulo William; Schimandeiro,Adriana.
Na região dos Campos Gerais (PR), a cultura do milho ocupa aproximadamente um terço das áreas sob plantio direto no verão. Visando a manejos diferenciados, faz-se necessário conhecer as variáveis que influenciam no rendimento do milho. Este trabalho teve como objetivo correlacionar variáveis químicas e físicas de solo e antrópicas com a resposta da cultura do milho, considerando-se variabilidade espacial regional. As variáveis antrópicas estudadas foram: pressão de população, índice de pressão populacional, profundidade de semeadura e desvio padrão da profundidade de semeadura. As variáveis de solo estudadas foram: profundidade do horizonte A, areia, silte, argila, matéria orgânica, pH, boro e manganês para a profundidade de 0-20cm, e areia, silte, argila,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantio direto; Semeadora; Agricultura de precisão.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782007000400012

INTRODUÇÃO À AGRICULTURA DE PRECISÃO: CONCEITOS E VANTAGENS
Provedor de dados: 65
Autores: Tschiedel,Mauro; Ferreira,Mauro Fernando.
A revisão bibliográfica apresentada é uma síntese de diversos autores, os quais proporcionam uma introdução à agricultura de precisão, através de conceitos básicos e vantagens que o sistema oferece, demonstrando que não é somente uma colhedora automotriz com um sistema de posicionamento global. A agricultura de precisão pode ser considerada como um amplo conceito, englobando tecnologias e novos conhecimentos de informática, eletrônica, geoprocessamento entre outros. Este conceito incorpora um grande número de conhecimentos científicos novos e alta tecnologia, apresentando ao produtor novos termos, conceitos, equipamentos e tecnologias.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; SIG; GPS.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782002000100027

Análise dos atributos do solo e da produtividade da cultura de cana-de-açúcar com o uso da geoestatística e árvore de decisão
Provedor de dados: 65
Autores: Souza,Zigomar Menezes de; Cerri,Domingos Guilherme Pellegrino; Colet,Marcelo José; Rodrigues,Luiz Henrique Antunes; Magalhães,Paulo Sérgio Graziano; Mandoni,Rafael Junqueira Araújo.
Um dos desafios da agricultura de precisão é oferecer subsídios para a definição de unidades de manejo para posteriores intervenções. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar os atributos químicos do solo e a produtividade da cultura de cana-de-açúcar por meio da geoestatística e mineração de dados pela indução da árvore de decisão. A produtividade da cana-de-açúcar foi mapeada em uma área de aproximadamente 23ha, utilizando-se o critério de célula, por meio de um monitor de produtividade que permitiu a elaboração de um mapa digital que representa a superfície de produção para a área em estudo. Para determinar os atributos de um Argissolo Vermelho-Amarelo, foram coletadas as amostras no início da safra 2006/2007, utilizando-se uma grade regular de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Variabilidade espacial; Mineração de dados; Monitor de produtividade.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782010000400015

Acurácia das semeadoras-adubadoras à taxa variável
Provedor de dados: 65
Autores: Machado,Otávio Dias da Costa; Alonço,Airton dos Santos; Bellé,Mateus Potrich; Franck,Cristian Josue.
As semeadoras-adubadoras à taxa variável (TV) estão presentes em estudos focados em atributos do sistema de produção, fazendo com que o conhecimento desenvolvido acerca da qualidade da dosagem dessas máquinas esteja ainda incipiente. No entanto, os dados disponíveis podem ser utilizados para aprofundar a discussão da acurácia, que é o erro percentual entre a dose planejada e a obtida. Dessa maneira, procedeu-se a uma avaliação a partir da meta-análise de dados das publicações oficiais, qualificando a acurácia da dosagem de sementes em diferentes culturas. Dentre os experimentos disponíveis, apenas em um caso a acurácia manteve-se abaixo do valor máximo recomendado de 3%; com operação estável e sem tendências de distorção da dosagem ao longo das densidades...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Semeadoras em linha de precisão; Controladores.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015000701205

Eficiência de malhas amostrais utilizadas na caracterização da variabilidade espacial de fósforo e potássio
Provedor de dados: 65
Autores: Cherubin,Maurício Roberto; Santi,Antônio Luis; Eitelwein,Mateus Tonini; Menegol,Diego Ricardo; Ros,Clóvis Orlando Da; Pias,Osmar Henrique de Castro; Berghetti,Juliano.
O objetivo do trabalho foi estudar a eficiência das malhas amostrais, utilizadas nas áreas manejadas com agricultura de precisão, para a caracterização da variabilidade espacial dos teores de fósforo (P) e potássio (K). O estudo foi conduzido em 30 áreas agrícolas, localizadas no Rio Grande do Sul, cujos solos foram classificados como Latossolos Vermelhos. As dimensões das malhas amostrais estudadas foram: 100x100m (10 áreas), 142x142m (10 áreas) e 173x173m (10 áreas). Foram analisados os teores de P e K na profundidade de 0,00-0,10m. Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva e a análise geoestatística. De modo geral, as áreas estudadas apresentaram teores médios de P e K adequados ao desenvolvimento das culturas. Entretanto, observaram-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Amostragem de solo; Fertilidade do solo; Geoestatística; Latossolos.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014000300007

Utilização de um veículo aéreo não-tripulado em atividades de imageamento georeferenciado
Provedor de dados: 65
Autores: Medeiros,Fabrício Ardais; Alonço,Airton dos Santos; Balestra,Mônica Regina Gonzatti; Dias,Vilnei de Oliveira; Landerhal Júnior,Mário Luiz.
Este trabalho teve por objetivo desenvolver subsídios para propor um procedimento alternativo para aquisição de dados, telemetria, monitoramento e georeferenciamento das atividades agrícolas, por meio da acoplagem de equipamentos eletrônicos a um Veículo Aéreo Não-Tripulado (VANT). Para tal, foi desenvolvido um VANT na Universidade Federal de Santa Maria, no qual foram acoplados equipamentos para a coleta de imagens e a aquisição de pontos de referência. O equipamento desenvolvido mostrou imenso potencial para ser utilizado como ferramenta auxiliar na localização de áreas com falhas de germinação, na infestação de invasoras e no mapeamento de área. O maior entrave a um melhor emprego deste equipamento refere-se à baixa qualidade das imagens geradas,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia agrícola; Agricultura de precisão; Sensoriamento remoto; Imagens aéreas.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000800046

Estimativa do potencial produtivo em trigo utilizando sensor óptico ativo para adubação nitrogenada em taxa variável
Provedor de dados: 65
Autores: Bredemeier,Christian; Variani,Clever; Almeida,Danielle; Rosa,Alexandre Tonon.
A adubação nitrogenada em trigo é baseada no potencial produtivo da cultura, teor de matéria orgânica do solo e cultura antecessora. A definição do potencial produtivo é complexa, pois este varia com as condições meteorológicas de cada ano específico. O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), medido por sensor óptico ativo e o rendimento de grãos em quatro cultivares de trigo, visando a desenvolver procedimentos para a adubação nitrogenada em cobertura em taxa variável. O experimento foi realizado em campo em 2009. Foram avaliados o NDVI em diferentes estádios de desenvolvimento e o rendimento de grãos. As leituras do NDVI ao longo do ciclo ativo foram eficientes em identificar variações...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum; NDVI; Agricultura de precisão; Greenseeker.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013000700002

Produtividade de madeira do eucalipto correlacionada com atributos do solo visando ao mapeamento de zonas específicas de manejo
Provedor de dados: 65
Autores: Carvalho,Morel de Passos e; Mendonça,Veridiana Zocoler de; Pereira,Francisco Cezar Belchor Lages; Arf,Marcelo Valentini; Kappes,Claudinei; Dalchiavon,Flávio Carlos.
A correta intervenção espacial na administração da lavoura, decorrente das zonas específicas de manejo do solo, aumenta a produtividade e a lucratividade agrícola. No ano de 2010, em Selvíria, Mato Grosso do Sul, Brasil (20° 20' S lat.; 51° 24' W long.) foram empregadas correlações, espaciais e de Pearson, entre dados da planta de eucalipto e alguns atributos físico-químicos do solo, visando encontrar aquele que se correlacionasse bem com a produtividade de madeira. Para tanto, instalou-se uma rede geoestatística para a coleta de dados de solo e planta, com 120 pontos amostrais, num talhão de Eucalyptus camaldulensis de 2 anos. O solo foi um Latossolo Vermelho distrófico (Haplic Acrustox) com declive de 0,025m m-1. O diâmetro basal da copa e a densidade do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo do solo; Agricultura de precisão; Eucalyptus camaldulensis.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012001000013

Variabilidade espacial da produtividade de milho irrigado e sua correlação com variáveis explicativas de planta
Provedor de dados: 65
Autores: Vian,André Luis; Santi,Antônio Luis; Amado,Telmo Jorge Carneiro; Cherubin,Maurício Roberto; Simon,Diego Henrique; Damian,Junior Melo; Bredemeier,Christian.
RESUMO: Em decorrência da instabilidade da produtividade das principais culturas associada ao déficit hídrico, tem se tornado cada vez mais frequente a necessidade do uso de tecnologias como a irrigação e a agricultura de precisão (AP). O presente trabalho objetivou avaliar a variabilidade espacial da produtividade de grãos de milho e sua correlação com variáveis explicativas de planta em área irrigada. O estudo foi conduzido nas safras agrícolas 2010/2011 e 2011/2012, em área de 35ha, manejada em sistema plantio direto e irrigação por pivô central. Os componentes de produtividade e a produtividade de grãos foram avaliados seguindo uma malha amostral de 100x100m. A produtividade de grãos e a maior parte dos componentes de produtividade apresentaram baixa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Componentes de produtividade; Irrigação; População de plantas.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782016000300464

Aplicação de adubo e corretivo após o corte da cana-planta utilizando técnicas geoestatísticas
Provedor de dados: 65
Autores: Campos,Milton César Costa; Marques Júnior,José; Pereira,Gener Tadeu; Souza,Zigomar Menezes de; Barbieri,Diogo Mazza.
O conhecimento da variação espacial de atributos do solo pode contribuir para o planejamento e a otimização na condução de experimentos e de lavouras comerciais, objetivando a agricultura de precisão. O objetivo deste trabalho foi avaliar a necessidade de fertilizante e calcário para implantação da agricultura de precisão, com base no comportamento espacial de atributos químicos de um Latossolo após o corte da cana-planta. Os dados foram avaliados pela estatística descritiva e análise da dependência espacial, com base no ajuste de semivariogramas. As técnicas de geoestatísticas apresentam-se como ferramentas auxiliares na aplicação de fertilizantes por meio de taxa variada, detectando, para a área em estudo, que não se recomenda a aplicação de fósforo e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Variabilidade espacial; Atributos químicos.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000400011

Acurácia e tempos de resposta de máquinas para aplicação de defensivos agrícolas à taxa variável
Provedor de dados: 65
Autores: Machado,Otávio Dias da Costa; Alonço,Airton dos Santos; Francetto,Tiago Rodrigo; Carpes,Dauto Pivetta.
O desenvolvimento da agricultura de precisão e do manejo localizado teve como premissa a atuação precisa das máquinas agrícolas. Entretanto, ainda não está disseminado o conhecimento sobre a qualidade operacional dessas máquinas. A partir disso, objetivou-se a descrição dos parâmetros de desempenho dessas máquinas, bem como as variáveis que os caracterizam e os métodos de ensaio utilizados. Foi possível verificar que muitos dos equipamentos estão operando com tempos de resposta excessivos para suas aplicações, com baixa acurácia e distorções na dosagem. Em alguns casos, foi possível identificar que as máquinas tiveram precisão adequada. Dessa forma, os resultados discutidos podem informar aspectos importantes para a seleção e uso das máquinas, para que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Sistemas de controle; Dosagem de insumos.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015000300440

Variabilidade espacial de atributos químicos e de produtividade na cultura do café
Provedor de dados: 65
Autores: Silva,Fábio Moreira da; Souza,Zigomar Menezes de; Figueiredo,Carlos Augusto Pereira de; Marques Júnior,José; Machado,Rodrigo Villela.
O conhecimento de determinados atributos do solo associado à resposta de produção do cafeeiro pode possibilitar a aplicação racional, localizada e individualizada dos insumos, com resultados econômicos ambientais garantidos. Portanto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a variabilidade espacial de atributos químicos do solo e da produtividade da cultura do cafeeiro em um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. Amostras de solo foram coletadas na profundidade de 0-0,2m, nos pontos de cruzamento de uma malha com intervalos regulares de 25m, perfazendo um total de 68 pontos em uma área de 4,2ha. Os frutos de quatro plantas em torno dos pontos de cruzamento da malha foram coletados para o cálculo da produção média por planta. Todas as variáveis estudadas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Geoestatística; Cultura do cafeeiro.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782007000200016

Investigação de variável adequada ao controle automático de vazão sem uso de sensores em campos irrigados por meio de análise multivariada
Provedor de dados: 65
Autores: Canafístula,Francisco José Firmino; Lopes,Fernando Bezerra; Soares,Rogério Barbosa; Andrade,Eunice Maia de; Teixeira,Adunias dos Santos.
Utilizar inversores no controle de vazão de sistemas de bombeamento por meio da variação de sua velocidade pode ter uma maior viabilidade, caso o custo de sensores seja minimizado. Este trabalho investiga, por intermédio de análise multivariada, uma variável adequada ao pseudocontrole da vazão de um sistema de irrigação que economize o uso de sensores e simplifique o sistema de controle. Uma bancada de ensaio para coleta dados foi montada no laboratório e os dados foram processados no Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). A análise de agrupamento hierárquico utilizando o método de Ward com base na distância euclidiana quadrática mostrou um grupo composto de quatro variáveis, estando presente nesse grupo a vazão, voltas no registro, altura do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Instrumentação; Sensores.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782010001100011

Clorofilômetro no ajuste da adubação nitrogenada em cobertura para o milho de alta produtividade
Provedor de dados: 65
Autores: Hurtado,Sandro Manuel Carmelino; Resende,Álvaro Vilela de; Silva,Carlos Alberto; Corazza,Edemar Joaquim; Shiratsuchi,Luciano Shozo.
A avaliação do conteúdo relativo de clorofila nas folhas fornece uma medida indireta do estado nutricional das plantas e pode ajudar os agricultores no ajuste da quantidade de nitrogênio (N) a ser aplicada em cobertura no milho. Objetivou-se neste trabalho validar o uso do clorofilômetro na detecção e correção da deficiência de N ao longo do ciclo vegetativo da cultura. O experimento foi conduzido em parcelas estabelecidas numa lavoura comercial, sendo o estado nutricional das plantas monitorado semanalmente com o uso do clorofilômetro. Os tratamentos incluíram uma testemunha (0kg ha-1) e quatro doses de N em cobertura (45, 90, 135 e 180kg ha-1), considerando-se o índice de suficiência de nitrogênio (ISN) de 0,95, o qual foi monitorado com o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nitrogênio; SPAD; Índice de suficiência de nitrogênio; Agricultura de precisão.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782011000600015

Variabilidade espacial de atributos químicos e produtividade da cultura do café em duas safras agrícolas
Provedor de dados: 64
Autores: Silva,Fábio Moreira da; Souza,Zigomar Menezes de; Figueiredo,Carlos Augusto Pereira de; Vieira,Luciano Henrique de Souza; Oliveira,Ezequiel de.
O emprego da Agricultura de Precisão pode ser uma das alternativas para o país continuar com a liderança mundial de café, por meio da competitividade nos custos e na qualidade do produto. Objetiva-se com este trabalho, avaliar a variabilidade espacial dos atributos químicos do solo e da produtividade da cultura do cafeeiro em duas safras agrícolas. Amostras de solo foram coletadas na profundidade de 0,0-0,2 m, nos pontos de cruzamento de uma malha com intervalos regulares de 25 m, perfazendo um total de 68 pontos em uma área de 6,2 ha. Os frutos de quatro plantas, em torno dos pontos de cruzamento da malha, foram coletados para o cálculo da produtividade média por planta. A dependência espacial encontrada para os atributos químicos e produtividade da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Krigagem; Latossolo; Coffea arabica.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000100034

Análise espacial de atributos físicos e carbono orgânico em argissolo vermelho-amarelo cultivado com cana-de-açúcar
Provedor de dados: 64
Autores: Cruz,Joedna Silva; Assis Júnior,Raimundo Nonato de; Matias,Sammy Sidney Rocha; Camacho-Tamayo,Jesús Hernan; Tavares,Rodrigo de Castro.
A agricultura convencional utiliza o solo intensivamente, modificando os seus atributos. Neste estudo, objetivou-se avaliar a variabilidade espacial de alguns atributos físicos e carbono orgânico do solo em um Argissolo Vermelho-Amarelo cultivado com cana-de-açúcar, usando geoestatística. O trabalho foi realizado em Maracanaú - CE, em uma área de produção de cana-de-açúcar, manejado mediante preparo conservacionista sobre uma cobertura de palhada de cana-de-açúcar. As amostras de solo foram retiradas de uma profundidade de 0,00 - 0,20 m, em uma malha, com intervalo regular de 10 m, totalizando 100 pontos. Em cada amostra, foi analisado densidade de partículas, densidade do solo, carbono orgânico, porosidade total, macroposidade e microposidade. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Geoestatística; Densidade do solo; Porosidade.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000200001

Efeitos da colheita manual na bienalidade do cafeeiro em Ijaci, Minas Gerais
Provedor de dados: 64
Autores: Silva,Fábio Moreira da; Alves,Marcelo de Carvalho; Souza,Júlio César Silva; Oliveira,Marcelo Silva de.
Analisou-se, neste trabalho, a relação entre a produtividade e a desfolha do cafeeiro durante o processo de colheita manual nas safras agrícolas de 2005, 2006 e 2007. O experimento foi desenvolvido na fazenda Cafua, localizada no município de Ijaci, sul de Minas Gerais, em uma área de 6,5ha de lavoura de cafeeiro (Coffea arabica L.) da variedade cultivada Catuaí Vermelho IAC-99. Foi demarcada na área uma malha irregular na distância de 25x25 e 50x50m, num total de 67 pontos amostrais, nos quais foram avaliados a produção de café (L.planta-1) obtida por meio da colheita no pano e a desfolha das plantas, quantificada com base no peso de folhas (kg. planta-1) após a colheita manual. Procedeu-se a análise de correlação de Pearson para verificar a relação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Desfolha; Produção; Coffea arabica.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000300014