Consulta: subjectFacets:"Armazenamento de água no solo"
Registros recuperados: 5
Data/hora: 02/06/2024 14:30:35

Variabilidade espacial de propriedades físico-hídricas de um nitossolo sob a cultura do feijoeiro irrigado
Provedor de dados: 70
Autores: Guimarães,Rachel M. L.; Gonçalves,Antônio C. A.; Tormena,Cássio A.; Folegatti,Marcos V.; Blainski,Éverton.
Devido à utilização mais intensa de água via irrigação e ao elevado custo que tem sido agregado a este recurso, é necessário que os sistemas de irrigação operem com altos níveis de eficiência. A descrição do padrão espacial de propriedades físico-hídricas do solo pode auxiliar no manejo eficiente da irrigação. Para tanto, técnicas da geoestatística são necessárias. Assim, este trabalho teve como objetivos descrever e avaliar o padrão espacial da porosidade, densidade e armazenamento de água no solo durante um ciclo de secamento, num Nitossolo Vermelho distroférrico cultivado com a cultura do feijoeiro. A área de cultivo foi subdividida em 80 quadrículas, segundo uma malha de 3 por 3 m. Em cada quadrícula, mediu-se o teor de água do solo ao longo do tempo,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribuição espacial; Geoestatística; Armazenamento de água no solo; Porosidade do solo; Densidade do solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000400010

Técnicas de geoinformação para estimativa do balanço hídrico em eucalipto
Provedor de dados: 86
Autores: Facco,Alexandro Gomes; Ribeiro,Aristides; Pruski,Fernando Falco; Monteiro,Welliam Chaves; Leite,Fernando Palha; Andrade,Ricardo Guimarães; Menezes,Sady Júnior Martins da Costa de.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da topografia no balanço de radiação e na disponibilidade hídrica em microbacia hidrográfica com plantio de eucalipto, bem como verificar os efeitos dos plantios de eucalipto na regularização do escoamento da água. Foram monitorados os componentes do balanço hídrico em uma microbacia hidrográfica localizada na região Leste do Estado de Minas Gerais. Os componentes do balanço hídrico foram computados pontual e espacialmente, em escala horária, para a camada útil do solo. Os resultados foram comparados com os valores medidos a partir da lâmina escoada pelo curso d'água. Nos meses em que houve disponibilidade de água no solo, os valores médios da transpiração real, estimada a partir do método espacial, foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Armazenamento de água no solo; Microbacia experimental; Regulação do escoamento; Relevo; Sistema de informação geográfica.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000900009

Demanda hídrica da cana-de-açúcar irrigada por gotejamento nos tabuleiros costeiros de Alagoas
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Samuel; Dantas Neto,José; Teodoro,Iêdo; Souza,José L. de; Lyra,Guilherme B.; Santos,Marcos A. L. dos.
RESUMOA água é um recurso natural que, nos últimos anos, tem sido alvo de inúmeras discussões quanto ao seu uso e disponibilidade. No setor agrícola o volume de água necessário à irrigação é calculado com base nas perdas ocorridas por evaporação e transpiração motivo por que este trabalho teve, como objetivo, determinar a evapotranspiração máxima e real da cana-de-açúcar irrigada por gotejamento. Os dados para esta pesquisa foram obtidos em um experimento conduzido na região de Rio Largo, AL, com sete tratamentos de irrigação (0; 25; 50; 75; 100; 125 e 150% da evapotranspiração de referência-ET0), em três ciclos de produção no período de janeiro de 2009 a fevereiro de 2012. A evapotranspiração real (ETr) foi estimada pelo Kc "dual". A ETr média na fase de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum spp; Armazenamento de água no solo; Déficit hídrico.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000900849

Balanço hídrico em área de pastagem no semiárido pernambucano
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Rodolfo M. S.; Souza,Eduardo S. de; Antonino,Antonio C. D.; Lima,José R. de S.
Propôs, neste trabalho, avaliar a distribuição e a interação entre os componentes do balanço hídrico em uma área de pastagem cultivada em Serra Talhada, no semiárido pernambucano. Foram realizados monitoramentos da precipitação pluvial (P), da variação no armazenamento de água (ΔA) e do escoamento superficial (ES) para determinação do balanço hídrico. A evapotranspiração (ET) foi obtida a partir da covariância dos vórtices turbulentos. O fluxo total de água no solo (Q), ou seja, a drenagem (-Q) ou ascensão capilar (+Q) foi obtido a partir da equação do balanço hídrico. A taxa de ET da pastagem foi baixa; ainda assim, foi o principal componente de saída de água do sistema seguido pelo ES que, juntos, totalizaram aproximadamente 80% da precipitação pluvial....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Escoamento superficial; Evapotranspiração; Drenagem; Armazenamento de água no solo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500449

Impacto do manejo nos atributos físicohídricos de um Latossolo Vermelho sob cerrado, no município de Selvíria, Estado do Mato Grosso do Sul - DOI: 10.4025/actasciagron.v28i1.1284
Provedor de dados: 1
Autores: Silva, Monica Martins da; ESALQ - USP; Alves, Marlene Cristina; UNESP; Sousa, Antônio de Pádua; UNESP-FCA; Fernandes, Flávia Carvalho Silva; ESALQ- USP.
Verificouse a influência da semeadura direta, convencional e quatro plantas de cobertura na condutividade hidráulica saturada, infiltração, retenção, armazenamento de água e potencial mátrico em um Latossolo Vermelho de cerrado cultivado com milho, na Unesp de Ilha Solteira, Estado de São Paulo. Utilizouse o delineamento experimental de blocos casualizados, no esquema em faixas com parcelas subdivididas, com 4 blocos. As parcelas foram constituídas pelas plantas de cobertura: Mucuna aterrima, Pennisetum americanum, Crotalaria juncea e Cajanus cajan e área de pousio, e as subparcelas pelos sistemas de semeadura direta (SD) e convencional (SC). Nas camadas de 0,00,10 e 0,100,20 m nas tensões entre 6 e 100 kPa, a SC obteve maior armazenamento de água no solo;...
Palavras-chave: 5.01.01.00-5    Ciência do Solo condutividade hidráulica do solo saturado; Infiltração; Retenção água no solo; Armazenamento de água no solo; Potencial mátrico 5.01.01.00-5    Ciência do Solo.
Ano: 2006
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/1284