Consulta: subjectFacets:"Aterro sanitário"
Registros recuperados: 5
Data/hora: 09/06/2024 07:38:15

Produtividade e composição química do capim-Tifton 85 submetido a diferentes taxas de aplicação do percolado de resíduo sólido urbano
Provedor de dados: 70
Autores: Matos,Antonio T. de; Silva,Denise de F.; Monaco,Paola A. V. Lo; Pereira,Odilon G.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito da aplicação de diferentes taxas de percolado de resíduo sólido urbano (RSU) na produtividade e na composição química da parte aérea do capim-Tifton 85 (Cynodon spp). O percolado foi aplicado nas taxas de 0 testemunha); 250; 500; 750 e 1.000 kg ha-1 d-1 de DBO5, durante 8 meses. No tratamento-testemunha, não receptor do percolado, aplicou-se água da rede de abastecimento público, sendo a lâmina de aplicação definida com base na Evapotranspiração de Referência (ETo). O experimento foi analisado no esquema de parcelas subdivididas, tendo nas parcelas cinco concentrações de DBO5, e nas subparcelas, os cortes, no delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. Os dados foram submetidos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aterro sanitário; Chorume; Fertirrigação; Forrageira.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000100019

Metano: de problema climático a oportunidade econômica.
Provedor de dados: 14
Autores: LOPES, M. A.
O texto aborda como o metano (CH4) que sempre cumpriu funções importantes na atmosfera terrestre, retendo calor e evitando perda de radiação para o espaço, tem tido seu equilíbrio alterado pela ação humana, com graves consequências para o clima. Apresenta alternativas para o reúso do gás.
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Aterro sanitário; Alta emissão de gases; Metano; Efeito Estufa; Resíduo Agrícola; Resíduo Orgânico.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1138336

Disponibilidade de sódio em solo com capim tifton e aplicação de percolado de resíduo sólido
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Denise de F.; Matos,Antonio T. de; Pereira,Odilon G.; Cecon,Paulo R.; Moreira,Débora A.
Avaliaram-se, com a realização deste trabalho, as alterações na concentração e na saturação do complexo de troca com sódio, em solo cultivado com capim-tifton 85 submetido à aplicação de percolado de resíduo sólido urbano (RSU) em diferentes taxas. Para o desenvolvimento desta pesquisa um reservatório de 5.000 L foi prenchido com RSU novo, visando-se à produção de percolado. O percolado foi aplicado nas taxas de 0 (testemunha), 250, 500, 750, 1000 kg ha-1 d-1 de DBO5. No tratamento testemunha, não receptor do percolado, aplicou-se água da rede de abastecimento público na mesma lâmina definida para aplicação no tratamento 500 kg ha-1 d-1 de DBO5. A aplicação da água e do percolado foi feita diariamente, durante oito meses. A aplicação de percolado de RSU...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chorume; Aterro sanitário; Fertirrigação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000011

Viabilidade do aproveitamento agrícola de percolados de resíduos sólidos urbanos
Provedor de dados: 91
Autores: Matos,Antonio T. de; Carvalho,André L. de; Azevedo,Izabel C. D. d'A.
Com a realização deste trabalho, avaliou-se a qualidade física, química e bioquímica do percolado produzido em colunas de resíduo sólido urbano recém-coletado (RSU), contendo ou não camada de resíduo de construção civil (RCC), com fins de aproveitamento agrícola; para isso, o RSU foi colocado, de forma seqüencial em camadas de 0,15 m de espessura e peso específico de 7 kN m-3, obtidas por compressão do material acondicionado, formando-se ao final duas colunas com 2,47 m de altura. Em uma das colunas, antes do acondicionamento do RSU, foi disposta uma camada de 0,30 m de RCC, como base para a coluna. Amostras do percolado lixiviado das colunas foram coletadas quinzenalmente para a realização das seguintes caracterizações: CE, pH, ST, SST, DQO, DBO, N total,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aterro sanitário; Chorume; Lixo urbano.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000400015

Estudo de metais pesados (Co, Cu, Fe, Cr, Ni, Mn, Pb e Zn) na Bacia do Tarumã-Açu Manaus (AM)
Provedor de dados: 36
Autores: Santana,Genilson Pereira; Barroncas,Priscila de Souza Rosa.
Os resíduos gerados em domicílios incluem diversos produtos, como pesticidas, produtos farmacêuticos, detergentes, óleos de cozinha, metais pesados contidos em baterias e outros utensílios. Esses resíduos são lançados continuamente em aterro sanitário ou lixões em cidades como Manaus. O chorume produzido nesses aterros, quando não tratados, contamina recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Neste estudo foi feita uma avaliação das conseqüências da liberação do chorume no sistema hídrico da bacia do Tarumã-Açu. Amostras de água e sedimento foram coletadas nos igarapés Matrinxã, Acará, Bolívia, bacia do Tarumã-Açu e dentro do aterro sanitário (Manaus - Amazonas - Brasil) em março 2001. As amostras de água foram filtradas em filtro Milipore (0,45 mm de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Metais pesados; Aterro sanitário; AAS; PCA; HCA.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672007000100013