Consulta: subjectFacets:"Bico"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 13/06/2024 00:49:29

Fatores qualitativos da ponta de energia hidráulica ADGA 110015 para pulverização agrícola
Provedor de dados: 70
Autores: Ferreira,Marcelo C.; Costa,Glauberto M.; Silva,Adriana R.; Tagliari,Sônia R. A.
Este trabalho teve o objetivo de caracterizar o diâmetro e a uniformidade das gotas e o perfil de distribuição volumétrica da ponta denominada antideriva de grande ângulo (ADGA) 110015, nas pressões de 207 e 310 kPa, para determinar o seu espaçamento na barra de pulverização. Os perfis de distribuição volumétrica para a altura de 50 cm foram avaliados em mesa de deposição. A partir dos perfis de distribuição, simulou-se o padrão de deposição ao longo da barra de pulverização. O espectro do diâmetro de gotas foi determinado em analisador de tamanho de partículas por difração laser. Pode-se concluir que a ponta ADGA 110015 apresentou perfil de distribuição do jato simétrico nas pressões de trabalho de 207 e 310 kPa. Na maior pressão, pode-se operar com menor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bico; Padrão de deposição; Tamanho de gotas.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000300016

Distribuição de líquido da ponta de pulverização com indução de ar e jato excêntrico AIUB 8502 sob diferentes condições
Provedor de dados: 87
Autores: Viana,R.G.; Ferreira,L.R.; Rosell,J.R.; Solanelles,F.; Filat,A.; Machado,M.S.; Machado,A.F.L.; Silva,M.C.C.
Objetivou-se com este trabalho avaliar a distribuição de líquido da ponta de pulverização com indução de ar e jato excêntrico AIUB 8502 sob diferentes condições operacionais. Foram avaliados perfil individual, vazão, ângulo de abertura do jato, faixa de aplicação e distribuição volumétrica simulada de duas pontas AIUB 8502 nas pressões de trabalho de 200, 300, 400 e 500 kPa, altura de 30, 40 e 50 cm em relação ao alvo e espaçamento entre pontas de 30 a 100 cm. Todas as análises foram realizadas seguindo a norma ISSO 5682-1, com algumas adaptações. A ponta apresentou distribuição de líquido excêntrica com um lado descontínuo e extremidade oposta excêntrica, com queda abrupta do volume de líquido. À medida que se aumentou a altura da barra e a pressão de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Barra; Bico; Pré-emergente; Aplicação em faixa; Mudas.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582010000200023

Efeito da intensidade do vento, da pressão e de pontas de pulverização na deriva de aplicações de herbicidas em pré-emergência
Provedor de dados: 87
Autores: Costa,A.G.F.; Velini,E.D.; Negrisoli,E.; Carbonari,C.A.; Rossi,C.V.S.; Corrêa,M.R.; Silva,F.M.L.
Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de pontas de pulverização, pressão e intensidade do vento na deriva gerada em aplicações simuladas de herbicidas aplicados em pré-emergência. Os modelos de pontas de pulverização e as respectivas pressões testadas foram: SF 11002 (207 e 310 kPa), JA-2 (345 e 655 kPa) e AVI 11002 (207 e 414 kPa). As aplicações foram realizadas em dois períodos, em dias com condições de velocidade de vento distintas, em uma área de 1.200 m², localizada na Fazenda Experimental da FCA/UNESP. Um pulverizador com barra de 12 m, 24 bicos e tanque de 600 L foi utilizado nas aplicações. A calda de aplicação foi composta por água e o corante alimentício FDC-1 foi usado como traçador. A deriva foi amostrada por coletores ativos fixados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bico; Clima; Pulverizador de barra; Perdas de agrotóxicos; Contaminação ambiental; Tecnologia de aplicação de agrotóxicos.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582007000100023

Variáveis qualitativas da pulverização em feijão, Bidens pilosa E Brachiaria plantaginea
Provedor de dados: 64
Autores: Rodrigues,Andreia Cristina Peres; Martins,Dagoberto; Costa,Neumarcio Vilanova da; Cardoso,Leonildo Alves; Domingos,Vanessa David.
Conduziu-se este trabalho, com o objetivo de avaliar a qualidade da deposição da calda de pulverização em plantas de feijão (Phaseolus vulgaris L.), Bidens pilosa L. e de Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc. presentes na linha e entrelinha da cultura. Foi utilizado como traçador o corante Azul Brilhante FDC-1 (500 ppm). Utilizaram-se cinco pontas de pulverização: jato plano (XR 110015 VS e XR 11002 VS), jato plano duplo (TJ60 11002 VS) e jato cônico (TX-6 VS e TX-8 VS) e dois volumes de aplicação 150 e 200 L ha-1. O delineamento utilizado foi de blocos ao acaso, com 4 repetições. Foram amostradas 25 plantas em cada parcela/repetição, de plantas de feijão e plantas daninhas presentes na linha e na entrelinha da cultura. Após a aplicação, as plantas foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Picão-preto; Bidens pilosa; Capim-marmelada; Brachiaria plantaginea; Bico; Volume.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000300024