Consulta: subjectFacets:"Biogás"
Registros recuperados: 72
Data/hora: 06/06/2024 03:38:40

Uso de levaduras y fumarato para disminuir la metanogénesis en la fermentación de alfalfa.
Provedor de dados: 32
Autores: Báez Pérez, José Luis.
Se realizaron tres experimentos en biorreactores acoplados a trampas de gas para evaluar el efecto de Saccharomyces cerevisiae y fumarato de sodio en la fermentación in vitro de alfalfa. En el primero se evaluó la fermentación de alfalfa en medio de cultivo glucosa, celobiosa, almidón y fluido ruminal (GCAFR) usando trampas de gas con agua, solución salina ácida y solución de NaOH. Se midió producción de biogás, CH4, CO2, pH y bacterias totales (BT). El diseño experimental fue completamente al zar con arreglo factorial 2 x 3, y tres repeticiones por tratamiento. En el segundo experimento se evaluó el efecto de Yea sacc®, Procreatin 7® y Diamond V XP® en la fermentación in vitro de alfalfa. Se midió producción de CH4, ácidos grasos volátiles (AGV),...
Palavras-chave: Fermentación ruminal; Biogás; CH4; Saccharomyces cerevisiae; Fumarato de sodio; Rumen fermentation; Biogas; Sodium fumarate; Ganadería; Doctorado.
Ano: 2010
URL: http://hdl.handle.net/10521/85

Uso de levaduras y fumarato para disminuir la metanogénesis en la fermentación de alfalfa.
Provedor de dados: 32
Autores: Báez Pérez, José Luis.
Se realizaron tres experimentos en biorreactores acoplados a trampas de gas para evaluar el efecto de Saccharomyces cerevisiae y fumarato de sodio en la fermentación in vitro de alfalfa. En el primero se evaluó la fermentación de alfalfa en medio de cultivo glucosa, celobiosa, almidón y fluido ruminal (GCAFR) usando trampas de gas con agua, solución salina ácida y solución de NaOH. Se midió producción de biogás, CH4, CO2, pH y bacterias totales (BT). El diseño experimental fue completamente al zar con arreglo factorial 2 x 3, y tres repeticiones por tratamiento. En el segundo experimento se evaluó el efecto de Yea sacc®, Procreatin 7® y Diamond V XP® en la fermentación in vitro de alfalfa. Se midió producción de CH4, ácidos grasos volátiles (AGV),...
Palavras-chave: Fermentación ruminal; Biogás; CH4; Saccharomyces cerevisiae; Fumarato de sodio; Rumen fermentation; Biogas; Sodium fumarate; Ganadería; Doctorado.
Ano: 2010
URL: http://hdl.handle.net/10521/85

Emisiones de metano generadas por excretas de animales de granja y contenido ruminal de bovino.
Provedor de dados: 32
Autores: Ramírez Hernández, Irma Fabiola.
Las emisiones de metano (CH4) de las actividades ganaderas, como un gas de efecto invernadero, son estimadas para el desarrollo de inventarios. Sin embargo el aprovechamiento de la producción del CH4 a partir de excretas de animales rumiantes y no rumiantes, para la generación de energía, requiere de establecer condiciones de temperatura y humedad para eficientar la mayor producción de este gas, compuesto del biogás producido por la actividad microbiana. En este estudio, se desarrollaron cuatro experimentos para cuantificar la producción de CH4, con la fermentación controlada, en un sistema biorreactor-trampa. En el 1er experimento, se compararon diferentes excretas de animales rumiantes: estiércol de ganado lechero y en engorda, excretas de cabras y...
Palavras-chave: Biogás; Metano; Excretas; Rumiantes; Fermentación; Biogas; Metane; Manure; Ruminants; Fermentation; Doctorado; Hidrociencias.
Ano: 2010
URL: http://hdl.handle.net/10521/282

Desempenho de um aquecedor de água a biogás
Provedor de dados: 70
Autores: Silva,Fabio M. da; Lucas Junior,Jorge de; Benincasa,Mario; Oliveira,Ezequiel de.
Estudos foram desenvolvidos para dimensionar e adaptar o injetor do queimador principal de um aquecedor de água tipo acumulação de 75 L. O diâmetro do injetor foi redimensionado em função da pressão de serviço de 100 mm H2O e poder calorífico inferior do biogás de 21.600 kJ m-3 n, garantindo a manutenção da potência calorífica do equipamento de 20.900 kJ h-1. Os resultados demonstraram que o queimador adaptado operou com biogás adequadamente, com chama estável. A eficiência média do aquecedor foi de 68%, para ganho térmico de 36,7 ºC, correspondendo à temperatura final da água igual a 62,7 ºC, sendo consumido 0,796 m³n de biogás, aquecendo 75 L de água em 72 minutos.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biogás; Poder calorífico; Digestão anaeróbia.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300005

Codigestão anaeróbia dos dejetos de bovinos leiteiros e óleo de descarte
Provedor de dados: 70
Autores: Orrico,Ana C. A.; Lopes,Walter R. T.; Manarelli,Débora M.; Orrico Junior,Marco A. P; Sunada,Natália da S.
RESUMO Este trabalho foi realizado com o intuito de se avaliarem a codigestão dos dejetos de bovinos leiteiros e óleo de descarte, por meio das produções específicas de biogás, reduções dos teores de sólidos totais (ST) e voláteis (SV), da demanda química de oxigênio (DQO) e fibra em detergente neutro (FDN). Utilizaram-se 28 biodigestores batelada, abastecidos com substratos contendo 4% de ST e compostos por dejetos de bovinos leiteiros, óleo de descarte (nas doses de 0; 2; 4; 6; 8; 10 e 12% dos STs do substrato e representado pelo resíduo de frituras que foi doado por pastelaria), inóculo e água para diluição. As máximas reduções de SV, DQO e FDN, além das produções específicas de biogás, foram obtidas por modelos quadráticos de predição, estimando-se,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biodigestor; Biogás; Bovinocultura.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000300537

Tratamento anaeróbio de resíduos orgânicos com baixa concentração de sólidos
Provedor de dados: 70
Autores: Luna,Maria L. D. de; Leite,Valderi D.; Lopes,Wilton S.; Sousa,José T. de; Silva,Salomão A.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o desempenho de reator anaeróbio compartimentado no tratamento de resíduos sólidos orgânicos com baixa concentração de sólidos. O reator anaeróbio compartimentado possuía capacidade unitária de 2.200 litros, era dividido em seis câmaras de iguais dimensões e foi operado com tempo de retenção de sólidos de 90 dias. Os resíduos sólidos orgânicos utilizados para alimentação do reator eram constituídos de resíduos sólidos vegetais e de lodo de esgoto sanitário na proporção de 80% e 20%, respectivamente. A mistura desses dois tipos de resíduos originava o substrato, o qual, após a correção da umidade para 95% (percentagem em massa), era alimentado ao reator. A eficiência de redução de material carbonáceo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reator anaeróbio compartimentado; Biogás; Resíduos sólidos orgânicos.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000100012

Análise econômica da geração de energia elétrica a partir do biogás na suinocultura
Provedor de dados: 70
Autores: Martins,Franco M.; Oliveira,Paulo A. V. de.
A demanda por fontes alternativas de energia tem crescido nos últimos anos em função das variações do preço do petróleo aliadas à recente crise energética. Por meio da digestão anaeróbia é possível transformar os dejetos de suínos em biogás. No presente trabalho, estudou-se a viabilidade econômica do uso do biogás como fonte alternativa para a geração de energia elétrica para diferentes períodos de geração. O método utilizado para a avaliação econômica foi o Valor Presente Líquido. O tempo de retorno do capital investido também foi calculado levando em consideração o desconto da taxa de juros nos fluxos de caixa. O estudo demonstrou ser economicamente viável a utilização do biogás da suinocultura, como fonte para geração de energia elétrica. O aumento da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biogás; Suínos; Energia elétrica; Análise econômica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000300008

Balanço energético em galpão de frangos de corte
Provedor de dados: 70
Autores: Santos,Tânia M. B.; Lucas Júnior,Jorge de.
Com o objetivo de avaliar o fluxo de energia em galpão de frangos de corte, realizou-se estudo de balanço energético após acompanhamento de oito lotes de criação, em galpão comercial da empresa Frango Sertanejo, Sertãozinho - SP. Foi quantificado o poder calorífico de cada componente envolvido no processo de produção (direto e indireto, entradas e saídas), utilizando-os posteriormente para o cálculo do coeficiente de eficiência energética. Determinaram-se os consumos de ração (kg), produção de frango vivo (kg), aves mortas/descartadas (kg), produção de cama de frango (kg), água (L), gás liquefeito de petróleo - GLP (kg), energia elétrica (kWh), combustíveis (L), mão-de-obra (hora-homem), máquinas e implementos (horas) e instalações e equipamentos (m² e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biogás; Eficiência energética; Fluxo de energia.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000100004

Biodigestão anaeróbia de dejetos de caprinos obtidos nas diferentes estações do ano
Provedor de dados: 70
Autores: Amorim,Ana C.; Lucas Júnior,Jorge de; Resende,Kléber T.
Foram utilizados dejetos produzidos por caprinos, em diferentes estádios fisiológicos e submetidos ao mesmo regime alimentar, nas quatro estações do ano. O objetivo foi avaliar o efeito das estações do ano sobre a digestão anaeróbia de resíduos de caprinos em biodigestores modelo batelada com volume útil de 60 L de substrato em fermentação e mantidos sob temperatura ambiente. Foram avaliadas as produções de biogás, as reduções de sólidos voláteis (SV), os potenciais de produção (m³ de biogás/kg de substrato, de estrume, de sólidos totais (ST) ou sólidos voláteis), os números mais prováveis de coliformes totais e fecais, e a composição do biogás. As reduções de SV foram de 38; 34; 33 e 39% para o verão, outono, inverno e primavera, respectivamente. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biogás; Cabras; Esterco.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000100003

Viabilidade econômica da utilização do biogás produzido em granja suínícola para geração de energia elétrica
Provedor de dados: 70
Autores: Cervi,Ricardo G.; Esperancini,Maura S. T.; Bueno,Osmar de C.
A produção de biogás por meio de biodigestão anaeróbia representa um avanço para equacionar o problema dos dejetos produzidos pela suinocultura e disponibilidade de energia no meio rural. Este trabalho teve como objetivo estimar a viabilidade econômica de um sistema biointegrado para geração de eletricidade a partir do aproveitamento de dejetos de suínos. Os dados para este estudo foram coletados em uma agroindústria, onde são realizadas diversas atividades agrícolas; entretanto, a suinocultura foi selecionada para o processo de análise de biodigestão anaeróbia, pelo fato de gerar uma grande quantidade de dejetos, com dificuldade de disposição no meio ambiente, configurando um estudo de caso. O biodigestor analisado é um modelo tubular contínuo, com calha...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biogás; Energia elétrica; Viabilidade econômica.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000500006

Caracterização e biodigestão anaeróbia dos dejetos de caprinos
Provedor de dados: 70
Autores: Orrico,Ana C. A.; Lucas Júnior,Jorge de; Orrico Júnior,Marco A. P.
Quantificar e caracterizar os dejetos gerados por cabras Saanen em quatro categorias de idade e alimentadas com três dietas e na seqüência, e promover a biodigestão anaeróbia dos dejetos constituíram os objetivos deste trabalho. Para a produção de dejetos, foram utilizadas 36 cabras Saanen, com idades entre 2 e 4 (C1), 4 e 8 (C2), 8 e 12 (C3) e acima de 12 meses (C4), alimentadas com as dietas 1 (D1: 80% volumoso (Vol) e 20% concentrado (Con)); 2 (D2: 60% Vol e 40% Con) e 3 (D3: 40% Vol e 20% Con). Foram quantificadas as produções diárias de fezes e urina e seus teores em N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn e Mn. Com a mistura das fezes e urina de todas as categorias, separadas segundo as dietas, foram abastecidos biodigestores batelada, com capacidade para 4...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biogás; Sólidos totais; Sólidos voláteis.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000400006

Avaliação dos custos de implantação de biodigestores e da energia produzida pelo biogás
Provedor de dados: 70
Autores: Calza,Lana F.; Lima,Cleber B.; Nogueira,Carlos E. C.; Siqueira,Jair A. C.; Santos,Reginaldo F.
RESUMO Este trabalho objetivou avaliar os custos envolvidos na construção de modelos de biodigestores (indiano, chinês e canadense) no município de Cascavel – PR. Determinaram-se os custos de produção de energia a partir do biogás produzido por dejetos de caprinos, bovinos e suínos, para sistemas de semiconfinamento. Foram utilizadas propriedades rurais com 20; 40; 60; 80 e 100 animais de cada um dos três grupos avaliados. A partir do volume de dejetos produzidos por animal, foram dimensionados os biodigestores e calculados os custos para a construção e a implantação de cada modelo, e o custo total da produção anual de energia em função do número de animais. O biodigestor modelo canadense apresentou o menor custo de construção e de implantação, variando de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biogás; Esterco; Avaliação econômica.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000600990

Biogás: uma alternativa de energia no meio rural.
Provedor de dados: 14
Autores: ALVES, S. de M.; MELO, C. F. M. de; WISNIEWSKI, A.
bitstream/item/59482/1/Miscelanea-4.pdf
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Construção; Biodigester; Biofertilizer; Construction.; Biogás; Biofertilizante; Biodigestor; Energia; Pesquisa.; Energy; Research.
Ano: 1980
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/378021

BIOGÁS: energia para as propriedades rurais: programa 41: Sul.
Provedor de dados: 14
O Prosa Rural desta semana fala sobre o Biogás, uma alternativa para o produtor rural e as agroindústrias aproveitarem os resíduos gerados em suas atividades, de forma sustentável, ambientalmente segura e lucrativa. O pesquisador Rossano Gambeta, da Embrapa Agroenergia, explica como, a partir de um biodigestor, é possível produzir o biogás e os biofertilizantes, de modo a reduzir os gastos com combustíveis e adubos químicos.
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Adubo químico; Biogás; Biodigestor; Biofertilizante; Combustível; Energia; Propriedade Rural.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1126166

BIODIGESTORES: segurança no manejo e no tratamento dos dejetos da suinocultura: programa 29: Nordeste/Vale do Jequitinhonha.
Provedor de dados: 14
Esta semana, o Prosa Rural fala sobre biodigestores: segurança no manejo e no tratamento de dejetos da suinocultura. A transformação dos dejetos animais produzidos pela suinocultura em biogás e biofertilizante traz conhecidas vantagens ambientais e econômicas, que vão de uma destinação adequada à geração de energia elétrica, calor ou mesmo combustível veicular. Mas para manter e operar um biodigestor com toda a segurança necessária é preciso estar atento a uma série de detalhes, que todo produtor rural precisa conhecer. Participam do programa os especialistas da Embrapa Suínos e Aves, Airton Kunz e Ricardo Steinmetz.
Tipo: Gravações de som
Palavras-chave: Biodigestor; Tratamento; Manejo; Suinocultura; Biogás; Biofertilizante.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1147327

Uso do biogás.
Provedor de dados: 14
Autores: BASTOS, J. B.; OLIVEIRA, D.
bitstream/item/211619/1/CPAA-DOC.-1-90-p44.pdf
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biogás.
Ano: 1990
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1121040

Metodologia para estimar o potencial de biogás e biometano a partir de plantéis suínos e bovinos no Brasil.
Provedor de dados: 14
Autores: MITO, J. Y. de L.; KERKHOFF, S.; SILVA, J. L. G.; VENDRAME, M. G.; STEINMETZ, R. L. R.; KUNZ, A.
bitstream/item/181512/1/SDoc1961.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Produção de biometano; Técnicas de manejo; Emulsão de gases; BiogasFert; Transferência de Tecnologia; Biogás; Fertilizante; Suinocultura; Bovinocultura; Mudança Climática; Efeito Estufa.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1094167

Produção de hidrogênio e metano a partir de glicerol oriundo de biodiesel.
Provedor de dados: 14
Autores: LEITAO, R. C.; VASCONCELOS, E. A. F.; VIANA, M. B.; VALE, M. S.; MEDERO, R. I. D.; PINHEIRO, G. C.; FREITAS, I. B. F.; DANTAS, L. P.; NUNES, V. F.; SANTAELLA, S. T.
O glicerol oriundo da produção de biodiesel é uma fonte renovável de carbono para produzir energia via digestão anaeróbia. O objetivo deste trabalho foi maximizar a geração de energia por meio da produção de hidrogênio e metano a partir de glicerol residual proveniente da indústria de biodiesel. Utilizaram-se dois reatores UASB, em escala de laboratório, sendo um hidrogenogênico e outro metanogênico.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Digestão Anaeróbia; Glicerina; Biogás; Biocombustível; Anaerobic digestion; Biofuels.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1102061

Anais.
Provedor de dados: 14
Autores: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE BIODIGESTORES PARA TRATAMENTO DE DEJETOS DE SUÍNOS E USO DE BIOGÁS, 2006, Concórdia.
Experiência da Embrapa com biodigestão anaeróbica de dejtos suínos; Purificação de biogás; Grupo Fockink; Sistemas de aquecimento; Apresentação seminário biodigestores/biogás Concórdia - SC; Biodigestores para tratamento de dejtos de suínos; Dejetos fermentados em biodigestores e seu impacto ambiental no uso como fertilizante do solo.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Suínos; Dejetos.; Biogás; Biodigestor; Tratamento.
Ano: 2006
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/443193

RESÍDUOS da agropecuária como matéria-prima para o biogás: programa 18: Centro-Oeste/Sudeste.
Provedor de dados: 14
O biogás pode ser produzido a partir de resíduos gerados pela propriedade rural. Toda produção agropecuária gera também uma série de resíduos que, se forem manejados de maneira inadequada, podem causar danos ao meio ambiente. A transformação desses resíduos, por meio do processo de biodigestão, é capaz de gerar energia limpa e sustentável.
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biodigestão; Energia limpa; Biogás; Propriedade rural; Resíduo; Meio ambiente.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1071806

Estudo interlaboratorial em digestão anaeróbia: relato de atividades e desempenho dos laboratórios em 2018-2019.
Provedor de dados: 14
Autores: STEINMETZ, R. L. R.; BARROS, E. C.; KUNZ, A.; ANTES, F. G.; GASPARETO, T. C.; TÁPPARO, D. C.; FAVRETTO, R.; SILVA, J. F. F. da; VENTURIN, B.; BONASSA, G.; DINNEBIER, H. C. B.; BOLSAN, A. C.; TEIXEIRA, E. G.
bitstream/item/218573/1/Doc-214.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Análise laboratorial; Boas práticas; Análise de Laboratório; Digestão Anaeróbia; Biogás; Tecnologia; Laboratório.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1127414

Biogas: Biogas production from agro-industrial residues.
Provedor de dados: 14
Autores: GONCALVES, S. B.
Biogas production process from Palm Oil Mill Effluent (POME) in a UASB reactor.
Tipo: Folders
Palavras-chave: Agro-industrial residues; Palm Oil Mill Effluent (POME); Biogás.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1133087

BIOGÁS: energia para as propriedades rurais: programa 41: Centro-Oeste/Sudeste.
Provedor de dados: 14
O Prosa Rural desta semana fala sobre o Biogás, uma alternativa para o produtor rural e as agroindústrias aproveitarem os resíduos gerados em suas atividades, de forma sustentável, ambientalmente segura e lucrativa. O pesquisador Rossano Gambeta, da Embrapa Agroenergia, explica como, a partir de um biodigestor, é possível produzir o biogás e os biofertilizantes, de modo a reduzir os gastos com combustíveis e adubos químicos
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Adubo químico; Biogás; Energia; Propriedade Rural; Biodigestor; Biofertilizante; Combustível.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1126141

Oportunidades à suinocultura pela geração e uso de biogás frente às metas de redução de metano estabelecidas na COP26.
Provedor de dados: 14
Autores: KUNZ, A.; STEINMETZ, R. L. R.; HOLLAS, C. E.; TÁPPARO, D. C.
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Suinocultura; Biogás; Biodigestor.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1142106

Tratamento de dejetos no âmbito do programa do ABC.
Provedor de dados: 14
Autores: BARROS, E. C.; NICOLOSO, R. da S.; HIGARASHI, M. M.; KUNZ, A.
bitstream/item/135752/1/final7572.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biodigestão anaeróbica; Manejo de dejetos.; Biogás; Compostagem.; Waste treatment; Anaerobic digestion.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1031844

Relatório de visita as universidades indianas para conhecer os trabalhos em bio-gás.
Provedor de dados: 14
Autores: LAL, H.
O Programa de Mecanização Agrícola do CPATSA-EMBRAPA, foi iniciado em 1979 cem o principal objetivo de desenvolver, adaptar e testar as máquinas agrícolas simples e de baixo custo, acessíveis aos pequenos e médios agricultores da região do nordeste brasileiro, o que apresenta condições climáticas e sócio-econômicas bem caracterizadas e bastante diferencia das de outras regiões do Brasil.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Relatório de viagem; Report; Biogás; India.
Ano: 1982
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/156266

Biogás: independencia energetica do Pantanal Mato-Grossense.
Provedor de dados: 14
Autores: COMASTRI FILHO, J. A.
A crise de energia, provocada pelos sucessivos aumentos nos precos do petroleo, fez com que o Governo Brasileiro desse maior atencao a producao de biogas, que nas areas rurais podera rapidamente permitir a auto-suficiencia energetica, devido a existencia de grande quantidade de residuos organicos, para a utilizacao em biodigestores. A regiao do Pantanal Mato-Grossense oferece condicoes excepcionais para um arrojado plano de utilizacao de energia proveniente da fermentacao de biomassa. A utilizacao de energia do biogas, nesta regiao, e muito favorecida em virtude das condicoes climaticas e da abundancia de excrementos bovinos, abrindo uma perspectiva favoravel a sua aplicacao no sentido de se obter energia a custo relativamente baixos, atraves de unidades...
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Construcao; Instalacao; Methane digesters; Production.; Biogás; Biodigestor; Energia.; Pantanal; Energy.
Ano: 1981
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/787706

Projeto de biodigestor e estimativa da produção de biogás em sistema de produção.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, P. A. V. de.
bitstream/item/86221/1/DCOT-417.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Suínos.; Biogás; Biodigestor; Produção.
Ano: 2005
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/962414

Biogás: fonte alternativa de energia.
Provedor de dados: 14
Autores: FERRAZ, J. M. G.; MARRIEL, I. E.
Biodigestores; Vantagens que um biodigestor oferece; O que é Biogás; Materiais usados para produção de gás (biomassa); Composição e propriedades do Biogás; Utilização do biogás; Transporte dos gases; Aspecto microbiológico da produção de gás; Fatores que afetam a produção de biogás; Dados para calcular o gasto de biogás de acordo com a sua utilização; Biofertilizante; Critérios para a escolha do tipo e tamanho de um biodigestor no meio rural; Biodigestor instalado no CNPMS.
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Bio-energia.; Biogás; Energia.
Ano: 1980
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/476075

Biogás: na sua fazenda a baixo custo.
Provedor de dados: 14
Autores: ALENCAR, J. de.
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Meio rural; Farm; Biogás; Energia; Energy.
Ano: 1981
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/589871

Produção e consumo de biogás a nível de fazenda.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, V. V. da; AZEVEDO, J. N. de.
O objetivo deste trabalho e abordar os aspectos técnicos e funcionais da produção e consumo de biogás, através de um biodigestor vertical, modelo indiano, utilizando-se esterco bovino. No Brasil, existe um grande potencial para utilização de biodigestores no meio rural, uma vez que 5% das propriedades rurais brasileiras contam com a rede de energia eletrica. O biogás e resultante da fermentação anaerobica de dejetos animais, de residuos agricolas e de lixo industrial ou residencial em condições adequadas de umidade. O biogás e composto basicamente de dois gases: o metano que representa 60-80% da mistura e dioxido de carbono com 40-20% restantes.
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Biodigestor; Biogás; Energia.
Ano: 1981
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/54291

Evaluation of nickel content in Ni-Mg-Al mixed oxides in steam reforming of simulated biogas.
Provedor de dados: 14
Autores: CORREIA, F. H.; CURADO, I. C.; GHESTI, G. F.; BRAGA, P. R. S.; MARINHO, A. L. A.; MATTOS, L. V.; NORONHA, F. B.; SOARES, I. P.; SCHULTZ, E. L.
Ni-Mg-Al mixed oxides derived from hydrotalcite-like compounds were prepared by a co-precipitation technique, calcined at two temperatures (550 °C and 750 °C) and applied to steam reforming of simulated biogas. Three nickel contents were used in the catalysts (5, 10 and 15%). The catalysts were characterized by X ray fluorescence, N2 sorption techniques, X-ray diffraction and temperature-programmed desorption of CO2. Steam reforming experiments using simulated biogas were carried out at atmospheric pressure and 750 °C, using S/C ratio of 3.2. Catalysts calcined at 750 °C showed nickel and magnesium aluminate phases, resulting in lower density of basic sites. Conversion of CH4 ranged from 97.4 to 99.6% while CO2 conversion ranged from 58.5 to 63.5%. The...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Steam reforming; Mixed oxides; Biogás; Níquel; Oxido; Steam; Nickel; Catalysts; Oxides.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1124168

Estudo interlaboratorial em digestão anaeróbia Relato de atividades e desempenho dos laboratórios em 2016-2017.
Provedor de dados: 14
Autores: STEINMETZ, R. L. R.; BARROS, E. C.; KUNZ, A.; ANTES, F. G.; AMARAL, A. C. do; CÂNDIDO, D.; GASPARETO, T. C.; TÁPPARO, D. C.; PEREIRA NETO, S.; MARCHIORO, V.
bitstream/item/219007/1/final9468.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Dejeto animal; Análise laboratorial; Boas práticas; Análise de Laboratório; Tecnologia; Biogás; Digestão Anaeróbia; Biodigestor.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1127909

Geração e utilização de biogás em unidades de produção de suínos.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, P. A. V. de; HIGARASHI, M. M.
bitstream/item/58216/1/doc115.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biogás; Produção; Suíno.
Ano: 2006
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/856124

Estudo interlaboratorial em digestão anaeróbia: relato de atividades e desempenho em 2014.
Provedor de dados: 14
Autores: STEINMETZ, R. L. R.; KUNZ, A.; AMARAL, A. L. do; TÁPPARO, D. C.; CORREA, J. C.; GASPARETO, T. C.; SOARES, H. S.
bitstream/item/135071/1/edit7954.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Digestão anaeróbica.; Biometano; Biogás; Dejeto; Biodigestor; Experiência de laboratório.; Animal wastes; Anaerobic digestion; Laboratory experimentation.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1030914

Estudo interlaboratorial em digestão anaeróbia: relato de atividades e desempenho dos laboratórios de 2015.
Provedor de dados: 14
Autores: STEINMETZ, R. L. R.; KUNZ, A.; AMARAL, A. C. do; TÁPPARO, D. C.; CORREA, J. C.; GASPARETO, T. C.; SOARES. H. M.
bitstream/item/154509/1/final8179.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biometano; Análise laboratorial; Dejeto animal; Digestão anaeróbica.; Biogás; Biodigestor.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1062455

Padronização de uso das unidades de medida em processos de produção de biogás.
Provedor de dados: 14
Autores: KUNZ, A.; AMARAL, A. C. do; STEINMETZ, R. L. R.
bitstream/item/178558/1/Cot537.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biogás.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1062013

Biogás e suas contribuições para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, I. P.; SCHULTZ, E. L.; GAMBETTA, R.; GONCALVES, S. B.
No presente trabalho foi feita uma revisão da literatura, abordando desde a produção de biogás, incluindo tipos de biodigestores, matérias-primas e bioprodutos, até as formas de utilização do biogás e biometano. Apresentados esses tópicos, foi feita a correlação das possíveis contribuições da cadeia do biogás com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS). Por ser um dos temas trabalhados na Embrapa Agroenergia, foram elencados os projetos recém-finalizados e projetos em execução na temática, fazendo a ligação quanto à colaboração para o alcance dos ODS e suas respectivas metas.
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Biometano; Recurso renovável; Selo ODS; Biogás; Biocombustível; Recurso Energético; Resíduo Orgânico.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1149613

Dispositivo indicador de troca de filtro para biogás (Embrapa Biogás TF-01)
Provedor de dados: 14
Autores: SOUZA, M. V. N. de; KUNZ, A.
bitstream/item/58044/1/CUsersPiazzonDocuments478.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biogás; Filtro.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/862979

Geração de biogás utilizando carcaças de animais mortos não abatidos.
Provedor de dados: 14
Autores: TÁPPARO, D. C.; STEINMETZ, R. L. R.; KUNZ, A.
bitstream/item/201639/1/final9232.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Tratamento de efluentes; Suinocultura; Suíno; Carcaça; Biogás.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1111944

Aspectos econômicos da produção do biogás.
Provedor de dados: 14
Autores: ALENCAR, J. de; CASTRO, F. G. de; TEIXEIRA, N. M.
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Aspectos economicos; Economie; Biogás.
Ano: 1982
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/589870

Energia limpa e acessível: contribuições da Embrapa.
Provedor de dados: 14
Autores: KUNZ, A.; OTENIO, M. H.; LEITAO, R. C.; GAMBETTA, R.
Trata de biomassa na matriz energética, processos de produção de energia sustentável e eficiência energética, além dos desafios futuros para garantir acesso à energia sustentável para todas e todos.
Tipo: Livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biogás; Biomassa; Energia; Energia eólica; Energia solar.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1090872

Aproveitamento de resíduos orgânicos para produção de biogás e biofertilizante.
Provedor de dados: 14
Autores: ALVES, S. de M.; MELO, C. F. M. de; WISNIEWSKI, A.
bitstream/item/60167/1/CPATU-PA100.pdf
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biofertilizante; Biogás; Resíduo Orgânico.; Organic fertilizers; Waste utilization.
Ano: 1983
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/383027

BIODIGESTORES: segurança no manejo e no tratamento dos dejetos da suinocultura: programa 29: Sul.
Provedor de dados: 14
Esta semana, o Prosa Rural fala sobre biodigestores: segurança no manejo e no tratamento de dejetos da suinocultura. A transformação dos dejetos animais produzidos pela suinocultura em biogás e biofertilizante traz conhecidas vantagens ambientais e econômicas, que vão de uma destinação adequada à geração de energia elétrica, calor ou mesmo combustível veicular. Mas para manter e operar um biodigestor com toda a segurança necessária é preciso estar atento a uma série de detalhes, que todo produtor rural precisa conhecer. Participam do programa os especialistas da Embrapa Suínos e Aves, Airton Kunz e Ricardo Steinmetz.
Tipo: Gravações de som
Palavras-chave: Biodigestor; Tratamento; Manejo; Suinocultura; Biogás; Biofertilizante.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1147330

Preparo de óxidos mistos Ni-Mg-Al com metais de terras raras para aplicação na reforma de biogás.
Provedor de dados: 14
Autores: SCHULTZ, E. L.; CORREIA, J. V. N.; SOARES, I. P.
Apresenta metodologia de preparo de óxidos mistos Ni-Mg-Al com metais terras raras.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Óxidos mistos; Terras raras; Hidrotalcita; Oxido; Catalisador; Biogás; Oxides; Catalysts.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1123224

BIODIGESTORES: segurança no manejo e no tratamento dos dejetos da suinocultura: programa 29: Norte.
Provedor de dados: 14
Esta semana, o Prosa Rural fala sobre biodigestores: segurança no manejo e no tratamento de dejetos da suinocultura. A transformação dos dejetos animais produzidos pela suinocultura em biogás e biofertilizante traz conhecidas vantagens ambientais e econômicas, que vão de uma destinação adequada à geração de energia elétrica, calor ou mesmo combustível veicular. Mas para manter e operar um biodigestor com toda a segurança necessária é preciso estar atento a uma série de detalhes, que todo produtor rural precisa conhecer. Participam do programa os especialistas da Embrapa Suínos e Aves, Airton Kunz e Ricardo Steinmetz.
Tipo: Gravações de som
Palavras-chave: Biodigestor; Tratamento; Manejo; Suinocultura; Biogás; Biofertilizante.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1147329

Cuidados com os biodigestores para estabilidade e qualidade na geração de biogás.
Provedor de dados: 14
Autores: KUNZ, A.; STEINMETZ, R. L. R.
bitstream/item/198111/1/final9122.pdf
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biogás; Biodigestor.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1109602

Uso da cama de frango na produção de biogás.
Provedor de dados: 14
Autores: PALHARES, J. C. P.
bitstream/item/124383/1/CIT-41.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Cama.; Biogás; Frango.
Ano: 2004
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1016020

BIODIGESTORES: segurança no manejo e no tratamento dos dejetos da suinocultura: programa 29: Centro-Oeste/Sudeste.
Provedor de dados: 14
Esta semana, o Prosa Rural fala sobre biodigestores: segurança no manejo e no tratamento de dejetos da suinocultura. A transformação dos dejetos animais produzidos pela suinocultura em biogás e biofertilizante traz conhecidas vantagens ambientais e econômicas, que vão de uma destinação adequada à geração de energia elétrica, calor ou mesmo combustível veicular. Mas para manter e operar um biodigestor com toda a segurança necessária é preciso estar atento a uma série de detalhes, que todo produtor rural precisa conhecer. Participam do programa os especialistas da Embrapa Suínos e Aves, Airton Kunz e Ricardo Steinmetz.
Tipo: Gravações de som
Palavras-chave: Biodigestor; Tratamento; Manejo; Suinocultura; Biogás; Biofertilizante.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1147325

BIOGÁS: energia a baixo custo.
Provedor de dados: 14
bitstream/item/175540/1/FD-163.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Energia alternativa; Biogás; Custo de Produção.
Ano: 2000
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/58097

Protocolos aplicados nas amostragens para as estimativas de emissão de metano pelos bovinos no Pantanal.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, L. O. F. de; FERNANDES, A. H. B. M.; FERNANDES, F. A.; SANTOS, S. A.; CRISPIM, S. M. A.; GARCIA, J. B.; SANTOS, R. dos.
A principal atividade econômica do Pantanal é a pecuária bovina de corte, a qual vem convivendo harmoniosamente no ambiente há mais de 200 anos (ABREU et al., 2008), reciclando nutrientes e gerando renda à sua população. No entanto, os processos fermentativos ocorridos no rúmen dos bovinos com a finalidade de degradação da fibra (celulose e hemicelulose, principalmente), além da geração de energia e outros nutrientes utilizados no metabolismo animal, produzem também, de acordo com as dietas, menor ou maior quantidade do gás metano (CH4), havendo necessidade do conhecimento deste volume de emissão. Além de outras medidas necessárias para os avanços nos estudos sobre o ciclo do C na pecuária pantaneira, as estimativas de emissão de metano constituem papel...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Produção animal; Pecuária; Manejo; Carbono; Biogás; Metano.; Carbon; Methane.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1036802

Avaliação técnica-econômica das rotas de tratamento dos efluentes de uma usina de biogás no município de Tupandi, Rio Grande Sul.
Provedor de dados: 14
Autores: MIELE, M.; SILVA, M. L. B. da; NICOLOSO, R. da S.; CORREA, J. C.; HIGARASHI, M. M.; KUNZ, A.; SANDI, A. J.
bitstream/item/93310/1/final7133.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Efluentes; Materiais residuais; Residual materials; Biogás; Dejeto; Wastewater treatment.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/972471

Inteligência territorial aplicada ao manejo de resíduos da pecuária.
Provedor de dados: 14
Autores: ROCHA, J. D.; FONSECA, M. F.; MIELE, M.; MIRANDA, C. R. de; MONTICELLI, C. J.; BERNARDO, E. L.; VIEIRA, G. DE. A.; PEDRÃO, R. S.
Este estudo integra o projeto Tecnologias para Produção e Uso de Biogás e Fertilizantes a partir do Tratamento de Dejetos Animais no Âmbito do Plano ABC11, da Rede BiogásFert, que visa oferecer para a sociedade soluções tecnológicas para a produção e o uso integrado de biogás e biofertilizantes orgânicos e organominerais a partir de dejetos animais nos diferentes sistemas de produção agropecuários, visando estratégias de desenvolvimento sustentável com foco em agricultura de baixo carbono.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biodigestor; Biofertilizante; Biogás; Produção Animal.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1132525

RESÍDUOS da agropecuária como matéria-prima para o biogás: programa 18: Sul.
Provedor de dados: 14
O biogás pode ser produzido a partir de resíduos gerados pela propriedade rural. Toda produção agropecuária gera também uma série de resíduos que, se forem manejados de maneira inadequada, podem causar danos ao meio ambiente. A transformação desses resíduos, por meio do processo de biodigestão, é capaz de gerar energia limpa e sustentável.
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biodigestão; Energia limpa; Matéria-prima.; Biogás; Propriedade rural; Resíduo; Meio ambiente.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1071816

A Suinocultura no Brasil e as Tecnologias no Âmbito do Plano ABC.
Provedor de dados: 14
Autores: MIELE, M.
bitstream/item/168275/1/final8586.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Dejeto; Biogás; Fertilizante; Tecnologia agrícola.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1081583

Aplicação de biofertilizante de água residuária da bovinocultura leiteira na cultura do milho.
Provedor de dados: 14
Autores: OTENIO, M. H.; MACIEL, A. M.; SILVA, J. B. G.; PAULA, V. R. de; NASCIMENTO, A. de M.
O objetivo deste Comunicado Técnico é apresentar ao técnico e ao produtor rural uma maneira eficaz de reaproveitamento dos efluentes gerados na produção leiteira, por meio da fertirrigação da cultura do milho, gerando sustentabilidade e economia à produção.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Dejetos bovinos; Tratamento de dejetos; Fertirrigação do milho; Biofertilizante; Biodigestor; Biogás; Fertirrigação.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1094291

Produção e utilização de biogás a partir de esterco de bubalinos.
Provedor de dados: 14
Autores: ALVES, S. de M.; MELO, C. F. M. de; PRAKASAN, K.
bitstream/item/40156/1/Circ-Tec-46-CPATU.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Bubalino; Utilização; Construção; Operação; Production; Buffalo; Manure; Utilization; Biofertilizer; Organic fertilizer; Constrution; Operation.; Adubo Orgânico; Bubalus Bubalis; Biofertilizante; Biogás; Biodigestor; Esterco; Produção.
Ano: 1983
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/381158

Energia a partir de dejetos.
Provedor de dados: 14
Autores: OTENIO, M. H.
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Dejetos da pecuária leiteira; Proposta de projeto; Biogás; Energia Elétrica.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/961673

Processos de produção de energia.
Provedor de dados: 14
Autores: REISSER JÚNIOR, C.; SOARES, I. P.; STEINMETZ, R. L. R.; GONCALVES, S. B.
bitstream/item/187946/1/ID-3316-PAG-35-44.pdf
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Energia renovável; Etanol de primeira geração; Etanol de segunda geração; Biogás; Energia Eólica; Energia Solar; Biodiesel.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1090878

Utilização do biogás na tostagem do soja integral.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, P. A. V. de; PERDOMO, C. C.; BELLAVER, C.
bitstream/item/68348/1/DMeu-DiscoCNPSA-COM.-TEC.-94-85CNPSA-COM.-TEC.-94-85.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Tostagem.; Biogás; Soja.
Ano: 1985
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/435494

Syngas: Syngas production from biogas.
Provedor de dados: 14
Autores: SOARES, I. P.
A steam reforming process of biogas to produce syngas, with technology that combines parameter adjustment and catalysts as an alternative to the process that uses reforming of natural gas from a fossil source.
Tipo: Folders
Palavras-chave: Syngas; Gás de síntese; Biogás; Catalytic activity.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1133119

Estudio de Factibilidad para la puesta en marcha de los Digestores Anaerobicos en Establos Lecheros en la Cuenca de Delicias, Chihuahua, Mexico
Provedor de dados: 31
Autores: Casas Prieto,   Miguel Angel; Rivas Lucero,   Bertha Alicia; Soto Zapata,   Manuel; Segovia Lerma,   Armando; Morales Morales,   Hugo Armando; Cuevas Gonzalez,   Martha Isela; Kiessling Davison,   Christian Mauricio.
The energetic value as end product is among several benefits from effective waste management programs at intensive feedlots. It is increasing around the world since organic waste is a source of environmental pollution. The biogas can be obtained from simple to complex scale anaerobic digesters. Currently, there is in Mexico official instruments supporting clean technologies to promote the sustainable developing at regional levels. Based on Kyoto Protocol principles, Mexico has been promoting the emissions bonus to reduce the greenhouse gases such as methane from intensive feedlots. It is understood, that feedlots are a rich source of potential green energy. There are 58 000 milking cows in active production at Delicias, Chihuahua region, it is a potential...
Tipo: Journal Article
Palavras-chave: Anaerobic digester; Biogás; Carbon credits; Feasibility; Environmental quality.; Agribusiness.
Ano: 2009
URL: http://purl.umn.edu/48604

Tratamento de resíduos sólidos de centrais de abastecimento e feiras livres em reator anaeróbio de batelada
Provedor de dados: 91
Autores: Leite,Valderi D.; Sousa,José T. de; Prasad,Shiva; Lopes,Wilton S.; Athayde Júnior,Gilson B.; Dantas,Alberto M. M.
Em feiras livres e centrais de abastecimento são produzidas quantidades bastante significativas de resíduos sólidos, com características favoráveis ao aproveitamento integral em processo de bioestabilização anaeróbia. O processo de bioestabilização é realizado em reatores anaeróbios de batelada (RAB), com tempo de detenção de sólidos variando de 250 a 300 dias originando, como produtos finais, o biogás, com cerca de 60% de gás metano, além de composto orgânico parcialmente bioestabilizado. Neste trabalho, foram utilizados resíduos sólidos orgânicos tipicamente vegetais, advindos de centrais de abastecimento, feiras livres e lodo de esgoto sanitário. O sistema experimental utilizado era constituído basicamente por um reator anaeróbio de batelada, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Anaeróbio; Reator de batelada; Resíduos sólidos; Biogás; Lodo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200022

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NO DESEMPENHO DE BIODIGESTORES COM ESTERCO BOVINO
Provedor de dados: 91
Autores: Castro,Larissa Rodrigues de; Cortez,Luís Augusto Barbosa.
RESUMO A presente pesquisa trata do estudo de biodigestores de batelada mantidos a diferentes temperaturas, visando analisar os níveis mais favoráveis à produção de biogás e à degradação de sólidos totais e voláteis de esterco bovino. A temperatura mais adequada obtida em laboratório (31ºC) foi aplicada em um biodigestor rural modelo indiano, com 10m3 de capacidade, a fim de se verificar seu desempenho.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biodigestão; Biogás; Degradação.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100097

Biodigestão anaeróbia de dejetos de caprinos e ovinos em reator contínuo de PVC flexível
Provedor de dados: 91
Autores: Quadros,Danilo G. de; Oliver,André de P. M.; Regis,Ueliton; Valladares,Renata; Souza,Pedro H. F. de; Ferreira,Edivaldo de J.
A escassez de fontes energéticas e as altas taxas de mortalidade do rebanho são dois grandes problemas para os agricultores familiares no semiárido brasileiro. De setembro de 2006 a abril de 2007 um reator contínuo com gasômetro em PVC flexível, com 33 m³ de volume, instalado na Estação Experimental da EBDA, Jaguarari, Estado da Bahia, foi monitorado quanto aos parâmetros bioquímicos, microbiológicos e parasitários do afluente e efluente, sendo avaliadas a produção e a composição do biogás, além da utilização do biofertilizante em capim-elefante. Com o manejo adequado, o poder poluente dos dejetos foi reduzido significativamente. Microbiologicamente, a eficiência de remoção de coliformes totais e fecais se manteve acima de 98% enquanto os ovos dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biofertilizante; Biogás; Energia renovável; Esterco.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300014

Biodigestão anaeróbia dos dejetos de cabritos Saanen alimentados com dietas com diferentes proporções volumoso e concentrado
Provedor de dados: 96
Autores: Orrico,Ana Carolina Amorim; Orrico Junior,Marco Antonio Previdelli; Lucas Junior,Jorge de.
Avaliaram-se os efeitos da idade do animal e da proporção de volumoso nas dietas sobre a biodigestão anaeróbia dos dejetos de cabritos Saanen. Foram utilizadas as fezes produzidas por cabritos Saanen aos 90, 120 e 150 dias de idade e alimentados com dietas de três relações volumoso:concentrado (80:20, 60:40 e 40:60), representando as dietas 1, 2 e 3, respectivamente. Utilizaram-se biodigestores tipo batelada de bancada com capacidade para 12 litros de substrato em fermentação e 8% de sólidos totais iniciais para determinação das produções e dos potenciais de produção de biogás e metano, da redução de sólidos voláteis e quantificação dos teores de minerais no afluente e efluente. As maiores reduções de sólidos voláteis foram observadas nos substratos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biogás; Caprino; Metano; Reciclagem.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982011000200029

Efecto in vitro de dietas para corderos más un suplemento de granos secos de destilería en la fermentación ruminal y emisiones de gases
Provedor de dados: 115
Autores: Cobos-Peralta,Mario A.; Curzaynz-Leyva,Karym R.; Rivas-Martínez,Mayra I.; Santillán-Gómez,Emma A.; Bárcena,José R.
Resumen La mayoría de las emisiones de gases con efecto invernadero (GEI) provenientes de la producción pecuaria se atribuye a los rumiantes. El metano es el GEI más importante por su potencial de calentamiento y hay diferentes estrategias para disminuir sus emisiones, una de las cuales es conocer la cantidad de GEI en las dietas. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue determinar el efecto in vitro de los granos secos de destilería de maíz más solubles (DDGS, sigla en inglés) en la fermentación ruminal, biogás total, emisiones de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) en dietas para corderos. La degradación in vitro de la materia seca (DIVMS), pH, concentración molar de ácidos grasos volátiles (AGV) y número total de bacterias se determinaron...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biogás; DDGS; Metano; Corderos.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952018000200203

O pH e a temperatura na produção de biogás a partir de casca de arroz
Provedor de dados: 53
Autores: Sawazaki,Haiko Enok; Teixeira,João Paulo Feijão; Moraes,Roberto Machado de.
Cascas de arroz foram estudadas para exame do seu potencial na produção de bíogás na Seção de Fitoquímica. O material foi tratado previamente com 5, 10 e 15% de NaoH p/p e incubado nos níveis de 40 e 60º C de temperatura. Os resultados mostraram que casca de arroz não foi bom material para produzir metano e que a produção de gases aumentou com a temperatura e a concentração de álcali até 10%.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: PH e temperatura; Biogás; Casca de arroz.
Ano: 1985
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051985000200019

Adição de óleo e lipase sobre a biodigestão anaeróbia de dejetos suínos
Provedor de dados: 65
Autores: Rodrigues,João Paulo; Orrico,Ana Carolina Amorim; Orrico Junior,Marco Antonio Previdelli; Seno,Leonardo de Oliveira; Araújo,Laura Costa de; Sunada,Natália da Silva.
O objetivo do trabalho foi verificar a eficiência da co-digestão anaeróbia dos dejetos suínos com crescentes níveis de adição de óleo de descarte e lipase. Foram testadas quatro doses de óleos (8, 12, 16 e 20g kg-1 de substrato) e 3 doses de lipase (1, 2 e 3g kg-1 de substrato). Os parâmetros avaliados foram: redução de sólidos totais (ST), sólidos voláteis (SV) e número mais provável (NMP) de coliformes totais (CT) e termotolerantes (CTT), além do pH, demanda química de oxigênio (DQO), produção e potenciais de produção de biogás. Os resultados demonstraram que houve influência das adições de óleo e lipase sobre as reduções de ST SV e pH do efluente, seguindo um modelo de predição linear e decrescente. As reduções do NMP de CT e CTT foram mais elevadas nos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Biogás; Enzima; Lipídeo; Resíduo; Suíno.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014000300025

Biodigestão anaeróbia de dejetos de poedeiras coletados após diferentes períodos de acúmulo
Provedor de dados: 65
Autores: Farias,Romildo Marques de; Orrico Junior,Marco Antonio Previdelli; Orrico,Ana Carolina Amorim; Garcia,Rodrigo Garófallo; Centurion,Stanley Ribeiro; Fernandes,Alexandre Rodrigo Mendes.
O objetivo do trabalho foi avaliar a interferência do tempo de acúmulo sobre o desempenho do processo de biodigestão anaeróbia de dejetos de aves de postura. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos que constaram de 1, 8, 15 e 22 dias de acúmulo dos dejetos, efetuando-se cinco repetições por tratamento, totalizando assim 20 biodigestores. Foram utilizados biodigestores do tipo batelada de bancada com capacidade útil para 3 litros de substrato em fermentação. A eficiência do processo de biodigestão foi avaliada pelas reduções de sólidos totais (ST), sólidos voláteis (SV), número mais provável (NMP) de coliformes totais e termotolerantes, além das produções e dos potenciais de produção de biogás. Foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Biodigestor; Avicultura; Biogás.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012000600023

Desempenho de um conjunto motogerador adaptado a biogás
Provedor de dados: 64
Autores: Souza,Rodrigo G.; Silva,Fabio M.; Bastos,Adriano C.
O presente trabalho foi desenvolvido na Estação de Produção e Uso de Biogás, da Universidade Federal de Lavras. O objetivo foi desenvolver e avaliar um sistema de alimentação de um motor estacionário com biogás. Foi utilizado um motor de 4 tempos com 4077 W de potência nominal à rotação de 4200 rpm acoplado a um gerador de 2400 W com rotação operacional de 3600 rpm. O biogás utilizado foi produzido em um biodigestor modelo indiano a partir de esterco bovino, contendo, em média, 63 % de metano. Os experimentos foram realizados com o motor operando, inicialmente, a gasolina na sua versão original e, posteriormente, com o sistema de alimentação a biogás. Para os ensaios foram medidas as rotações e o consumo energético do motor, além da tensão e corrente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biogás; Carburador; Motogerador; Energia calorífica; Combustível alternativo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000100024

Avaliação do potencial de produção de biogás e da eficiência de tratamento do reator anaeróbio de manta de lodo (UASB) alimentado com dejetos de suínos
Provedor de dados: 64
Autores: Campos,Cláudio Milton Montenegro; Mochizuki,Emerson Teruaki; Damasceno,Leonardo Henrique Soares; Botelho,Cláudio Gouvêa.
Com o presente trabalho de pesquisa objetivou-se avaliar a eficiência na remoção de poluentes orgânicos e a produção de biogás de um sistema de tratamento de efluentes de dejetos de suínos em escala laboratorial (bancada). A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Análise de Água do Departamento de Engenharia (LAADEG) da Universidade Federal de Lavras (UFLA). O sistema de tratamento foi constituído por um Tanque de Acidificação e Equalização (TAE), Reator Anaeróbio de Manta de Lodo (UASB) com medidor de biogás (gasômetro) e uma Lagoa Aerada Facultativa (LAF). A alimentação foi realizada em bateladas no TAE, onde o efluente líquido era bombeado para um sistema de aquecimento sendo então introduzido no reator UASB e finalmente conduzido para polimento na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tratamento de efluentes; Dejetos suínos; Reator UASB; Biogás.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542005000400018