Consulta: subjectFacets:"Bombeamento"
Registros recuperados: 5
Data/hora: 01/06/2024 18:31:47

Avaliação do bombeamento de água em um sistema alimentado por painéis fotovoltaicos
Provedor de dados: 70
Autores: Michels,Roger N.; Ricieri,Reinaldo P.; Gnoatto,Estor; Sousa,Samuel N. M. de; Silva,Suedêmio de Lima; Fischborn,Marcos.
O presente trabalho foi desenvolvido com a finalidade de avaliar um sistema de bombeamento de água acionado por painéis fotovoltaicos instalados nas dependências da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Medianeira - PR. O município está localizado no oeste paranaense (25º17'43" S; 54º03'38" e 500,7 m). O sistema trabalhou em situação real de funcionamento, bombeando água à altura de 20 m. Foram coletados dados de fevereiro a novembro de 2005; utilizou-se coletor de dados computadorizado da Campbell Scientific INC. , que possibilitou adquirir e armazenar os dados de irradiância solar no plano do painel, tensão e corrente gerada, temperatura no painel e vazão. Por meio de cálculos, obtiveram-se os valores de potência e eficiência do sistema. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bombeamento; Energia; Fotovoltaica; Eficiência.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000300004

Dimensionamento de motores para o bombeamento de água
Provedor de dados: 70
Autores: Oliveira Filho,Delly; Ribeiro,Marcos C.; Mantovani,Everardo C.; Soares,Antônio A.; Fernandes,Haroldo C.
O dimensionamento de motores com potência acima da necessária acarreta maior custo inicial, menor rendimento e menor fator de potência. Desde 1996, que se fabricam no Brasil motores elétricos com fator de serviço maior do que a unidade, obedecendo a valores prescritos em norma. O fator de serviço informa a potência disponível do motor em regime contínuo para as condições de carga nominal. A literatura técnica de dimensionamento de motores para acionamento de bombas hidráulicas indica a necessidade da adoção de acréscimos na potência dos motores. Tanto o fator de serviço, quanto o acréscimo na potência constituem fatores de segurança para o dimensionamento. Estes fatores de segurança têm a função de suprir maior demanda de potência devido a variações nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fator de segurança; Motores elétricos; Bombeamento.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000600003

Adução e bombeamento de água para fins de irrigação.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHÃES, P. S. de S.
São abordados alguns aspectos da adução e bombeamento da água para fins de irrigação. Os topicos principais: Adução: aducão por gravidade, por recalque, adutoras mixtas e peças especiais das adutoras. Bombas hidráulicas: classificação, bombas estaticas, alternativas e rotativas, Ariete hidráulico; bombas dinâmicas, curvas características, altura manométrica, perdas e rendimentos, principais tipos de bombas dinâmicas, cavitação nas bombas hidráulicas de fluxo, NPSH-Net Positive Suction head, Currea característica do sistema, bombas em paralelo, bombas em série, seleção de bombas e concepção de sistemas de recalque, instalação de conjuntos de bombeamento, procedimentos para partida e parada, bombas dinâmicas espéciais, bomba e ar comprimido e bomba injetora.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Condução; Bombeamento; Adução; Adduction; Hydraulic; Água; Hidráulica; Irrigação; Irrigation; Water.
Ano: 1983
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/132501

INFLUÊNCIA DE POLIACRILAMIDA NA REDUÇÃO DA PERDA DE CARGA EM TUBULAÇÃO DE POLIETILENO
Provedor de dados: 107
Autores: André Luiz Justi; UNESP/Botucatu-SP; João Luis Zocoler; UNESP/Ilha Solteira-SP; Lucas da Costa Santos; UNESP/BOTUCATU-SP.
Analisar a perda de carga nas tubulações é de suma importância para projetar de forma adequada sistemas de irrigação, pois a mesma influência no sistema de bombeamento, afetando o custo do projeto e também a demanda energética do mesmo. O presente trabalho objetivou analisar a influência do uso do polímero poliacrilamida como agente redutor do atrito hidrodinâmico em tubos de polietileno e verificar a redução da perda de carga nos mesmos. O estudo foi realizado no Laboratório de Ensaio de Equipamentos para Irrigação do Departamento de Engenharia Rural pertencente à Faculdade de Ciências Agronômica de Botucatu – SP, utilizando três diâmetros de tubos, 1, ¾ e ½ polegada, com cinco vazões, 0352, 0,225, 0,125, 0,05 e 0,0175 L s-1, buscando simular os regimes...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais atrito hidrodinâmico; Bombeamento; Irrigação.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/369

MODELAGEM DA PERDA DE CARGA EM TUBULAÇÕES COMERCIAIS, CONDUZINDO ÁGUA RESIDUÁRIA
Provedor de dados: 107
Autores: José Antonio Rodrigues Souza; UFV; Débora Astoni Moreira; UFV; Wilson Denículi.
Objetivou-se, neste trabalho, modelar a perda de carga contínua, em tubulações comerciais de aço zincado, utilizados na condução da água residuária de avicultura (ARA). A água residuária foi avaliada em seis concentrações de sólidos totais (0,26; 0,46; 0,73; 0,94; 1,63 e 2,89 dag L-1), em tubulações comerciais de aço zincado, nos diâmetros comerciais de 50 a 150 mm. De acordo com os resultados, verificou-se que as equações empíricas, ajustadas com a aplicação das metodologias de Sampaio et al., Duffy &amp; Titchener e Hazen-Williams modificada, apresentaram bons ajustes, com coeficiente de correlação acima de 0,90, sendo recomendada sua aplicação no dimensionamento de sistemas de bombeamento dessas águas residuárias.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais resíduos agropecuários; Bombeamento; Hidráulica.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/146