Consulta: subjectFacets:"Calibração"
Registros recuperados: 29
Data/hora: 13/06/2024 04:02:30

Comparativo entre dados de precipitação obtidos por pluviômetros  Tipping Bucket Rain Gauges e pluviômetro Ville de Paris em Taubaté/SP
Provedor de dados: 25
Autores: Silva, Claudomiro M.; Ferreira, Willian J.; Fisch, Gilberto.
A utilização de equipamentos automáticos para  medidas de precipitação é muito importante para a tomada de decisão em diversas áreas da Ciência, sendo a calibração destes equipamentos em laboratório necessária para a confiabilidade dos dados. Neste trabalho foram comparados os dados de precipitação obtidos a partir de um pluviômetro automático do tipo TBR, conhecido como pluviômetro tipo basculante, e um pluviômetro convencional do tipo Ville de Paris, ambos instalados no posto meteorológico do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté.  Dentre os resultados, se pode concluir que a intercomparação das medidas com outros instrumentos é importante para evitar erros sistemáticos e há necessidade de investimentos nas atividades de calibração...
Tipo: Presentation
Palavras-chave: Calibração; Comparativo; Chuva.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/2315/160

Resposta da beterraba a adubação com nitrogênio, enxofre e micronutrientes em um Cambissolo Háplico
Provedor de dados: 75
Autores: Oliveira,Robinson JP; Gatiboni,Luciano C; Brunetto,Gustavo; Miquelluti,David J; Valicheski,Romano R.
RESUMO Há poucos trabalhos no Brasil para calibrar a adubação de macro e micronutrientes para a cultura da beterraba na Região Sul do país. Neste trabalho, foram conduzidos dois experimentos, um a campo e um em casa-de-vegetação com os objetivos de: a) em condições de campo avaliar a resposta da beterraba a doses de nitrogênio (N), na presença ou ausência de dose única dos nutrientes enxofre (S), boro (B), zinco (Zn) e molibdênio (Mo); b) em casa-de-vegetação avaliar a resposta das plantas aos nutrientes S, B, Zn e Mo. O experimento 1 foi conduzido em um Cambissolo Háplico, com 270 g/kg de argila e 33 g/kg de matéria orgânica. Os tratamentos foram constituídos de doses de N (0, 50, 100, 150 e 200 kg/ha de N) na presença ou ausência de adubação com S, Zn, B...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Beta vulgaris; Calibração; Nutrição mineral; Produção.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362017000100063

Desarrollo experimental de una metodologia para instalacion de tubos de acceso y calibracion de un aspersor de neutrones.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, A. de S.; GARDUÑO, M. A.
EI objetivo de esta lnvestigación, es determinar una metodologia sencilla y rápida para la instalación de tubos de acceso y calibración del aspersor de neutrones, desarrollandose através dela experimentación con la finalidad de proporcionar bases sólidas para la utilización de estos aparatos con fines de riego.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Calibração; Metodologia; Sonda de neutrons; Tubos de acesso; Instalação; Água; Planta.; Solo; Soil.; Water.
Ano: 1980
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/137907

Calibração do medidor de clorofila Minolta SPAD-502 para uso na cultura do milho.
Provedor de dados: 14
Autores: ZOTARELLI, L.; CARDOSO, E. G.; PICCININ, J. L.; URQUIAGA, S.; BODDEY, R. M.; TORRES, E.; ALVES, B. J. R.
bitstream/CNPAB-2010/28067/1/cot055.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Calibração; Maize.; Clorofila; Fotossíntese; Medição; Milho; Pigmento.; Calibration; Pigments.; Photosynthesis.
Ano: 2002
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/624249

A melhoria contínua no programa de auditorias internas da qualidade e seu reflexo na implantação de sistema da qualidade na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.
Provedor de dados: 14
Autores: FRAZAO, H. da S.; PENALOZA, A. D. P. de S.; CASTRO, C. S. P. de; SANTANA, E. de F.; LIMA, L. H. C.; COUTINHO, M. V.; AMARAL, Z. P. de S.; NOGUEIRA, E. O. P. e L.; PEREIRA NETO, L. G.; PRACA, L. B.; ANJOS, S. S. N. dos.
bitstream/item/114046/1/doc300.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Calibração; Equipamentos; Qualificação.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1003085

Manejo de agrotóxico e qualidade ambiental:manual técnico.
Provedor de dados: 14
Autores: CHAIM, A.; FRIGHETTO, R. T. S.; VALARINI, P. J.
Este manual traz informações sobre cuidados no manuseio e uso de agrotóxicos, apresentando técnicas adequadas de aplicação, com vistas à redução de perdas e minimização da contaminação ambiental, humana e animal. Foi exclusivamente preparado para servir de guia nos treinamentos de técnicos em ciências agrárias, agricultores e aplicadores. Espera-se que os monitores possam multiplicar essas informações e, dessa forma, contribuir para a melhoria da qualidade ambiental.
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Calibração; Tríplice lavagem; Meio ambiental; Agrotóxico; Pulverização; Método de aplicação; Toxicologia; Descarte; Pesticides; Pesticide application; Toxicology; Environment.
Ano: 1999
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/964433

Influência de diferentes adubações sobre a produção de milho no Nordeste e obtenção de informações para calibração de análise de solo.
Provedor de dados: 14
Autores: FARIA, C. M. B. de; MELO, J. N.; SÁ, V. A. de L.; TIMÓTEO SOBRINHO, A.; SANTOS, M. A. C. dos.
Foram analisados 57 experimentos instalados em vários locais do Nordeste durante os anos de 1974 a 1979 com os seguintes objetivos: a) avaliar a influência da aplicação de fertilizantes no rendimento da cultura do milho; b) obter informações para calibração de análise de solo; c) estimar doses econômicas de adubação; d) verificar quais as características do solo que influem na produção. Apenas nitrogênio e fósforo tiveram efeitos significativos na produção do milho. Com o uso desses nutrientes foram obtidos incrementos na produtividade que variaram desde 37 ate 1,137%. Os níveis econômicos de adubacao nitrogenada variaram de 78 a 139 kg/ha de N com uma média de 109 kg/ha de N,. Obtiveram-se níveis críticos de fósforo no solo com valores médios de 8,7 ppm...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Fertilização; Análise de solo; Calibração; Fertilization; Analysis.; Milho; Solo; Zea Mays.; Corn; Calibration; Soil.
Ano: 1981
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/132001

O Programa de Manutenção, qualificação e calibração de equipamentos e instrumentos de medição da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.
Provedor de dados: 14
Autores: CASTRO, C. S. P. de; MAGALHAES, J. C. C.; GONZAGA, V.; AMARAL, Z. P. de S.; COUTINHO, M. V.; LIMA, L. H. C.; FRAZAO, H. da S.; SANTANA, E. de F.; PENALOZA, A. D. P. de S.
bitstream/item/121816/1/cit084.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Calibração; Instrumentos.; Manutenção; Qualidade.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/711900

Adubação potássica em arroz irrigado conforme a capacidade de troca catiônica do solo
Provedor de dados: 86
Autores: Anghinoni,Ibanor; Carmona,Felipe de Campos; Genro Junior,Silvio Aymone; Boeni,Madalena.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta do arroz irrigado por inundação à aplicação de doses de potássio, conforme a capacidade de troca catiônica (CTC) do solo. Foram utilizados 16 solos com diferentes valores de CTC a pH 7,0 (CTCpH7), divididos em duas classes: solos com CTCpH7 até 15 cmol c dm-3 e com CTCpH7 maior que esse valor. O experimento foi realizado nas safras agrícolas de 2005/2006 e 2006/2007, em oito locais por ano agrícola, com uso de diferentes cultivares de arroz, conforme o local ou o ano. Foram calculados os incrementos médios da produtividade de arroz pela aplicação das doses de K, em função da razão K/CTCpH7. A dose de máxima eficiência econômica (DMEE) de potássio foi calculada de acordo com os preços do fertilizante e do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Calibração; Eficiência econômica; Recomendação de adubação; Saturação da CTC.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2013001100009

Parametrização e avaliação do modelo DSSAT/Canegro para variedades brasileiras de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 86
Autores: Nassif,Daniel Silveira Pinto; Marin,Fabio Ricardo; Pallone Filho,Wander José; Resende,Ronaldo Souza; Pellegrino,Giampaolo Queiroz.
O objetivo deste trabalho foi parametrizar e avaliar o modelo DSSAT/Canegro para cinco variedades brasileiras de cana-de-açúcar. A parametrização foi realizada a partir do uso de dados biométricos e de crescimento das variedades CTC 4, CTC 7, CTC 20, RB 86-7515 e RB 83-5486, obtidos em cinco localidades brasileiras. Foi realizada análise de sensibilidade local para os principais parâmetros. A parametrização do modelo foi feita por meio da técnica de estimativa da incerteza de probabilidade generalizada ("generalized likelihood uncertainty estimation", Glue). Para a avaliação das predições, foram utilizados, como indicadores estatísticos, o coeficiente de determinação (R²), o índice D de Willmott e a raiz quadrada do erro-médio (RMSE). As variedades CTC...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum; Biometria; Calibração; Modelagem; Validação.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000300001

Métodos indiretos para estimar a massa de forragem em pastos de Cynodon spp
Provedor de dados: 86
Autores: Silva,Sila Carneiro da; Cunha,Waldeliza Fernandes da.
O planejamento e o manejo em sistemas de produção animal em pastagens utilizam como informação essencial valores de massa e taxas de acúmulo de forragem. Este trabalho avaliou dois métodos, régua e prato ascendente, para estimar a massa de matéria seca de forragem em pastagens do gênero Cynodon, cultivares Florakirk, Tifton 85 e Coastcross. Os pastos foram mantidos a 5, 10, 15 e 20 cm de altura por meio de lotação contínua de ovinos em um delineamento experimental de blocos completos ao acaso com 4 repetições. Durante 12 meses foram geradas curvas de calibração do tipo y = a + bx entre altura do pasto (x), medida por meio de cada um dos dois métodos, e a massa de matéria seca de forragem correspondente (y), em kg ha-1. Os valores do intercepto (a) foram os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de pastagem; Planejamento; Calibração.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000800011

Aferição da exatidão dos saquinhos plásticos, empregados na determinação da vazão de pulverizadores
Provedor de dados: 87
Autores: Matuo,T.
A utilização de sacos plásticos graduados para a medida da vazão de pulverizadores está ba stante di fundida entre técnicos e agricultores. 0 seu emprego é simples, consistindo, basicamente, em se coletar o líquido pulverizado por um bico durante o período equivalente ao deslocamento de 50 metros. O volume coletado é indicado numa escala graduada impr essa nos sacos calib rad ores e fornece diretament e a vazão em 1/ha. Firmas que comercializam os agro fármacos distribuem esses instrumentos aos agricultores, muitas vezes com propósitos puramente promocionais. Cinco sacos graduados de cada uma das 6 marcas diferentes foram aferidos. Agua a 20°C foi adicionada até as marcas de 100 1/ha, 250 1/ha e 400 1/ha. Esses volumes foram medidos em pro veta graduada e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibração; Pulverizador; Pulverização.
Ano: 1984
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83581984000100008

A PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA POSITIVA COMO INSTRUMENTO DE CALIBRAÇÃO E PRESCRIÇÃO DOS MODELOS DE OFERTA AGRÍCOLA
Provedor de dados: 31
Autores: Fragoso,   Rui Manuel de Sousa; Carvalho,   Maria Leonor da Silva; Henriques,   Pedro Damiao de Sousa.
Neste artigo avalia-se a capacidade de calibração e de prescrição de resultados de um modelo de oferta agrícola da Região Alentejo. A capacidade de calibração é analisada para o regime de preços e de ajudas agrícolas em vigor no ano 2000, comparando os resultados de diferentes formas de especificação da função dos custos variáveis totais do modelo de programação matemática positiva com os resultados do modelo tradicional de programação linear e com os dados estatísticos observados. Depois de calibrado, o modelo de programação matemática positiva foi utilizado na prescrição dos resultados relativos ao cenário de preços e ajudas em vigor no ano de 2004. Concluiu-se que a programação matemática positiva para além de ser um eficaz instrumento de calibração dos...
Tipo: Conference Paper or Presentation
Palavras-chave: Programação matemática positiva; Oferta agrícola; Calibração; Prescrição; Positive mathematical programming; Agricultural supply; Calibration; Prescription; Agribusiness.
Ano: 2008
URL: http://purl.umn.edu/108610

Níveis críticos de fósforo, para eucalipto, em casa de vegetação, em função da sua localização no solo
Provedor de dados: 90
Autores: Leite,Paulo Batista; Alvarez V.,Víctor Hugo; Barros,Nairam Félix de; Neves,Júlio César Lima; Guarçoni M.,André; Zanão Júnior,Antônio.
A disponibilidade do P é modificada pela aplicação localizada desse elemento no solo, pois diminui sua adsorção, precipitação e fixação, pela redução do contato com o solo. Estudou-se, em casa de vegetação, a calibração de P em função da diferença de teores de P do solo provocada por sua aplicação localizada. Foram utilizadas amostras de Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos com textura muito argilosa e de outro com textura média. Utilizaram-se 14 combinações de sete doses de P adicionadas nas partes central e superior da amostra do vaso ("cova") com outras sete doses de P adicionadas no solo circulante à "cova" ("solo externo"). As amostras dos dois locais foram incubadas por 40 dias com P em embalagens separadas e depois acondicionadas no vaso. Uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Amostragem; P disponível; Calibração; Doses recomendáveis.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000500024

Níveis críticos de fósforo, para milho, em casa de vegetação, de acordo com a sua localização no solo
Provedor de dados: 90
Autores: Leite,Paulo Batista; Alvarez V.,Víctor Hugo; Barros,Nairam Félix de; Neves,Júlio César Lima; Guarçoni M.,André.
A aplicação localizada de P no solo apresenta grande influência sobre sua disponibilidade, pois diminui as reações de adsorção, precipitação e fixação, em virtude da redução da superfície de contato com o solo. Em casa de vegetação, estudou-se a calibração de P diante da diferença de teores no solo provocada por sua localização. Foram usadas amostras de um LVAd de Viçosa e de um LVAm de Lassance. Utilizaram-se 14 combinações de sete doses de P adicionadas na parte central e superior do vaso ("cova") com sete doses de P adicionadas no solo circundante à "cova" (solo "externo"). As amostras dos dois locais foram incubadas por 20 d, com calcário, e por 40 d, com P, em embalagens separadas e depois acondicionadas no vaso. As sementes de milho foram semeadas no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Amostragem; P disponível; Calibração; Doses recomendáveis.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000300011

Avaliação de métodos para estimativa da disponibilidade de fósforo para arroz em solos de Várzea do Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Leandro Souza da; Ranno,Sidnei Kuster; Rhoden,Anderson Clayton; Santos,Danilo Rheinheimer dos; Graupe,Fábio Adriano.
A eficácia da análise de solo depende de quanto o valor obtido pelo método está correlacionado com a quantidade do nutriente absorvida pela planta, em solos de uma determinada região de utilização do sistema de recomendação de adubação. O objetivo deste trabalho foi avaliar a correlação entre o teor de P no solo avaliado por diferentes métodos de extração e a quantidade de P absorvida por plantas de arroz irrigado por inundação. Foram coletadas amostras na camada superficial (0-20 cm) de solos de várzea em 16 locais do Rio Grande do Sul (RS), com ampla faixa de variação de características químicas e físicas. Os solos receberam três níveis de P: P0 (sem P), P1 (1/2 de P2) e P2 (quantidade para atingir 0,2 mg L-1 na solução do solo, com base na capacidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise do solo; Métodos; Correlação; Calibração.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000100020

Adubação Fosfatada para Alta Produtividade de Soja, Milho e Cereais de Inverno Cultivados em Rotação em Latossolos em Plantio Direto no Centro-Sul do Paraná
Provedor de dados: 90
Autores: Vieira,Renan Costa Beber; Fontoura,Sandra Mara Vieira; Bayer,Cimélio; Moraes,Renato Paulo de; Carniel,Eduardo.
O Estado do Paraná não dispõe de um sistema de recomendação de adubação para rotação de culturas em plantio direto (PD). Em razão disso, utiliza indicações geradas para culturas individuais há mais de 30 anos e em preparo convencional. Este estudo teve como objetivo consolidar a calibração de P e avaliar a resposta das culturas à adubação fosfatada, visando à proposição de um sistema de indicações técnicas para a adubação fosfatada das culturas da soja, do milho, do trigo e da cevada cultivadas em sistema de rotação em Latossolos com longo histórico de PD (&gt;30 anos) na região centro-sul do Paraná, que se caracteriza por possuir alto potencial produtivo. Três experimentos de calibração foram conduzidos de 2008 a 2013 e consistiram na criação de níveis de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibração; Teor crítico; Fósforo; Mehlich-1.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000300794

Calibração e validação da equação universal de perda de solos modificada (MUSLE) utilizando dados hidrossedimentológicos locais
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Celina Rubiano da; Chaves,Henrique Marinho Leite; Camelo,Ana Paula.
Modelos hidrossedimentológicos são úteis na análise ambiental de bacias hidrográficas não monitoradas. Entretanto, para que as suas predições sejam confiáveis, é necessário que os modelos sejam adequadamente calibrados e validados para as condições locais. O objetivo do presente trabalho foi calibrar o coeficiente a da MUSLE para as condições da bacia do ribeirão Pipiripau, usando dados hidrossedimentológicos locais, bem como validar a equação calibrada, com uma série de dados diferente da usada na calibração. O coeficiente a da MUSLE foi calibrado por meio do ajuste entre os valores observados e calculados de aporte de sedimento de eventos individuais, correspondentes ao período entre 1999 e 2005, usando dados hidrológicos (Q e q p) observados. Para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibração; Validação; Modelos; MUSLE; Aporte de sedimento.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000400037

Critérios de calagem e teores críticos de fósforo e potássio em latossolos sob plantio direto no centro-sul do Paraná
Provedor de dados: 90
Autores: Vieira,Renan Costa Beber; Bayer,Cimélio; Fontoura,Sandra Mara Vieira; Anghinoni,Ibanor; Ernani,Paulo Roberto; Moraes,Renato Paulo de.
A adoção do plantio direto (PD) em substituição ao preparo convencional promove alterações na dinâmica de nutrientes e na acidez no solo, podendo influenciar as relações solo-planta e, portanto, os critérios de manejo da fertilidade do solo. Este estudo teve como objetivo determinar os critérios de recomendação de calagem e os teores críticos de fósforo (P) e potássio (K) para o sistema de rotação de culturas envolvendo soja, milho, trigo, cevada e aveia branca, amplamente adotado na região Centro-Sul do Paraná. O estudo foi com base em 13 experimentos de campo conduzidos em Latossolos Brunos em longo prazo em PD (&gt;15 anos), nos municípios de Guarapuava, Pinhão e Candói. Desses, cinco envolveram calagem e oito adubação de P e K. Em amostras de solo das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Acidez do solo; Culturas de grãos; Calibração; Fertilidade; Solos tropicais.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000100019

Número e espaçamento entre hastes de guia de onda para medida da umidade do solo com TDR
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Eugênio F.; Caldas,Ranulfo C.; Santos,Delfran B. dos; Ledo,Carlos A. da S.
Com este trabalho, objetivou-se avaliar o desempenho de diferentes modelos matemáticos para ajuste dos dados de umidade, em função da constante dielétrica aparente do solo, e a viabilidade de uso de guias de onda de duas e três hastes, com diferentes espaçamentos. Amostras de solo deformadas foram acondicionadas em segmentos de tubos de PVC de 0,075 m de diâmetro. Construíram-se 24 guias de onda com capacitor e 24 guias de onda sem capacitor, sendo que, para cada tipo, 12 guias de onda de duas hastes e 12 de três hastes, com espaçamento entre hastes de 0,009 a 0,022 m, de impedâncias previamente determinadas, foram inseridas no solo, após a saturação em cada segmento de tubo. Dados de umidade do solo determinados por gravimetria e da constante dielétrica...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibração; Guia de onda; Umidade; Reflectometria no domínio do tempo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200005

Sonda de TDR para estimativa da umidade e condutividade elétrica do solo, com uso de multiplexadores
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Eugênio F.; Vellame,Lucas M.; Coelho Filho,Maurício A.
Com esse trabalho, objetivou-se a caracterização e avaliação de sondas de TDR para determinação da umidade e da condutividade elétrica do solo. As sondas foram construídas para uso direto com a TDR, ou para serem conectadas a multiplexadores, avaliadas para dois tipos de cabo coaxial e para diferentes comprimentos desses cabos (4 a 19 m). A constante K da equação de Giese-Tieman e as impedâncias das sondas foram determinadas e realizadas leituras de diferentes níveis de condutividade elétrica no solo, para diferentes umidades e temperaturas. Verificou-se, comprovada a necessidade do uso de um resistor de 15 ômega em série com a haste central das sondas de TDR para uso com multiplexadores com leitura automática por computador. O cabo de maior espessura da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibração; Reflectometria no domínio do tempo; Umidade do solo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400006

Desempenho de diferentes guias de ondas para uso com o analisador de umidade TRASE
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Eugênio F.; Andrade,Camilo de L.T.; Or,Dani; Lopes,Lucy C.; Souza,Claudinei F.
O trabalho teve como objetivo avaliar a relação entre a umidade e a constante dielétrica aparente do solo e diferentes guias de onda para uso com o analisador de umidade Trase, que opera de acordo com o princípio da reflectometria no domínio do tempo - TDR. Amostras indeformadas e deformadas de duas manchas de textura diferente de um Latossolo Amarelo Distrófico foram retiradas do campo e acondicionadas em recipientes de 10 L, perfazendo quatro repetições para cada textura e estrutura. Foram construídas três diferentes guias de onda, com hastes de 0,15 m, sendo uma com capacitor e uma sem capacitor no início da guia, com espaçamento de 0,009 m entre hastes e outra sem capacitor, com espaçamento de 0,022 m entre hastes. Essas guias de onda, juntamente com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibração; Guia de onda; Umidade; Reflectometria no domínio do tempo.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100015

INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE UM LISÍMETRO DE PESAGEM NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO CURU-PARAIPABA, CE
Provedor de dados: 91
Autores: Miranda,Fábio Rodrigues de; Yoder,Ronald E.; Souza,Francisco de.
RESUMO O presente trabalho descreve os procedimentos da construção, instalação e calibração de um lisímetro de pesagem, no Campo Experimental do Curu/Embrapa Agroindústria Tropical, em Paraipaba, CE. O lisímetro é do tipo caixa metálica sobre balança eletrônica de precisão, similar àquele desenvolvido por Kirkham e colaboradores. Possui área superficial de 2,2 m2, profundidade de 1,0 m e está instalado no centro de uma área gramada de 10.000 m2, com a finalidade de determinar a evapotranspiração potencial de referência da região e ajustar modelos de estimativa da evapotranspiração. Os resultados de sua calibração mostraram que a correlação entre massas-padrão aplicadas e as leituras da balança foi linear (r2 = 0,9994) com erro inferior a 1% em uma faixa de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Irrigação; Evapotranspiração; Lisímetro; Calibração.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100107

Análise não destrutiva de pigmentos fotossintéticos em folhas de gergelim
Provedor de dados: 91
Autores: Rigon,João P. G.; Beltrão,Napoleão E. de M.; Capuani,Silvia; Neto,Jósé F. de Brito; Silva,Fabíola V. de F.
Objetivou-se, com o presente trabalho, relacionar pigmentos fotossintéticos extraídos de modo clássico em laboratório com leituras obtidas pelo clorofilômetro portátil ClorofiLOG 1030, em folhas de gergelim, por meio de modelos matemáticos. O trabalho foi realizado em dezembro de 2010, na Embrapa Algodão, de onde foram retirados discos foliares de gergelim para serem mensurados os índices de clorofila por meio do clorofilômetro portátil. Os discos foliares foram submetidos à extração dos pigmentos fotossintéticos, utilizando-se 5 mL de dimetilsulfóxido (DMSO) e mantidos em banho-maria a 70 ºC, durante 30 min; depois foram retirados 3 mL de alíquota para a leitura em espectrofotômetro nos comprimentos de onda de 470, 646 e 663 nm. Com base nos resultados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Clorofilômetro; Clorofila; Calibração.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000300004

Radiação solar estimada com base na temperatura do ar para três regiões de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Cláudio R. da; Silva,Valdiney J. da; Alves Júnior,José; Carvalho,Hudson de P.
A radiação solar incidente (Rs) é uma variável importante em estudos agrícolas, particularmente para a estimativa da evapotranspiração e em modelos para produtividade. Entretanto, sua medição não é, em geral, realizada em estações meteorológicas convencionais. O objetivo deste trabalho foi avaliar nove modelos empíricos de estimativa de Rs, a partir da temperatura, para as regiões Metropolitana, Vale do Rio Doce e Zona da Mata em Minas Gerais. Dados de Rs diários foram obtidos por estações meteorológicas automáticas instaladas nessas regiões e pertencentes ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Para todos os modelos foram gerados coeficientes locais de calibração. O desempenho de cada método foi avaliado através dos seguintes indicadores:...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibração; Equações empíricas; Hargreaves; Bristow-Campbell.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000300008

Calibração e avaliação do modelo ORYZA-APSIM para o arroz de terras altas no Brasil
Provedor de dados: 124
Autores: Lorençoni,Rogério; Dourado Neto,Durval; Heinemann,Alexandre Bryan.
Objetivou-se com este trabalho calibrar o modelo ORYZA-APSIM e avaliar o seu desempenho na simulação do desenvolvimento, crescimento e produtividade da variedade cultivada de arroz de terras altas BRS-Primavera para as diferentes regiões produtoras dessa cultura. Na calibração foram definidas: as unidades de calor efetivo diário (HU); as taxas de desenvolvimento fenológico para cada estádio (DVR); as frações da massa de matéria seca das folhas (MSf), colmos (MS C) e órgãos armazenadores (panículas) (MSp), e os parâmetros para calcular a área foliar específica (AEF) simulada durante o ciclo da cultura. Na avaliação foram comparados os valores simulados com os observados do desenvolvimento fenológico (número de dias da emergência ao florescimento) e do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Arroz/cultivo; Oryza sativa; Calibração; Fenologia.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902010000400013

Calibração regional e local da equação de Hargreaves para estimativa da evapotranspiração de referência
Provedor de dados: 124
Autores: Fernandes,Diego Simões; Heinemann,Alexandre Bryan; Paz,Rosidalva Lopes Feitosa; Amorim,André de Oliveira.
A equação de Penman-Monteith FAO-56 (EToPM) tem sido recomendada pela FAO, Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (ONU), como padrão para estimar a evapotranspiração de referência (ETo). Essa equação requer muitas variáveis que não estão disponíveis na maioria das estações meteorológicas no Brasil central. Por outro lado, a equação de Hargreaves é considerada simples e demanda somente dados de temperatura máxima e mínima para estimar a ETo. Entretanto, essa equação requer um ajuste local. Esse estudo analisa a possibilidade de utilizar a equação de Hargreaves ajustada para estimar a ETo no estado de Goiás. Para isso, os parâmetros empíricos, HC (coeficiente empírico de Hargreaves) e HE (expoente empírico de Hargreaves), da equação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Temperatura atmosférica; Evapotranspiração; Calibração.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902012000200006

Continuous monitoring of interstitial glucose in healthy dogs
Provedor de dados: 195
Autores: Ferreira, Karina Casagrande; Jericó, Márcia Marques; de Pietro, Achille Marcelo; dos Santos, Elídia Zotelli; Sewastjanow, Liliam; Leite, Talita; Baptista, Juliana.
The maintenance of body glucose in proper levels is of paramountimportance to the homeostasis control, offering a fundamentalenergetic substrate for the proper organic performance. For thepurposes of measuring body glucose levels, there are available portableand laboratory assessment techniques. Therefore, aiming at futureclinical trials on body glucose variation in dogs, it had the purpose ofobserving the feasibility of a continuous interstitial glucose monitoringsystem named CGMS® (Continuous Glucose Monitoring System,Guardian Real-Time System/Medtronic/U.S.A.). Eight clinically healthydogs composed the study group and all of them presented the highestinterstitial glucose values during the contention and obtaining processof venous blood samples for the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Blood glucose; Glucometer; Venous; Sensor; Calibration Glicemia; Glicosímetro; Venosa; Sensor; Calibração.
Ano: 2016
URL: http://www.revistamvez-crmvsp.com.br/index.php/recmvz/article/view/28822

Calibração do "simplified simple biosphere model - SSiB" para áreas de pastagem e floresta na Amazônia com dados do LBA
Provedor de dados: 36
Autores: Correia,Francis Wagner Silva; Alvalá,Regina Célia dos Santos; Manzi,Antônio Ocimar; Gielow,Ralf; Kubota,Paulo Yoshio.
Os parâmetros do "Simplified Simple Biosphere Model"-SSiB foram validados e posteriormente calibrados para os sítios de pastagem da Fazenda Nossa Senhora Aparecida (62º22'W; 10º45'S) e de floresta da Reserva Biológica do Jaru (62º22'W; 10º45'S), ambos situados no estado de Rondônia. Foram utilizadas medidas micrometeorológicas e hidrológicas obtidas durante o período seco de 2001, como parte do Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia - LBA. Os resultados indicam que o modelo simulou bem o saldo de radiação, tanto na pastagem quanto na floresta. O fluxo de calor latente foi superestimado nos dois sítios nos períodos de simulação, o que deve estar relacionado aos parâmetros utilizados no cálculo dessa variável. O modelo subestimou o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibração; SSiB; Pastagem; Floresta de Terra Firme; Amazônia; LBA.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672005000200017