Consulta: subjectFacets:"Compósito"
Registros recuperados: 10
Data/hora: 09/06/2024 09:36:58

Efeito da adição de cinza da casca de arroz em misturas cimento-casca de arroz
Provedor de dados: 70
Autores: Zucco,Loris L.; Beraldo,Antonio L.
A casca de arroz e sua cinza são abundantes e renováveis, podendo ser empregadas na obtenção de materiais de construção alternativos. O aumento do consumo desses resíduos poderia ajudar a minimizar os problemas ambientais provenientes da sua eliminação inadequada. Este trabalho teve o objetivo de avaliar a utilização de cinzas como carga mineral (filler). Todavia, a casca de arroz interferiu quimicamente no comportamento das misturas à base de cimento. Assim, diferentes misturas cimento-casca de arroz, com e sem adição de cinzas, foram avaliadas, a fim de destacar a influência de seus componentes (casca; cinza) que, de outra forma, poderiam ser excluídas ou subestimadas. Amostras cilíndricas (teste de compressão simples e de tração por compressão...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Casca de arroz; Cinza; Compósito.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000200002

Uso de tecidos de fibras vegetais para melhoria das propriedades de materiais plásticos.
Provedor de dados: 14
Autores: MEDEIROS, E. S. de; MATTOSO, L. H. C.; CARVALHO, L. H. de.
Este trabalho teve por objetivo fazer um estudo de plásticos reforçados (compósitos) a base de resina fenólica (novolaca) reforçada por tecidos hídricos de juta e algodão utilizando a técnica de modelagem por compressão. O desempenho final do material produzido foi medido por técnicas que possibilitam a avaliação da resistência mecânica (tração, flexão, impacto), térmica (análise térmica dinâmico-mecânica, calorimetria exploratória diferencial e termogravimetria) e resistência à queima (teor limite oxigênio e teste de queima vertical).
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Plástico reforçado; Compósito; Resina fenólica; Novolaca; Tecidos hídricos.; Algodão; Juta.
Ano: 2002
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/28443

Compósitos cimentícios reforçados com fibras da capa do palmito pupunha.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; CASTRO, A. de O.; VANALLI, L.
Diante da importância dos compósitos reforçados com fi bras para o desenvolvimento de materiais cada vez mais efi cientes no mercado atual, este trabalho teve o objetivo de produzir um compósito cimentício reforçado com fi bras provenientes da capa do palmito pupunha, analisar a absorção de água da fi bra e realizar testes de resistência mecânica do compósito.
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Compósito; Cimento; Fibra Vegetal; Palmito; Pupunha.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1140220

PRODUTOS desenvolvidos com design a partir de compósitos de polímeros reforçados com casca de pinhão.
Provedor de dados: 14
bitstream/item/147198/1/2016-folder-produtos-pinhao.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Casca de pinhão; Compósito; Polímero.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1052563

Compósitos à base de cimento reforçado com polpa celulósica de bambu. Parte II: Uso de resíduos cerâmicos na matriz
Provedor de dados: 91
Autores: Anjos,Marcos A. S. dos; Ghavami,Khosrow; Barbosa,Normando P.
Este é o segundo dos dois artigos relativos aos resultados experimentais da combinação de matriz cimentícia reforçada com polpa celulósica de bambu. Neste trabalho, são mostrados os resultados da investigação da substituição parcial do cimento por resíduo de fábrica de blocos cerâmicos. O cimento foi substituído em percentagens de 20, 30 e 40% em relação à massa de cimento. Essas combinações foram reforçadas com polpa de bambu refinada. Os procedimentos e programas experimentais foram os mesmos adotados no artigo anterior (Parte 1). Considerando-se os resultados dos ensaios de obtenção das propriedades mecânicas, a substituição de 20% foi a que apresentou melhor performance.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compósito; Fibra vegetal; Polpa de bambu; Resíduo cerâmico.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200027

Tratamentos superficiais visando à melhoria da aderência entre gesso e taliscas de bambu
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Cibelle G; Barbosa,Normando P; Oliveira,Marilia P. de.
O gesso é um aglomerante com aplicações sobretudo na fabricação de placas de forro, elementos decorativos e em paredes divisórias. No entanto, utilizando-se de uma baixa relação água/gesso e procedimentos tais como vibração, torna-se possível obter resistências mecânicas compatíveis para outras aplicações na construção civil, como é o caso de elementos estruturais. A investigação reportada no presente trabalho teve como objetivo avaliar, experimentalmente, a possibilidade de se melhorar o compósito estudado. Foram realizados tratamentos para redução da absorção de água pelas taliscas, por meio da utilização de extrato vegetal B Carbon, resina polimérica e piche. Na tentativa de melhorar a aderência na interface gesso/bambu foram utilizados adesivo epóxi,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Absorção de água; Instabilidade dimensional; Compósito.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000200014

Compósitos à base de cimento reforçados com polpa celulósica de bambu. Parte I: Determinação do teor de reforço ótimo
Provedor de dados: 91
Autores: Anjos,Marcos A. S. dos; Ghavami,Khosrow; Barbosa,Normando P.
Este trabalho apresenta os resultados experimentais de um estudo em que se procurou desenvolver compósitos de matriz cimentícia reforçada com polpa de bambu. Foram usados dois tipos de polpa: refinada e sem refino. Fez-se variar o teor de fibras de 0 a 16% em massa de cimento e se desenvolveu um processo com sucção, moldagem e prensagem para fabricação dos compósitos. As relações constitutivas dos compósitos foram definidas através de ensaio a compressão e tração de corpos-de-prova cilíndricos de 5x10 cm e do ensaio de flexão em três pontos. A partir delas, foi obtida a capacidade de absorção de energia. Determinaram-se, também, algumas propriedades físicas, como absorção, porosidade aparente, densidade seca e úmida dos compósitos. Os resultados mostraram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compósito; Fibra vegetal; Polpa de bambu.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200026

Resistência à compressão de argamassas em função da adição de fibra de coco
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Everton J. da; Silva,Paola D. da; Marques,Maria L.; Fornari Junior,Celso C. M.; Garcia,Fermin C.; Luzardo,Francisco H. M.
Neste trabalho se propôs analisar a influência que a variação do comprimento da fibra de coco exerce na resistência à compressão da argamassa, em busca de se determinar, experimentalmente, o comprimento mais próximo ao tamanho crítico. Foram confeccionadas argamassas com adição (0,3% em relação ao volume total da mistura) de 6 comprimentos diferentes de fibras de coco: 12,5; 25,0; 37,5; 50,0; 62,5 e 75,0 mm, além de uma argamassa de referência sem adição de fibra de coco. Para a avaliação do comportamento de cada um deles na argamassa foram efetuados ensaios de consistência no estado fresco e resistência à compressão axial no estado endurecido, realizado nas idades 7, 28 e 56 dias, ao longo do primeiro semestre de 2013. Foi observado que todos os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fibras naturais; Matriz cimentícia; Compósito.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001200010

Resposta tecidual ao compósito 50% hidroxiapatita: 50% poli-hidroxibutirato para substituição óssea em coelhos
Provedor de dados: 45
Autores: Carlo,E.C.; Borges,A.P.B.; Vargas,M.I.V.; Martinez,M.M.; Eleotério,R.B.; Dias,A.R.; Rodrigues,M.C.D.
Avaliaram-se a biocompatibilidade, a osseointegração, a osseocondução e a biodegradação de compósitos de 50% hidroxiapatita (HAP-91®) e 50% poli-hidroxibutirato. O compósito foi implantado em defeitos ósseos em 12 coelhos (grupo experimental), sendo comparado a defeitos não preenchidos (grupo-controle, de igual número). Os parâmetros clínicos dor, claudicação, infecção, deiscência e edema foram avaliados nos primeiros oito dias após a cirurgia e aos 45 e 90 dias. Radiografias foram realizadas aos oito, 45 e 90 dias após a cirurgia em quatro animais por grupo que, em seguida, foram submetidos à eutanásia para coleta de amostras destinadas a análises histológica e histomorfométrica. Não ocorreram diferenças entre os grupos para todos os parâmetros clínicos....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coelho; Biomateriais; Substituto ósseo; Compósito.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352009000400011

Osseointegração clínica-radiológica do compósito hidroxiapatita-lignina entre implante metálico e tecido ósseo em coelho
Provedor de dados: 45
Autores: Martinez,M.M.; Borges,A.P.B.; Pompermayer,L.G.; Carlo,E.C.; Vilela,L. M.; Rates,D.M.; Morato,G.O.; Eleotério,R.B.; Bicalho,S.M.C.M.
Para avaliar o compósito hidroxiapatita-lignina na osseointegração entre implante metálico e o tecido ósseo, foram utilizados 20 coelhos adultos, nos quais foi realizada uma falha óssea na face lateral proximal de ambas as tíbias. Na tíbia esquerda, introduziu-se, no canal medular, um pino intramedular de Schanz revestido com o compósito em sua parte rosqueada, após o preenchimento daquele com 1000mg do compósito. A falha cortical foi preenchida com o compósito. O mesmo foi feito na tíbia direita, porém sem a utilização do compósito, servindo como controle. A avaliação clínica baseou-se na deiscência, claudicação, sensibilidade dolorosa e circunferência tibial. Foram realizadas radiografias imediatamente após a cirurgia e aos oito, 30, 60, 90 e 120 dias do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coelho; Osseointegração; Compósito; Implante; Hidroxiapatita; Lignina.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352009000400010