Consulta: subjectFacets:"Conductividad hidráulica"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 10/06/2024 11:23:10

Evaluación hidráulica de cápsulas porosas para riego.
Provedor de dados: 32
Autores: López López, Iván.
La agricultura ha obtenido logros importantes por la introducción de tecnologías avanzadas para el riego de cultivos agrícolas. Sin embargo, los recursos hídricos y energéticos, pueden resultar competitivos con las necesidades de la población y la industria, sobre todo, en aquellas regiones donde existen limitaciones de este vital líquido. Por lo que es necesario emplear alternativas de riego que conduzcan al uso racional del agua y a la disminución del uso de la energía para el bombeo, con el desarrollo de investigaciones que se materialicen en proyectos de desarrollo sustentable. Por lo anterior, en el presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo evaluar el funcionamiento hidráulico de capsulas porosas en términos de su conductividad hidráulica,...
Palavras-chave: Capsula porosa; Conductividad hidráulica; Conectores comerciales; Subirrigación; Carga hidráulica; Porous capsules; Hydraulic conductivity; Commercial connectors; Subirrigation; Hydraulic loads; Hidrociencias; Maestría.
Ano: 2013
URL: http://hdl.handle.net/10521/1852

¿Cómo afectan los nutrientes el uso del agua en plantas leñosas?
Provedor de dados: 67
Autores: Faustino,Laura I; Graciano,Corina; Gortari,Fermín; Guiamet,Juan J.
En esta revisión se analiza la información disponible sobre los mecanismos mediante los cuales los nutrientes pueden afectar el uso de agua que realizan las plantas leñosas. Pueden modificarse el consumo de agua (e.g., consumo total por planta, tasa transpiratoria, eficiencia del uso del agua), las relaciones hídricas (e.g., ajuste osmótico, modificaciones en el potencial hídrico, modificaciones en el control estomático) o las características hidráulicas de las plantas (e.g., conductividad hidráulica de raíces, tallo, ramas). Se recopiló la información disponible desde los niveles subcelular, órgano, planta entera y población. Se concluye que la disponibilidad de nutrientes afecta el uso del agua a través de modificaciones en la arquitectura hidráulica en...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Arquitectura hidráulica; Transpiración; Conductividad hidráulica; Nitrógeno; Fósforo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1667-782X2011000300002

Tasas diarias de transpiración y relaciones hídricas en especies arbóreas con distinto nivel de sombra tolerancia en un bosque templado chileno
Provedor de dados: 73
Autores: JIMÉNEZ-CASTILLO,MYLTHON; LOBOS-CATALÁN,PAULINA; AGUILERA-BETTI,ISABELLA; RIVERA,RENATO.
En general se sabe que especies pioneras que sostienen altas tasas de crecimiento, transpiración y fotosíntesis son más tolerantes a la sequía y soportan mayores temperaturas, mientras que especies sombra tolerantes lo contrario. Sin embargo, no existen antecedentes respecto a los volúmenes diarios de agua transpirada a nivel de árbol en especies del bosque templado del sur de Chile, ni antecedentes respecto a la coordinación entre los rasgos funcionales involucrados en el transporte de larga distancia. El objetivo de este estudio fue cuantificar los volúmenes diarios de agua transpirada por cuatro especies arbóreas de diferente grado de sombra tolerancia en un bosque templado lluvioso del sur de Chile, así como evaluar su relación con diferentes rasgos...
Tipo: Journal article
Palavras-chave: Transpiración; Conductividad hidráulica; Transporte de agua.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-66432011000200005

CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA EN MONOLITOS DE SUELO DE CHILE CENTRAL
Provedor de dados: 127
Autores: Casanova P,Manuel  ; Salazar G,Osvaldo; Seguel S,Oscar; Noguer A,Verónica.
Se evaluó, con tensioinfiltrómetro y en condiciones de laboratorio, la conductividad hidráulica de suelos en distintos gradientes de pendiente (0%, 15%, 20% y 25 %) utilizando cuatro monolitos de clases texturales contrastantes (S A, S FA, S Fa y SaF), provenientes de suelos (Fluventic Haploxerolls y Typic Xerochrepts) de la zona central de Chile. Se emplearon 13 potenciales de suministro de agua (&amp;#936;s) entre -140 y -20 mm. Obtenida la conductividad hidráulica insaturada (K&amp;#936;) para cada &amp;#936;s , los valores pareados [ln(K&amp;#936;) y &amp;#936;s] fueron ajustados a un modelo bilineal, asumiendo que una función exponencial continua de K&amp;#936; es aplicable al sistema macroporoso y mesoporoso, con un quiebre a un potencial límite. La...
Tipo: Journal article
Palavras-chave: Conductividad hidráulica; Monolito de suelo; Gradiente de pendiente; Textura de suelo; Tensioinfiltrómetro.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-27912009000300004