Consulta: subjectFacets:"Condutividade hidráulica"
Registros recuperados: 36
Data/hora: 11/06/2024 02:26:08

Evapotranspiração e coeficientes de cultura do mamoeiro para a região litorânea do Ceará
Provedor de dados: 70
Autores: Montenegro,Afrânio A. T.; Bezerra,Francisco M. L.; Lima,Raimundo N. de.
O objetivo deste trabalho foi estimar a evapotranspiração da cultura do mamoeiro (Carica papaya L.), bem como seus coeficientes de cultura, sob irrigação, utilizando-se de uma linha de emissores para duas linhas de plantio, com um emissor para quatro plantas. Foi utilizada a variedade "Sunrise Solo", no espaçamento 2,5 m x 2,5 m x 3,5 m, em fileira dupla. A evapotranspiração da cultura foi estimada por meio do método do balanço hídrico, adotando-se um volume de controle de solo com profundidade de 0,6 m. A evapotranspiração de referência (ETo) foi medida em área adjacente, utilizando-se do lisímetro de pesagem e estimada pelo método de Penman-Monteith FAO. A taxa de evapotranspiração média da cultura para o período foi de 3,3 mm dia-1, sendo 2,2 mm dia-1...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carica papaya L; Tensiômetro; Condutividade hidráulica.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000200027

Calibração e validação de sensor dielétrico para estimativa de teor de água em solos do Cerrado.
Provedor de dados: 14
Autores: SÁ, M. A. C. de; SANTOS JÚNIOR, J. de D. G. dos S.; SANO, E. E.
bitstream/CPAC-2010/30267/1/bolpd-223.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Solo; Condutividade hidráulica; Manejo do solo; Textura do solo; Umidade do solo; Soil; Hydraulic conductivity; Soil management; Soil texture.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/571893

Qualidade física de solos influenciada pelo uso e manejo na região de Guaraí-TO.
Provedor de dados: 14
Autores: FILIZOLA, H. F.; FONTANA, A.; DONAGEMMA, G. K.; SOUZA, M. D. de; BORTOLON, E. S. O.; BORTOLON, L.
Resumo: As terras onde predominam solos arenosos distribuem-se em extensas áreas em todas as regiões do Brasil, sendo muito utilizadas em áreas de intensificação da agricultura. O uso desses solos nos sistemas agrícolas tem efeito sobre suas características e atributos. Com o objetivo de avaliar as consequências desse uso sobre algumas das suas propriedades físicas foi selecionada uma área localizada em uma propriedade agrícola no município de Guaraí (TO). Em amostras de solos coletadas em 18 trincheiras foram avaliadas a textura, a estabilidade dos agregados, o grau de floculação das argilas, a porosidade, a densidade, a condutividade hidráulica saturada (K s ), a infiltração e a retenção da água no solo. Os solos avaliados não apresentam nenhum dos...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Solo arenoso; Física do solo; Uso da terra; Textura do solo; Condutividade hidráulica; Porosidade; Retenção de água no solo; Sandy soils; Soil physical properties; Aggregate stability; Soil texture; Soil density; Hydraulic conductivity; Soil water retention; Soil permeability.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1081400

Qualidade física de solos influenciada pelo uso e manejo na região de Guaraí-TO.
Provedor de dados: 14
Autores: FILIZOLA, H. F.; FONTANA, A.; DONAGEMMA, G. K.; SOUZA, M. D. de; BORTOLON, E. S. O.; BORTOLON, L.
Resumo: As terras onde predominam solos arenosos distribuem-se em extensas áreas em todas as regiões do Brasil, sendo muito utilizadas em áreas de intensificação da agricultura. O uso desses solos nos sistemas agrícolas tem efeito sobre suas características e atributos. Com o objetivo de avaliar as consequências desse uso sobre algumas das suas propriedades físicas foi selecionada uma área localizada em uma propriedade agrícola no município de Guaraí (TO). Em amostras de solos coletadas em 18 trincheiras foram avaliadas a textura, a estabilidade dos agregados, o grau de floculação das argilas, a porosidade, a densidade, a condutividade hidráulica saturada (K s ), a infiltração e a retenção da água no solo. Os solos avaliados não apresentam nenhum dos...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Solo arenoso; Física do solo; Uso da terra; Textura do solo; Condutividade hidráulica; Porosidade; Retenção de água no solo; Sandy soils; Soil physical properties; Aggregate stability; Soil texture; Soil density; Hydraulic conductivity; Soil water retention; Soil permeability.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1075224

Propriedades físico-hídricas do solo e demanda energética de haste escarificadora em Argissolo compactado
Provedor de dados: 86
Autores: Mentges,Marcelo Ivan; Reichert,José Miguel; Rosa,David Peres da; Vieira,Davi Alexandre; Rosa,Vanderleia Trevisan da; Reinert,Dalvan José.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da compactação nos atributos físico-hídricos do solo e na demanda energética da haste escarificadora, além de avaliar as propriedades físico-hídricas abaixo da profundidade de trabalho da haste. O trabalho foi conduzido em Argissolo Vermelho-Amarelo de textura francoarenosa, com os seguintes tratamentos: plantio direto por 13 anos; plantio direto por 13 anos em solo escarificado; plantio direto em solo com compactação adicional; e plantio direto em solo com compactação adicional escarificado. A compactação, ao longo da profundidade escarificada, foi verificada por meio dos dados de esforço de tração associados à haste escarificadora, obtidos com auxílio de um anel octogonal ligado a um módulo de aquisição de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Esforço de tração; Resistência à penetração; Plantio direto.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2010000300012

Qualidade física do solo sob sistemas de integração lavoura-pecuária
Provedor de dados: 86
Autores: Santos,Glenio Guimarães; Marchão,Robélio Leandro; Silva,Euzebio Medrado da; Silveira,Pedro Marques da; Becquer,Thierry.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade física do solo em sistemas de integração lavoura-pecuária (ILP), em comparação à pastagem contínua e ao cerrado nativo. Durante dois anos (2005 e 2006), amostras de um Latossolo Vermelho argiloso foram coletadas de duas camadas (0-20 e 70-80 cm), em seis áreas cultivadas em diferentes sistemas de rotação de culturas e ILP. Uma área de pastagem contínua e outra de cerrado nativo foram utilizadas como referências. Foram analisados os seguintes atributos físico-hídricos: densidade do solo, umidade de saturação, porosidade total, macroporosidade, microporosidade efetiva, saturação efetiva, condutividade hidráulica saturada de campo e de laboratório, e curva de retenção de água do solo. Todos os sistemas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Curva de retenção; Porosidade; Rotação de culturas; Sistema plantio direto.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011001000030

Modelo para estimativa da infiltração de água e perfil de umidade do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Cecílio,Roberto Avelino; Martinez,Mauro Aparecido; Pruski,Fernando Falco; Silva,Demetrius David da.
A adequada modelagem da infiltração de água no solo é fundamental para estimação do movimento de água, erosão hídrica, recarga e contaminação de aquíferos. Este trabalho apresenta um modelo para estimativa da infiltração de água no solo (GAML-c), com base no modelo de Green-Ampt-Mein-Larson, que provê descrição da geometria e do deslocamento da frente de umedecimento no solo. Testes experimentais foram conduzidos em Latossolo Vermelho-Amarelo para avaliar o GAML-c, usando-se quatro diferentes cenários: considerando a condutividade hidráulica do solo igual à taxa de infiltração estável (Tie) e a umidade máxima do solo igual ao teor de água na zona de transmissão (θw) (TW); condutividade hidráulica do solo igual à do solo saturado (K0) e a umidade máxima do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Modelo de Green-Ampt-Mein-Larson; Latossolo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000200012

Método convencional e "bootstrap" para estimar o número de observações na determinação dos parâmetros da função K(Θ)
Provedor de dados: 90
Autores: Melo Filho,J. F.; Libardi,P. L.; Jong Van Lier,Q. de; Corrente,J. E.
A variabilidade natural do solo dificulta a obtenção de valores que representem adequadamente as propriedades do solo em determinada área. O conhecimento do número mínimo de observações, que devem ser realizadas para representar, com um erro aceitável, uma propriedade ou característica do solo, é fundamental para que os resultados experimentais possam ser aplicados com segurança. No presente trabalho, comparou-se o método convencional (teste-t) com o método "bootstrap", com vistas em estimar o número de observações necessárias para calcular os parâmetros que caracterizam a relação entre a condutividade hidráulica e o teor de água do solo, determinada pelo método do perfil instantâneo. Realizou-se um experimento de drenagem num Latossolo Vermelho-Amarelo em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Variabilidade; "bootstrap".
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832002000400006

Balanço de água no volume de solo explorado pelo sistema radicular de uma planta de citros
Provedor de dados: 90
Autores: Cruz,Antônio Carlos Rodrigues; Libardi,Paulo Leonel; Carvalho,Laércio Alves de; Rocha,Genelício Crusoé.
A produtividade das culturas agrícolas, associada às condições climáticas e edáficas, depende da disponibilidade de água e nutrientes no solo em época e quantidades apropriadas. A falta ou excesso de água no solo são fatores limitantes ao crescimento vegetal e podem diminuir a produtividade. Portanto, estudos que levem a um melhor entendimento de como a água se comporta na zona radicular de uma cultura agrícola no campo são de importância indiscutível ao adequado manejo agrícola. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o método do balanço de água no solo aplicado ao volume de solo explorado pelo sistema radicular de uma planta de citros, considerando cinco profundidades de solo e cinco distâncias horizontais do tronco em duas direções a partir do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Latossolo; Condutividade hidráulica; Potencial mátrico.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000100001

Caracterização físico-hídrica de um perfil de terra roxa estruturada latossólica pelo método do perfil instantâneo
Provedor de dados: 90
Autores: Costa,A. C. S. da; Libardi,P. L.
Em Terra Roxa Estruturada Latossólica do município de Piracicaba (SP), foram instalados tensiômetros a cada 15 cm, em triplicata, a partir de 30 cm até à profundidade de 240 cm, numa área de 25 m², para medida do potencial mátrico (φm) e, indiretamente, por meio da curva de retenção de água, a umidade volumétrica (θ). O método da umidade (Libardi et al., 1980) ajustou os dados de redistribuição de água (θ vs t) com coeficientes de determinação (R²) maiores que 0,98. A hipótese de gradiente do potencial hidráulico (δφh δz-1) unitário foi verificada somente no horizonte Bw. No horizonte Bt, o gradiente do potencial hidráulico variou de 1 a 3,89 m m-1, o que determinou valores de condutividade hidráulica maiores que os obtidos pelo método de Hillel et al....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Morfologia; Estrutura; Porosidade; Condutividade hidráulica; Bt; Bw.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000300021

Determinação das propriedades hidráulicas do solo utilizando tensiômetros de polímeros em experimentos de evaporação
Provedor de dados: 90
Autores: Durigon,Angelica; Jong van Lier,Quirijn de.
O tensiômetro de polímeros é um equipamento recentemente desenvolvido que permite medir o potencial matricial da água no solo desde a saturação até condições mais secas do que o ponto de murcha permanente. Nesta nota descreve-se a utilização de tensiômetros de polímeros em experimentos de evaporação de cilindros com solo deformado, para determinar as propriedades hidráulicas do material. Nos experimentos foi utilizada terra da camada superficial de um Nitossolo Vermelho. O uso de tensiômetros de polímeros em experimentos de evaporação com colunas de solo permitiu a determinação das relações entre condutividade hidráulica, teor de água e potencial matricial na faixa de potenciais matriciais entre -1 e -150 m.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tensiômetro de polímeros; Condutividade hidráulica; Curva de retenção de água.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000400020

Avaliação do regime estacionário em colunas de amostras deformadas de solo sob saturação
Provedor de dados: 90
Autores: Cunha,Luciana de Pinho; Moraes,Sérgio Oliveira.
Estudos sobre o movimento de solutos no solo freqüentemente são realizados em laboratório, sob condições aparentemente controladas. Uma revisão desses estudos mostrou, no entanto, que a variável tempo, para obtenção do regime estacionário tem sido freqüentemente negligenciada. Face ao exposto, o presente trabalho teve por objetivo registrar o tempo para que o fluxo da água no solo sob condições de saturação atinja o equilíbrio dinâmico, medindo-se a condutividade hidráulica saturada (K0) do solo. A condição de equilíbrio dinâmico é a etapa que antecede a aplicação do íon no solo em estudos de eluição de solutos. Utilizaram-se amostras deformadas de três solos com diferentes granulometrias: muito argilosa, média e arenosa, coletadas em área experimental da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Equilíbrio dinâmico; Eluição de solutos.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000500035

Substituição dos parâmetros do modelo de Green-Ampt-Mein-Larson para estimativa da infiltração em alguns solos do Brasil
Provedor de dados: 90
Autores: Cecílio,Roberto Avelino; Martinez,Mauro Aparecido; Pruski,Fernando Falco; Silva,Demetrius David da; Ataíde,Wendy Fonseca.
A partir de uma análise detalhada do processo de infiltração de água no solo, foram propostas alternativas para adequação dos parâmetros de entrada do modelo de Green-Ampt-Mein-Larson (GAML), na tentativa de melhorar a eficiência da estimativa da infiltração em alguns solos brasileiros. As adequações consistiram em substituir a condutividade hidráulica do solo saturado (K0) pela taxa de infiltração estável (Tie) e o teor de água do solo saturado (q s) pelo teor de água na zona de transmissão (q w), além de estabelecer uma equação para estimativa do potencial matricial na frente de umedecimento (y f) com base nos parâmetros do modelo de curva de retenção de água de Brooks &amp;amp; Corey. Avaliou-se o desempenho do conjunto de adequações propostas (GAML-t)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem hidrológica; Potencial matricial; Condutividade hidráulica.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000500029

Desenvolvimento de um modelo fractal para a estimativa da condutividade hidráulica de solos não saturados
Provedor de dados: 90
Autores: Fuentes,Carlos; Antonino,Antonio Celso Dantas; Netto,André Maciel; Lira,Carlos Alberto Brayner de Oliveira; Cabral,Jaime Joaquim da Silva Pereira.
Baseado nos conceitos da geometria fractal e nas leis de Laplace e de Poiseuille, foi criado um modelo geral para estimar a condutividade hidráulica de solos não saturados, utilizando a curva de retenção da água no solo, conforme representada por um modelo em potência. Considerando o fato de que este novo modelo da condutividade hidráulica introduz um parâmetro de interpolação ainda desconhecido, e que, por sua vez, depende das propriedades dos solos, a validação do modelo foi realizada, utilizando dois valores-limite fisicamente representativos. Para a aplicação do modelo, os parâmetros de forma da curva de retenção da água no solo foram escolhidos de maneira a se obter o modelo de van Genuchten. Com a finalidade de obter fórmulas algébricas da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Curva de retenção da água no solo; Modelo fractal.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000100006

Efeito de sistemas de uso e manejo nas propriedades físico-hídricas de um argissolo amarelo de tabuleiro costeiro
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Apolino José Nogueira da; Cabeda,Mário Sérgio Vaz; Lima,José Fernando Wanderley Fernandes.
Os diferentes sistemas de manejo com cana-de-açúcar em solos de tabuleiros costeiros podem causar alterações na estrutura original do solo. Os efeitos de diferentes sistemas de manejo com cana-de-açúcar nas propriedades físico-hídricas de um Argissolo Amarelo coeso foram estudados em quatro áreas selecionadas na usina Triunfo, no Estado de Alagoas. Os tratamentos consistiram de uma área não irrigada, uma área irrigada, uma com aplicação de vinhaça e uma sob floresta nativa como condição original. As amostras foram retiradas das profundidades de 0-0,2, 0,2-0,4 e 0,4-0,8 m, para determinar as alterações na densidade do solo, distribuição de diâmetro dos poros, curvas de retenção de água no solo e condutividade hidráulica saturada. O maior grau de dispersão...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Adensamento; Porosidade; Cana-de-açúcar; Condutividade hidráulica.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000600001

Efeito da qualidade da água de irrigação sobre atributos hídricos de um Neossolo
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Edison Fernandes da; Assis Júnior,Raimundo Nonato de; Sousa,José Ivo Gonçalves.
Duas fontes de água (rio e poço raso) foram testadas quanto à ação de seus sais sobre atributos hídricos de um Neossolo Flúvico textura franco-argilosa, durante o biênio 2000/2001. O experimento foi realizado numa área de 5.000 m² cultivada com a bananeira Musa sp cultivar pacovan, num esquema fatorial 2 x 3, com duas fontes d'água e três lâminas de irrigação (L1, L2 e L3), via microaspersão. Os resultados mostraram que as lâminas e a qualidade da água não tiveram efeitos significativos sobre a condutividade hidráulica. As curvas de retenção de água apresentaram variações nos valores de umidade retida abaixo da capacidade de campo durante o período de estiagem; no período chuvoso, foram observadas diferenças nas tensões acima da capacidade de campo. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; Sodicidade; Condutividade hidráulica.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000300009

Análise de sensibilidade no processamento de dados de experimentos de perfil instantâneo
Provedor de dados: 90
Autores: Jong van Lier,Q. de.
Dentre as propriedades físicas do solo, a condutividade hidráulica é uma das mais importantes, quando se estudam fenômenos que estão ligados ao movimento da água no solo. O método para determinar a função condutividade hidráulica versus umidade ou função K(θ) de um solo, denominada método de perfil instantâneo, tem como maior vantagem o fato de se basear em medições diretas no campo, sem necessidade de aguardar o estabelecimento de um equilíbrio dinâmico. No caso de experimentos desse tipo, não se conhecem estudos sobre sua sensibilidade em relação a erros nos dados experimentais; tampouco se conhece a influência que uma observação experimental a mais ou a menos possa ter sobre a parametrização da função K(θ) O presente trabalho visou analisar a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Método de campo.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832002000400004

Relação entre horizontes pedológicos e propriedades hidráulicas em dois latossolos
Provedor de dados: 90
Autores: Marques,J. D.; Libardi,P. L.; Jong van Lier,Q.
Realizou-se um estudo comparativo para verificar se as propriedades hidráulicas do solo variam de acordo com os horizontes pedológicos. Dois Latossolos foram descritos morfologicamente e amostras com estrutura indeformada foram coletadas até 1,00 m de profundidade com cinco repetições em cada camada de 0,10 m de espessura, para determinação da condutividade hidráulica do solo saturado (Ko) pelo método do permeâmetro de carga decrescente e para elaboração das curvas de retenção (ψm(&amp;#952;)), utilizando as tensões de 1, 2 e 4 kPa (Mesa de Tensão) e 10, 30, 50, 100, 500 e 1.500 kPa (Câmara de Pressão de Richards). Os resultados obtidos indicaram que tanto Ko como ψm nem sempre se alteram de acordo com a mudança nos horizontes pedológicos. Em solos com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Curva de retenção; Horizontes hidráulicos.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832002000300001

Condutividade hidráulica de amostras remoldadas de um latossolo roxo distrófico tratado com água/vinhaça
Provedor de dados: 90
Autores: Lobato,E. J. V.; Libardi,P. L.; Camargo,O. A.
Este trabalho foi realizado no CENA/USP, Piracicaba, SP, com a finalidade de obter informações relativas aos efeitos da aplicação de água/vinhaça (nas dosagens de 100, 200, 400, 800 e 1.000 m³ ha-1) na condutividade hidráulica de amostras remoldadas de um Latossolo Roxo distrófico, sob condições saturadas e não saturadas. Empregou-se, para tanto, um infiltrômetro de carga constante, para a avaliação da condutividade hidráulica em solo saturado e, na caracterização da condutividade hidráulica em solo não saturado, utilizou-se o método do perfil instantâneo, sendo os dois experimentos realizados sob condições de laboratório. Com o aumento das dosagens de vinhaça, ocorreu um decréscimo gradativo da condutividade hidráulica sob condições de saturação e de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vinhaça; Condutividade hidráulica; Solo não saturado.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831998000200002

Influência da posição na encosta na manifestação do caráter coeso em solos da formação Macacu, no estado do Rio de Janeiro
Provedor de dados: 90
Autores: Ramos,Michele Ribeiro; Curcio,Gustavo Ribas; Dedecek,Renato Antonio; Melo,Vander de Freitas; Uhlmann,Alexandre.
A coesão de alguns horizontes de certos solos interfere diretamente no crescimento de plantas, provocando redução da profundidade efetiva, do volume de raízes e da emergência de plântulas, em decorrência da redução da disponibilidade de água e ar no solo. Neste estudo, objetivou-se caracterizar, por meio dos atributos físicos, a coesão de horizontes de solos, em razão das posições dos perfis em duas topossequências em área de sedimentos Terciários da Formação Macacu, no município de Itaboraí, RJ. As encostas das topossequências possuíam Argissolo Amarelo distrocoeso típico, no segmento superior, e Latossolo Amarelo distrocoeso típico, no segmento inferior. Os horizontes subsuperficiais coesos apresentaram valores máximos de densidade próximos de 1,78 Mg...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Topossequência; Porosidade; Condutividade hidráulica; Umidade; Densidade do solo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000400002

Balanço hídrico em Neossolo regolítico cultivado com braquiária (Brachiaria Decumbens Stapf)
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Renan Almeida Brito da; Lima,José Romualdo de Sousa; Antonino,Antônio Celso Dantas; Gondim,Patrícia Sousa de Sales; Souza,Eduardo Soares de; Barros Júnior,Genival.
Um dos principais fatores de produção para as culturas é a disponibilidade de água no solo, de forma que a quantificação das entradas e saídas dessa água, por meio do método do balanço hídrico, pode ser um instrumento valioso para melhorar o manejo dado a ela. Desse modo, este trabalho teve como objetivo analisar os componentes do balanço hídrico (variação do armazenamento de água no solo, drenagem, ascensão capilar e evapotranspiração) e o perfil do sistema radicular em Brachiaria decumbens, em nove meses do ano de 2011 (março a novembro). Também foi avaliada a razão entre evapotranspiração (ET) e evapotranspiração de referência (ETo). Esta pesquisa foi realizada na fazenda Riacho do Papagaio, em São João, na mesorregião do Agreste do Estado de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Condutividade hidráulica; Curva de retenção; Drenagem.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000100014

Variabilidade espacial de atributos físicos em solos de vale aluvial no semiárido de Pernambuco
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Karla S.; Montenegro,Abelardo A. A.; Almeida,Brivaldo G. de; Montenegro,Suzana M. G. L.; Andrade,Tafnes da S.; Fontes Júnior,Robertson V. de P.
As características físicas e hidráulicas do solo se constituem em condicionantes a planos de manejo agrícola. Objetivou-se avaliar atributos físicos em solos de um vale aluvial e sua variabilidade, no semiárido do Estado de Pernambuco, na bacia hidrográfica do Rio Ipanema. Técnicas estatísticas e geoestatísticas foram utilizadas a fim de se investigar o grau de dependência e a variabilidade espacial dos atributos, em lotes de agricultura familiar. O coeficiente de variação apresentou-se alto para a condutividade hidráulica do solo e médio para a resistência à penetração de raízes e para as frações granulométricas areia, argila e silte. Tal coeficiente foi baixo para a densidade do solo e de partículas e porosidade total. Foram investigadas as estruturas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Resistência do solo à penetração; Geoestatística.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000800003

UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DOIS PROCEDIMENTOS DE CÁLCULO DA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA
Provedor de dados: 91
Autores: Queiroz,José Elenildo; Mendonça,Izaque F. C. de; Santos,Rivaldo Vital dos.
RESUMO Dois procedimentos de cálculo da condutividade hidráulica do solo saturado, medida pelo método do poço na presença do lençol freático, são analisados e discutidos, cujos resultados mostraram não haver diferença significativa entre eles; entretanto, o método com a regressão do tipo exponencial apresenta a vantagem de evitar o uso de tabelas, além de ser mais apropriado para cálculos através do uso de programas computacionais.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Método do poço; Parâmetros empíricos.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100113

Determinação da condutividade hidráulica e da sorvidade de um solo com infiltrômetro a disco
Provedor de dados: 91
Autores: Antonino,Antonio C. D.; Angulo-Jaramillo,Rafael; Souza,Eduardo S. de; Maciel Netto,André; Carneiro,Clemente J. G.; Montenegro,Abelardo A. A.
Determinou-se a condutividade hidráulica e a sorvidade, a partir de dados de infiltração acumulada, utilizando-se um infiltrômetro a disco, em duas camadas de um Neossolo Flúvico (uma superficial, 15 - 25 cm de profundidade, argilosa, e outra 50 - 70 cm de profundidade, arenosa) da vazante do açude Flocos, localizado no município de Tuparetama, PE. Para a caracterização hidrodinâmica, os ensaios de infiltração foram realizados aplicando-se potenciais de fornecimento de água de 0, -3, -6 e -12 cm de coluna de água, utilizando um infiltrômetro a disco, com base de 80 mm de diâmetro. Três métodos foram empregados para se determinar a condutividade hidráulica (K) e a sorvidade (S) baseados no conhecimento prévio da curva de retenção da água no solo, obtida...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Sorvidade; Infiltrômetro a disco.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200012

Movimento do herbicida tebutiuron em dois solos representativos das áreas de recarga do aqüífero Guarani
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Marco A. F.; Spadotto,Cláudio A.; Pereira,Anderson S.; Matallo,Marcus B.; Luchini,Luis C.
O movimento do herbicida tebutiuron foi analisado em um Latossolo Vermelho Distrófico psamítico (LVdq) e um Neossolo Quartzarênico Órtico típico (RQo), representativos das áreas de recarga do aqüífero Guarani no Brasil, tendo como fatores influenciadores, a condutividade hidráulica (K), o teor de carbono orgânico (CO) e o teor de argila (TAr). O presente estudo foi realizado em colunas de solos indeformados, com aplicação do produto comercial contendo o herbicida em discussão. Esses parâmetros evidenciam certa influência na movimentação vertical do herbicida tebutiuron, particularmente no RQo, uma vez que esse herbicida é quimicamente neutro. Observou-se, por exemplo, uma diferença significativa entre os valores K dos dois solos, sendo superior no RQo....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Latossolo Vermelho Distrófico; Neossolo Quartzarênico Órtico; Condutividade hidráulica; Água subterrânea.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200032

Compactação do solo na cultura do feijoeiro. I: efeitos nas propriedades físico-hídricas do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Stone,Luís F.; Guimarães,Cleber M.; Moreira,José A. A.
O problema de compactação do solo vem aparecendo sistematicamente na região do Cerrado, onde os sistemas convencionais de manejo do solo têm causado desagregação excessiva da camada arável, o encrostamento superficial e a formação de camadas coesas ou compactadas (pé-de-grade ou pé-de-arado). Como alternativa, os agricultores adotaram o Sistema Plantio Direto; entretanto, em várias situações vêm sendo relatadas ocorrências de aumento da densidade do solo e diminuição da macroporosidade, o que tem sido diagnosticado como compactação, fazendo com que o agricultor seja obrigado a movimentar o solo. Este trabalho teve por objetivo verificar como a compactação do solo afeta as suas propriedades físicas e de transmissão de água. Para isto, utilizaram-se colunas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Infiltrômetro de tensão; Condutividade hidráulica; Porosidade do solo; Densidade do solo.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200004

Distribuição probabilística do fator de escala de dois solos do Estado da Paraíba
Provedor de dados: 91
Autores: Antonino,Antonio C. D.; Ruiz,Carlos F.; Souza,Eduardo S. de; Netto,André M.; Angulo-Jaramillo,Rafael.
A distribuição probabilística do fator de escala da camada superficial, considerando-se a teoria dos meios fractais auto-similares, foi determinada para dois solos do Estado da Paraíba. O estudo foi realizado em duas áreas experimentais, com distintas condições de clima e solo, de aproximadamente 4 ha. A primeira na Fazenda Várzea Grande, no município de São João do Cariri, PB (7º23'S e 36º31'O) com o solo classificado como Neossolo Flúvico enquanto a segunda, se localiza no Centro de Ciências Agrárias, da UFPB, no município de Areia, PB (6º58'S, 35º41'O), com o solo classificado como Latossolo Amarelo. Para estimar a condutividade hidráulica à saturação do solo, realizaram-se ensaios de infiltração com infiltrômetro de anel (15 cm de diâmetro) na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fator de escala; Condutividade hidráulica; Dimensão fractal.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200009

Condutividade hidráulica saturada em um solo aluvial do perímetro irrigado de São Gonçalo, PB
Provedor de dados: 91
Autores: Barreto,Aurelir N.; Oliveira,Gilvan R. de; Nogueira,Luís C.; Ivo,Walane M.P. de M.
Realizaram-se testes de campo, com o objetivo de se caracterizar a variabilidade espacial da condutividade hidráulica (K0) num solo aluvial, na Estação Experimental da Embrapa Algodão, em São Gonçalo, Paraíba, em 19 pontos de uma área de 18 ha. As profundidades do fundo dos poços situaram-se entre 1,0 e 1,65 m, considerando-se que a profundidade projetável do sistema drenante se situa nessa faixa da maioria das áreas irrigadas do Nordeste brasileiro. A amplitude de variação obtida de K0 (0,02 a 1,71 m d-1) mostra-se como resultado comum da maioria dos solos aluviais, resultante de processos de evolução do solo estudado, da gênese e da complexidade geomorfológica.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenagem; Condutividade hidráulica; Solo aluvial.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100029

APLICAÇÃO DE BENTONITA EM UM REGOSSOLO EUTRÓFICO I. EFEITOS SOBRE AS PROPRIEDADES FÍSICO-HÍDRICAS DO SOLO
Provedor de dados: 91
Autores: Tito,Gilvanise Alves; Chaves,Lúcia Helena Garófalo; Carvallo,Hugo Orlando; Azevedo,Norma César.
RESUMO O trabalho foi desenvolvido no período de 1995 a 1996, no Laboratório de Irrigação e Salinidade do Departamento de Engenharia Agrícola/CCT/UFPB. Os efeitos da aplicação de bentonita Primavera, nas propriedades físico- hídricas do solo foram avaliados em amostras de um regossolo eutrófico. As amostras de solo foram coletadas a uma profundidade de 0 - 20 cm e incubadas por 120 dias com doses de bentonita equivalentes a 0, 30, 60 e 90 t ha-1. Após esse período, determinou-se a condutividade hidráulica nas amostras de terra e, em seguida, suas características físico-hídricas. A retenção de água pelo solo aumentou com as doses de bentonita. Quando comparadas com a testemunha, a disponibilidade de água para as plantas aumentou enquanto a condutividade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bentonita; Regossolo eutrófico; Retenção de água; Água disponível; Condutividade hidráulica; Propriedades físico-hídricas.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100021

Caracterização física e hidráulica de solos em bacias experimentais do semiárido brasileiro, sob manejo conservacionista
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,José Roberto L. da; Montenegro,Abelardo A. A.; Santos,Thais E. M. dos.
Para estudos de movimento da água no solo tornam-se imprescindíveis o conhecimento de suas propriedades físicas e hidráulicas e suas correlações. Ambas as propriedades têm importância fundamental no armazenamento e transporte de água, tal como, também, de nutrientes e no controle da infiltração, sendo influenciadas pelas condições de superfície do solo. Neste contexto buscou-se realizar, com o presente estudo, a caracterização físico-hídrica de solos de duas bacias experimentais (Jatobá e Mimoso/Pesqueira, PE) do semiárido brasileiro, em diferentes profundidades e distintas coberturas vegetais (cobertura natural, solo descoberto, cultivo morro abaixo, palma em curva de nível e barramento de pedra com cobertura morta). Observou-se alta variabilidade da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Curva de retenção de umidade; Permeâmetro de Guelph; Cobertura vegetal.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000100004

Atributos físicos de dois Latossolos afetados pela compactação do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Sérgio R.; Barros,Nairam F.; Costa,Liovando M.
Um experimento foi realizado para avaliar os efeitos da compactação sobre os atributos físicos de dois solos: um Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) oxídico-gibbsítico, e um Latossolo Amarelo (LA) caulinítico. O ensaio consistiu de oito pressões de compactação (0, 60, 120, 240, 360, 540, 720 e 900 kPa). Cada unidade experimental se compunha de anel de PVC com 6 cm de altura e 4,55 cm de diâmetro interno, na qual foram avaliadas: condutividade hidráulica, microporosidade, macroporosidade, porosidade total, resistência do solo à penetração e agregados estáveis em água. A retenção de água a 0,01 e 1,5 MPa, foi avaliada em amostras de solos compactados em anéis de PVC com 1,9 cm de altura e 4,55 cm de diâmetro interno. O solo caulinítico foi mais sensível à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Porosidade do solo; Resistência à penetração; Retenção de água no solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400009

CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA NO PROCESSO DE ELUIÇÃO EM UM SOLO BRUNO-NÃO-CÁLCICO
Provedor de dados: 63
Autores: ANDRADE,L.N.V. DE; CRUCIANI,D.E.
Com o objetivo de avaliar o efeito da porcentagem de sódio trocável do solo e da concentração eletrolítica da água de percolação, sobre a condutividade hidráulica em um solo Bruno-Não-Cálcico da região do Rio Salitre-BA, o presente experimento foi conduzido em condições de laboratório e consistiu da determinação da condutividade hidráulica do solo saturado utilizando-se diferentes soluções percolantes, da condutividade elétrica da solução percolada e dos teores de sódio antes e após a eluição com as soluções. Utilizando a câmara de membrana de pressão de Richards, foram determinados os teores de sódio deslocado a diferentes tensões. Uma baixa correlação entre a condutividade hidráulica e a porcentagem de sódio intercambiável foi encontrada. A aplicação da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Eluição; Sódio trocável.
Ano: 1996
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161996000100006

Propriedades hidráulicas de um solo não saturado utilizando-se o permeâmetro a disco
Provedor de dados: 63
Autores: Silva,Edvane Borges da; Libardi,Paulo Leonel.
No presente trabalho foram determinadas as propriedades hidráulicas condutividade, (K) e sorvidade, (S). Os valores destas propriedades foram obtidos a partir de experimentos com o permeâmetro a disco (r = 0,125 m), nas profundidades de 0,20 m e 0,40 m, em Piracicaba, SP. O solo é classificado como Terra Roxa Estruturada latossólica, de densidade 1500 kg m-3, a 0,20 m, e de 1540 kg m-3, a 0,40 m, com texturas franco-argilosa e argilosa, respectivamente. Para a determinação da condutividade hidráulica, K, utilizou-se a equação de Wooding, enquanto a sorvidade, S, foi determinada a partir da regressão da porção linear do gráfico da infiltração acumulada (I) versus a raiz quadrada do tempo (t½). Os valores obtidos da variação de umidade e da sorvidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Sorvidade; Permeâmetro a disco.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162000000300024

Atributos químicos, físico-hídricos e mineralogia da fração argila em solos do Baixo Amazonas: Serra de Parintins
Provedor de dados: 36
Autores: Marquesi,Jean Dalmo de Oliveira; Teixeira,Wenceslau Geraldes; Reis,Ana Maria; Cruz Junior,Orlando Ferreira; Batista,Salomão Marialva; Afonso,Maria Amália Castelo Branco.
Estudos sobre os atributos dos solos amazônicos geram informações para compor um levantamento atual sobre suas condições frente às várias formas de alterações que estão sujeitos. O objetivo deste trabalho foi descrever e avaliar a evolução química, físico-hídrica, bem como a mineralogia de Latossolos no Baixo Amazonas como forma de entender as variações desses atributos em diferentes coberturas vegetais. Coletaram-se amostras deformadas e indeformadas para análises físicas, químicas, mineralógicas e hídricas, em dois pontos de uma topossequência na Serra de Parintins: platô e vertente, sendo três perfis de solo em cada posição. Os resultados obtidos demonstraram que a floresta predominante sobre os perfis do topo e vertente promove condições físicas e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Serra de Parintins; Solos da Amazônia; Condutividade hidráulica; Retenção de água.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672010000100001

Variabilidade espacial de atributos físicos de um argissolo vermelho-amarelo cultivado com leguminosas consorciada com a seringueira
Provedor de dados: 53
Autores: Vieira,Sidney Rosa; Brancalião,Sandro Roberto; Grego,Célia Regina; Martins,Antonio Lúcio Mello.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a distribuição espacial de alguns atributos físicos do solo e verificar suas alterações no desenvolvimento da seringueira consorciada com leguminosas. O experimento foi instalado em Argissolo Vermelho-Amarelo no Polo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Centro-Norte, localizado em Pindorama (SP). Foram avaliadas: infiltração de água a 0,10 e a 0,20 m de profundidade, macro e micro porosidade e densidade do solo nas camadas 0-0,10; 0,10-0,20; 0,20-0,40 e 0,40-0,60 m. O desenvolvimento das plantas de seringueira foi avaliado medindo-se o perímetro do caule e o aumento desta medida no período de quatro anos (1996-1999). Os dados foram submetidos à análise de estatística descritiva para verificação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Infiltração de água no solo; Condutividade hidráulica; Física do solo; Heveicultura.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052010000200022

Alterações dos atributos físicos de um Latossolo Vermelho submetido a diferentes sistemas de manejo
Provedor de dados: 64
Autores: Torres,Jose Luiz Rodrigues; Fabian,Adelar Jose; Pereira,Marcos Gervasio.
O cultivo do solo pode alterar alguns atributos físicos em relação ao solo não cultivado. Diante disso, neste estudo objetivou-se verificar as alterações provocadas pelos sistemas de uso do solo sobre alguns atributos físicos de um Latossolo Vermelho no Triângulo Mineiro. Os tratamentos utilizados foram: Campo nativo (CN) (testemunha); preparo convencional do solo (PC); pastagem irrigada de braquiária sob pastejo rotacionado tipo VoIsin (PT) e Semeadura direta (SD). Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com 4 repetições, onde foram avaliados os seguintes atributos físicos: densidade do solo (Ds), volume total de poros (VTP), microporosidade (MI), macroporosidade (MA), condutividade hidráulica saturada (Kθ, resistência mecânica do solo à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cerrado; Densidade do solo; Resistência do solo à penetração; Condutividade hidráulica; Macroporosidade; Microporosidade.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542011000300001