Consulta: subjectFacets:"Current meters"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 02/06/2024 14:51:24

Dynamique de renouvellement des masses d'eaux du Grand Etang de Saint Pierre et Miquelon : rapport préliminaire
Provedor de dados: 5
Autores: Le Moine, Olivier; Geairon, Philippe; Goraguer, Herle; Poitevin, Pierre; Robert, Stephane; Goulletquer, Philippe.
In 2013, the project ‘Assessment of the renewable rate of the seawater masses in the Miquelon ‘Grand Etang’ ‘ focused essentially on (1) building a data set originating from all partners (e.g., DTAM, IGN), (2) preliminary sampling of current patterns so as to facilitate the 2014 field sampling strategy. Besides this approach, a census of aerial pictures dated from 1950, 1990 and 2005 were studied to assess the temporal trends of this geographic sector. The field work to be carried out in 2014 are: 1) Bathymetry: data acquisition in the ‘Grand Etang’ in the area presently used for mussel long lines culture to obtain a comprehensive data set, transversal profiles at the strait level at the near vicinity of the current pattern measuring station. 2) Current...
Tipo: Text
Palavras-chave: Courantométrie; Bathymétrie; Saint Pierre &amp; Miquelon; Current meters; Bathymetry; Saint Pierre &amp; Miquelon.
Ano: 2014
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00175/28581/26975.pdf

Lee wave generation rates in the deep ocean
Provedor de dados: 5
Autores: Wright, Corwin J.; Scott, Robert; Ailliot, Pierre; Furnival, Darran.
Using the world's largest data set of in situ ocean current measurements, combined with a high-resolution topography roughness data set, we use a model-assisted hierarchical clustering methodology to estimate the global lee wave generation rate at the ocean floor. Our analysis suggests that internal wave generation contributes 0.750.19 TW (2 standard deviation) to the oceanic energy budget but with a strong dependence on the Brunt-Vaisala (buoyancy) frequency climatology used. This estimate is higher than previous calculations and suggests that internal wave generation may be a much more significant contributor to the global oceanic mechanical energy budget than had previously been assumed. Our results imply that lee wave generation and propagation may be...
Tipo: Text
Palavras-chave: Lee waves; Deep ocean; Current meters.
Ano: 2014
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00192/30306/28798.pdf

Distribución de las corrientes superficiales y subsuperficiales en la Caleta Aeolian-Isla Baltra
Provedor de dados: 20
Autores: Lucero, M.; Mindiola, M.
Con el objeto de determinar el patrón de circulación en la Caleta AEOLIAN, en septiembre del 2006 se realizaron mediciones de corrientes a nivel superficial y subsuperficial, periodo correspondiente a una época seca (verano), durante este periodo se realizaron mediciones de perfiles de corrientes utilizando un correntómetro perfilador ADCP WHS300 y de manera adicional se realizaron mediciones de corrientes superficiales para lo cual se utilizaron flotadores a la deriva. El área de estudio esta sujeta a una intensa variación, probablemente debido a la acción conjugada de los vientos, al ciclo mareal, a los efectos topográficos por la cercanía a la línea costera, con velocidades promedios de 0.21 m/s en las capas superficiales, 0.18 m/s en las capas media y...
Tipo: Journal Contribution
Palavras-chave: Current meters; Surface currents; Surface layers; Tidal cycles; Equatorial upwelling; Dry season; Oceanic islands; Nearshore dynamics; Dry season; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2400.
Ano: 2007
URL: http://hdl.handle.net/1834/2394

Capacidad de transporte de la constricción de Meninea para un flujo de dos capas y el efecto de la corriente de marea
Provedor de dados: 20
Autores: Salinas, S.; Hormazábal, S.
En la primavera de 1995, se instaló un anclaje con dos correntómetros sobre el umbral de la constricción de Meninea para un análisis inicial de corrientes. El experimento fue parte del programa multidisciplinario Cimar 1 Fiordos. Durante 61 días se obtuvo las mediciones cada 30 minutos. Los correntómetros estaban instalados a 25 m y 40 m bajo la superficie del mar, en la profundidad de 60 m. La velocidad promedio fue de 15,9 cms-1 hacia el norte en el correntómetro superior y de 2,0 cms-1 hacia el sur en lo profundo. La variabilidad de las corrientes fue dominada por la corriente de marea de tipo semidiurno M2. Debido a la corriente de marea, crece la capacidad de transporte de la constricción con respecto al sistema de dos capas. El tiempo de residencia...
Tipo: Journal Contribution
Palavras-chave: Fjord dynamics; Fjords; Transport; Tides; Tidal currents; Current measurement; Current meters; Fjords; Transport; Tides; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_16314; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7874; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7764.
Ano: 2004
URL: http://hdl.handle.net/1834/3104