Consulta: subjectFacets:"Digestão anaeróbica"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 11/06/2024 07:06:58

Produção do biogás a partir do bagaço de caju
Provedor de dados: 14
Autores: LEITAO, R. C.; CLAUDINO, R. L.; BRITO, C. R. F. de; ALEXANDRE, L. C.; CASSALES, A. R.; PINTO, G. A. S.; SANTAELLA, S. T.
Caracterização do problema; Caracterização do bagaço do caju; Biodigestores de resíduos sólidos; Degradação anaeróbia de resíduos sólidos de frutas e verduras; Substrato; Teste de biodegradabilidade anaeróbia; Teste de toxicidade anaeróbia; Potencial de produção de metano; Pré-tratamentos do substrato; Reator anaeróbio em escala de laboratório; Análises físico-químicas; Caracterização do bagaço do caju e inóculo; Teste de atividade Metanogênica Específica e Toxicidade; Teste de biodegradabilidade anaeróbia com bagaço in natura; Pré-tratamentos no bagaço de caju; Potencial de produção de metano; Reator anaeróbio em escala de laboratório.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Resíduo agroindustrial; Energia renovável; Digestão anaeróbica.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/917336

Produção de biogás a partir de resíduos orgânicos de centrais de abastecimento de hortifrutigranjeiros.
Provedor de dados: 14
Autores: LEITAO, R. C.; BARCELOS, W. M.
Uma alternativa mais sustentável para o reaproveitamento racional dos resíduos de centrais de abastecimento de hortifrutigranjeiros é a sua conversão em biogás, gerando energia e adubo orgânico, via processo de digestão anaeróbia. A digestão anaeróbia já é um processo bem conhecido. No entanto, normalmente são utilizados reatores de baixa carga orgânica volumétrica. Existem sistemas de alta taxa que podem ser empregados para a digestão desses resíduos, como, por exemplo, aqueles que empregam o processo de metanização seca. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma breve revisão sobre as tecnologias para produção de biogás usadas no Brasil e propor uma alternativa de sistema de reatores anaeróbios para tratamento dos resíduos orgânicos de centrais de...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Resíduos orgânicos; Produção de biogás; Digestão anaeróbica; Metanização seca; Hortifrutigranjeiro; Biogas production; Digestion anaerobic; Dry methanization; Organic wastes; Fresh produce.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1136856

Biodegradabilidade anaeróbia dos resíduos provenientes das cadeias produtivas dos biocombustíveis: bagaço de cana-de-açúcar.
Provedor de dados: 14
Autores: LEITAO, R. C.; COSTA, A. G.; CASSALES, A. R.; ALEXANDRE, L. C.; PINHEIRO, F. C. C.; PINHEIRO, G. C.; VIANA, A. F.; SANTAELLA, S. T.; SANTOS, A. B. dos; ROSA, M. de F.
bitstream/item/98675/1/BPD13009.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Digestão anaeróbica; Resíduos lignocelulósicos; Biocombustível de segunda geração; PPM; Lignocellulosic waste; Second-generaltion biofuel.; MPP; Metano.; Anaerobic digestion; Methane.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/981748

APROVEITAMENTO DO SORO DE QUEIJO PARA PRODUÇÃO DE METANO
Provedor de dados: 65
Autores: Manfron,Melânia Palermo; Oliveira,Antonio Joaquim de.
RESUMO O objetivo deste trabalho foi estudar a viabilidade da produção de metano através da utilização do soro oriundo da fabricação de queijos, bem como avaliar o comportamento de bactérias metanogênicas. Os biodigestores foram alimentados com soro de queijo, sem correção de pH, nas proporções de 1%, 5% e 10% do seu volume nominal e mantidos a 35° C. Foram utilizados cinco tempos de retenção (TR) e quatro sistemas de alimentação para tempos diferentes de adição de substrato. No 1° TR e 2° TR, o soro foi adicionado aos biodigestores em intervalos de 24 horas. No 3° TR a carga foi dividida em três alimentações e adicionada aos biodigestores em intervalos de 8 horas. No 4° TR foram realizadas oito alimentações diárias dos biodigestores, em intervalos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biodigestores; Digestão anaeróbica; Tempo de retenção; Produção de meta no; Soro de queijo.
Ano: 1991
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781991000100012