Consulta: subjectFacets:"Distribuição de água"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 13/06/2024 02:20:41

Tarifa binômia para o custo de água pressurizada em perímetros irrigados
Provedor de dados: 70
Autores: Ribeiro,Marcos C.; Oliveira Filho,Delly; Soares,Antônio A.; Martins,José H.; Mantovani,Everardo C.
Nos distritos de irrigação, a tarifa de custo variável tem dependido exclusivamente da quantidade de água consumida e não, da energia e da demanda de potência elétrica para o fornecimento de água na pressão e na vazão recomendadas pelo sistema de irrigação. Essa forma de tarifação da água de irrigação é um contrassenso em que os irrigantes mais eficientes subsidiam os irrigantes menos eficientes. Este trabalho propõe que as tarifas de água considerem não somente a quantidade de água consumida no mês, mas também a pressão, já que a demanda de potência hidráulica é função do produto da vazão pela pressão de serviço. O estudo comparou o custo de água de irrigantes que consomem o mesmo volume mensal para a situação atual e pela metodologia proposta....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tarifa; Distribuição de água; Perímetro irrigado.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000400002

Características agronômicas de bananeiras tipo Prata sob diferentes sistemas de irrigação
Provedor de dados: 86
Autores: Marques,Pedro Ricardo Rocha; Donato,Sérgio Luiz Rodrigues; Pereira,Marlon Cristian Toledo; Coelho,Eugênio Ferreira; Arantes,Alessandro de Magalhães.
O objetivo deste trabalho foi avaliar as características agronômicas de bananeiras tipo Prata em três ciclos de produção, sob diferentes sistemas de irrigação, em condições semiáridas. Adotou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com seis tratamentos em arranjo fatorial 3x2: três sistemas de irrigação - aspersão convencional, microaspersão e gotejamento - e dois genótipos - 'Prata-Anã' e PA42-44. Utilizaram-se quatro repetições e parcelas com seis plantas úteis. À época do florescimento, avaliaram-se: altura de planta; perímetro de pseudocaule; número de folhas vivas; comprimento e largura da terceira folha; área foliar total e índice de área foliar. À colheita, avaliaram-se: massa do cacho e das pencas; massa média das pencas; massa das três...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Musa; Distribuição de água; Irrigação pressurizada; Triploide AAB; Tetraploide AAAB.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011000800010

Proposta e seleção de uma função polinomial para a avaliação de sistemas de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Euzebio M. da; Lima,Jorge E. F. W.; Azevedo,Juscelino A. de.
O uso de modelos matemáticos facilita o cálculo dos parâmetros de uniformidade e eficiência de sistemas de irrigação e, por isso, sua utilização deve ser incentivada. Com este trabalho se propõe o uso de uma função polinomial na avaliação de sistemas de irrigação e desenvolver as relações matemáticas para o cálculo dos principais indicadores de desempenho, utilizando-se esta função. Para definir o modelo a ser proposto e verificar sua aplicabilidade, realizaram-se comparações entre os resultados obtidos com funções polinomiais de vários graus e o modelo Potencial Silva, utilizando-se dados de 91 casos de avaliação de desempenho de diversos sistemas de irrigação. A seleção do modelo polinomial mais adequado foi efetuada por meio da comparação de curvas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água aplicada; Uniformidade; Eficiência; Distribuição de água.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500001

Avaliação da uniformidade de aplicação de água em um sistema de gotejamento para pequenas propriedades
Provedor de dados: 64
Autores: Nascimento,João Marcelo Silva do; Lima,Luiz Antônio; Cararo,Denis Cesar; Castro,Elvis Márcio; Silva,Marcus Vinicius Gama.
O uso de sistemas de irrigação por gotejamento à baixa pressão tem como objetivo oferecer uma técnica de irrigação viável para pequenas propriedades. Foram dimensionados oito sistemas de irrigação, um com os seguintes acessórios: 210 metros de tubo gotejador com diâmetro interno (DI) de 10,4 mm, sete conectores de 12 mm, e seis metros de tubo de polietileno, um adaptador para tubo de polietileno, uma curva de 90º e três metros de tubo de PVC com DI igual a 20,6 mm. Quatro sistemas foram montados com um filtro de tela de 130 μm e os demais com um filtro de disco de 200 μm. Em todos os sistemas foram utilizados um reservatório de 1 m³ localizado a 3 m acima do nível do solo. Irrigou-se 1296 m² de uma cultura de tomate, em canteiros com dimensões de 1,20 m...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação localizada; Distribuição de água; Agricultura familiar; Baixa pressão.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000700005