Consulta: subjectFacets:"Elementos finitos"
Registros recuperados: 6
Data/hora: 10/06/2024 13:57:43

Simulação numérica da dispersão-advecção de pesticidas sob o efeito da temperatura do solo: o modelo DAPESTE.
Provedor de dados: 14
Autores: PARAIBA, L. C.; PULINO, P.
Um modelo de dispersão e de advecção de evolução unidimensional que simula a lixiviação de pesticidas em lisímetros ou colunas de solo considerando a variação da temperatura média diária do perfil do solo é apresentado. O modelo será denominado de DAPESTE. Nas simulações numéricas do modelo DAPESTE será utilizado o Método dos Element os Finitos para a semi-discretização da variável es pacial e o Método de Eüler Regressivo para a discretização da variável t emporal. Métodos de elementos finitos apropriados para problemas de dispersão e de advecção nos quais o transporte advectivo predomina sobre o transporte dispersivo serão utilizados. O modelo DAPESTE supõe que as difusividades do pesticida nas fases gasosa e aquosa do solo dependem da temperatura média...
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Pesticidas; Advecção; Elementos finitos; Atrazina; Dispersão; Lixiviação; Temperatura; Solo.
Ano: 2003
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/12030

Módulo de elasticidade de grãos de milho submetidos a impactos mecânicos
Provedor de dados: 91
Autores: Ruffato,Solenir; Couto,Sandra M.; Queiroz,Daniel M. de.
Neste trabalho investigou-se a viabilidade de se obter o módulo de compressão de grãos de milho, utilizando-se dados experimentais de força versus tempo, provenientes de testes de impacto, juntamente com uma análise estrutural elástica do processo. Os módulos de elasticidade foram determinados para grãos, a diferentes teores de umidade, submetidos a impactos de diferentes velocidades, e obtidos por um processo de otimização por meio da técnica de elementos finitos. Dois tipos de módulo foram avaliados: (a) um módulo efetivo para todo o grão e (b) um módulo para cada uma das três regiões, com diferentes características, segundo as quais o grão foi dividido. O teor de umidade e a velocidade de impacto influenciaram nos valores dos módulos. Módulos para grãos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Módulo de elasticidade; Otimização; Elementos finitos.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100018

ANÁLISE DE TENSÕES NA FACA DE CORTE DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM
Provedor de dados: 91
Autores: Garcia,Ricardo Ferreira; Queiroz,Daniel M. de; Dias,Gutemberg Pereira.
RESUMO Com o objetivo de se avaliar a distribuição de tensões na faca de corte da colhedora de forragem, modelo JF 90 Z 10, desenvolveu-se um modelo matemático usando-se o programa computacional ANSYS, versão 5.3, que funciona baseado na técnica de elementos finitos e cuja verificação foi feita comparando-se os resultados obtidos pelo programa ANSYS com os obtidos por solução analítica para um problema formulado mais simples. Dos resultados, concluiu-se que o modelo desenvolvido usando o programa ANSYS apresentou resultados próximo aos da solução analítica. Para simular a aplicação das forças atuantes na faca de corte, foram consideradas uma rotação do rotor de corte de 1.450rpm e uma potência requerida para acioná-lo, de 29.000W. A tensão equivalente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Colhedora de forragem; Elementos finitos; Simulação.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200219

Distribuição do fluxo de ar em silos com sistema de aeração: análise por elementos finitos
Provedor de dados: 91
Autores: Devilla,Ivano A.; Couto,Sandra M.; Queiroz,Daniel M. de.
A distribuição de ar em uma massa de grãos de milho submetida a um processo de aeração, foi obtida, neste trabalho, através de simulações em que se empregou a técnica de elementos finitos. O produto (13% b.u.) encontrava-se armazenado em silo metálico provido de dutos circulares para aeração. A massa de grãos foi considerada um conjunto de regiões (resistências distribuídas) que oferecem diferentes resistências ao escoamento de ar nas direções horizontal e vertical (anisotropia). O modelo para distribuição de ar no silo foi validado por meio de experimentos, usando-se condições idênticas às simuladas com um fluxo de ar de 0,0157 m³ s-1 m-2. A distribuição de ar proveniente das simulações, indicou a existência de zonas de baixa velocidade na massa de grãos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aeração; Elementos finitos; Fluxo de ar; Milho.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200017

Distribuição da pressão estática em uma coluna de canola: análise por elementos finitos
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Ednilton T. de; Couto,Sandra M.; Queiroz,Daniel M. de.
A passagem de um fluido através de um leito fixo de partículas encontra-se presente nos procedimentos de aeração e de secagem de uma massa de grãos, usados para a conservação da qualidade do produto. Neste trabalho, usando-se a técnica de elementos finitos, modelou-se a queda de pressão estática em um leito recheado de grãos de canola Iciola-41 (Brassica napus L. var. olifera) submetido a diferentes fluxos de ar. Utilizando-se um processo de otimização, determinou-se a permeabilidade do leito aos diferentes fluxos de ar. Os resultados de queda de pressão utilizando-se a técnica de elementos finitos, quando comparados com resultados provenientes de alguns modelos clássicos, foram os que apresentaram melhor desempenho. O erro relativo, usando-se a técnica de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Queda de pressão; Fluxo de ar; Elementos finitos.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200019

ANÁLISE DE TENSÕES NO MECANISMO DE CORTE DE UM PROTÓTIPO DE COLHEDORA DE CANA-DE-AÇÚCAR - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n5p428-434
Provedor de dados: 107
Autores: Ricardo Ferreira Garcia; Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; Jose Francisco Sá Vasconcelos Junior; FAETEC.
Com o objetivo de se avaliar a distribuição de tensões no mecanismo de corte de um protótipo de colhedora de cana-deaçúcar acoplável a tratores de rabiças, desenvolveu-se um modelo matemático usando-se o programa computacional ANSYS, versão 10.0, que funciona baseado na técnica de elementos finitos e cuja verificação foi feita comparando-se os resultados obtidos pelo programa ANSYS com os obtidos por solução analítica para um problema formulado mais simples. Dos resultados, concluiu-se que o modelo desenvolvido usando o programa ANSYS apresentou resultados próximos aos da solução analítica. Para simular a aplicação das forças atuantes na faca de corte, foram consideradas uma rotação do rotor de corte de 1.830 rpm e uma potência requerida para acioná-lo, de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização agrícola colheita mecanizada; Elementos finitos; Força; Saccharum spp.; Simulação.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/596