Consulta: subjectFacets:"Energia elétrica"
Registros recuperados: 17
Data/hora: 12/06/2024 05:36:08

Custo de bombas centrífugas funcionando como turbinas em microcentrais hidrelétricas
Provedor de dados: 70
Autores: Balarim,Carlos R.; Targa,Luiz A.; Virgens Filho,Jorim S.; Andrade Filho,Alceu G.; Wiecheteck,Giovana K.
A implantação de microcentrais hidrelétricas é uma das alternativas para suprir com energia comunidades pequenas e isoladas, situadas normalmente na área rural. O aproveitamento de potenciais hidráulicos de pequeno porte é uma alternativa cada vez mais viável devido não só à falta de recursos financeiros para os grandes empreendimentos, mas também pelo imenso potencial de geração em centrais de pequeno porte, que pouco tem sido aproveitado. O objetivo deste trabalho foi de apresentar uma metodologia simples de engenharia para estimar o custo das Bombas Funcionando como Turbinas (BFTs) utilizadas em microcentrais hidrelétricas, que possam ser usadas em estudos preliminares de novos aproveitamentos hidrelétricos, sem uma investigação detalhada dos lugares...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microcentral; Energia elétrica; Bombas hidráulicas.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000100025

Auditoria energética em uma agroindústria de laticínios
Provedor de dados: 70
Autores: Debastiani,Gilson; Nogueira,Carlos E. C.; Lawder,José H.; Vidotto,Magno L.; Azevedo,Ricardo L.
O foco deste trabalho consiste num estudo de caso referente a uma Auditoria Energé­tica efetuada numa agroindústria de laticínios localizada na cidade de Guaíra, Extremo-Oeste para­naense. Neste contexto, o presente artigo teve por objetivos: efetuar uma auditoria energética de suas instalações, analisando o consumo de energia elétrica associado aos processos produtivos, sis­temas e equipamentos existentes; identificar e quantificar as cargas instaladas na agroindústria, veri­ficando a energia consumida e a potência demandada em cada uma delas; determinar o potencial de conservação de energia para os usos finais existentes na empresa, por meio da identificação de oportunidades para implantação de medidas que otimizassem o uso da energia; e efetuar um...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eficiência energética; Energia elétrica; Auditoria energética; Redimensionamento energético.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000200001

Desempenho de derriçadora portátil de frutos do cafeeiro
Provedor de dados: 70
Autores: Souza,Cristiano M. A. de; Queiroz,Daniel M. de; Pinto,Francisco de A. de C.; Teixeira,Mauri M.
Este trabalho avaliou o desempenho de uma derriçadora portátil para cafeicultura de montanha durante a colheita de frutos de cafeeiros Catucaí e Catuaí, em vários estádios de desenvolvimento. Foram determinados as características dos cafeeiros, as curvas características do motor da derriçadora, a capacidade e a eficiência de derriça, o consumo de energia, a desfolha e o nível de ruído emitido pela máquina. A derriçadora portátil teve desempenho satisfatório por apresentar baixa desfolha e número de galhos quebrados, capacidade de derriça regular, baixo consumo específico de energia e elevada eficiência de derriça. O nível de ruído aumentou com o aumento da potência requerida na derriça.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia elétrica; Dano mecânico; Ergonomia.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300026

Análise econômica da geração de energia elétrica a partir do biogás na suinocultura
Provedor de dados: 70
Autores: Martins,Franco M.; Oliveira,Paulo A. V. de.
A demanda por fontes alternativas de energia tem crescido nos últimos anos em função das variações do preço do petróleo aliadas à recente crise energética. Por meio da digestão anaeróbia é possível transformar os dejetos de suínos em biogás. No presente trabalho, estudou-se a viabilidade econômica do uso do biogás como fonte alternativa para a geração de energia elétrica para diferentes períodos de geração. O método utilizado para a avaliação econômica foi o Valor Presente Líquido. O tempo de retorno do capital investido também foi calculado levando em consideração o desconto da taxa de juros nos fluxos de caixa. O estudo demonstrou ser economicamente viável a utilização do biogás da suinocultura, como fonte para geração de energia elétrica. O aumento da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biogás; Suínos; Energia elétrica; Análise econômica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000300008

Viabilidade econômica da utilização do biogás produzido em granja suínícola para geração de energia elétrica
Provedor de dados: 70
Autores: Cervi,Ricardo G.; Esperancini,Maura S. T.; Bueno,Osmar de C.
A produção de biogás por meio de biodigestão anaeróbia representa um avanço para equacionar o problema dos dejetos produzidos pela suinocultura e disponibilidade de energia no meio rural. Este trabalho teve como objetivo estimar a viabilidade econômica de um sistema biointegrado para geração de eletricidade a partir do aproveitamento de dejetos de suínos. Os dados para este estudo foram coletados em uma agroindústria, onde são realizadas diversas atividades agrícolas; entretanto, a suinocultura foi selecionada para o processo de análise de biodigestão anaeróbia, pelo fato de gerar uma grande quantidade de dejetos, com dificuldade de disposição no meio ambiente, configurando um estudo de caso. O biodigestor analisado é um modelo tubular contínuo, com calha...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biogás; Energia elétrica; Viabilidade econômica.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000500006

Racionalização do uso de força motriz em fábrica de ração
Provedor de dados: 70
Autores: Teixeira,Carlos A.; Oliveira Filho,Delly; Lacerda Filho,Adílio F. de; Martins,José H.
A falta de investimento no setor energético, aliada à sazonalidade de recursos naturais necessários para a geração de energia hidroelétrica, faz da racionalização do uso de energia elétrica uma ferramenta de apoio imprescindível para o crescimento do País. A ração animal pode representar entre 70 e 80% do custo de produção da criação de animais. Sendo assim, é importante o estudo da racionalização do uso de energia em processos que utilizam intensivamente força motriz, tais como as fábricas de ração. Na fábrica de ração estudada, os motores elétricos são utilizados principalmente para moagem e mistura de granulados e transporte. Com o objetivo de racionalizar o uso da energia elétrica, foi realizado estudo de adequação de força motriz dos equipamentos da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gerenciamento do lado da demanda; Motor elétrico; Energia elétrica.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000200006

Efeito do lignossulfonato de cálcio e magnésio na resistência mecânica e consumo de energia na fabricação de alimento extrusado para cães
Provedor de dados: 70
Autores: Nascimento,Thiago do; Ferraz,Antonio C. de. O.; Biagi,João D.
Utiliza-se a extrusão termoplástica na produção de alimento animal para obter extrusados que se mantenham íntegros, pois sua desintegração resulta em oneroso reprocessamento. Os objetivos do presente trabalho foram avaliar o efeito da adição de lignossulfonato de cálcio e magnésio, nas concentrações de 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 e 4,0%, em massa, em formulação genérica para cães adultos em manutenção, na resistência mecânica do extrusado e medir o consumo de energia elétrica da extrusora, em escala industrial. Não houve diferenças na resistência mecânica do extrusado, quando avaliado através de penetração com ponteira cilíndrica. Porém, utilizando a compressão entre pratos planos rígidos e paralelos, discriminou-se a resistência dos extrusados que continham...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia elétrica; Extrusão; Ração; Resistência mecânica.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000300016

Potencial de redução do consumo de energia elétrica pela utilização de aquecedores solares no Estado de Goiás
Provedor de dados: 70
Autores: Oliveira,Luiz F. C. de; Ferreira,Regis de C.; Almeida,Rogério de A.; Lobato,Engler J. V.; Medeiros,Antônio M. de M.
O presente trabalho analisa a viabilidade técnica da redução do uso de energia elétrica pela substituição dos chuveiros elétricos por aquecedores solares e apresenta uma análise da redução do custo mensal de energia elétrica para os diferentes municípios de Goiás. Por meio do processamento de dados climatológicos e com o auxílio do aplicativo de informações geográficas SPRING®, foram calculados os valores de irradiâncias (MJ m-2 anual-1) e do número de horas anuais de brilho solar sobre a superfície da Terra e no topo da atmosfera, respectivamente, para os municípios do Estado de Goiás. Com base em dados censitários, calcularam-se o consumo médio de energia elétrica mensal por domicílio (kWh mês-1) e o total anual (kWh ano-1). Analisou-se a redução do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia elétrica; Energia solar; Eficiência energética.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000300002

Consumo de energia elétrica na avicultura.
Provedor de dados: 14
Autores: ABREU, P. G. de; SANTOS FILHO, J. I. dos.
bitstream/item/122246/1/final7611.docx
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Despesas.; Avicultura; Energia elétrica; Energia.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1013423

Uso de controlador PID como tecnologia eficiente em sistema de aquecimento de creche suína
Provedor de dados: 91
Autores: Barros,Juliana de S. G.; Rossi,Luiz A.; Sartor,Karina.
O uso racional de energia elétrica em creches suínas pode ser viabilizado sem afetar o desempenho produtivo dos animais visando à sustentabilidade do setor razão por que o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de duas tecnologias de controle de temperatura em sistema de aquecimento resistivo em creche suína, no uso de energia elétrica e no ganho de peso dos leitões. Os sistemas avaliados foram: resistências elétricas suspensas com controle PID (proporcional, integral e derivativo) e resistências elétricas suspensas com termostato. O experimento foi realizado durante o período de inverno, entre maio e setembro de 2013. Os critérios de comparação foram: consumo de energia elétrica (kWh), consumo específico (kWh kg-1), custo específico (R$ kg-1),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Suinocultura; Economia; Energia elétrica; Leitões desmamados; Controle de temperatura.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500476

Avaliação da eficiência do uso da energia elétrica no Perímetro Irrigado de Pirapora, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Salomão de S.; Soares,Antônio A.; Ramos,Márcio M.; Mantovani,Everardo C.; Souza,José A. A. de.
Objetivou-se, através deste trabalho, avaliar a eficiência de uso de energia elétrica no Perímetro Irrigado de Pirapora, no período de 1999 a 2000. A demanda anual de água de irrigação para o perímetro foi simulada com base no balanço de água no solo, para condições de um manejo de irrigação ideal. O índice médio anual de consumo de energia no perímetro foi determinado com base no volume de água aplicado e no consumo de energia das estações de bombeamento. Com o volume de água simulado e o índice médio anual de consumo de energia, estimou-se o consumo de energia necessário para a condição de manejo de irrigação ideal. O consumo de energia estimado foi comparado com o consumo real, permitindo concluir-se que: em razão da aplicação excessiva de água, o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia elétrica; Eficiência; Perímetro.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200035

Comparação entre tecnologias de climatização para criação de frangos quanto a energia, ambiência e produtividade
Provedor de dados: 91
Autores: Bueno,Leda; Rossi,Luiz A.
Com o objetivo de comparar duas opções tecnológicas de climatização na produção de frangos de corte, foi realizado, na cidade de Rio Claro, SP, um experimento em dois galpões comerciais de uma granja, um com sistema de ventilação e nebulização e com 13 aves m-2 (G1) e o outro com sistema de ventilação tipo túnel, composto de exaustores e bomba de nebulização e com 18 aves m-2 (G2). A duração do experimento foi de 14 meses com análise completa de cinco lotes de criação em diferentes estações do ano, onde foram analisadas as variáveis relativas à eficiência energética, ao conforto térmico e índices produtivos. Observou-se que os dois galpões apresentaram valores semelhantes para o conforto térmico e para os índices de produtividade animal. Em relação ao...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura; Energia elétrica; Conforto térmico.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200035

Análise de diferentes sistemas de iluminação para aviários de produção de ovos férteis
Provedor de dados: 91
Autores: Jordan,Rodrigo A.; Tavares,Maria H. F.
Excluindo-se a ração, o insumo mais utilizado na cadeia produtiva da avicultura é a energia elétrica, principalmente na produção de pintinhos de um dia, ocorrendo consumo em todas as fases, desde a obtenção do ovo até a incubação. Para a produção do ovo consome-se grande quantidade de energia elétrica nos sistemas de iluminação dos aviários, devido à necessidade de exposição da poedeira à luz no comprimento de cor amarela. A redução dos gastos com energia elétrica está ligada à melhoria dos sistemas de iluminação, já que o sistema usual é formado por lâmpadas incandescentes de grande potência, baixa eficiência e vida útil curta. Assim, através deste trabalho, desenvolvido em uma granja do Sudoeste do Paraná, objetivou-se desenvolver um sistema de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produção avícola; Programa de luz; Iluminância; Energia elétrica; Cálculo luminotécnico.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300019

Considerações da análise exergética em tarifas de energia elétrica
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira Filho,Delly; Tanabe,Celso Shiguetoshi; Costa,José Márcio.
É importante que o projeto de sistemas de energia seja concebido de modo que a qualidade da energia para uso final seja a melhor possível, evitando situações em que um suprimento de alta qualidade seja usado em um uso final de baixa qualidade como é, por exemplo, o aquecimento de água via energia elétrica. Na elaboração de tarifas de energia elétrica, vários parâmetros são considerados, dentre eles os sociais, políticos, estratégicos e de engenharia. Dentre os critérios da engenharia, a eficiência do sistema pode ser considerada uma das mais importantes - utilizações racionais de energia. Iluminação, aquecimento e força motriz, por exemplo, podem ser incentivados ou não pelos critérios de eficiência adotados. A eficiência de um sistema pode ser medida de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tarifas; Exergia; Energia elétrica.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100021

Geração de energia elétrica excedente no setor sucroalcooleiro: um estudo a partir das usinas paulistas
Provedor de dados: 123
Autores: Souza,Zilmar José de; Azevedo,Paulo Furquim de.
A geração de energia elétrica por parte do setor sucroalcooleiro encontra-se muito aquém de seu potencial. Este artigo tem por objetivo identificar os entraves para a ampliação da oferta de excedentes de energia elétrica pelo setor sucroalcooleiro, utilizando, para tanto, cinco estudos de caso com usinas paulistas. Os elevados custos associados à comercialização da energia elétrica - seja na venda de excedentes, seja na aquisição para consumo próprio - constituem a explicação mais plausível para a auto-suficiência na produção de energia elétrica pelo setor sucroalcooleiro, aliada à pequena geração de excedentes de energia para comercialização. Das cinco usinas estudas, as três que comercializam excedentes de energia o fazem como parte de uma estratégia de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Co-geração; Setor sucroalcooleiro; Energia elétrica.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032006000200002

Aproveitamento do Óleo das Amêndoas de Tucumã do Amazonas na Produção de Biodiesel
Provedor de dados: 36
Autores: Barbosa,Banny Silva; Koolen,Hector Henrique Ferreira; Barreto,Andreza Cruz; Silva,João Domingos da; Figliuolo,Roberto; Nunomura,Sergio Massayoshi.
A falta de disponibilidade de energia elétrica é um dos principais motivos pelo baixo Índice de Desenvolvimento Humano das comunidades isoladas localizadas na Amazônia. O biodiesel produzido a partir de óleos vegetais extraídos de espécies oleaginosas nativas de forma sustentada é uma das melhores alternativas energéticas para a região. O tucumã do amazonas, Astrocaryum aculeatum, é uma espécie de palmeira que produz um fruto muito apreciado na região, a partir do qual se obtém uma amêndoa com alto teor de óleo. Nesse estudo, foi avaliada a produção de biodiesel etílico, a partir de diferentes lotes de óleos de tucumã do amazonas, com índices de acidez baixos e elevados, pela transesterificação por catálise básica e ácida homogêneas, respectivamente. Na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sustentabilidade; Arecaceae; Energia elétrica; Amazônia.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672009000200015

Consumo de energia elétrica e produção de alface hidropônica com três intervalos entre irrigações
Provedor de dados: 65
Autores: Luz,Gean Lopes da; Medeiros,Sandro Luís Petter; Manfron,Paulo Augusto; Borcioni,Elis; Müller,Liziany; Amaral,Alan Dischkaln do; Morais,Katiule Pereira.
Com o objetivo de avaliar a ação do regime de irrigação na produção da alface cv. "Regina" em sistema hidropônico NFT, foi conduzido um experimento no Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria, de maio a junho (outono) de 2005. Os tratamentos constituíram-se de três diferentes intervalos entre irrigações; 15min, 30min e 45min a cada irrigação de 15min. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com três repetições. Foram realizadas as medidas fenométricas área foliar, fitomassa seca da parte aérea e fitomassa seca total, no momento do transplante e aos seis, nove, 16, 20 e 23 dias após o transplante. Não houve diferença significativa entre as variáveis fenométricas. O intervalo de 45 min entre irrigações destacou-se por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Produtividade; Variáveis fenométricas; Energia elétrica.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000300036