Consulta: subjectFacets:"Engenharia Agrícola Construções Rurais"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 02/06/2024 08:52:52

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE POZOLÂNICA DA CINZA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR
Provedor de dados: 107
Autores: Marcos Oliveira de Paula; UFV; Ilda de Fátima Ferreira Tinôco; UFV; Conrado de Souza Rodrigues; Elizabeth Neire da Silva; Cecília de Fátima Souza; cfsouza@ufv.br.
Neste trabalho, teve-se como objetivo avaliar as potencialidades de utilização da cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) como material pozolânico. A presente investigação foi conduzida no DEA/UFV, e contou com a colaboração da infra-estrutura de diversos laboratórios da UFV, UFOP e UENF. A CBC empregada neste estudo foi obtida do bagaço cana-de-açúcar, originária da indústria Jatiboca, localizada na cidade de Ponte Nova/MG. O trabalho foi dividido em duas fases: obtenção e caracterização da CBC e avaliação do seu emprego como material pozolânico, por meio de ensaio mecânico. Os resultados mostraram que o bagaço da cana-de-açúcar apresenta rendimento de CBC de 10%. A CBC em estudo apresentou 84% de SiO2 e 5% de carbono. A sílica na CBC apresenta-se, tanto...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Construções Rurais; Ambiência.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/89

AMBIENTE TÉRMICO NO INTERIOR DE MODELOS FÍSICOS DE GALPÕES AVÍCOLAS EQUIPADOS COM CÂMARAS DE VENTILAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL
Provedor de dados: 107
Autores: Luiz Gonzaga Ferreira Júnior; Tadayuki Yanagi Junior; UFLA; Flávio Alves Damasceno; Eberson Silva; Gleice Cristina de Andrade e Silva.
Objetivou-se com o presente trabalho, analisar o ambiente térmico no interior de modelos físicos de galpões avícolas, construídos em escala reduzida (1:10), equipados com câmara de ventilação natural e artificial instalada sob a cobertura. O conforto térmico foi avaliado e classificado por meio do índice de temperatura de globo negro e umidade (ITGU), carga térmica de radiação (CTR), umidade relativa do ar (UR) e efetividade () das coberturas em reduzir o ITGU em relação à cobertura construída com telhas de alumínio. Quatro modelos físicos construídos com telhas de cimento amianto e equipados com ventilação natural ou forçada sob a cobertura foram comparados a dois modelos físicos construídos com telhas de amianto e de alumínio, respectivamente, sem...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Construções Rurais; Ambiência.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/133