Consulta: subjectFacets:"Equipamento de irrigação"
Registros recuperados: 10
Data/hora: 13/06/2024 00:33:11

Adequação de engates rápidos de aspersores como conectores de mangueira para distribuição de água em sulcos de irrigação
Provedor de dados: 70
Autores: Faria,Flaviane F. de; Testezlaf,Roberto.
Como forma de reduzir as perdas de água que ocorrem na irrigação empregada na cultura do tomateiro, agricultores vêm utilizando mangueiras de forma precária na distribuição de água aos sulcos. O presente trabalho teve como objetivo estudar a adequação de engates rápidos de aspersores para serem aplicados como conectores de mangueiras por produtores irrigantes que façam uso desse sistema de distribuição de água. A primeira etapa do estudo foi avaliar, em campo, a operacionalidade do uso de mangueiras por produtores que fazem uso desse sistema. Posteriormente, quatro modelos de engates rápidos, disponíveis no mercado, foram ensaiados em laboratório, determinando-se o coeficiente de resistência, o comprimento equivalente, a curva de perda de carga e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Equipamento de irrigação; Eficiência do uso da água; Tecnologia de irrigação.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000200018

Caracterização ambiental das áreas com agricultura irrigada por pivôs centrais na região do Matopiba - Brasil.
Provedor de dados: 14
Autores: LANDAU, E. C.; GUIMARAES, D. P.; SOUZA, D. L. de.
Foram mapeadas as áreas irrigadas por pivôs centrais em 2013 na Região do MATOPIBA, através da identificação visual, com base no mosaico formado por imagens do satélite Landsat 8 ? OLI / TRS de 2013, exibido no programa Google Earth. A partir da sobreposição com mapas de clima, bioma, solos e relevo, foram observadas características ambientais dessas áreas. Foram identificados 1.401 pivôs centrais, ocupando uma área irrigada de 138.087,91 ha. Quase 90% dos pivôs concentram-se no oeste do Estado da Bahia, na Bacia do Rio São Francisco, principalmente nos municípios de Barreiras (338 pivôs, 34.714,68 ha irrigados), São Desidério (321 pivôs, 33.488,18 ha irrigados) e Luis Eduardo Magalhães (167 pivôs, 14.955,29 ha), todos do Estado da Bahia. Os municípios com...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Irrigação; Agricultura; Produtividade; Equipamento de irrigação.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1002769

Manejo da irrigação em pivôs centrais no cerrado de Minas Gerais.
Provedor de dados: 14
Autores: ALBUQUERQUE, P. E. P. de; COUTINHO, A. C.; ANDRADE, C. de L. T. de; GUIMARAES, D. P.; DUARTE, J. de O.
bitstream/item/31674/1/doc-112.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Irrigação; Equipamento de irrigação; Água.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/883801

Irrigação por pivôs centrais no Estado da Bahia - Brasil.
Provedor de dados: 14
Autores: GUIMARAES, D. P.; LANDAU, E. C.; SOUZA, D. L. de.
Foram mapeadas as áreas irrigadas por pivôs centrais no Estado da Bahia em 2013, através da identificação visual, com base no mosaico formado por imagens do satélite Landsat 8-TM de 2013, exibido no programa Google Earth. Foram identificados 2.792 pivôs centrais, ocupando uma área irrigada de 192.223,48 ha. A maior concentração de pivôs centrais ocorreu nos municípios de Mucugê (471 pivôs, 32.106,78 ha), Barreiras (338 pivôs, 34.714,68 ha), São Desidério (321 pivôs, 33.488,18 ha), Ibicoara (206 pivôs, 11.635,03 ha), João Dourado (169 pivôs, 969,32 ha) e Luís Eduardo Magalhães (167 pivôs, 14.955,29 ha). Mais de 90% das áreas irrigadas por pivôs centrais localizaram-se nas bacias hidrográficas dos Rios Grande (49,48%), Corrente (17,84%) e Paraguaçu (23,73%)....
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Irrigação; Equipamento de irrigação; Agricultura; Produtividade.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1009632

Levantamento da agricultura irrigada por pivôs centrais no Brasil em 2013.
Provedor de dados: 14
Autores: GUIMARAES, D. P.; LANDAU, E. C.
O mapeamento das áreas irrigadas por pivôs centrais no Brasil em 2013 foi efetuado a partir da identificação visual em mosaicos formados por imagens do satélite Landsat 8 – OLI / TRS de 2013, inseridos na plataforma Google Earth. Foram identificados 17.878 pivôs centrais, ocupando uma área irrigada de 1.179.176 ha, e apresentando tamanho médio de 65,96 ± 40,67 ha. Cerca de 90% dos pivôs concentram-se nos Estados de Minas Gerais (5.573 pivôs, 366.428 ha irrigados), São Paulo (3.528 pivôs, 168.674 ha), Goiás (2.872 pivôs, 210.724 ha irrigados), Bahia (2.792 pivôs, 192.223 ha irrigados) e Rio Grande do Sul (1.111 pivôs, 76.081 ha irrigados). Aproximadamente 45% dos pivôs centrais do Brasil concentram-se na Região Hidrográfica do Rio Paraná e quase 30%, na do...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Imagem de satélite.; Irrigação; Agricultura; Equipamento de irrigação; Sensoriamento remoto.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1008950

Concentração de áreas irrigadas por pivôs centrais no Estado de São Paulo - Brasil.
Provedor de dados: 14
Autores: LANDAU, E. C.; GUIMARAES, D. P.; SILVA, P. A. de A.; SOUZA, D. L. de.
Foram mapeadas as áreas irrigadas por pivôs centrais no Estado de São Paulo em 2013, através da identificação visual, com base no mosaico formado por imagens do satélite Landsat 8 OLI / TIRS de 2013, exibido no programa Google Earth. Foram identificados 3.528 pivôs centrais, ocupando uma área irrigada de 168.674,19 ha. A maior concentração de pivôs centrais ocorreu nos municípios de Guaíra (314 pivôs, 13.554,24 ha), Casa Branca (264 pivôs, 11588,22 ha), Itaí (264 pivôs, 13.835,65 ha), Paranapanema (247 pivôs, 11.670,20 ha) e Itapeva (204pivôs, 11.385,07 ha). Mais de 90% das áreas irrigadas por pivôs centrais localizaram-se nas bacias hidrográficas dos RiosParanapanema (48,57%) e Grande (41,91%). O tamanho dos pivôs variou entre 1,60 ha e 232,34 ha. Com o...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agricultura irrigada; Irrigação; Agricultura; Produtividade; Equipamento de irrigação; Sensoriamento remoto.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1002772

Sondas de TDR artesanais de três hastes para estimativa da umidade do solo.
Provedor de dados: 14
Autores: COELHO, E. F.; SILVA, A. J. P. da; VELLAME, L. de M.
Os equipamentos de TDR (reflectometria no domínio do tempo) requerem guias de onda ou sondas que são inseridas no solo para conduzirem o sinal eletromagnéticoque permite estimar a umidade do solo a partir da constante dielétrica do mesmo. Os problemas na aquisição dessas sondas dos fabricantes passam pelas mesmasdificuldades da compra dos reflectômetros: os custos são elevados e limitama quantidade de dados observados. Uma alternativa é a construção de sondas artesanais que possam fazer o mesmo papel das sondas industriais, a custo bem mais acessível. Este documento apresenta os resultados de alguns anos de trabalho com sondas de TDR artesanais, construídas no laboratório de Irrigação e Fertirrigação da Embrapa Mandioca e Fruticultura, em parceria com...
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Irrigation equipment.; Irrigação; Equipamento de irrigação.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1055477

Sistema de irrigação alternativo de baixo custo com mangueira preta e garrafas PET.
Provedor de dados: 14
Autores: FEIDEN, A.; SILVA, A. M. da; MOL, D. J. de; FEIDEN, A.
Para produzir e disponibilizar alimentos com qualidade e valor nutricional, a água é um elemento fundamental durante o cultivo. Sua obtenção pode ser natural, pelas chuvas; ou artificial, por irrigação manual ou outros sistemas. Muitos agricultores praticam a agricultura em regiões com marcada sazonalidade climática, onde a estação chuvosa é concentrada em poucos meses e a seca pode durar de quatro a nove meses no ano. A produção agrícola, principalmente de hortaliças, nos meses mais secos só é possível com irrigação. Com o objetivo tornar possível, ao longo de todo o ano, a produção de alimentos, essa publicação apresenta uma opção de irrigação artesanal de baixo custo.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Irrigação; Equipamento de irrigação; Sistema de Irrigação.; Irrigation systems.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1064023

Análise hidráulica de um sistema de irrigação por aspersão do tipo canhão hidráulico.
Provedor de dados: 14
Autores: ALMEIDA, R. L. da S.; DANTAS NETO, J.; SILVA, E. F. da; ALMEIDA FILHO, R. L. da S.
Este trabalho teve como objetivo calcular a uniformidade de irrigação para sistema de irrigação por aspersão do tipo canhão hidráulico submetido a vários espaçamentos em campo. Foi conduzido na propriedade hidroagrícola Lagoa do Ouro, no Município de Jequié, Bahia. O aspersor utilizado é do tipo canhão hidráulico, Plona-PLN 25. Foram utilizados 80 coletores no campo espaçados de 6 (m) para coleta das lâminas de água (mm). A evapotranspiração potencial da cultura foi medida a partir do tanque classe "A" instalado na propriedade. Os maiores valores apresentados de coeficientes de uniformidade CUC e CUD foram de 78% e 71% respectivamente para o espaçamento de 36x36 m; e os menores, 67% e 30% para o espaçamento 42x42 m.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Canhão hidráulico; Uniformidade.; Irrigação por aspersão; Equipamento de irrigação; Irrigação.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/980323

Avaliação de um sistema de irrigação autopropelido aplicando água residuária de suinocultura
Provedor de dados: 64
Autores: Barreto,Antônio Carlos; Campos,Cláudio Milton Montenegro.
Este experimento foi conduzido na Unidade I do Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba (CEFET-Uberaba), em Uberaba, MG, durante o ano de 2006. Conduziu esse experimento, com o objetivo de avaliar a influência da concentração de sólidos totais contidos na água residuária de suinocultura: nas perdas de cargas ocorridas no sistema, na uniformidade de distribuição, na distribuição de sólidos totais ao longo do raio de alcance do aspersor, no raio de alcance do aspersor. Os tratamentos constaram das concentrações de sólidos totais contidos em cada camada da lagoa retirada durante o ensaio. Utilizou-se um sistema de irrigação autopropelido da marca Metal Lavras, modelo mini 63/150, equipado com um canhão da marca Plona modelo RL 250 e um sistema de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reuso de água; Equipamento de irrigação; Perda de carga.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000700009