Consulta: subjectFacets:"Erodibilidade"
Registros recuperados: 8
Data/hora: 11/06/2024 03:41:48

Energia ultra-sônica: uma ferramenta em ciência do solo.
Provedor de dados: 14
Autores: SÁ, M. A. C. de; LIMA, J. M. de.
ABSTRACT: Ultrasonic energy is a promising tool in soil science. Soil aggregates breakdown susceptibility may have a significant effect on a range of soil physical properties of agronomic importance such as physical properties and erodibility. Soil dispersion characteristics curves give important informations about soil aggregate stability, and are influenced by soil mineralogy, organic matter and soil use and management. Interpretation of dispersion curves and the use of dispersion index and normalized dispersion index for aggregate stability assessment and the use of these indexes to estimate soil erodibility in brazilian soils are discussed.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Ultra-som; Erodibilidade; Water availability.; Disponibilidade de Água; Manejo do Solo; Solo.; Erodibility; Soil; Soil management; Ultrasonics.
Ano: 2005
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/569997

Avaliacao da suscetibilidade natural a erosao dos solos da Bacia do Olaria, Distrito Federal.
Provedor de dados: 14
Autores: BLOISE, G. de L. F.; CARVALHO JUNIOR, O. A. de; REATTO, A.; GUIMARAES, R. F.; MARTINS, E. de S.; CARVALHO, A. P. F. de.
bitstream/CPAC-2010/22720/1/bolpd-14.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: ECOSOL220; Bacia hidrografiaca; Bacia do Olaria; Distrito Federal; Brasil; Erodibilidade; Potencial erosivo; Mathematical modeling; Erosion potential; Solo: Erosao.; Cerrado; Erosão do Solo; Modelo Matemático; Topografia.; Solo; Erodibility.
Ano: 2001
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/566082

Erodibilidde potencial dos solos do município de Jaguariúna-SP, com auxílio de geoprocessamento.
Provedor de dados: 14
Autores: BOGNOLA, I. A.; SOARES, A. F.; TOLEDO, M. A. P. de.
Caracteriza a erodibilidade potencial dos solos do município de Jaguariúna-SP, pelo processo indireto, utilizando-se técnicas de geoprocessamento (SIG´s) e sensoriamento remoto (SR).
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Solos; Erodibilidade; Monitoramento; Jaguariúna; São Paulo.
Ano: 1999
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/16884

Influência do relevo e erosão na variabilidade espacial de um Latossolo em Jaboticabal (SP)
Provedor de dados: 90
Autores: Souza,C. K.; Marques Júnior,J.; Martins Filho,M. V.; Pereira,G. T.
Com o objetivo de avaliar as relações entre formas de paisagem e erosão em um Latossolo Vermelho eutroférrico (LVef) por meio de técnicas geoestatísticas na Fazenda Santa Isabel, município de Jaboticabal (SP), identificaram-se modelos de paisagem côncavo e linear. Coletaram-se amostras de solo em ambas as formas de paisagem em uma malha regular espaçada de 50 x 50 m em sete transeções na profundidade de 0,00-0,20 m, totalizando 412 pontos em 93 ha. Determinou-se a erodibilidade dos solos pelo método indireto, granulometria, bem como o carbono orgânico para cada ponto da malha, sendo esses valores usados na estimativa do potencial natural de erosão (pne). Os dados obtidos das propriedades de solo, erodibilidade e potencial natural de erosão foram analisados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Forma de paisagem; Relação solo-paisagem; Potencial natural de erosão; Erodibilidade.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000600011

Perdas por erosão e rendimentos de soja e de trigo em diferentes sistemas de preparo de um latossolo roxo de Dourados (MS)
Provedor de dados: 90
Autores: Hernani,L. C.; Salton,J. C.; Fabrício,A. C.; Dedecek,R.; Alves Júnior,M.
Avaliaram-se as perdas de solo e de água por erosão, em um latossolo roxo muito argiloso, com 0,03 m m-1 de declividade, da área experimental da Embrapa-Centro de Pesquisa Agropecuária do Oeste, em Dourados (MS), entre junho de 1987 e maio de 1995. Os tratamentos, aplicados antes da semeadura de trigo e de soja, cultivados em sucessão, foram: (i) escarificação + gradagem niveladora (ES), (ii) gradagens pesada + niveladora (GP), (iii) plantio direto (PD) e (iv) aração com arado de discos + duas gradagens niveladoras, sem cobertura vegetal (DE). O preparo de solo e a semeadura foram realizados no sentido do declive. O PD foi o tratamento mais eficiente, tanto no controle de perdas de solo e de água quanto em rendimentos de grãos de soja e de trigo. As perdas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantio direto; Escarificação; Gradagem; Erosividade; Erodibilidade.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831997000400018

Erodibilidade entressulcos e atributos de solos com B Textural e B Latossólico do sul de Minas Gerais
Provedor de dados: 90
Autores: Lima,P. M. P.; Andrade,H.
O objetivo deste trabalho foi determinar a erodibilidade entressulcos (Ki) de três solos de textura argilosa: Podzólico Vermelho-Escuro (PE) e Vermelho Amarelo (PV) e um Latossolo Roxo (LR), visando obter subsídios para a aplicação no modelo WEPP- Water Erosion Prediction Project - na região de Lavras (MG), bem como estudar a relação daquele parâmetro com alguns atributos físicos, químicos e mineralógicos dos solos. Foi adotado um delineamento experimental do tipo blocos inteiramente casualizados com os três solos, quatro declives (15, 25, 35 e 45%), cinco intensidades de chuva simulada (60, 50, 70, 90 e 120 mm h-1), com umedecimento prévio das parcelas, e cinco repetições. Foram determinados os valores de Ki, usando as intensidades médias das chuvas, as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão; Chuva simulada; Erodibilidade.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000200022

Erosão em entressulcos em diferentes preparos e estados de consolidação do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Schäfer,M. J.; Reichert,J. M.; Reinert,D. J.; Cassol,E. A.
O preparo torna o solo mais susceptível à desagregação pelo impacto das gotas da chuva e transporte pelo fluxo superficial laminar e salpicamento, mas, com o passar do tempo, o solo reconsolida-se, aumentando novamente sua resistência. Com o objetivo de estudar a erosão em entressulcos, em diferentes métodos de preparo do solo e consolidação, foi realizado, em 1997/98, um experimento em um Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico arênico, que vinha há oito anos sob plantio direto. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com seis repetições. Os tratamentos testados foram: preparo convencional recente (CR), preparo convencional consolidado (CC, consolidação de dois meses), plantio direto com palha (PDC, 94% de cobertura) e plantio direto sem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantio direto; Perda de solo e água; Erodibilidade; Tamanho sedimento; Selamento superficial.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000200019

Determinação de fatores da equação universal de perda de solo em Sumé, PB
Provedor de dados: 91
Autores: Albuquerque,Abel W. de; M. Filho,Gilson; Santos,José R.; Costa,José P. V.; Souza,José L.
Para se alcançar os objetivos previstos neste trabalho, determinaram-se os fatores da Equação Universal de Perda de Solo (EUPS) em condições de chuva natural, num Luvissolo de Sumé, PB, em que os dados relativos aos anos de 1983-1990 foram obtidos na Estação Experimental de Sumé, PB, pertencente à Universidade Federal da Paraíba - UFPB, cujos tratamentos foram os seguintes: parcela descoberta e em alqueive contínuo, parcela com caatinga nativa, parcela com caatinga nova, parcelas em pousio, parcela com palma cultivada morro abaixo e parcela com palma cultivada em nível. Os valores médios anuais do fator erosividade da chuva expressos em EI30 e PI30 foram de 4.928 MJ mm ha-1 h-1 e 19.734 mm-2 h-1, respectivamente. Os valores do fator erodibilidade do solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosividade; Erodibilidade; Erosão.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200001