Consulta: subjectFacets:"Granulométrie"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 01/06/2024 12:03:29

Impact de l'émissaire de Toulon-Est sur les sédiments de la Grande Rade. Aspects granulométriques, chimiques, bactériologiques et toxicologiques
Provedor de dados: 5
Autores: Loarer, Ronan; Arnoux, A.; Bodennec, Guy; Martin, Y.; Pagano, G.
L'étude des apports particulaires de la station d'épuration de Toulon-Est et des polluants qui leur sont associés a permis d'acquérir des informations concernant leur impact sur les fonds de la Grande Rade. Une campagne de prélèvement des sédiments superficiels fait apparaître, à travers la granulométrie, l'analyse des contaminants organiques et métalliques, la caractérisation de la matière organique, la répartition des bactéries d'origine fécale et des tests d'embryotoxicité sur des oursins, une zone d'impact maximal dans le Sud-Ouest du rejet. Celui-ci paraît limité à une distance allant de 500 à 1 500 mètres, avec des maxima entre 250 et 750 mètres, selon les traceurs et la direction envisagée.
Tipo: Text
Palavras-chave: Rejets urbains; Sédiments marins; Granulométrie; Radioactivité; Contamination chimique; Toxicité; Oursins.
Ano: 1992
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00075/18654/16204.pdf

Méthodologie pour une simulation des transformations granulométriques de sables de la zone d'avant-côte
Provedor de dados: 5
Autores: Barusseau, Jp; Diouf, Mb; De La Bardonnie, M; El Ghandour, N.
The grain-size of mature coastal sands changes rapidly in response to the variation of the energy regime which provokes either erosion or deposition of fractions of the textural assemblage. Whatever the dynamic conditions, questions of paramount importance such as the size of grain populations transported simultaneously, the most common size of the grains in movement and the grain-size range of the sediment fraction involved ape still poorly understood. The present paper deals with an attempt to describe this fraction without any consideration of the processes responsible for the observed changes. A major problem results from the fact that the distribution of the mobilized fraction cannot be known and described by direct comparison between the initial and...
Tipo: Text
Palavras-chave: Granulométrie; Fraction mobile; Modélisation; Simulation; Grain-size; Mobile fraction; Modelling; Simulation.
Ano: 1999
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00325/43619/43919.pdf

Etude des vases et des biodépöts de Marennes-Oléron. Caractéristiques sédimentologiques
Provedor de dados: 5
Autores: CREOCEAN; IFREMER, Laboratoire LABEIM La Tremblade.
La présente étude est réalisée afin de préciser les caractéristiques des sédiments du bassin de Marennes-Oléron.
Tipo: Text
Palavras-chave: Sédiment; Vases; Caractéristiques; Teneur en eau; Carbonates; Matières organiques totales; Granulométrie; Bassin de Marennes Oléron.
Ano: 1991
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00135/24631/22659.pdf

Rejets urbains. Volet Manche - Atlantique - Site de Morlaix - Etudes sédimentologique et Bathymétrique de l' estuaire de Morlaix
Provedor de dados: 5
Autores: Bassoullet, Philippe; L'Yavanc, Jacky; Guillaud, Jean-francois; Loarer, Ronan; Breton, Marguerite.
In order to increase our knowledge about sediment transport in the bay and maritime part of the River of Morlaix (Finistère), measurernènts have been perforrned on site. This report gives the granulometrical and physical parameters of the sediments as weIl as the hydrodynamics, used for a model of particulate transport in the area. The rnodel and its application will be published later
Tipo: Text
Palavras-chave: Rejet urbain; Sédiment; Granulométrie; Hydrodynamique; Modèle de transport particulaire; Sable; Vase; Estuaire de Morlaix.; Urban wastes; Model; Sediment; Granulometry; Hydrodynamics; Sand; Mud; Sedimentary transport model; Morlaix estuary.
Ano: 1987
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00345/45658/45293.pdf