Consulta: subjectFacets:"Haste sulcadora"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 11/06/2024 05:38:49

Comportamento operacional de associações entre sulcadores e discos de corte para sistema de semeadura direta
Provedor de dados: 70
Autores: Francetto,Tiago R.; Alonço,Airton dos S.; Bellé,Mateus P.; Franck,Cristian J.; Carpes,Dauto P.
O objetivo foi avaliar o desempenho operacional quanto ao requerimento de tração, consumo energético e eficiência de trabalho de associações entre elementos de corte dos resíduos culturais e de rompedores do solo, em função da velocidade de deslocamento. Este trabalho foi realizado em propriedade agrícola situada no município de Santa Maria (RS), em solo classificado como Argissolo Vermelho e textura francoarenosa. O experimento foi composto por 24 combinações de tratamentos, em um esquema fatorial de 2x3x4. Estes foram obtidos pela interação dos fatores sulcadores (haste e disco), discos de corte (sem disco, liso e ondulado) e velocidades (1,11; 1,67; 2,22 e 2,78 m s-1). Os dados de desempenho do trator foram adquiridos com a utilização de instrumentação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadora-adubadora; Relação máquina-solo; Ensaio de máquinas agrícolas; Haste sulcadora; Discos duplos desencontrados; Mecanismo de corte.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000300542

Escarificação do solo e sulcadores em semeadora para cultivo de milho em Planossolos
Provedor de dados: 86
Autores: Giacomeli,Robson; Marchesan,Enio; Sartori,Gerson Meneghetti Sarzi; Donato,Gabriel; Silva,Paulo Regis Ferreira da; Kaiser,Douglas Rodrigo; Aramburu,Bruno Behenck.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a escarificação mecanizada do solo e diferentes sulcadores, em semeadora, para cultivo de milho em Planossolos. Dois experimentos foram realizados em campo, em dois locais: Santa Maria e Formigueiro, RS. Um delineamento experimental de blocos ao acaso foi utilizado, com quatro repetições e tratamentos de escarificação do solo (ESC) e semeadura direta, com os seguintes sulcadores: haste sulcadora (HS), haste sulcadora e mecanismo de acomodação do sulco (HAS), disco duplo desencontrado (DD) e disco ondulado (DO). Em Santa Maria, foi adicionado o tratamento semeadura em camalhão com haste (CA). Os seguintes parâmetros foram avaliados: densidade, porosidade e macroporosidade do solo; resistência do solo à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Camada compactada; Camalhão; Haste sulcadora; Rotação de culturas; Semeadura direta.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016000300261

Desempenho de semeadoras-adubadoras de soja em Latossolo Vermelho muito argiloso com palha intacta de milho
Provedor de dados: 91
Autores: Aratani,Ricardo G.; Maria,Isabella C. de; Castro,Orlando M. de; Peche Filho,Afonso; Duarte,Aildson P.; Kanthack,Ricardo A. D.
Como a dificuldade da semeadura da soja sob grande quantidade de palha do milho safrinha intacta, sem a fragmentação ou incorporação dos resíduos, em solos muito argilosos, tem desmotivado a utilização do sistema plantio direto pelos agricultores da região paulista do Médio Paranapanema, objetivou-se, com este trabalho, comparar o desempenho quanto ao embuchamento, bem como avaliar a qualidade da semeadura entre semeadoras-adubadoras original e adaptada, na cultura da soja. O sistema modificado proporcionou menor número de paradas do conjunto trator-semeadora, em função de embuchamento. As freqüências de solo exposto e profundidades de deposição da semente e do sulco em ambas as semeadoras e, ainda, o número de plantas emergidas para a semeadora-adubadora...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantio direto; Máquinas agrícolas; Haste sulcadora.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200037

Sistemas de preparo do solo e de semeadura no rendimento de grãos de soja em área de várzea
Provedor de dados: 65
Autores: Sartori,Gerson Meneghetti Sarzi; Marchesan,Enio; David,Ricardo De; Donato,Gabriel; Coelho,Lucas Lopes; Aires,Núbia Pentiado; Aramburu,Bruno Behenck.
RESUMO: A presença de camada compactada próxima à superfície do solo e a variabilidade das propriedades químicas do solo podem afetar o rendimento de grão de soja. Com o trabalho, objetivou-se avaliar a influência de sistemas de preparo do solo e de semeadura e de locais de cultivo (áreas de corte e aterro) no rendimento dessa cultura. O experimento foi realizado na área experimental de várzea da Universidade Federal de Santa Maria, nas safras 2013/14 e 2014/15. O delineamento foi blocos ao acaso, com quatro repetições. Os tratamentos foram arranjados em parcelas subdivididas. As parcelas principais foram: área de corte (A1) e área de aterro (A2). As subparcelas foram os tipos de preparo do solo e de semeadura: com escarificação do solo e semeadura...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Área de aterro; Haste sulcadora; Escarificação do solo.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782016000300492