Consulta: subjectFacets:"Herbicida Residual"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 17/06/2024 00:54:48

Desafios no manejo de vassourinha-de-botão em ambiente de Cerrado.
Provedor de dados: 119
Autores: CORREIA, N. M.
Proteção de plantas.
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Erva Daninha; Vassourinha; Herbicida; Herbicida Residual.
Ano: 2023
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1158737

Avaliação do efeito residual de herbicidas do grupo das imidazolinonas sobre o sorgo em sucessão.
Provedor de dados: 119
Autores: SILVA, J. B.; KARAM, D.; ARCHANGELO, E. R.
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: Sucessao; Herbicide.; Herbicida Residual; Sorgo.; Sorghum Bicolor; Residual effects.
Ano: 1995
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/474628

Dithiocarbamate residues in fruits and leaves of passion fruit (Passiflora edulis) from different brazilian regions.
Provedor de dados: 119
Autores: MOZZAQUATRO, J. O.; MELLO, D. C.; OLIVEIRA, R. C. S.; ROSA, R. C. C.; COSTA, A. M.; CALDAS, E. D.
Dithiocarbamates are widely used fungicides, including in passion fruit, whose fruits are mainly used for juice production, the leaves for the preparation of herbal tea and medicines. Also, the use of the peel in the food industry has been proposed. In this study, the spectrophotometric method for determination of dithiocarbamate residues, as CS2, in passion fruit (Passiflora edulis) was validated at a limit of quantification (LOQ) of 0.05 mg kg-1 CS2, and 108 samples (55 fruits and 53 leaves) collected from Brazilian growers were analyzed. About 25% of the fruit peel samples were positive (0.06 to 1.4 mg kg-1) and only one sample had residues in the pulp (0.09 mg kg-1), 43.4% of leaf samples contained residues. Washing of fruit reduced the residues in the...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Maracujá; Casca; Folha; Fungicida; Herbicida Residual; Resíduo; Dithiocarbamate fungicides.
Ano: 2019
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1109078

Carvão ativado de eucalipto para remoção de glifosato de água.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHAES, W. L. E.; MATOS, M.; SOARES, A. K.; HANSEL, F. A.
Nesse estudo, investigou-se a produção de carvão ativado, com o uso de carvão oriundo de uma planta de pirólise rápida. O carvão ativado foi produzido por métodos químicos utilizando H3PO4 e NaOH, e foram caracterizados mediante o rendimento do produto, análise imediata, área superficial e tamanho de poro. Investigou-se também a capacidade de remoção de glifosato, de soluções aquosas, pelos carvões produzidos. A ativação do carvão de madeira de eucalipto com agentes químicos de ativação aqui testados mostrou melhor desempenho quando o agente ativante foi o ácido fosfórico, apresentando área superior àquela de carvões ativados com NaOH. Além disso, a ativação com ácido produziu carvões com carga positiva em pH &lt; 5, o que possibilitou a remoção de...
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Carvão ativado; Glifosato; Eucalipto; Água; Herbicida Residual.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1136785