Consulta: subjectFacets:"Hidráulica"
Registros recuperados: 24
Data/hora: 17/06/2024 04:41:34

Comportamento hidro-erosivo de depósitos sedimentares da Formação Macacu situados na Ilha do Governador-RJ.
Provedor de dados: 119
Autores: PORTOCARRERO, H.; CAMPOS, T. M. P. de; ANDRADE, A. G. de; BRIZZI, R. R.
A Ilha do Governador, inserida no contexto do Gráben da Guanabara, é marcada pela presença de exposições de depósitos sedimentares paleogênicos pertencentes à Formação Macacu. Tais exposições, atualmente evidentes em cortes de estrada e antigas jazidas para extração de material terroso, apresentam elevado grau de degradação causada pela erosão hídrica, o que é constatado a partir da presença de sulcos e voçorocas. O presente trabalho teve como objetivo analisar o comportamento hidro-erosivo de depósitos sedimentares da Formação Macacu expostos em uma jazida situada na área patrimonial do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, buscando relacionar sedimentologia, hidráulica e erodibilidade. Após a interpretação geológica das exposições de sedimentos,...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Erodibilidade; Sedimento; Porosidade; Permeabilidade; Solo; Hidráulica; Sediments; Permeability; Porosity; Erodibility; Soil.
Ano: 2021
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1133875

Hydrologic and hydraulic simulations for use in macrodrainage designs for gully management and recovery.
Provedor de dados: 119
Autores: SAMPAIO, L. de F.; RODRIGUES, V. G. S.; BRESSIANI, D. de A.; FERREIRA, R. R. M.
Runoff on susceptible terrains that is not associated with adequate drainage causes soil erosion, as gullies. Gullies and drainage continue to be major issues in reclamation projetcs since soil erosion can be reactivated after the application of recovery measures. This paper describes a low-cost project framework for macrodrainage for a gully in Nazareno (MG, Brazil) to provide support to gully management and recovery. We used a simple methodology with the application of Geographic Information Systems (GIS) and cocentrated hydrologic and hydraulic models (freely available softwares). Tha basin has steep slopes (8 to 20%) and the water flows mainly to the northwest, wich contribute to exarcerbate erosion problems. We studied the effect to environmental...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Nazareno (MG); Minas Gerais; Barranco; Software livre; Método SCS; SCS method; Modelos hidrológicos; Canales de drenaje; Control de la erosión; Erosión de cárcavas; Modelos de simulación; Sistemas de información geográfica; Suelo.; Solo; Modelo de simulação; Controle da erosão; Sistema de informação geográfica.; Recuperação do solo; Drenagem; Canal de escoamento; Hidráulica; Soil; Gully erosion; Drainage channels; Simulation models; Hydrologic models; Geographic information systems.; Erosion control.
Ano: 2017
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1075769

Dimensionamento, construcao e caracteristicas hidraulicas de um injetor tipo Venturi para uso na quimigacao.
Provedor de dados: 119
Autores: FEITOSA FILHO, J. C.; PINTO, J. M.; ARRUDA, N. T. de.
O trabalho informa metodologia de construcao, dimensionamento e caracteristicas hidraulicas de um injetor tipo Venturi com potencialidade de uso na quimigacao. Pela resistencia do material confeccionado em relacao aos injetores tradicionais construidos em polietileno, o injetor metalico pode ser utilizado nos sistemas de irrigacao que operam em media ou alta pressao. Estudou-se variaveis como: vazao succionada em funcao dos diferenciais de pressao, perdas de carga e rendimentos e definiu-se Equacoes de regressao representativas destas relacoes. Utilizou-se um injetor com diametro nominal na seccao de entrada de 75 mm e diametro da seccao estrangulada de 19,6 mm. Trabalhou-se com pressoes de servico de 10 ate 35 mca com incremento de 5 mca. Os resultados...
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Quimigacao; Injetor Venturi; Venturi injectors; Hydraulic structure; Hidráulica; Irrigação; Chemigation; Irrigation.
Ano: 1999
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/132044

Caracterizacao hidraulica de microaspersores.
Provedor de dados: 119
Autores: NASCIMENTO, T.; SOARES, J. M.; PINTO, J. M.
Realizou-se, no Laboratorio de Hidraulica do CPATSA-EMBRAPA em Petrolina,PE, um estudo para determinar o coeficiente de variacao de fabricacao, a equacao de pressao x vazao, raio total e efeito, a intensidade de aplicacao ao longo do raio, o espacamento entre emissores e o coeficiente de uniformidade. Foram avaliadas as seguintes marcas e modelos de microaspersores: SOIF, Jatissimo, Dantas MA 070, Dantas MA 120, Asbrasil com bailarina, Asbrasil com difusor circular e Asbrasil com difusor setorial. De cada modelo, foram separados, aleatoriamente, e numerados 100 emissores, que foram submetidos as respectivas pressoes de servico recomendadas pelo fabricante. Com base na vazao dos 100 emissores, que foram submetidos as respectivas pressoes de servico...
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: Microaspesor; Minisprinkler; Hydraulic; Hidráulica; Irrigação; Sprinkler irrigation.
Ano: 1992
URL: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/132683

Modelo matemático aplicado à irrigação localizada com microtubos sob regime de escoamento turbulento
Provedor de dados: 70
Autores: Souza,Wanderley de J.; Botrel,Tarlei A.; Almeida,Alexsandro C. dos S.; Correa,Cristina B.
O presente trabalho teve como objetivos, desenvolver dois modelos matemáticos para dimensionamento de microtubos em irrigação localizada, operando sob regime de escoamento turbulento, nos quais foram incluídas as perdas de carga no microtubo, perda de carga localizada e perdas por energia de velocidade na saída do microtubo. Para a determinação da perda de carga localizada, obteve-se, por meio de dados de laboratório, valores de coeficientes K de dissipação de energia na entrada do microtubo. Os modelos foram avaliados com o dimensionamento de uma linha lateral de irrigação e tiveram ótimos desempenhos, tendo em vista que os dados coletados proporcionaram vazão média próxima da vazão de projeto, com coeficiente de determinação acima de 98%, excelente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Linha lateral; Perda de carga; Hidráulica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000200008

Adução e bombeamento de água para fins de irrigação.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHÃES, P. S. de S.
São abordados alguns aspectos da adução e bombeamento da água para fins de irrigação. Os topicos principais: Adução: aducão por gravidade, por recalque, adutoras mixtas e peças especiais das adutoras. Bombas hidráulicas: classificação, bombas estaticas, alternativas e rotativas, Ariete hidráulico; bombas dinâmicas, curvas características, altura manométrica, perdas e rendimentos, principais tipos de bombas dinâmicas, cavitação nas bombas hidráulicas de fluxo, NPSH-Net Positive Suction head, Currea característica do sistema, bombas em paralelo, bombas em série, seleção de bombas e concepção de sistemas de recalque, instalação de conjuntos de bombeamento, procedimentos para partida e parada, bombas dinâmicas espéciais, bomba e ar comprimido e bomba injetora.
Tipo: Livros
Palavras-chave: Condução; Bombeamento; Adução; Adduction; Hydraulic; Água; Hidráulica; Irrigação; Irrigation; Water.
Ano: 1983
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/132501

Características hidráulicas e avaliação por cápsulas porosas: plano de trabalho.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, D. A. da.
Objetivos; Justificativa; Metodologia.
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Cápsula porosa; Característica; Avaliação; Irrigação; Hidráulica; Irrigation.
Ano: 1979
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/156435

Perda de carga em tubulação de polietileno, conduzindo água residuária de suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Tagliaferre,Cristiano; Oliveira,Rubens A. de; Denículi,Wilson; Cecon,Paulo R.
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se ajustar equações para cálculo da perda de carga contínua em tubulações de polietileno, conduzindo água residuária de suinocultura com concentrações iguais a 1,15; 1,24; 1,43; e 1,75 g L-1 de sólidos totais. A perda de carga foi determinada em tubulações de polietileno, com diâmetros internos de 12,62; 15,47; 19,79 e 25,76 mm, por meio de quatro piezômetros, distanciados 4 m ao longo da tubulação. Os resultados indicaram que as equações empíricas ajustadas com a aplicação das metodologias de Duffy &amp;amp; Titchener e Hazen-Williams modificada, apresentaram bons ajustes, com coeficiente de determinação igual a 0,99. Desta maneira, recomenda-se a sua aplicação no dimensionamento de projetos com tubulações...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Efluentes; Sólidos totais; Hidráulica.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300003

Escoamento uniforme em canais circulares lisos. Parte II: comparação entre o método de Kazemipour e a equação de Manning
Provedor de dados: 91
Autores: Goldfarb,Maurício C.; Silva,Tarciso C. da; Azevedo,Carlos A. V. de; Lima,Vera L. A. de.
A equação de Chezy-Manning e diversas outras utilizadas no cálculo do escoamento uniforme em canais, não representam satisfatoriamente o efeito da forma da seção transversal do escoamento, o que geralmente conduz a resultados de pouca precisão. Uma metodologia desenvolvida por Kazemipour &amp;amp; Apelt (1980) a partir da equação de von Karman Prandtl para tubos pressurizados, denominada método de Kazemipour, tem-se mostrado bastante eficiente no cálculo do escoamento em canais circulares lisos. Neste trabalho, o método de Kazemipour, ajustado numericamente, foi confrontado com a equação de Manning. Utilizaram-se, na análise, valores de vazão calculados pelas duas metodologias e dados experimentais de confiabilidade. De acordo com os parâmetros avaliados,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Vazão; Hidráulica.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200003

Dimensionamento de sistema de microirrigação através de programação não linear considerando-se diferentes demandas hídricas
Provedor de dados: 91
Autores: Lucena,Kennedy F. M.; Galvão,Carlos de O.; Gomes,Heber P.
Neste trabalho é analisado o dimensionamento ótimo de sistemas de microaspersão, através de um modelo de otimização utilizando-se programação não linear, com o objetivo de minimizar os custos de investimento e operacional, para três cenários de demandas hídricas obtidas em duas localidades da Região Nordeste do Brasil: Iguatu, CE, com os balanços hídricos anual e mensal, e João Pessoa, PB, com balanço hídrico mensal. O modelo tem como variáveis de decisão: os comprimentos dos trechos de tubos com seus respectivos diâmetros, o tempo total diário de irrigação, a uniformidade de emissão, a freqüência de irrigação e a pressão média de operação do emissor. Os resultados evidenciaram que em regiões de clima semi-árido, como Iguatu, não há diferenças importantes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Microaspersão; Modelo de otimização; Custos; Hidráulica.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200002

Equação de Hazen-Williams corrigida para água residuária proveniente da suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Sampaio,Silvio C.; Cilene,Kátia; Boas,Márcio A. Vilas; Queiroz,Manoel M. F. de; Gomes,Benedito M.; Fazolo,Ajadir.
O objetivo do trabalho foi avaliar a perda de carga em tubulações comerciais de aço zincado, ferro galvanizado e PVC, com diferentes diâmetros, com o intuito de determinar fatores de correção para a equação de Hazen-Williams em função da concentração de sólidos totais, em águas residuárias oriundas da suinocultura. Os resultados mostraram que a perda de carga possui comportamento linear em função da concentração de sólidos totais da água residuária proveniente da suinocultura; as perdas de carga determinadas a partir dos fatores de correção parcial e global, apresentaram superestimativa e subestimativa média de 0,7 e 13%, respectivamente.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reúso de água; Irrigação; Hidráulica.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100001

CARACTERIZAÇÃO HIDRÁULICA DE UM TUBO GOTEJADOR
Provedor de dados: 91
Autores: Frizzone,José Antonio; Vieira,Angelita Teresinha; Paz,Vital Pedro da Silva; Botrel,Tarlei Arriel.
RESUMO Foram estudadas as características hidráulicas do tubo gotejador Rain Bird, constituído de polietileno flexível, parede com 225 microns de espessura, emissores tipo labirinto integrados à parede do tubo e espaçados 0,30m. O tubo gotejador foi submetido a diferentes pressões para a determinação das características hidráulicas: relação vazão-pressão dos emissores, coeficiente de variação de fabricação, resistência à ruptura, perda de carga, fator de redução de perda de carga e comprimento máximo para linhas laterais. Os emissores apresentam valor médio de coeficiente de variação de fabricação de 1,97% e regime de fluxo turbulento (x = 0,4563). Verificou-se aumento do diâmetro interno do tubo em função do aumento da pressão, e a ruptura ocorreu a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Hidráulica; Tubo gotejador.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300278

Perda de carga em tubos de PVC conduzindo água residuária do processamento de café
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Jacinto de A.; Aquino,Reinaldo F.; Pereira,Geraldo M.; Rodrigues,Reginaldo C.; Campos,Thiago B.
Visando determinar a perda de carga distribuída e avaliar a variação dos coeficientes de atrito das equações Universal e de Hazen-Williams em tubulações comerciais de PVC, conduzindo águas residuárias do processamento do café (descascamento e demucilagem), ensaios foram conduzidos no Laboratório de Hidráulica do Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras, em que os resultados apontaram aumento do fator de atrito "f" e, conseqüentemente, da perda de carga, de 5 a 35% para águas residuárias da demucilagem e de 2 a 11% para água de descascamento, em relação à água pura, para tubulações de 75 e 25 mm, respectivamente. Ocorreu redução na perda de carga com a diluição das águas residuárias. O coeficiente "C", da equação de Hazen-Williams,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coeficiente de atrito; Irrigação pressurizada; Hidráulica.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700001

AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DO TUBO PERFURADO SANTAPE
Provedor de dados: 91
Autores: Marinho,Albanise Barbosa; Dantas Neto,José; Azevedo,Carlos Alberto Vieira de; Azevedo,Hamilton Medeiros de.
RESUMO Foram determinadas as características hidráulicas do Santape, que trata-se de um tubo perfurado flexível de polietileno linear de baixa densidade, com orifícios a raio laser. Avaliou-se a relação vazão-pressão, o coeficiente de variação de fabricação dos orifícios, o diâmetro interno do tubo e a ruptura de sua parede em função da variação de pressão, o alcance e a altura do jato da água, e a vazão em função do comprimento do tubo e da pressão. Os emissores apresentaram valor médio de coeficiente de variação de fabricação de 4,10% e regime turbulento (x = 0,5646). Verificou-se aumento do diâmetro interno do tubo em função de incrementos na pressão e a ruptura da parede do tubo ocorreu na pressão de 169,30 kPa. A vazão em função do comprimento variou...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação localizada; Vazão; Hidráulica.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300316

Análise da equação de Swamee-Jain para cálculo do fator de atrito
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Leandro; Carvalho,Jacinto de A.
Objetivou-se, com este trabalho, estudar o comportamento da equação de Swamee-Jain nas mais variadas situações de condução de água em sistemas pressurizados, para isto se desenvolveu um aplicativo computacional para realizar simulações variando o diâmetro interno do tubo, a velocidade de escoamento e a rugosidade absoluta das paredes da tubulação. A base de comparação do estudo se compunha das equações mais empregadas no cálculo do fator de atrito da equação universal de Darcy-Weissbach, respeitando-se seus respectivos regimes de escoamento e limitações. A partir de então, concluiu-se que, para o regime turbulento em conduto liso, a equação de Swamee-Jain apresentou diferenças de valores de f em relação às equações específicas requerendo, para melhor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidráulica; Perda de carga; Irrigação.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300030

Escoamento uniforme em canais circulares lisos. Parte I: adaptação e validação do método de Kazemipour
Provedor de dados: 91
Autores: Goldfarb,Maurício C.; Silva,Tarciso C. da; Azevedo,Carlos A. V. de.
A partir da equação de von Karman Prandtl para tubos pressurizados, Kazemipour &amp;amp; Apelt (1980) desenvolveram uma metodologia para cálculo do escoamento em canais circulares lisos, denominada método de Kazemipour o qual, apesar de apresentar resultados de bastante eficiência necessita, no entanto, de recursos gráficos na sua aplicação, o que impossibilita a solução através de métodos computacionais e, também, a comparação deste com outras metodologias existentes. Neste trabalho, mostram-se os resultados da investigação analítica que resulta na validação do método de Kazemipour, como também o ajuste, de acordo com o procedimento proposto por Silva &amp;amp; Figueiredo (1993), de maneira a tornar o procedimento completamente equacionável sem a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Vazão; Hidráulica.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200002

Caracterização hidráulica do tubo gotejador Hidrodrip II
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Allison Magno de Sousa; Porto Filho,Francisco de Queiroz; Medeiros,José Francismar de; Costa,Maristélio da Cruz.
O objetivo, com este trabalho realizado em laboratório, foi estudar as características hidráulicas do tubo gotejador Hidrodrip II, 2,3 L h-1, cujos emissores, inseridos nos tubos durante o processo de fabricação e espaçados a 0,3 m, apresentam formato tipo labirinto. Submeteram-se os tubos a diferentes pressões, para determinação das características hidráulicas: relação vazão-pressão dos emissores e coeficiente de variação de fabricação; também, avaliou-se o efeito da temperatura na vazão dos gotejadores. Os emissores apresentaram regime de fluxo turbulento (x = 0,51) e valor médio de 1,49% para o coeficiente de variação de fabricação, enquanto a variação de temperatura, de 30 a 60 ºC, reduziu a vazão dos gotejadores, em aproximadamente 1,75%.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gotejamento; Hidráulica; Temperatura.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300028

Modelagem para o dimensionamento de microtubos em irrigação localizada
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Rodrigo O. R. de M.; Botrel,Tarlei A.
Com o intuito de oferecer embasamento técnico-científico para o desenvolvimento de uma irrigação de baixo custo e alto nível tecnológico, este trabalho teve como objetivo desenvolver uma equação para dimensionamento de microtubos em que a perda de carga localizada, a perda de carga ao longo do tubo e a energia de velocidade, estão representados na equação. O presente trabalho foi conduzido no Departamento de Engenharia Rural da ESALQ/USP, onde foi estabelecida, com base nos resultados dos ensaios dos microtubos, a relação entre pressão, comprimento, vazão e diâmetro para três diferentes modelos matemáticos de representação do fenômeno de perda de energia no microtubo. Dentre os modelos propostos, o que considerou a perda de carga localizada nesse fenômeno,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gotejamento; Hidráulica; Perda de carga.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100003

PERDA DE CARGA NO ESCOAMENTO FORÇADO DE ÁGUA E DE VINHAÇA EM TUBULAÇÃO DE POLIETILENO
Provedor de dados: 107
Autores: Justi, André Luiz; Zocoler, João Luis; Saizaki, Paula Mayumi.
O estudo da perda de carga em tubulações representa item de fundamental importância no dimensionamento de sistema de transporte de fluidos, em especial sistemas de bombeamento. No Brasil a aplicação de vinhaça em canaviais contempla tanto a fertilização da cultura como uma alternativa legal ao destino desse resíduo da produção de etanol e é frequente sua aplicação utilizando dutos e aspersores de grande porte. Como tubos de polietileno nem sempre possuem formato perfeitamente cilíndrico, objetivou-se com este trabalho comparar a perda de carga da água e da vinhaça utilizando como parâmetro o raio hidráulico aplicado na Equação de Darcy-Weisbach. O experimento foi conduzido no Laboratório de Ensaio de Equipamentos para Irrigação do Departamento de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos; Engenharia Hidráulica equação de Darcy-Weisbach; Fluidos; Hidráulica.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/849

MODELAGEM DA PERDA DE CARGA EM TUBULAÇÕES COMERCIAIS, CONDUZINDO ÁGUA RESIDUÁRIA
Provedor de dados: 107
Autores: José Antonio Rodrigues Souza; UFV; Débora Astoni Moreira; UFV; Wilson Denículi.
Objetivou-se, neste trabalho, modelar a perda de carga contínua, em tubulações comerciais de aço zincado, utilizados na condução da água residuária de avicultura (ARA). A água residuária foi avaliada em seis concentrações de sólidos totais (0,26; 0,46; 0,73; 0,94; 1,63 e 2,89 dag L-1), em tubulações comerciais de aço zincado, nos diâmetros comerciais de 50 a 150 mm. De acordo com os resultados, verificou-se que as equações empíricas, ajustadas com a aplicação das metodologias de Sampaio et al., Duffy &amp; Titchener e Hazen-Williams modificada, apresentaram bons ajustes, com coeficiente de correlação acima de 0,90, sendo recomendada sua aplicação no dimensionamento de sistemas de bombeamento dessas águas residuárias.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais resíduos agropecuários; Bombeamento; Hidráulica.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/146

COMPACTAÇÃO DO SOLO SOB SISTEMAS DE MANEJO CONVENCIONAIS E CONSERVACIONISTAS
Provedor de dados: 107
Autores: João Paulo Arantes Rodrigues da Cunha; UFU; Paulo César de Carvalho Júnior; Juni Vicente de Souza; Elias Nascentes Borges; UFU; Elton Fialho dos Reis; UEG.
Os sistemas de manejo do solo influenciam a sua susceptibilidade à compactação. Esta é uma das principais causas da degradação física do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência do solo à penetração e a densidade do solo de um Latossolo Vermelho distrófico, cultivado sob diferentes sistemas de preparo do solo. Avaliaram-se a densidade do solo e a resistência do solo à penetração, após cinco anos de cultivo submetido a sete tratamentos, em delineamento em blocos casualizados: CCCG - cultivo convencional (aração e gradagem) com aplicação de calcário e gesso; CCC - cultivo convencional com calcário; CMC - cultivo mínimo (com arado escarificador a 0,15 m) e calcário; CMCG - cultivo mínimo com calcário e gesso; PDCG - plantio direto com...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Hidrologia; Hidráulica; Drenagem.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/122

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA ESTIMATIVA MENSAL DA EROSIVIDADE DA CHUVA NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Provedor de dados: 107
Autores: MIchel Castro Moreira; Fernando Falco Pruski; UFV; Thiago Emanuel Cunha de Oliveira; Francisco de Assis de Carvalho Pinto; UFV; Demetrius David da Silva; UFV.
Dada à necessidade de se conhecer os valores da erosividade da chuva para qualquer localidade, tendo em vista o planejamento de uso de práticas para controle da erosão, e considerando a escassez dessas informações, no presente trabalho teve-se por objetivo desenvolver redes neurais artificiais (RNAs) para a estimativa mensal da erosividade da chuva no Estado de Minas Gerais. Utilizaram-se dados de erosividade da chuva, latitude, longitude e altitude de 268 estações pluviométricas situadas no Estado de Minas Gerais e em seu entorno. Foram treinadas 48 RNAs, considerando-se os índices de erosividade EI30 e KE&gt;25 e duas metodologias de obtenção da energia cinética da precipitação. Na avaliação dos resultados obtidos com as RNAs desenvolvidas, utilizaram-se...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Hidrologia; Hidráulica.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/94

DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DO SISTEMA DE BENEFICIAMENTO PÓS-COLHEITA DO GENGIBRE “IN NATURA” NO LITORAL PARANAENSE, BRASIL
Provedor de dados: 107
Autores: Eliane Rose Serpe Elpo; UFPR; Raquel Rejane Bonato Negrelle; UFPR; Neusa Gomes de Almeida Rücker; Secretaria de Est. da Agric. e do Abastecimento do Paraná.
Para subsidiar a oferta de produto de melhor qualidade ao mercado consumidor, avaliaram-se as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos produtores, do processo de beneficiamento pós-colheita (lavagem, limpeza, secagem e embalagem) e as condições de manipulação do gengibre “in natura”, no litoral paranaense. Os resultados obtidos foram confrontados com a legislação brasileira vigente. Em geral, as condições de higiene e limpeza foram consideradas precárias, determinando alta potencialidade de contaminação do gengibre com agentes, que poderiam colocar em risco a saúde do consumidor. Os problemas encontrados poderiam ser minimizados, por meio de sistemático controle de qualidade e programas de educação sanitária. Nesta perspectiva, algumas propostas...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Hidrologia; Hidráulica; Tratamento de resíduos.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/92

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: UMA NOVA METODOLOGIA PARA A ESTIMATIVA DAS VAZÕES MÍNIMAS
Provedor de dados: 107
Autores: Luciano Farias de Novaes; USP; Fernando Falco Pruski; UFV; Sílvio Bueno Pereira; UFMS; Douglas Oliveira Queiroz; Renata Del Giudice Rodriguez.
Dentre as principais limitações encontradas para a adequada gestão dos recursos hídricos pode-se citar as reduções das vazões com o aumento da área de drenagem e a inexistência de metodologias disponíveis que quantifiquem as vazões e garantam a continuidade destas ao longo da rede hidrográfica da bacia. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi propor uma metodologia que permite o ajuste das vazões mínimas ao longo da rede hidrográfica visando superar estas limitações que dificultam o adequado gerenciamento de recursos hídricos. Foi realizado um estudo de caso para a bacia do Paracatu. A metodologia proposta consistiu em ajustar modelos de regressão para representação das vazões mínimas em função da área de drenagem no rio de maior ordem, e a partir...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Irrigação; Hidrologia; Hidráulica.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/93