Consulta: subjectFacets:"Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4881"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 09/06/2024 11:44:59

Геометрическое  моделирование диатомовых  водорослей  рода Cymbella Agardh
Provedor de dados: 13
Autores: Лях, А. М.
Приведем алгоритм построения трёхмерных геометрических моделей диатомовых рода Cymbella. Описаны качественные признаки, по которым выделены типовые формы створок. На основе типовых форм построены ЗD-модели клеток, которые сопоставлялись с геометрической фигурой «цимбеллоид». Выявлено, что последний существенно занижает объемы клеток. Предложены модели для экспресс-оценки биомассы водорослей с погрешностью, не превышающей 10%.
Tipo: Journal Contribution
Palavras-chave: Models; Diatoms; Models; Diatoms; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4881; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_32657.
Ano: 2007
URL: http://repository.ibss.org.ua/dspace/handle/99011/611

Акватория и берега Севастополя: экосистемные процессы и услуги обществу
Provedor de dados: 13
Autores: Шадрин, Н. В.; Павлова, Е. В.
В монографии представлены результаты изучения современной экологической ситуации в акватории Севастополя. Рассмотрены также вопросы взаимосвязей функционирования экосистем и социально-экономического развития. Для экологов, экономистов, менеджеров, студентов и жителей Севастополя.
Tipo: Book
Palavras-chave: Ecosystems; Scales; Models; Anthropogenic factors; Eutrophication; Ichthyoplankton; Phytoplankton; Zooplankton; Oil pollution; Litter; Mortality; Coastal zone; Biodiversity; Rivers; Zooplankton; Ecosystems; Scales; Models; Eutrophication; Rivers; Biodiversity; Phytoplankton; Anthropogenic factors; Mortality; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15490; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2482; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6838; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4881; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2734; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6617; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_33949; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_13344; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34996; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4945.
Ano: 1999
URL: http://repository.ibss.org.ua/dspace/handle/99011/381

Modèle couple dynamique-écologie pour la lagune de Bizerte
Provedor de dados: 20
Autores: Béjaoui, B.; Harzallah, A.; Moussa, M.; Chapelle, A.
Ce travail porte sur le développement d’un modèle hydroécologique tridimensionnel basé sur deux éléments nutritifs l’azote et le phosphore. Le modèle hydrodynamique est forcé par des données climatiques mensuelles NOAA. Le modèle écologique a été développé en se basant sur deux éléments nutritifs l’azote et le phosphore en interaction avec le phytoplancton et le zooplancton. Le modèle écologique est constitué de deux compartiments, la colonne d’eau et la couche supérieure de sédiment. Huit variables d’états caractérisent la colonne d’eau et six le compartiment sédiment. Comme première application, le modèle a été testé sur la lagune de Bizerte. Une comparaison entre les résultats des simulations et les observations a montré que le modèle a pu reproduire...
Tipo: Journal Contribution
Palavras-chave: .; Dissolved oxygen; Hydrodynamics; Models; Nutrient cycles; Phytoplankton; Zooplankton; Dissolved oxygen; Models; Phytoplankton; Zooplankton; Hydrodynamics; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36106; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4881; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_13344; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15490; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3723.
Ano: 2008
URL: http://hdl.handle.net/1834/3694

Estimacion de corrientes marinas en el Golfo de Batabano
Provedor de dados: 20
Autores: Arriaza Oliveros, L.; Simanca Cardenas, Y.; Rodas Fernández, L.; Milian, D.
The simulation operational tool known as SIMulación de COrrientes (SIMCO) is a part of a methodology to forecast marine currents into cuban shelf. This tool is based on a lineal model. Gulf of Batabanó is an almost closed shallow water body whit flat bottom, that includes a surface of 20 850 km2 and its average depth is about 6 m. This work offers the results of such a comparison between the results of the application of SIMCO to Gulf of Batabanó and current measurements. SIMCO is a good representation of the marine currents inside of the gulf, the overestimation mean error is equal to 3.8 cm/s for the south boundary of gulf when SIMCO run whit a kind of horizontal resolution of 2 nm and the overestimation errors decreases when the horizontal resolution...
Tipo: Conference Material
Palavras-chave: Ocean currents; Models; Simulation; Ocean currents; Models; Simulation; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_12883; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4881; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5209.
Ano: 2006
URL: http://hdl.handle.net/1834/2228