Consulta: subjectFacets:"Intrusions salines"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 07/06/2024 04:38:26

Estuaire Charente: flux à Saint-Savinien et intrusions salines, résultats durant l'étiage 2011
Provedor de dados: 5
Autores: Le Moine, Olivier; Robert, Serge; Geairon, Philippe; Chabirand, Jean-michel.
En réponse aux interrogations et enjeux soulevés par les gestionnaires de l'estuaire de la Charente (EPTB, CG17, AEAG), un projet scientifique partenarial (Ifremer, ULR) a été élaboré pour tenter d'apporter des éléments de réponse souhaités.  Les enjeux sont grossièrement de trois ordres :  * de gestion, à court et moyen terme, du barrage de Saint Savinien, du Port de Rochefort, de la qualité de l'eau potable.  * de connaissances et outils d'aide à la gestion : conditions favorisant l'envasement, continuité écologique, qualité des eaux côtières...  * de connaissances scientifiques : bilans hydriques et sédimentaires, impacts des apports dans les pertuis.  Les attendus pour cette première phase du projet en 2011 sont surtout la connaissance ou évaluation...
Tipo: Text
Palavras-chave: Estuaire Charente; Flux; MES; Intrusions salines; Saint-Savinien; Département Charente-Maritime.
Ano: 2012
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00142/25312/23387.pdf

Estimation et caractérisation de la dynamique des flux dans l'estuaire de la Charente
Provedor de dados: 5
Autores: Le Moine, Olivier; Geairon, Philippe.
Le besoin de connaissance (et de partage) sur la quantification et la dynamique des apports (de matières particulaires ou dissous) des fleuves dans les écosystèmes côtiers a motivé ce travail. L'objectif est de mettre au point des méthodes de traitements spécifiques de données acquises par courantométrie Doppler pour évaluer les apports des fleuves, décrire leur dynamique au cours du cycle de marée, et caractériser l'estuaire. Le traitement du signal acquis, en complément d'autres données de bathymétrie et de la salinité permet l'estimation d'indices caractéristiques de l'estuaire du fleuve Charente. Les résultats montrent par exemple que des volumes atteignant 40 à 50 millions de mètres cubes sont déplacés à chaque marée en pic de coefficient. Des...
Tipo: Text
Palavras-chave: Estuaire Charente; Flux; Volume oscillant; Intrusions salines; Temps de résidence.
Ano: 2013
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00120/23096/20943.pdf