Consulta: subjectFacets:"Irrigação por gotejamento"
Registros recuperados: 33
Data/hora: 11/06/2024 15:20:44

Perda de carga localizada em emissores não coaxiais integrados a tubos de polietileno
Provedor de dados: 70
Autores: Rettore Neto,Osvaldo; Frizzone,José A.; Miranda,Jarbas H.; Botrel,Tarlei A.
Este trabalho apresenta os resultados de experimento conduzido para avaliar as perdas de carga localizadas em gotejados não coaxiais integrados a tubos de polietileno. As perdas de carga para diferentes vazões foram determinadas em quatro modelos de tubos-gotejadores, com dez repetições. Para cada vazão, a perda de carga localizada foi calculada pela diferença entre a perda de carga no tubo com emissor e a perda de carga contínua no tubo uniforme estimada pela equação de Darcy-Weisbach com o fator de atrito (f) previamente determinado. Aproximações matemáticas foram sugeridas para calcular hfe com base no coeficiente de carga cinética (K) e em um valor constante de comprimento equivalente (Le). Para os modelos de tubos-gotejadores estudados, a perda de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coeficiente de carga cinética; Comprimento equivalente; Irrigação por gotejamento; Fator de atrito.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000100004

Perda de carga localizada em gotejadores integrados em tubos de polietileno
Provedor de dados: 70
Autores: Gomes,Anthony W. A.; Frizzone,José A.; Rettore Neto,Osvaldo; Miranda,Jarbas H. de.
Este trabalho foi desenvolvido para analisar as perdas de carga localizadas em gotejadores coaxiais integrados em tubos de polietileno. A perda de carga para diferentes vazões foi determinada em quatro modelos de tubos gotejadores, com sete repetições. Para cada vazão, a perda de carga localizada foi calculada pela diferença entre a perda de carga no tubo com emissor e a perda de carga contínua no tubo uniforme, estimada pela equação de Darcy-Weisbach. Aproximações matemáticas foram sugeridas para calcular a perda de carga com base no coeficiente de carga cinética (K) e em um valor constante de comprimento equivalente (Le). A desconsideração da perda de carga localizada levou à superestimativa do comprimento máximo da linha lateral de até 25,7%, para os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por gotejamento; Coeficiente de carga cinética; Perda de carga localizada; Índice de obstrução; Comprimento equivalente.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000300008

Distribuição de fósforo no bulbo molhado, aplicado via fertirrigação por gotejamento com ácido fosfórico
Provedor de dados: 70
Autores: Zanini,José R.; Barreto,Ana K. G.; Foratto,Leticia C.; Natale,William.
Foram investigados a distribuição do fósforo, o pH e a umidade do solo no bulbo molhado em um Latossolo sem vegetação, após fertirrigação com ácido fosfórico, durante 21 dias. O experimento foi instalado na UNESP/Jaboticabal - SP, em blocos casualizados, com cinco repetições. Os tratamentos foram 0; 30; 60; 90 e 120 kg ha-1 de P2O5, dividindo-se as doses em quatro aplicações semanais, via fertirrigação. Após a última aplicação, foram abertas trincheiras nos bulbos molhados e coletadas amostras de solo em quadrículas de 100 cm². O ácido fosfórico provocou aumento da acidez e elevados teores de fósforo no bulbo, principalmente até 30 cm de distância lateral e até 40 cm de profundidade, em relação ao ponto de gotejamento. O aumento da dose de ácido fosfórico...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bulbo úmido; Irrigação por gotejamento; Acidez do solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000100012

Produtividade da cana-de-açúcar fertirrigada com N e K via gotejamento subsuperficial
Provedor de dados: 70
Autores: Dalri,Alexandr B.; Cruz,Raimundo L.
O objetivo deste trabalho consistiu no estudo da fertirrigação por gotejamento subsuperficial na produtividade da cana-de-açúcar, no segundo e terceiro ciclos de cultivo, e os efeitos nos índices tecnológicos na cultura. O experimento foi desenvolvido na área experimental da Faculdade de Ciências Agronômicas, FCA/UNESP - Botucatu. O tubo gotejador foi instalado a 30 cm de profundidade e sob a fileira de plantio da cana-de-açúcar. A variedade cultivada foi a RB 72454. O tratamento com a aplicação da maior dose de NK via fertirrigação foi o que respondeu melhor, apresentando produtividade de colmos de 190,01 t ha-1 e 168,80 t ha-1 para o segundo e terceiro ciclos, respectivamente. A fertirrigação não alterou a qualidade tecnológica da cana-de-açúcar nos dois...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertirrigação; Saccharum spp.; Irrigação por gotejamento.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000300012

Umidade do solo na zona radicular do maracujazeiro cultivado sob irrigação localizada
Provedor de dados: 70
Autores: Sousa,Valdemício F.; Folegatti,Marcos V.; Frizzone,José A.; Corrêa,Rodrigo A. L.; Viana,Thales V. A.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de níveis de irrigação aplicados por gotejamento no perfil de umidade do solo na zona de concentração radicular do maracujazeiro-amarelo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg). O experimento foi realizado no período de julho de 1999 a janeiro de 2000, no Campo Experimental da Fazenda Areão, em Piracicaba - SP (22º42'30"S e 47º38'00"W). Os níveis de irrigação, aplicados por um sistema de irrigação por gotejamento, foram: L1 = 0,25 L; L2 = 0,50 L; L3 = 0,75 L, e L4 = 1,00 L, em que L é a lâmina de água média medida em lisímetros. Os níveis de irrigação influenciaram nos perfis de distribuição temporal do potencial matricial, apresentando comportamento diferenciado na oscilação e na manutenção dos teores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Potencial matricial; Irrigação por gotejamento; Manejo de água.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200004

Comportamento da alface tipo americana sob diferentes tensões da água no solo, em ambiente protegido
Provedor de dados: 70
Autores: Santos,Silvânio R. dos; Pereira,Geraldo M.
Visando a definir critérios para o manejo da irrigação para alface tipo americana, cv. Raider, esse trabalho foi desenvolvido para avaliar o efeito de diferentes tensões da água no solo sobre o comportamento produtivo da cultura, em ambiente protegido, na região de Lavras - MG. O experimento foi instalado em casa de vegetação com delineamento em blocos casualizados, tendo quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos de seis tensões de água no solo como indicativas do momento de irrigar. As tensões preestabelecidas foram 15; 30; 45; 60; 75 e 90 kPa, à profundidade de 0,15 m. Os resultados permitiram concluir que, no emprego de tensões em torno de 15 kPa, há tendência em obter plantas mais altas, com maior peso de matéria fresca comercial e menor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por gotejamento; Manejo da irrigação; Estresse hídrico.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300009

Lâmina de irrigação e aplicação de CO2 na produção de pimentão cv. Mayata, em ambiente protegido
Provedor de dados: 75
Autores: Furlan,Raquel A.; Rezende,Fátima C.; Alves,Dálcio Ricardo B.; Folegatti,Marcos Vinícius.
Avaliou-se o efeito da aplicação de diferentes lâminas de irrigação e do enriquecimento da atmosfera com CO2, em experimento com a cultura do pimentão (cultivar Mayata) em dois ambientes protegidos similares, em Piracicaba (SP). Em um deles, foi aplicado CO2 junto com a água de irrigação, elevando a concentração do gás na atmosfera para aproximadamente 800 mmolCO2/mol e, no outro, foi mantida a concentração do CO2 nas condições normais da atmosfera. Em cada ambiente, foram aplicadas quatro lâminas de irrigação, equivalentes a 60%, 80%, 100% e 120% da evaporação do tanque Classe A reduzido, arranjados no delineamento experimental inteiramente casualizado, com dez repetições de uma planta cada. O CO2 foi injetado na linha de irrigação, durante...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum annuum L.; Dióxido de carbono; Rendimento; Irrigação por gotejamento; Ambiente protegido.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362002000400007

Efeito da aplicação de biofertilizante e outros produtos químicos e biológicos, no controle da broca pequena do fruto e na produção do tomateiro tutorado em duas épocas de cultivo e dois sistemas de irrigação
Provedor de dados: 75
Autores: Nunes,Maria Urbana C.; Leal,Maria Lourdes S.
Avaliou-se o efeito de biofertilizante, associado ou não a produtos biológicos e químicos, em diferentes condições de irrigação, sobre a produção do tomateiro tutorado e a ocorrência da broca pequena do fruto. Os experimentos foram conduzidos na região de Itabaiana (SE) nos períodos seco e chuvoso. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com 13 tratamentos e quatro repetições, sendo cada parcela composta de 48 plantas no espaçamento de 1,00 x 0,50 m com uma planta por cova conduzida com duas hastes. A eficiência dos tratamentos variou com a época de plantio e com o sistema de irrigação utilizado. De modo geral, na época chuvosa, obteve-se maiores produções totais e comerciais superando as produções obtidas na época seca em 82% e 59%,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Bacillus thuringiensis; Neoleucinodes elegantalis; Irrigação por aspersão; Irrigação por gotejamento; Tomate.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362001000100011

Injeção de CO2 e lâminas de irrigação em tomateiro sob estufa
Provedor de dados: 75
Autores: Cararo,Denis Cesar; Duarte,Sérgio N.
A aplicação de quantidades adequadas de água e o uso de técnicas associadas melhoram a produtividade e a qualidade de frutos de tomate, assegurando melhores lucratividades aos empreendimentos agrícolas. O objetivo deste trabalho foi estudar os efeitos da aplicação de lâminas de água e da injeção de dióxido de carbono (CO2) no sistema de irrigação sobre a cultura de tomate, cultivar Débora-Plus. Para isso foi conduzido um experimento em Piracicaba, de março a outubro de 1999 sob duas estufas, utilizando seis lâminas de água (40; 60; 80; 100; 120% e 140% da lâmina requerida pela cultura) e dois níveis de dióxido de carbono (C0 = 0 g de CO2.L-1 de água e C1 = 7,73 g.L-1 de CO2) aplicados via água. O delineamento experimental para o efeito das lâminas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum Mill.; Irrigação por gotejamento; Estresse hídrico; Ambiente protegido; Produtividade; Função de produção; Receita líquida.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362002000300007

Irrigação no cultivo de brássicas.
Provedor de dados: 14
Autores: MAROUELLI, W. A.; MELO, R. A. de C. e; BRAGA, M. B.
Nesta circular técnica são apresentadas recomendações e informações atualizadas que possibilitam aos usuários estabelecerem estratégias mais eficazes para a irrigação das principais hortaliças pertencentes à família das brássicas.
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agrião; Brócolo; Couve; Couve flor; Nabo; Rabanete; Repolho; Rúcula; Irrigação por aspersão; Inseto; Irrigação por gotejamento; Irrigação por sulco; Potencial Hídrico.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1073865

Método de irrigação por gotejamento.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, M. A. da.
Cabeçal de controle; Canalizações; Gotejadores. Operacionalização do sistema.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Drip Irrigation.; Irrigação por gotejamento; Método.
Ano: 1978
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/162478

CULTIVO de hortaliças com irrigação por gotejamento e fertirrigação: programa 01.
Provedor de dados: 14
bitstream/item/103162/1/PGM-14-NE-CULTIVO-DE-HORTALICAS-COM-IRRIGACAO-POR-GOTEJAMENTO-E-FERTIRRIGACAO.mp3
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Hortaliça; Irrigação por gotejamento; Fertirrigação; Fertilizante.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/987669

Por gotejamento.
Provedor de dados: 14
Autores: MAROUELLI, W. A.
O pimentão é uma cultura bastante exigente em água, pois ao mesmo tempo em que não tolera déficit hídrico, também não suporta excessos. Para que a oferta de irrigação se dê na medida adequada, o sistema de gotejamento apresneta vantagens desde que adotado de modo correto e em condições viáveis.
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Pimentão; Irrigação por gotejamento; Água; Solo.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1029278

Hortbio.
Provedor de dados: 14
Autores: SOUZA, R. B. de; RESENDE, F. V.; LUDKE, I.; COUTO, J. R. do.
Composição. Modo de preparo. Rendimento. Tempo de preparo. Composição nutricional. Validade. Recomendações de uso.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Adubo organico; Biofertilizante; Irrigação por gotejamento.
Ano: 2012
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/946012

Produtividade do maracujazeiro amarelo sob diferentes níveis de irrigação e doses de potássio via fertirrigação
Provedor de dados: 86
Autores: Sousa,Valdemício Ferreira de; Folegatti,Marcos Vinícius; Frizzone,José Antônio; Corrêa,Rodrigo Alessandro de Lima; Eloi,Waleska Martins.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de quatro níveis de irrigação e cinco doses de K aplicadas via fertirrigação por gotejamento na produtividade do maracujazeiro amarelo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.). O delineamento experimental usado foi o de blocos ao acaso em parcelas subdivididas com quatro repetições. Os níveis de irrigação (subparcelas) aplicados foram os seguintes: 0,25V (926,76 L); 0,50V (1.528,20 L); 0,75V (2.117,28 L); 1,00V (2.706,36 L), em que V é o volume médio de água aplicado em lisímetro contendo uma planta de maracujá. As doses de K aplicadas em kg de K2O por planta por ano foram: 0,000; 0,225; 0,450; 0,675 e 0,900. A produtividade comercial do maracujazeiro foi influenciada significativamente (P&lt;0,01) pelas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Passiflora edulis; Manejo da água; Aplicação de fertilizante; Irrigação por gotejamento.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000400008

Desempenho produtivo e econômico do consórcio de cafeeiro arábica e nogueira-macadâmia
Provedor de dados: 86
Autores: Perdoná,Marcos José; Soratto,Rogério Peres; Esperancini,Maura Seiko Tsutsui.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho produtivo e econômico do consórcio de cafeeiro arábica e nogueira-macadâmia, em condições de sequeiro e irrigado por gotejamento, bem como a viabilidade financeira dos tratamentos em três cenários de preço de café. Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, com seis tratamentos (café solteiro sequeiro, café solteiro irrigado, consórcio café-nogueira-macadâmia sequeiro, consórcio café-nogueira-macadâmia irrigado, nogueira-macadâmia solteira sequeiro e nogueira-macadâmia solteira irrigada) e dez repetições. Avaliaram-se a produtividade, o índice de equivalência de área e os resultados econômicos dos tratamentos em três cenários de preço do café. A irrigação por gotejamento e o cultivo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arábica; Macadamia integrifólia; Consorciação; Irrigação por gotejamento; Preço de venda do café; Rentabilidade.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2015000100012

Modelo de distribuição de água e de potencial matricial no solo sob gotejamento com extração de água por raízes
Provedor de dados: 86
Autores: Coelho,Eugenio Ferreira; Or,Dani.
A maior dificuldade em descrever e estimar a distribuição de água no bulbo molhado sob gotejamento reside na extração de água pelo sistema radicular, que é mais complexa devido à geometria de fluxo tridimensional. Os modelos existentes são, na maioria, unidimensionais ou multidimensionais de acessibilidade limitada. Este trabalho propõe um modelo semi-analítico para distribuição bidimensional de umidade ou de potencial no bulbo molhado, através da superposição da solução analítica de Warrick, para ponto-fonte em condições de regime não-permanente, com um modelo paramétrico de extração de água pelas raízes, considerando o balanço de água num volume unitário do solo. O modelo foi ajustado com sucesso a dados experimentais para a cultura do milho num solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por gotejamento; Relação solo-água; Absorção de água por raízes; Simulação.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X1999000200011

Distribuição do sistema radicular de cafeeiro conilon irrigado e não irrigado
Provedor de dados: 86
Autores: Covre,André Monzoli; Partelli,Fábio Luiz; Gontijo,Ivoney; Zucoloto,Moises.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a distribuição do sistema radicular do cafeeiro conilon (Coffea canephora) irrigado e não irrigado. Utilizaram-se plantas de conilon da variedade clonal Emcapa 8111, genótipo 02, com cinco anos de idade. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, em parcela subsubdividida, com cinco repetições. Os tratamentos consistiram de: presença e ausência de irrigação (parcelas), 13 distâncias do tronco (dez no sentido da entrelinha e três no sentido da linha de plantio) e seis camadas de solo (0-60 cm) nas subparcelas. As raízes foram coletadas, lavadas, digitalizadas e processadas pelo programa Safira, para quantificar área superficial, comprimento, volume e diâmetro. As plantas de conilon não irrigadas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea canéfora; Deficit hídrico; Irrigação por gotejamento; Programa Safira.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2015001101006

Adubação nitrogenada e potássica de cafeeiro fertirrigado na fase de formação, em plantio adensado
Provedor de dados: 86
Autores: Sobreira,Fabrício Moreira; Guimarães,Rubens José; Colombo,Alberto; Scalco,Myriane Stella; Carvalho,Janice Guedes.
O objetivo deste trabalho foi determinar o parcelamento e a dose de nitrogênio e potássio mais adequados para o primeiro e segundo anos de formação do cafeeiro (Coffea arabica) fertirrigado por gotejamento, no sul de Minas Gerais. Dois experimentos foram instalados simultaneamente com plantio adensado (6.666 plantas ha-1): em um, a adubação foi realizada em quatro aplicações ao ano e, no outro, em 12 aplicações. Utilizou-se o delineamento em blocos ao acaso com cinco tratamentos e quatro repetições em ambos os experimentos. Os tratamentos foram constituídos por doses, aplicadas via fertirrigação, equivalentes a 70, 100, 130, 160 e 190% da recomendada para N e K2O, para o cultivo em sequeiro. Foi realizado tratamento controle com cultivo em sequeiro e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica; Demanda nutricional; Irrigação por gotejamento; Parcelamento da adubação; Sequeiro.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011000100002

Exigências hídricas da videira na Região do Submédio São Francisco
Provedor de dados: 86
Autores: ÁVILA NETTO,JAQUELINE; AZEVEDO,PEDRO VIEIRA DE; SILVA,BERNARDO BARBOSA DA; SOARES,JOSÉ MONTEIRO; TEIXEIRA,ANTONIO HERIBERTO DE CASTRO.
O trabalho objetivou a estimativa das necessidades hídricas da videira (Vitis vinifera L.), cv. Itália, sob as condições edafoclimáticas da Região do Submédio São Francisco. A parte experimental foi conduzida no campo experimental de Bebedouro da Embrapa-Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido, no município de Petrolina, PE, durante o período de maio a agosto de 1996. A evapotranspiração da cultura foi determinada pelo método do balanço hídrico no solo, e a evapotranspiração de referência foi estimada pelo método de Penman, visando avaliar o comportamento do coeficiente de cultura (Kc) ao longo do ciclo da cultura. O parreiral, com cinco anos de idade, foi conduzido em sistema de latada a 2 m acima da superfície do solo, num espaçamento de 4...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vitis vinifera; Relação planta-água; Balanço hídrico; Evapotranspiração; Irrigação por gotejamento; Consumo hídrico.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000800008

Suscetibilidade de gotejadores ao entupimento de causa biológica
Provedor de dados: 91
Autores: Resende,Ronaldo Souza; Coelho,Rubens Duarte; Piedade,Sônia Maria de Stéfano.
Avaliou-se a suscetibilidade de cinco tipos de gotejadores ao processo de entupimento de origem biológica, testando-se os seguintes modelos da marca comercial Netafim: Streamline 100, Ram 17L, Dripline 2000, Tiran 17 e Typhoon 20; para tanto, utilizou-se delineamento estatístico em blocos ao acaso em parcela subdividida, constituído de cinco tratamentos (modelo de gotejador) na parcela e tempo de funcionamento (9 níveis) na subparcela com quatro repetições. A água utilizada no ensaio provinha de fonte hídrica superficial, utilizada para irrigação, e dela foram isolados diversos gêneros de bactérias, multiplicadas em meio de cultura e utilizadas para manter um nível populacional de bactéria no reservatório da bancada de ensaio superior a 50.000 UFC mL-1,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bactéria; Obstrução; Irrigação por gotejamento.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300011

Recuperação de gotejadores obstruídos devido à utilização de águas ferruginosas
Provedor de dados: 91
Autores: Vieira,Gustavo H. S.; Mantovani,Everardo C.; Silva,José G. F. da; Ramos,Márcio M.; Silva,Cláudio M.
Desenvolveu-se este trabalho com o objetivo de se avaliar a eficiência da utilização de ácido fosfórico, de hipoclorito de sódio e de um produto comercial, além do impacto mecânico na desobstrução de gotejadores entupidos, devido à utilização de águas com elevado teor de ferro. O trabalho foi realizado na Fazenda Vista Alegre, localizada em Jaboticatubas, MG. Um sistema de irrigação por gotejamento foi adaptado para realização dos testes com oito tratamentos, sendo sete com aplicação de produtos químicos e um com impacto mecânico. Para os tratamentos químicos, utilizaram-se: o ácido fosfórico com pH 2 e pH 3; o hipoclorito de sódio com as dosagens de 100, 50 e 25 mg L-1 de cloro; e Reciclean com as dosagens de 50 e 25 mg L-1. Diante dos resultados obtidos,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por gotejamento; Desentupimento; Uniformidade de aplicação.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100001

Produtividade de duas cultivares de mamona submetidas a diferentes lâminas de irrigação suplementar
Provedor de dados: 91
Autores: Biscaro,Guilherme A.; Vaz,Marcos A. B.; Giacon,Graziane M.; Gomes,Eder P.; Silva,Silvana B. da; Motomiya,Anamari V. de A.
Objetivou-se com este trabalho avaliar a produtividade de grãos, os componentes da produção e a quantidade de óleo produzida por duas cultivares de mamona, irrigadas por gotejamento e submetidas a diferentes lâminas de água. O experimento foi conduzido no ano agrícola de 2009, em um Latossolo Vermelho distroférrico, textura argilosa, em área experimental no município de Dourados, MS. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, no esquema fatorial, com cinco lâminas de água (0, 25, 50, 100 e 150% da evapotranspiração para irrigação localizada) em duas cultivares de mamona (IAC 2028 e IAC 80), com quatro repetições. O turno de rega foi predeterminado em duas irrigações semanais, excetuando-se os dias em que ocorreu precipitação pluviométrica. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis L.; Componentes de produção; Irrigação por gotejamento.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000900001

Eficiência do uso da água pelo meloeiro sob diferentes freqüências de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Valdemício Ferreira de; Coêlho,Eugênio Ferreira; Andrade Junior,Aderson Soares de; Folegatti,Marcos Vinícius; Frizzone,José Antônio.
Objetivou-se, com este estudo, avaliar o efeito de cinco freqüências de irrigação por gotejamento, na maximização da produtividade e na eficiência do uso da água pelo meloeiro cultivado em solo arenoso de Tabuleiro Costeiro do Piauí. O experimento foi conduzido no Campo Experimental da Embrapa Meio-Norte, localizado no município de Parnaíba, PI, latitude 3º5'S longitude 41º47'W e altitude de 46,8 m. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com cinco tratamentos e seis repetições, em que os tratamentos foram: freqüências de irrigação de 0,50, 1,0, 2,0, 3,0 e 4,0 dias. Foram avaliadas as produtividades comercial e total e a eficiência do uso de água, constatando-se que a maior produtividade total (77.985 kg ha-1) e a máxima eficiência do uso da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por gotejamento; Melão; Intervalo de irrigação.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200009

Comportamento da cultura do tomateiro sob diferentes tensões de água no solo em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Sá,Nelson S. A. de; Pereira,Geraldo M.; Alvarenga,Marco A. R.; Mattioli,Wesley; Carvalho,Jacinto de A.
A cultura do tomateiro corresponde a uma atividade expressiva no Brasil, bastante exigente em água e, sob cultivo protegido, a irrigação deve ser usada para o suprimento hídrico total. O manejo adequado da irrigação é importante não apenas por suprir as necessidades hídricas das plantas mas, também, por minimizar problemas com doenças e lixiviação de nutrientes, além de gastos desnecessários com água e energia. Visando definir critérios para o manejo da irrigação, avaliou-se, através deste trabalho, o efeito de diferentes tensões de água no solo sobre o comportamento produtivo do tomateiro de crescimento indeterminado, híbrido Raísa N, em ambiente protegido, na região de Lavras, MG. O experimento foi instalado em casa de vegetação com delineamento em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Irrigação por gotejamento; Manejo da irrigação; Estresse hídrico.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300008

Produção de melão sob duas densidades de plantio, em diferentes tipos e espaçamentos de gotejadores
Provedor de dados: 91
Autores: Dias,Nildo da Silva; Medeiros,José Francismar de; Sathler,Nilson de Sousa.
Com o objetivo de se avaliar o efeito de diferentes tipos e espaçamentos de gotejadores usados no cultivo de melão sob duas densidades de plantio, desenvolveu-se um experimento na Fazenda São João, Município de Mossoró, RN, durante o período de setembro a novembro de 1998. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados completos, em parcelas subdivididas, com três repetições. Nas parcelas experimentais foram instaladas as diferentes linhas de gotejadores (Katif 2,3 L h-1 a 0,40 e 0,60 m; Katif 3,75 L h-1 a 0,60 e 0,80 m; Hydrodrip II 2,3 L h-1 a 0,30 e 0,50 m; Netafim ST-125 1,65 L h-1 a 0,50 m; Chapin 15 Mil 1,12 L h-1 a 0,30 m e Queen gil 1,42 L h-1 a 0,30 m) e, nas subparcelas, as populações de 15.000 e 20.000 plantas ha-1. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por gotejamento; Manejo de água; Cucumis melo L.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300003

Efeito da irrigação no desenvolvimento da alface crespa, em ambiente protegido, em Lavras, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Vilas Boas,Renato C.; Carvalho,Jacinto de A.; Gomes,Luiz A. A.; Souza,Kleber J. de; Rodrigues,Reginaldo C.; Sousa,Alexandre M. G. de.
Com este trabalho, objetivou-se avaliar o efeito de lâminas de irrigação sobre o desenvolvimento da alface crespa, em ambiente protegido, na região de Lavras, MG. O experimento foi instalado em casa de vegetação com delineamento em blocos casualizados, em esquema fatorial 2 x 4, com quatro repetições. Os tratamentos se constituíram de duas cultivares de alface, Verônica e Hortência, e quatro lâminas de irrigação, 75, 100, 125 e 150% de reposição de água, em que os resultados permitiram concluir que as duas cultivares de alface responderam igualmente à aplicação das lâminas de irrigação, sendo as massas frescas máximas, total e comercial, estimadas com a aplicação de 249,1 mm (125,8%) e 244,9 mm (123,7%), respectivamente; plantas com maior número de folhas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Manejo da irrigação; Irrigação por gotejamento.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000400008

Influência do CO2 via água de irrigação e da cobertura plástica no solo na Abobrinha
Provedor de dados: 124
Autores: Araújo,Wellington Farias; Botrel,Tarlei Ariel.
O experimento foi realizado em Piracicaba, SP, com o objetivo de avaliar os efeitos de doses de CO2 aplicadas via água de irrigação associadas ou não a cobertura plástica do solo na produção da abobrinha cultivada em campo aberto. O delineamento foi em blocos completos ao acaso, em esquema de parcelas subdivididas, com o fator CO2 na parcela e o fator cobertura nas subparcelas. Os tratamentos foram constituídos das seguintes doses de CO2 aplicados via água de irrigação: 0; 59; 148 e 274 kg ha-1 de CO2. O sistema de irrigação foi por gotejamento com reposição diária de água, baseada no tanque classe A. As variáveis analisadas foram: área foliar por planta (cm²), número de frutos por planta e produtividade (kg ha-1). A interação entre os fatores doses de CO2...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucúrbita pepo L; Dióxido de carbono; Irrigação por gotejamento; Mulch.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902010000200007

CARACTERÍSTICAS DA ESPIGA DO MILHO DOCE PRODUZIDO SOB DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO E DOSES NITROGENADAS
Provedor de dados: 107
Autores: Souza, Epitácio José de; Cunha, Fernando França da; Magalhães, Fernando Fagner; Silva, Thiago Ramos da; Santos, Osvaldir Feliciano dos.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar as características da espiga do milho doce produzido sob diferentes doses de adubação nitrogenada e lâminas de irrigação, em duas épocas de cultivo na região nordeste do Mato Grosso do Sul. O experimento foi conduzido em parcelas subsubdivididas, tendo nas parcelas quatro lâminas de irrigação (50, 75, 100 e 125% da evapotranspiração da cultura - ETc), nas subparcelas quatro doses de nitrogênio em cobertura (0, 100, 200 e 300 kg ha-1) e nas sub-subparcelas duas épocas de cultivo (Inverno/Primavera e Verão/Outono), no delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. Foram avaliadas as características: número de palha por espiga, comprimento de espiga, diâmetro de espiga, número de grãos por fileira, número de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais / Irrigação adubação; Irrigação por gotejamento; Sazonalidade; Zea mays var. Saccharata Sturt.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/617

Aplicação de dióxido de carbono via água de irrigação em diferentes fases fenológicas da cultura do meloeiro cultivado em ambiente protegido - DOI: 10.4025/actasciagron.v27i4.1688
Provedor de dados: 1
Autores: Frizzone, José Antônio; ESALQ - USP; D'albuquerque Júnior, Boanerges Siqueira; ESALQ - USP; Rezende, Roberto; UEM.
O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito da aplicação de CO2 via água de irrigação por gotejamento subsuperficial, em diferentes fases do ciclo fenológico da cultura do meloeiro rendilhado (Cucumis melo L. var. Reticulatus), híbrido Bônus II, cultivado em ambiente protegido, sobre a produtividade e qualidade dos frutos. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com quatro tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos constaram da ausência de CO2 e da aplicação de uma dose de CO2, com freqüência de 2 dias, em três períodos distintos do ciclo da cultura. Foram realizadas 12 aplicações de CO2 em T1, 6 em T2 e 6 em T3. As quantidades totais de CO2 efetivamente aplicadas em cada tratamento foram contabilizadas em cada aplicação e ao...
Palavras-chave: 5.03.00.00-8    Engenharia Agrícola água carbonatada; Fertirrigação; Irrigação por gotejamento; Melão rendilhado 5.03.00.00-8    Engenharia Agrícola.
Ano: 2005
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/1688

Dimensões de bulbo molhado no solo, a partir de fonte pontual de água, para manejo de água na cultura da pupunha (Bactris gasipaes, Kunth) - DOI: 10.4025/actasciagron.v26i2.1878
Provedor de dados: 1
Autores: Rosa, Cássia Inês Lourenzi Franco; UEM; Freitas, Paulo Sérgio Lourenço; UEM; Gonçalves, Antonio C. A.; UEM; Rezende, Roberto; UEM; Bertonha, Altair; UEM; Trintinalha, Marcos Antonio; UEM.
Realizou-se o presente trabalho com o objetivo de determinar as dimensões do bulbo molhado formado a partir de um emissor pontual, aplicando água com vazões de 1,0, 1,8 e 3,4L h-1 e volumes variando de 1,0 até 27,2 litros; para o manejo da água aplicada pelo sistema de irrigação por gotejamento na cultura da pupunha instalada no noroeste do Estado do Paraná, em um Latossolo com 83% de areia, 1% de silte e 16% de argila. Para a determinação das dimensões do bulbo molhado, o solo foi disposto em uma caixa de PVC, com capacidade de 1,0m3 e dimensões de 0,1m de diâmetro e 0,7m de profundidade, valores suficientes para garantir a formação do bulbo, sem restrições. Foram colocadas sondas de TDR (“Time Domain Reflectometry”) a cada 0,05m de profundidade do solo e...
Palavras-chave: 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias bulbo molhado; Irrigação por gotejamento; Tempo de aplicação; Pupunha 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias.
Ano: 2004
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/1878

Produção de almeirão em função de níveis de fertirrigação nitrogenada e disposição de mangueiras gotejadoras nos canteiros
Provedor de dados: 65
Autores: Biscaro,Guilherme Augusto; Silva,Janiele Araújo da; Zomerfeld,Patricia dos Santos; Motomiya,Anamari Viegas de Araujo; Gomes,Eder Pereira; Giacon,Graziane Maria.
O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de diferentes níveis de fertirrigação nitrogenada na produtividade e nas características agronômicas de plantas de almeirão, irrigadas por gotejamento. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados em esquema de parcelas subdivididas, sendo avaliadas nas parcelas duas formas de disposição das mangueiras gotejadoras (superficialmente sobre o solo do canteiro e subsuperficialmente) e nas subparcelas seis doses de nitrogênio: 0, 30, 60, 90, 120 e 150kg ha-1. A forma de disposição das mangueiras afetou a produção apenas da massa fresca, com o melhor resultado sendo obtido com a irrigação subsuperficial. A produção e as características agronômicas do almeirão foram influenciadas pelas doses de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por gotejamento; Ureia; Cichorium intybus.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012001000015

Função de resposta da alface americana aos níveis de água e adubação nitrogenada
Provedor de dados: 64
Autores: Silva,Patrícia Aparecida Marques; Pereira,Geraldo Magela; Reis,Ricardo Pereira; Lima,Luís Antônio; Taveira,José Henrique da Silva.
Objetivando-se estudar o efeito das lâminas de água, doses de nitrogênio e sua interação sobre os rendimentos produtivo e econômico da cultura da alface americana irrigada por gotejamento, conduziu-se um experimento em casa-de-vegetação localizada na Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, no período de setembro a novembro de 2004. O delineamento experimental foi fatorial 4 x 4 em blocos casualizados, sendo que os tratamentos constituíram-se da combinação de quatro lâminas de irrigação (W1=91,99; W2=142,79; W3=186,34; W4=237,14 mm) com quatro níveis de adubação nitrogenada (N0=0; N1=80; N2=160; N3=320 kg ha-1) e com três repetições. Utilizou-se a cultura da alface americana, cultivar Raider, irrigações diárias controladas com base na evaporação de um...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Irrigação por gotejamento; Análise econômica.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000400035