Consulta: subjectFacets:"Irrigação por superfície"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 10/06/2024 13:38:38

Produção de cebola com irrigação localizada e fertirrigação: resultados do Projeto Lago de Sobradinho.
Provedor de dados: 14
Autores: PINTO, J. M.; YURI, J. E.; COSTA, N. D.; CORREIA, R. C.; CALGARO, M.
A necessidade de produzir alimentos saudáveis no entorno do Lago de Sobradinho, preservando-se os recursos naturais, solo e água, levou a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) afirmar uma parceria com a Embrapa para a execução de um projeto contemplando, tanto a agricultura irrigada quanto a agricultura de sequeiro, com a fi nalidade de orientar os produtores dos municípios da margem do Lago de Sobradinho a adotar tecnologias específi cas a cada tipo de atividade agropecuária. Um dos objetivos desse projeto foi implantar e recomendar um sistema de produção de cebola (Allium cepa L.) sustentável, com o uso da irrigação localizada por gotejamento. Na região do Lago de Sobradinho, tradicionalmente, o cultivo de cebola é realizado em sulcos de infi...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Irrigação por superfície; Lago do Sobradinho; Projeto Chesf; Hortaliça de Bulbo; Cebola; Adubação; Fertirrigação; Irrigação; Irrigação por Gotejamento; Onions; Irrigation management; Fertilizer application.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1103578

SIMULAÇÃO DA EFICIÊNCIA E DA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA NA PRODUÇÃO DO TOMATE DE MESA SOB IRRIGAÇÃO POR SULCOS
Provedor de dados: 107
Autores: Murilo Avary de Campos; Roberto Testezlaf.
Buscando conhecer a situação atual do uso da irrigação por sulcos por produtores de tomate de mesa na região de Mogi Guaçu, SP, os objetivos do presente trabalho foram avaliar parâmetros de desempenho do sistema e comparar o manejo adotado com outros cenários de irrigação simulados por diferentes valores de eficiência de aplicação. A lâmina total de água aplicada foi de 1.326 mm para uma evapotranspiração total da cultura de 430,7 mm, resultando em uma eficiência de uso de água (EUA) de 4 kg m-3 e uma eficiência de aplicação da água (EA) de 32 %. A simulação do manejo com a eficiência de aplicação de água de 60% mostrou que a redução de uso da água no final da safra seria de aproximadamente 27.123 m3. Os resultados demonstraram que o sistema de irrigação e...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Lycopersicon esculentum; Perdas de água; Eficiência de aplicação; Irrigação por superfície.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/164