Consulta: subjectFacets:"Leiras estáticas aeradas"
Registros recuperados: 5
Data/hora: 12/06/2024 09:54:42

Demanda de potência do ventilador para aeração de material em compostagem
Provedor de dados: 70
Autores: Matos,Antonio T. de; Teixeira,Denis L.; Ribeiro,Ivan C.; Paiva,Ed Carlo R.; Lacerda Filho,Adílio F.
Neste trabalho, objetivou-se ajustar curvas de perda na pressão estática do ar, quando forçado em camadas de material orgânico, com diferentes espessuras, e dois estádios de degradação bioquímica, para possibilitar o cálculo da demanda de potência do sistema de ventilação. Os resíduos utilizados para a medição da perda de pressão do ar foram cama de frango misturada com casca dos frutos do cafeeiro, razão entre massas de 2,5:1, de forma a se obter relação C/N inicial de 30:1. Foi verificado que a perda na pressão estática do ar aumentou linearmente com a espessura da camada de composto orgânico e que houve aumento na perda de pressão estática com o aumento na vazão específica do ar, o que praticamente não foi alterado pelo estádio de degradação bioquímica...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resíduos sólidos; Leiras estáticas aeradas; Processos aeróbios.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000300013

Avaliação da compostagem de carcaças de frango pelos métodos da composteira e de leiras estáticas aeradas
Provedor de dados: 70
Autores: Paiva,Ed Carlo R.; Matos,Antonio T. de; Azevedo,Mônica A.; Barros,Renata T. P. de; Costa,Tatiana D. R.
Avaliaram-se a compostabilidade de diversos resíduos adequadamente misturados e a eficiência de diferentes processos (leiras estáticas aeradas e composteira) na eliminação de microrganismos e tempo de compostagem. Tratamentos: composteira: palha de café, cama de frango e carcaça de frango, LEA 01: bagaço de cana-de-açúcar, cama de frango e carcaça de frango inteira, LEA 02: bagaço de cana-de-açúcar, cama de frango e carcaça de frango triturada, LEA 03: palha de café, cama de frango e carcaça de frango triturada. Variáveis monitoradas: temperatura, relação C/N, sólidos voláteis (SV), pH e umidade, além de avaliar a eliminação de Salmonella e a redução de coliformes termotolerantes. Os resultados obtidos para redução de SV foram 20,87% (composteira), 25,31%;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carcaça de frango; Compostagem; Composteira; Leiras estáticas aeradas.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000500015

GRADIENTE DE PRESSÃO ESTÁTICA DO AR FORÇADO EM CAMADAS DE RESÍDUOS ORGÂNICOS MISTURADOS COM DIFERENTES PROPORÇÕES DE CAMA DE FRANGO
Provedor de dados: 70
Autores: TEIXEIRA,DENIS L.; MATOS,ANTONIO T.; MELO,EVANDRO DE C.
RESUMO Neste trabalho, teve-se como objetivo o ajuste de equações que possibilitassem a estimativa do gradiente de pressão estática do ar, quando insuflado em camadas de resíduos orgânicos misturados com diferentes proporções de cama de frango. As medições do gradiente de pressão estática do ar foram realizadas em um protótipo, submetido a vazões específicas, que variaram de 0,02 a 0,13 m3 s-1 m-2, em camadas de bagaço de cana-de-açúcar, palha de café e serragem de madeira, misturadas com cama de frango, nas proporções de 0; 10; 20; 30 e 40% (base volumétrica). Os dados de gradiente de pressão estática do ar e vazão específica ajustaram-se bem aos modelos de Shedd, Hukill &amp; Ives e Hunter, podendo ser utilizados para predizer o gradiente de pressão...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compostagem; Leiras estáticas aeradas; Queda de pressão estática do ar.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000200309

ALTERAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO MATERIAL ORGÂNICO SUBMETIDO AO PROCESSO DE COMPOSTAGEM
Provedor de dados: 107
Autores: Teixeira, Denis Leocádio; Matos, Antonio Teixeira de; Melo, Evandro de Castro.
Neste trabalho, teve-se como objetivo avaliar as alterações físicas do material orgânico proporcionadas pelo processo de compostagem por leiras estáticas aeradas. Os resíduos utilizados foram constituídos pelas misturas dos agentes estruturantes bagaço de cana-de-açúcar e palha de café com cama de frango, com o objetivo de obter relações C/N iniciais de 25/1. O material foi compostado, utilizando-se o sistema de leiras estáticas aeradas, por 30 dias, período de tempo em que se observou o final da fase termofílica. O processo de compostagem contribui para aumento da massa específica seca dos materiais em, aproximadamente, 12 e 13%, respectivamente nos compostos que tinham o bagaço de cana-de-açúcar e a palha de café como agentes estruturantes. O volume...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais resíduos sólidos; Leiras estáticas aeradas; Demanda de potência.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/616

Variação na pressão estática de ar insuflado em diferentes vazões específicas em colunas de material orgânico com diferentes estádios de degradação bioquímica - DOI: 10.4025/actasciagron.v30i2.1790
Provedor de dados: 1
Autores: Silva, Nara Cristina Lima; UFV; Matos, Antonio Teixeira; DEA/UFV; Sartori, Marcia Aparecida; UFV; Moreira, Debora Astoni; UFV; Barros, Renata Tamara Pereira de; UFV; Luiz, Fatima Aparecida Rezende; UFV.
Pouco se sabe sobre as necessidades de potência do ventilador, com o tempo, na na compostagem do material em leiras estáticas aeradas. Objetivou-se, com a realização deste trabalho, ajustar curvas de variação na pressão estática do ar, quando forçado em pilhas de material orgânico em diferentes estádios de degradação bioquímica. Para a condução do mesmo, montou-se uma pilha de compostagem com bagaço de cana-de-açúcar (BC) e cama de frango (CF), preparando-se a mistura de forma a se obter uma relação C/N inicial de 30/1. O material foi revolvido a cada três dias, durante o primeiro mês e a cada cinco dias, nos dois meses posteriores. No BC, nas condições tal como foi utilizado na mistura, e no material da mistura BC + CF, nas condições em que se encontravam...
Palavras-chave: 5.03.04.02-0 Engenharia de Construções Rurais compostagem; Leiras estáticas aeradas; Aeração 5.03.04.02-0 Engenharia de Construções Rurais composting; Aerated static piles; Aeration.
Ano: 2008
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/1790