Consulta: subjectFacets:"Lidar"
Registros recuperados: 8
Data/hora: 03/06/2024 08:02:03

Drone é usado para fazer inventário da floresta no Acre.
Provedor de dados: 14
Autores: FIGUEIREDO, E. O.
Este artigo explica como a Embrapa Acre utiliza o sistema Geoflora para fazer inventário florestal, mensurar biomassa florestal e estoque de carbono.
Tipo: Artigo de periódico
Palavras-chave: Drone; Geoprocessamento; Bosques tropicales; Inventario forestal; Regeneración natural; Sistemas de información geográfica; Aviación agrícola; Fotografía aérea; Teledetección; Vehículos aéreos no tripulados; Aeronave remotamente pilotada; Projeto Geoflora; Fundo JBS pela Amazônia; Embrapa Acre; Rio Branco (AC); Acre; Amazônia Ocidental; Western Amazon; Amazonia Occidental; Floresta Nativa; Inventário Florestal; Regeneração Natural; Sistema de Informação Geográfica; Aviação Agrícola; Aerofotogrametria; Sensoriamento Remoto; Raio Laser; Tropical forests; Forest inventory; Natural regeneration; Geographic information systems; Agricultural aviation; Aerial photography; Remote sensing; Unmanned aerial vehicles; Lasers; Lidar.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1151500

Uso do LiDAR no manejo florestal.
Provedor de dados: 14
Autores: PAPA, D. de A.; FIGUEIREDO, E. O.; OLIVEIRA, M. V. N. d'; RODRIGUEZ, L. C. E.; CAMARGO, A. P.; PRATA, G. A.; AMARAL, L. G. de C.; LARANJA, D. C. F.
A segunda geração da tecnologia Modelo Digital de Exploração Florestal (Modeflora) utiliza-se de um sistema de sensoriamento remoto ativo de escaneamento a laser conhecido como LiDAR (Light Detection and Ranging). Esse equipamento emite radiação eletromagnética a um dado comprimento de onda, sob uma taxa de frequência de repetição para detecção de objetos. Ao ser atingido pelo laser, o alvo reflete a radiação e o equipamento LiDAR detecta o retorno do sinal refletido. Por meio das propriedades da luz refletida no objeto é possível fazer o cálculo da distância, entre o emissor e o objeto que refletiu o pulso, e dessa forma obter o posicionamento geográfico do alvo.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotécnica; Manejo florestal; Manejo de precisão; Manejo forestal.; Administração florestal; Sensoriamento remoto; Raio laser; Forest management; Remote sensing; Lidar; Lásers.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1078727

Uso do Lidar como ferramenta para o manejo de precisão em florestas tropicais.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, M. V. N. d'.; FIGUEIREDO, E. O.; PAPA, D. de A.
A equipe da Embrapa Acre vem contribuindo, ao longo das últimas duas décadas, para o desenvolvimento de técnicas de manejo florestal adequadas a pequenos e grandes produtores, promovendo a diminuição de custos e aumento dos rendimentos das operações florestais. Nos últimos anos, especialmente pelo uso de geotecnologias, foi possível desenvolver o Modeflora, um conjunto de ferramentas e de técnicas que constituem uma metodologia inovadora de manejo digital de precisão que tem sido adotada por empresários do setor florestal e órgãos governamentais estaduais e federais na gestão de PMF. Com este livro damos mais um passo à frente no manejo de precisão pela incorporação do perfilamento a laser (Lidar - light detection and range) como ferramenta de planejamento...
Tipo: Livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotécnica; Manejo florestal; Plano de manejo florestal; Manejo de precisão; Floresta Estadual do Antimary (AC); Acre; Amazônia Ocidental; Western Amazon; Amazonia Occidental; Bosques tropicales; Madera tropical; Inventario forestal; Teledetección.; Cubierta vegetal; Floresta tropical; Essência florestal; Cobertura vegetal; Inventário florestal; Sensoriamento remoto; Raio laser; Tropical forests; Tropical wood; Vegetation cover; Forest inventory; Remote sensing; Lidar; Lásers.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1029435

Nouveaux outils au service du littoral : la topographie par télémétrie laser aéroportée
Provedor de dados: 5
Autores: Populus, Jacques; Deshoux, Vincent.
Lever la topographie de la zone côtière à l’aide de la technique du télémètre laser (Lidar) aéroporté présente de multiples avantages par rapport aux méthodes classiques : la mesure est rapide, dense et précise, autorisant la cartographie du relief de zones d’estran difficilement accessibles aux moyens classiques. L’Ifremer et la Cellule de Mesures et de Bilans ont organisé en 2002 la couverture de plusieurs sites du littoral ouest de la France. La mise en oeuvre des levés et la validation des données sont rapidement exposés, ainsi que la précision que l’on peut en attendre, sur sol nu et végétation basse.  Au plan des applications, la cartographie des habitats, objet du réseau "Réseau benthique" (Rebent, aujourd’hui opérationnel en Bretagne), utilise...
Tipo: Text
Palavras-chave: Altimétrie; Bathymétrie; Lidar; Photogrammétrie; Littoral; Zone côtière; Marée; Modélisation hydrodynamique; MNT.
Ano: 2004
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00151/26251/24333.pdf

Sea-ice detection for autonomous underwater vehicles and oceanographic lagrangian platforms by continuous-wave laser polarimetry
Provedor de dados: 5
Autores: Lagunas, Jose; Marec, Claudie; Leymarie, Edouard; Penkerc'H, Christophe; Rehm, Eric; Desaulniers, Pierre; Brousseau, Denis; Larochelle, Patrick; Roy, Gilles; Fournier, Georges; Thibault, Simon; Babin, Marcel.
The use of Lagrangian platforms and of Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) in oceanography has increased rapidly over the last decade along with the development of improved biological and chemical sensors. These vehicles provide new spatial and temporal scales for observational studies of the ocean. They offer a broad range of deployment and recovery capabilities that reduce the need of large research vessels. This is especially true for ice-covered Arctic ocean where surface navigation is only possible during the summer period. Moreover, safe underwater navigation in icy waters requires the capability of detecting sea ice on the surface (ice sheets). AUVs navigating in such conditions risk collisions, RF communication shadowing, and being trapped by ice...
Tipo: Text
Palavras-chave: Lidar; Polarization; Sea-ice; AUV; Argo; Arctic; Amundsen; Marine robotics.
Ano: 2018
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00475/58665/61166.pdf

Forêts de laminaires à Molène : approches multi-échelles des fonds rocheux de l’archipel
Provedor de dados: 5
Autores: Ehrhold, Axel; Bajjouk, Touria; Cordier, Celine; Le Nilliot, Philippe; Hamdi, Anouar; Drussel, Benjamin; Guerin, Charline; Le Gall, Bernard; Populus, Jacques.
Tipo: Text
Palavras-chave: Habitat; Laminaires; Systèmes acoustiques; Lidar; Géomorphologie; MNT.
Ano: 2013
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00281/39230/37790.pdf

SSM/I integrated water vapor content measurements in coastal regions: A comparison with shipborne and airborne remote sensing measurements, radiosonde measurements, and NWP model retrievals - art. no. 8056
Provedor de dados: 5
Autores: Flamant, C; Pelon, J; Eymard, L; Tournadre, Jean.
[1] The Special Sensor Microwave Imager (SSM/I) integrated water vapor content (IWVC) estimates in a coastal region during nonstationary cold-air outbreak conditions are analyzed using IWVC retrievals obtained from shipborne microwave radiometry (DRAKKAR), water vapor differential absorption laser remote sensing (LEANDRE 2), radiosonde measurements, and numerical weather prediction (NWP) model ALADIN of Meteo-France. The study focuses on the 24 March 1998 Tramontane/Mistral event, which occurred over the Gulf of Lion (GoL) (western Mediterranean) in the framework of the flux, etat de mer et teledetection en condition de fetch variable (FETCH) experiment. Comparisons of SSM/I and ALADIN IWVCs with collocated shipborne microwave radiometry, at distances from...
Tipo: Text
Palavras-chave: SSM/I; Lidar; Microwave radiometry; Integrated water vapor content; Mistral; FETCH.
Ano: 2003
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/10184/7733.pdf

Hyperspectral and Lidar: Complementary Tools to Identify Benthic Features and Assess the Ecological Status of Sabellaria alveolata Reefs
Provedor de dados: 5
Autores: Bajjouk, Touria; Jauzein, Cecile; Drumetz, Lucas; Dalla Mura, Mauro; Duval, Audrey; Dubois, Stanislas.
Sabellaria alveolata is a sedentary gregarious tube-building species widely distributed from southwest Scotland to Morocco. This species builds what are currently considered the largest European biogenic reefs in the bay of Mont-Saint-Michel (France). As an ecosystem engineer, S. alveolata generates small to large scale topographic complexity, creating numerous spatial and trophic niches for other species to colonize. Sabellaria reefs are also under anthropogenic pressures, leading locally to massive degradation. However, stakeholders lack spatially explicit measures of reef ecological status, at adapted spatial resolution to provide key management information for this protected habitat. Traditional field surveys are extremely time-consuming and rely on...
Tipo: Text
Palavras-chave: Benthic habitats; Biogenic reefs; Ecological status; Hyperspectral; Intertidal; Lidar; Mapping.
Ano: 2020
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00654/76574/77710.pdf