Consulta: subjectFacets:"Manejo de irrigação"
Registros recuperados: 47
Data/hora: 09/06/2024 06:38:27

Definição do posicionamento de sensores para monitoramento da água no solo em bananeira irrigada por diferentes sistemas de irrigação localizada
Provedor de dados: 70
Autores: Coelho,Eugênio F.; Silva,Alisson J. P. Da; Miranda,Jarbas H. De.
O uso eficiente da água na irrigação localizada dependerá, além de outros fatores, também do correto monitoramento da água no solo. Portanto, este trabalho teve como objetivo caracterizar as zonas efetivas de comprimento de raízes e de extração de água, bem como indicar o correto posicionamento de sensores de água no solo para o manejo da irrigação por gotejamento na bananeira em fase de produção. No experimento, conduzido na Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, foram estudados diferentes sistemas de irrigação localizada, diante dos seguintes tratamentos: T1 - dois emissores de 4 L h-1 por planta em uma lateral por fileira de plantas; T2 - quatro emissores de 4 L h-1 por planta em uma lateral por fileira de plantas; T3 - cinco emissores de 4 L h-1 por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Manejo de irrigação; Tensiometria; Irrigação localizada.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000400005

Análise econômica baseada em funções de resposta da produtividade versus lâminas de água para o mamoeiro no Norte Fluminense
Provedor de dados: 70
Autores: Almeida,Frederico T. de; Bernardo,Salassier; Sousa,Elias F. de; Marin,Sérgio L. D.; Grippa,Sidney.
A potencialidade de um pólo de fruticultura irrigada no Norte Fluminense é enorme, dada a região apresentar muitas vantagens. Entretanto, a viabilidade de um sistema de produção dependerá do adequado manejo do mesmo, carecendo de análises econômicas dos insumos aplicados e dos resultados obtidos para estabelecer uma diretriz. Baseado nessas premissas, o objetivo deste trabalho foi avaliar o manejo da água a aplicar por meio de análises econômicas das funções de resposta (água x produção) e, ainda, considerando os diferentes mercados a atingir, nacional e internacional. Foi montado um experimento com diferentes lâminas de irrigação na cultura do mamão, com a cultivar "Improved Sunrise Solo 72/12", plantada em fileiras duplas, com espaçamento 3,6 x 2,0 x 2,0...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise econômica; Manejo de irrigação; Mamão.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300019

Efeito de doses de potássio e da freqüência de irrigação na produção da alface-americana em ambiente protegido
Provedor de dados: 70
Autores: Koetz,Marcio; Coelho,Gilberto; Costa,Claudionor C. da; Lima,Edson P.; Souza,Rovilson J. de.
A produção da alface tipo americana em ambiente protegido, aliada ao emprego de práticas de manejo de irrigação e adubação, pode contribuir para o aumento da produtividade e expansão da cultura na região de Lavras - MG. Em uma estufa modelo capela, foi realizado um experimento com o objetivo de avaliar o efeito de freqüências de irrigação e de doses de potássio sobre a produtividade da alface-americana e a eficiência do uso da água. O experimento foi composto pelos seguintes tratamentos de turnos de rega: (P1) - irrigação diária; (P2) - irrigação de dois em dois dias; (P3) - irrigação de três em três dias, e (P4) - irrigação de quatro em quatro dias. Nas parcelas subdivididas, foram aplicadas quatro doses de cloreto de potássio, via fertirrigação: (D1) -...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Fertirrigação; Manejo de irrigação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000300009

Avaliação de sistema alternativo de automação da irrigação do feijoeiro em casa de vegetação
Provedor de dados: 70
Autores: Queiroz,Tadeu M. de; Carvalho,Jacinto de A.; Rabelo,Giovanni F.; Andrade,Messias J. B.
O presente trabalho teve por objetivo avaliar um controlador alternativo para o manejo automático de sistemas de irrigação com tensiômetros adaptados. Cultivou-se o feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) submetido a quatro níveis de déficit hídrico (psi) (15; 30; 45 e 60 kPa) e três métodos de manejo da irrigação (M), sendo dois automatizados, utilizando tensiômetros com vacuômetro de mercúrio (Hg) e tensiômetros com vacuômetro de Bourdon (Vc), ambos adaptados, e o terceiro manejo, convencional, utilizando tensímetro portátil de leitura digital (Ts). Foi avaliado o funcionamento do controlador, a partir do volume de água aplicado e número de acionamentos, a produtividade de grãos e a eficiência de uso da água. Observou-se que tanto o rendimento quanto a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de irrigação; Tensiômetro; Phaseolus vulgaris L.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300008

Efeito de diferentes lâminas de irrigação na cultura do mamão
Provedor de dados: 70
Autores: Santos,Francisco S. S. dos; Viana,Thales V. A.; Azevedo,Benito M. de; Oliveira,Carlos W.; Sousa,Antonio E. C.
O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito de diferentes lâminas de irrigação na cultura do mamão (Carica papaya L.), grupo Formosa, variedade 'Tainung Nº 1', nas condições edafoclimáticas do Distrito de Irrigação Jaguaribe Apodi (DIJA), Limoeiro do Norte, Ceará. Para isso, foram aplicados níveis de irrigação correspondentes a 50; 75; 100; 125 e 150% da evaporação do Tanque Classe "A" (ECA). Utilizou-se do delineamento experimental de blocos casualizados, com três repetições e cinco tratamentos. As variáveis analisadas foram massa média do fruto, produtividade e teor de sólidos solúveis totais. Os resultados obtidos demonstraram que a utilização de maiores lâminas de irrigação aumenta a produtividade, entretanto não altera a massa média do fruto e o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carica papaya L.; Tanque Classe "A"; Produtividade; Manejo de irrigação.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000400007

Desenvolvimento e produtividade do maracujazeiro-amarelo irrigado sob diferentes lâminas de irrigação em ambiente protegido e natural
Provedor de dados: 70
Autores: Carvalho,Jacinto de A.; Koetz,Marcio; Sousa,Alexandre M. G. de; Souza,Kleber J. de.
A irrigação é uma prática que, além de aumentar a produtividade, pode proporcionar a obtenção de um produto com melhor qualidade. O cultivo do maracujazeiro em ambiente protegido não é uma atividade comum, sendo necessária a pesquisa sob esta condição, especialmente sobre a irrigação. Este trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar o efeito das diferentes tensões de água no solo sobre o comportamento da cultura em ambiente protegido e natural, na região de Lavras - MG. O experimento foi instalado em ambiente protegido e natural na área experimental da Engenharia -UFLA, com delineamento em blocos casualizados e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos de quatro tensões de água no solo, preestabelecidas em 15; 30; 45 e 60 kPa, à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Manejo de irrigação; Ambiente protegido; Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000500009

Eficiência no uso da água de duas cultivares de batata-doce em resposta a diferentes lâminas de irrigação
Provedor de dados: 75
Autores: Mantovani,Everardo C; Delazari,Fábio T; Dias,Luiz Eduardo; Assis,Igor R de; Vieira,Gustavo HS; Landim,Felipe M.
A crescente preocupação mundial com a produção eficiente de energia e com os recursos hídricos exige desenvolver estratégias que economizem água sem redução da produtividade. Assim, objetivou-se determinar as lâminas de irrigação que resultem na máxima produtividade e uso eficiente de água para duas cultivares de batata-doce. Lâminas equivalentes a 50, 75, 100 e 125% da evapotranspiração da cultura (ETc), calculadas por meio do software Irriplus, foram aplicadas via gotejamento. A produtividade de raízes tuberosas foi determinada após 187 e 208 dias de cultivo das cultivares de batata-doce Amanda e Duda, respectivamente. A maior produtividade (49,8 t ha-1) de raízes tuberosas pelas plantas da 'Amanda' foi obtida com uma lâmina acumulada de 325,5 mm (95,2%...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ipomoea batatas; Manejo de irrigação; Economia de água.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362013000400015

Relação entre coeficientes de cultura e graus-dia de desenvolvimento da alface
Provedor de dados: 75
Autores: Silva,Elio L. da; Martinez,Leôncio F.; Yitayew,Muluneh.
Este estudo foi conduzido na Fazenda Campbell da Universidade do Arizona , no período de junho de 1994 a fevereiro de 1995, com objetivo de determinar a equação do coeficiente de cultura (Kc) como função de graus-dia de desenvolvimento (GDD) usando a série de senos Fourier, para alface (Lactuca sativa, L.), do tipo folhosa. Foram usadas dez parcelas casualizadas, irrigadas de maneira a manter o potencial matricial da água no solo acima ou igual a -20kPa, que constituiram as repetições na determinação dos valores de evapotranspiração máxima da cultura (ETm). Cada parcela foi constituida por seis canteiros de 1,0 m x 7,3 m, com duas linhas de plantas (cultivar Waldmann's Green) em cada, com população, após desbaste, de 48 plantas por canteiro. A época de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Manejo de irrigação; Evapotranspiração; AZSCHED.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05361999000200012

Rendimento e qualidade do melão sob lâminas de irrigação e cobertura do solo com filmes de polietileno de diferentes cores
Provedor de dados: 75
Autores: Negreiros,Maria Zuleide de; Costa,Francisco de A.; Medeiros,José Francismar de; Leitão,Mário de M.V.B.R.; Bezerra Neto,Francisco; Espínola Sobrinho,José.
O experimento foi conduzido de abril a julho de 2002, na Fazenda Santa Júlia Agro-Comercial Exportadora de Frutos Tropicais Ltda, Mossoró, para avaliar o efeito da cobertura do solo com filmes de polietileno de diferentes cores (amarelo, marrom, preto, prateado e solo descoberto) e lâminas de irrigação (100, 86 e 71% da lâmina padrão) sobre o rendimento e qualidade do melão 'Gold Mine' cultivado na época chuvosa. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos casualizados em esquema fatorial 5x3, com quatro repetições. Foram avaliados o número e produtividade de frutos comerciáveis, refugos e totais, massa média de frutos comercializáveis, classificação dos frutos, firmeza da polpa, espessura da polpa e teor de sólidos solúveis. Houve...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo; Filmes de polietileno; Manejo de irrigação; Produtividade; Sólidos solúveis totais.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362005000300017

Evapotranspiração e coeficiente de cultura do Capim-Tanzânia.
Provedor de dados: 14
Autores: RODRIGUES, B. H. N.; ANDRADE, A. C.; MAGALHAES, J. A.; BASTOS, E. A.; SANTOS, F. J. de S.
O sistema de produção de leite a pasto irrigado tem se tornado uma alternativa de produção viável e de alta rentabilidade. Entretanto, é necessário, entre outros fatores, o conhecimento da demanda hídrica da forrageira. Com esse propósito, realizou-se este trabalho, objetivando-se determinar a evapotranspiração e os valores de Kc do capim-tanzânia até 35 dias de crescimento, em dois cortes sucessivos, para subsidiar o manejo de irrigação em seu cultivo nas condições de solo e clima dos tabuleiros litorâneos do Piauí. O experimento foi conduzido em uma área experimental de 1,1 hectare da Embrapa Meio-Norte, localizada em Parnaíba, PI, durante os anos de 2008 e 2009. Utilizaram-se dois lisímetros de pesagem medindo 1,5 m x 1,5 m de largura e comprimento por...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Consumo hídrico; Manejo de irrigação; Manejo de água; Lisímetro; Panicum maximum.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/958253

Impacto no desenvolvimento rural: o caso do melão no Projeto Lago de Sobradinho.
Provedor de dados: 14
Autores: PINTO, J. M.; YURI, J. E.; COSTA, N. D.; CORREIA, R. C.; CALGARO, M.
Com o objetivo de implantar e recomendar um sistema de produção de melão sustentável, irrigado por gotejamento, na região do Lago de Sobradinho, BA, com a finalidade de evitar a contaminação das águas do lago de Sobradinho e do lençol freático por produtos químicos, foram realizados estudos pela Embrapa em parceria com a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), para avaliar os efeitos da substituição do sistema de irrigação por sulco pelo sistema de irrigação por gotejamento na cultura do melão. Utilizou-se a cultura do melão, cultivar Gladial e o sistema de irrigação foi por gotejamento, com uso de fita gotejadora, emissor espaçado de 0,3 m entre si e vazão de 1 L.h-1. O Espaçamento entre fileira foi de 2 metros e entre plantas na fileira foi...
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Gotejamento; Manejo de irrigação; Projeto Lago de Sobradinho; Melão; Irrigação; Fertirrigação; Cucumis Melo; Melons; Irrigation.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1110018

Cultivo de cana-de-açúcar em áreas salinizadas: seleção de cultivares tolerantes e manejo de irrigação.
Provedor de dados: 14
Autores: SIMOES, W. L.; OLIVEIRA, A. R. de; SALVIANO, A. M.; GUIMARÃES, M. J. M.; SILVA, J. S. da; OLIVEIRA, C. R. S. de.
Neste capítulo serão abordados a salinização dos solos da região semiárida; os efeitos do excesso de sais no crescimento e desenvolvimento da cana-de-açúcar; e as alternativas para garantir a sustentabilidade da atividade canavieira em condições de estresse salino, por meio do uso de cultivares tolerantes ao estresse hídrico e um manejo eficiente da irrigação.
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: Estresse salino; Salinização do solo; Manejo de irrigação; Cana de Açúcar; Saccharum Officinarum; Irrigação; Solo; Solo Salino; Sugarcane; Irrigation; Saline soils.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1145033

Manejo de irrigação de baixo custo para a agricultura familiar.
Provedor de dados: 14
Autores: COELHO, E. F.; SILVA, T. S. M. da; SILVA, A. J. P. da; PARIZOTTO, I.; SANTANA JUNIOR, E. B.
A maior parte da produção na agricultura familiar da região semiárida do Nordeste brasileiro fica restrita aos períodos chuvosos bastante curtos e cada vez mais incertos. Outra parte menor é obtida em áreas irrigadas, mas, de um modo geral, a aplicação de água é feita de uma forma incorreta, seja pecando por excesso quando a água disponível é abundante ou por deficiência quando há maior rigor na disponibilização da água. Em ambas as situações há perdas envolvidas que afetam o sucesso da produção agrícola a curto, médio e longo prazo. Diante disso, e considerando as crescentes incertezas climáticas anuais e os riscos cada vez maiores da ocorrência de longos períodos de deficiência hídrica com a continuidade da tendência do aquecimento global, tornam-se...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Manejo de irrigação; Irrigação; Agricultura familiar; Irrigation; Irrigation management.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/971173

Planilha para o manejo simplificado da aplicação de água do milho verde em dois sistemas de irrigação.
Provedor de dados: 14
Autores: ALBUQUERQUE, P. E. P. de.
Esta publicação apresenta uma planilha eletrônica que fornece de forma simplificada o turno de rega e a respectiva lâmina de irrigação nas três fases do ciclo da cultura do milho verde ou doce, em função da entrada de poucas características de clima, de solo e da cultura em si. Adicionalmente, um calendário de irrigação é apresentado, de acordo com a data de plantio, onde também se pode incluir a precipitação pluviométrica medida diariamente. Além disso, esse manejo também é apresentado para dois sistemas de irrigação: gotejamento e aspersão convencional. O trabalho atende ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 12: ?Consumo e Produção Responsáveis?, tendo em vista que boas práticas de produção, mais especificamente o manejo de irrigação...
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Manejo de irrigação; Irrigação; Zea Mays.
Ano: 2020
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1126615

Freqüência de irrigação em meloeiro cultivado em solo arenoso
Provedor de dados: 86
Autores: Sousa,Valdemício Ferreira de; Coêlho,Eugênio Ferreira; Souza,Valdomiro Aurélio Barbosa de.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de cinco freqüências de irrigação na produtividade e na eficiência do uso da água em meloeiro cultivado sob fertirrigação por gotejamento em solo arenoso de Tabuleiro Costeiro do Piauí. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com cinco tratamentos e seis repetições. Os tratamentos foram: F1, F2, F3, F4 e F5, correspondentes às freqüências de irrigação de 0,5, 1, 2, 3 e 4 dias, respectivamente. A freqüência de irrigação influenciou as produtividades comercial e total do meloeiro. As maiores produtividades totais (70,73 t ha-1; 77,99 t ha-1 e 64,21 t ha-1) e comerciais (67,20 t ha-1; 63,88 t ha-1 e 53,67 t ha-1) foram obtidas com as freqüências de 0,5 e de 1 dia, respectivamente. Com aplicações menos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo; Melão; Gotejamento; Manejo de irrigação.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X1999000400018

Distribuição de raízes da laranja 'Valência' irrigada por autopropelido
Provedor de dados: 86
Autores: Testezlaf,Roberto; Coletti,Christiane; Matsura,Edson Eiji.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a distribuição do sistema radicular de laranjas 'Valência' com porta-enxerto limão 'Cravo' (Citrus limonia Osbeck), com 36 anos de idade, irrigadas por autopropelido, em Latossolo Vermelho-Amarelo. Foram retiradas amostras de solo em dois raios ortogonais de cinco árvores, um na direção da linha da cultura e outro na entrelinha, até 60 cm de profundidade. A distribuição do sistema radicular foi determinada pela massa de matéria seca das raízes com diâmetro igual ou menor que 1,5 mm. A camada de 0-40 cm apresentou o maior porcentual de raízes, para ambos os raios de amostragem, com redução na concentração a partir do final da copa das árvores para as entrelinhas da cultura.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Citrus sinensis; Manejo de irrigação; Profundidade de raízes.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007000600020

Coeficientes de cultura do abacaxizeiro nas condições edafoclimáticas de Uberaba, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Santana,Márcio J. de; Souza,Olegário P. de; Camargos,Ayza E.V.; Andrade,João P.R.
Dentre as culturas irrigadas o abacaxi vem-se destacando por sua importância econômica e social. É uma cultura exigente em tratos culturais dentre os quais a irrigação exerce forte influência na produção e qualidade dos frutos. O objetivo deste trabalho foi determinar os valores dos coeficientes de cultura e evapotranspiração do abacaxizeiro irrigado e cultivado em Uberaba, MG. O experimento foi conduzido no setor de Fruticultura do IFTM, campus Uberaba, MG. A cultivar utilizada foi a Smooth Cayenne. A irrigação foi realizada por tubogotejadores de duas formas: enterrados e superficiais. Para estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) foi utilizada a equação de Penman-Monteith e para obtenção da evapotranspiração da cultura (ETc) o balanço de água...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ananas comosus (L.) Merril; Manejo de irrigação; Kc.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000600005

Ajuste do modelo Chistiansen-Hargreaves para estimativa da evapotranspiração do feijão no cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Omar C.; Guerra,Antônio F.; Azevedo,Hamilton M. de.
Os produtores de feijão da região do Cerrado contam com apenas uma tecnologia, já estabelecida, para o manejo das irrigações: a tensiometria. Muito embora essa metodologia tenha alto potencial de uso não tem sido amplamente adotada pelos produtores, razão pela qual a utilização de modelos de estimativa de evapotranspiração tem se mostrado bastante aplicável à realidade da região. Assim, este trabalho tem o objetivo de avaliar o desempenho do modelo Chistiansen-Hargreaves na estimativa da evapotranspiração da cultura do Feijão Preto, no período seco do Cerrado brasileiro, almejando colocar à disposição dos produtores um modelo ajustado, que permita um manejo eficiente da irrigação no sistema produtivo da região. A evapotranspiração do feijoeiro foi medida...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Lisímetro de pesagem; Manejo de irrigação; Phaseolus vulgaris.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200013

INTERVALO ÓTIMO DE POTENCIAL DA ÁGUA NO SOLO: UM CONCEITO PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA DO SOLO E MANEJO DA ÁGUA NA AGRICULTURA IRRIGADA
Provedor de dados: 91
Autores: Tormena,Cássio Antônio; Silva,Álvaro Pires da; Gonçalves,Antônio Carlos Andrade; Folegatti,Marcos Vinícius.
RESUMO O manejo de irrigação tem sido estabelecido considerando-se apenas o potencial da água no solo, como fator limitante para o crescimento das plantas. O conteúdo de água do solo entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, foi definido como água disponível para as plantas; entretanto, a resistência à penetração e a aeração do solo também podem limitar o crescimento de plantas, mesmo com o potencial da água no solo estando dentro do intervalo correspondente à água disponível. O Intervalo Ótimo do Potencial da Água no Solo (IOP) é um conceito que incorpora os potenciais da água do solo associados à água disponível e, também, os potenciais da água do solo, nos quais há uma limitação para o crescimento de plantas associada a resistência à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água disponível; Densidade global; Manejo de irrigação; Qualidade física do solo.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300286

Desenvolvimento vegetativo e produtivo da berinjela submetida a diferentes tensões de água no solo
Provedor de dados: 91
Autores: Bilibio,Carolina; Carvalho,Jacinto A.; Martins,Minella; Rezende,Fátima C.; Freitas,Elisangela A.; Gomes,Luis A. A.
Os efeitos de diferentes tensões de água no solo aplicadas em dois estádios fenológicos da cultura da berinjela (Solanum melongena L.) foram avaliados por meio de dois experimentos, ambos conduzidos em um delineamento experimental inteiramente casualizado com 5 tratamentos e 6 repetições. Os tratamentos se constituíram de 5 diferentes tensões de água no solo: 15, 30, 45, 60 e 80 kPa. Os resultados permitiram concluir que efeitos significativos foram encontrados para todas as variáveis analisadas apenas quando os tratamentos foram aplicados na fase de formação de frutos/colheita, demonstrando que esta fase é mais sensível à escassez de água no solo, prejudicando o desenvolvimento da cultura; obtiveram-se maiores produções com irrigação realizada sob a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de irrigação; Hortaliças; Produtividade; Solanum melongena L.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000700007

Produção de manga sob diferentes regimes de irrigação, em condições subúmidas
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Francisco das C.; Coelho,Eugênio F.; Vasconcelos,Lúcio F. L.; Araújo,Eugênio C. E.
Este trabalho teve como escopo definir uma estratégia de manejo eficiente da irrigação que permita a maximização da produção da cultura da manga, combinada com o uso mais eficiente, racional e sustentável da água. Os trabalhos foram desenvolvidos em área da empresa Mangal - Frutas Tropicais de Exportação Ltda, situada no km 35 da rodovia Teresina - Palmeirais, PI. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com seis tratamentos (seis regimes de irrigação) e quatro repetições, com a parcela experimental composta de quatro plantas. Os tratamentos, depois de estabelecidos, apresentaram-se da seguinte maneira: sem irrigação e com irrigação de 0,44, 0,55, 0,86, 1,00 e 1,37 da evapotranspiração de referência (ETo) determinada a partir da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mangifera indica L.; Manejo de irrigação; Evapotranspiração.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300002

Resposta da goiabeira à lâmina de água e à adubação nitrogenada
Provedor de dados: 91
Autores: Maciel,José L.; Dantas Neto,José; Fernandes,Pedro D.
Estudar os efeitos da irrigação e da adubação nitrogenada via irrigação na produtividade da goiabeira cultivar Paluma, com quatro anos de idade, sob sistema de microaspersão no espaçamento 6 x 5 m, foi o principal objetivo dos autores com este trabalho. O experimento foi conduzido na Estação Experimental de Veludo, município de Itaporanga, PB, no delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro repetições, em esquema fatorial 4 x 4, cujos fatores foram: quatro lâminas de irrigação, L1 = 0,60 Lb, L2 = 1,00 Lb, L3 = 1,40 Lb e L4 = 1,80 Lb, sendo Lb a lâmina bruta de irrigação, e quatro níveis de nitrogênio, N1 = 50, N2 = 100, N3 = 150 e N4 = 200 kg ha-1. As irrigações foram realizadas diariamente durante o ciclo da cultura (198 dias) após poda de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fruticultura; Manejo de irrigação; Análise econômica.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600004

Determinação do coeficiente cultural (Kc) do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.), em Campos dos Goytacazes, RJ
Provedor de dados: 91
Autores: Mendonça,José C.; Sousa,Elias F. de; Bernardo,Salassier; Sugawara,Márcio T.; Peçanha,Anderson L.; Gottardo,Romildo D.
A evapotranspiração de uma cultura é uma das principais informações exigidas para o manejo de irrigação e para fins de planejamento do uso da água. Dentre as abordagens disponíveis para a estimativa do consumo de água pelas plantas, destaca-se o uso de coeficientes de cultura (Kc) associados a estimativas da evapotranspiração de referência (ETo). Buscou-se determinar, aqui, os valores de Kc para as diferentes fases fenológicas do feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.), cultivar em lançamento UENF-47, através da utilização de um lisímetro de pesagem e compará-los com os valores propostos pela FAO 56. Concluiu-se que as equações de ajustamento propostas por Allen et al. (1998) se mostraram eficientes para a correção e ajustamento dos coeficientes culturais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Consumo hídrico das plantas; Manejo de irrigação; Evapotranspiração.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000500004

Avaliação do Kt para estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) em Campos dos Goytacazes, RJ
Provedor de dados: 91
Autores: Esteves,Barbara dos S.; Mendonça,José C.; Sousa,Elias F.; Bernardo,Salassier.
Neste trabalho foram avaliados diferentes métodos de determinação do coeficiente do tanque (Kt), para a estimativa diária da evapotranspiração de referência (ETo) utilizando o método do tanque Classe A (TCA). Foram avaliadas as metodologias propostas por Allen et al. (1998), Bernardo et al., (1996), Cuenca (1989) e Snyder (1992); os valores da ETo diária estimados foram correlacionados com os estimados pelo método de Penman-Monteith parametrizado (FAO-56). Para a estimativa da ETo foi utilizado uma série histórica de 10 anos de dados coletados em uma estação automática, modelo Thies Clima, instalada na Estação Evapotranspirométrica da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Os resultados obtidos, considerando-se as diferentes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de irrigação; Penman-Monteith; Agrometeorologia.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300006

Coeficientes de cultura da cenoura nas condições edafoclimáticas do Alto Paranaíba, no Estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Rubens A.; Rocha,Ismael de B.; Sediyama,Gilberto C.; Puiatti,Mário; Cecon,Paulo R.; Silveira,Suely de F. R.
A quantidade de água requerida em cada irrigação e o momento de sua aplicação, dependem das características físico-hídricas do solo e das condições climáticas locais e da cultura, considerando-se o seu estádio de desenvolvimento e a configuração de plantio. Neste trabalho, obtiveram-se coeficientes de cultura (Kc) da cenoura, variedade Nantes, explorada nas condições edafoclimáticas da região do Alto Paranaíba, no Estado de Minas Gerais, seguindo-se a metodologia proposta no Boletim FAO 56, objetivando-se o manejo racional da água em áreas irrigadas por pivô central. Os valores de Kc foram 1,15, 1,12, 1,12 e 1,10 para os estádios de desenvolvimento inicial, crescimento da cultura, intermediário e final, respectivamente. Nos estádios inicial e de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Daucus carota L.; Evapotranspiração; Manejo de irrigação.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200016

Necessidade hídrica da cultura do girassol irrigado na chapada do Apodi
Provedor de dados: 91
Autores: C. Junior,Edmilson G.; Medeiros,José F. de; Melo,Talyana K. de; Espinola Sobrinho,José; Bristot,Gilmar; Almeida,Bruno M. de.
A cultura do girassol vem sendo utilizada nos últimos anos pelos produtores do Rio Grande do Norte, após o aumento de demanda devido ao Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). De vez que se trata de uma cultura sem tradição na região não existem, para ela, estudos sobre o manejo de água; portanto, este trabalho teve por objetivo determinar a evapotranspiração da cultura e os coeficientes de cultivo para os diferentes estádios de desenvolvimento do girassol, cultivar Catissol I, na Chapada do Apodi, RN. A medição diária da evapotranspiração da cultura (ETc) foi realizada utilizando-se dois lisímetros de pesagem idênticos, com área útil de 2,7 m². A evapotranspiração de referência (ETo) foi estimada pelo método Penman-Monteith parametrizado...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de irrigação; Lisímetro de pesagem; Evapotranspiração.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000300003

MODELO DE ONDAS CINEMÁTICAS NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA INVERSO DA IRRIGAÇÃO POR SULCO EM TEMPO REAL
Provedor de dados: 91
Autores: Azevedo,Carlos Alberto Vieira de; Walker,Wynn R.; Merkley,Gary P.
RESUMO Um modelo matemático computacional de ondas cinemáticas foi desenvolvido para interagir num processo de otimização não-linear na solução do problema inverso da irrigação por sulco, que consiste na determinação das características de infiltração d'água no solo, a partir dos dados da medição da fase de avanço. O modelo simula a fase de avanço para diferentes combinações entre os parâmetros de Kostiakov-Lewis, buscando minimizar as discrepâncias entre os tempos de avanço simulado e medido, e faz parte de um programa computacional, denominado SIRTOM (Surface Irrigation Real-Time Optimization Model) desenvolvido para solucionar o problema inverso. Baseando-se na solução inversa encontrada, SIRTOM faz prognósticos do desempenho do sistema de irrigação em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sulco; Avanço; Desempenho; Manejo de irrigação.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100035

PRODUTIVIDADE DO MELOEIRO SOB DIFERENTES INTERVALOS DE IRRIGAÇÃO E DISPOSIÇÕES DE LINHAS LATERAIS DE GOTEJAMENTO EM SOLO ARENOSO COESO
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Eugênio Ferreira; Sousa,Valdemicio Ferreira de; Rodrigues,Bráz Henrique Nunes; Souza,Valdomiro Aurélio Barbosa de; Andrade,Camilo de Lélis Texeira de.
RESUMO Este trabalho, objetiva oferecer alternativas de redução nos custos de sistemas de irrigação por gotejamento do meloeiro, sem afetar o manejo da irrigação e comparar o gotejamento enterrado, em termos de rendimento da cultura, ao gotejamento superficial. O trabalho foi desenvolvido em um solo arenoso coeso de tabuleiro costeiro, com o delineamento experimental em blocos ao acaso, em parcelas subsubdivididas, com cinco repetições. Os tratamentos consistiram da combinação de quatro intervalos de irrigação (1, 2, 3 e 4 dias) com as linhas laterais de gotejamento junto à fileira de plantas e entre fileiras alternadas de plantas, superficial e enterradas a profundidade de 0,25 m. O intervalo de irrigação e a disposição das linhas laterais não afetaram a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gotejamento superficial; Gotejamento subterrâneo; Manejo de irrigação.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300309

Crescimento e produção do melão cultivado sob cobertura de solo e diferentes freqüências de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,José F. de; Silva,Marcelo C. de C.; Câmara Neto,Francisco G.; Almeida,Antônio H. B. de; Souza,Jean de O.; Negreiros,Maria Z. de; Soares,Silvana P. F.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar índices de crescimento, fisiológicos e de produção, de quatro híbridos de meloeiros cultivados com e sem cobertura do solo e três freqüências de irrigação. Utilizaram-se dois experimentos conduzidos no período de junho a setembro de 2001, em Mossoró, RN. Num se cultivou usando solo nu e noutro, usando cobertura com filme de polietileno. Adotou-se o delineamento experimental em blocos completos casualizados com duas repetições por bloco. Utilizaram-se três freqüências de irrigação, com cada uma aplicada num bloco experimental. Estudaram-se os híbridos de melão cantaloupe, denominados PX3912947 (H1), Vera cruz (H2), Trusty (H3) e Torreon (H4). Maior área foliar foi obtida nos híbridos H1 e H2, independente da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo L.; Desenvolvimento do melão; Manejo de irrigação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400002

Produção da ervilha cultivada em ambiente protegido sob diferentes tensões de água no solo
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Jacinto de A.; Rezende,Fátima C.; Aquino,Reinaldo F.; Freitas,Wellington A. de; Oliveira,Eduardo C.
Os efeitos de diferentes tensões de água no solo aplicadas em dois estádios fenológicos da cultura da ervilha (Pisum sativum L.) foram avaliados por meio de dois experimentos, ambos conduzidos em delineamento experimental inteiramente casualizado com quatro tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos se constituíram de quatro diferentes tensões de água no solo: 15, 30, 60 e 120 kPa. Os resultados permitiram concluir que diferenças significativas foram encontradas para produção total da planta, número de vagens por planta e para peso médio da vagem, independentemente da fase fenológica em que foi aplicado o tratamento de tensão de água no solo; maiores quedas de produção foram observadas na fase reprodutiva, demonstrando que esta fase é mais sensível à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de irrigação; Fase fenológica; Produtividade; Pisum sativum L.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000100006

Análise econômica e viabilidade energética da cultura do feijoeiro comum sob irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Eder P.; Jordan,Rodrigo A.; Motomiya,Anamari V. de A.; Padua,Juliana B.; Biscaro,Guilherme A.; Geisenhoff,Luciano O.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a viabilidade econômica e energética da cultura do feijoeiro comum de terceira safra com lâminas de irrigação na região Noroeste do Paraná. O experimento foi implantado com seis lâminas de irrigação e quatro repetições, em delineamento de blocos ao acaso. A cultura do feijoeiro não foi viável economicamente sem irrigação. Os lucros cresceram com o aumento das lâminas de irrigação atingindo um lucro operacional total de R$1.427,24 ha-1 na lâmina de 333 mm. O preço de equilíbrio sem irrigação foi de R$ 134,06 e R$ 152,65 a saca, em curto e longo prazos, respectivamente. A irrigação favoreceu o balanço energético (energia extraída/energia utilizada) de maneira linear atingindo 1,63 na aplicação da maior...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Custo operacional de produção; Manejo de irrigação; Terceira safra; Balanço de energia.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000800006

OTIMIZAÇÃO NÃO-LINEAR NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA INVERSO DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS EM TEMPO REAL
Provedor de dados: 91
Autores: Azevedo,Carlos Alberto Vieira de; Merkley,Gary P.; Walker,Wynn R.
RESUMO Um modelo matemático computacional de otimização não-linear foi desenvolvido para interagir com um modelo hidráulico de ondas cinemáticas, na obtenção dos parâmetros de Kostiakov-Lewis, a partir do avanço medido (problema inverso da irrigação por sulcos). Este modelo faz parte de um programa computacional, denominado SIRTOM (Surface Irrigation Real-Time Optimization Model), desenvolvido por Azevedo (1992) para solucionar o problema inverso. O modelo foi testado para diferentes condições de campo e as análises demonstraram que, mesmo na presença de vales estreitos e profundos, formados por mínimos locais, o modelo de otimização mostrou-se capaz de sair desses vales e alcançar as regiões mais baixas, onde se encontrava o mínimo global. O modelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Infiltração; Avanço; Desempenho; Manejo de irrigação.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100043

Análise produtiva e econômica do pepino japonês submetido a diferentes lâminas de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Eduardo C.; Carvalho,Jacinto de A.; Silva,Wellington G. da; Rezende,Fátima C.; Gomes,Luiz A. A.; Jesus,Maria C. N. de.
Objetivou-se, com o presente trabalho, uma avaliação técnica e econômica da produtividade do pepino japonês (Cucumis sativus L.) em função de diferentes lâminas de irrigação. O experimento foi instalado em casa de vegetação, utilizando-se de um delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos de reposição de água no solo (50, 75, 100, 125 e 150%) e seis repetições. Os resultados permitiram concluir que, de maneira geral, o número e o peso dos frutos da cultura foram afetados pelo déficit e excesso hídrico, aplicados pelos tratamentos. A máxima produtividade obtida foi igual a 45.944 kg ha-1 com aplicação de 320 mm e a lâmina ótima econômica foi estimada em 319,5 mm, concluindose que, para o pepino japonês, maiores retornos econômicos são...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produtividade; Manejo de irrigação; Lâmina ótima econômica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700008

Épocas de irrigação e parcelamento de adubação sobre a produtividade do cafeeiro, em quatro safras
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Antônio M. da; Coelho,Gilberto; Silva,Ricardo A. da.
Desenvolveu-se o presente trabalho, objetivando-se avaliar o efeito de diferentes épocas de irrigação e de parcelamentos de adubação na produtividade do cafeeiro em quatro safras consecutivas. Realizou-se um experimento em faixas, em que, nas parcelas foram avaliados diferentes parcelamentos de adubação: parcela 1 recebeu 12 aplicações de fertilizantes, de forma manual; parcelas 2, 3 e 4 receberam, respectivamente, 12, 24 e 36 aplicações de fertilizantes via água de irrigação. Nas faixas (subparcelas) foram avaliadas três épocas de irrigação, de 1/6 a 30/9 (subparcela A), de 15/7 a 30/9 (subparcela B), de 1/9 a 30/9 (subparcela C) e um tratamento testemunha sem irrigação (subparcela D), com 3 repetições, em blocos. Os resultados de produtividade total de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de irrigação; Fertirrigação; Ciclo bienal.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300004

Temperatura base, coeficientes de cultura e graus-dia para cafeeiro arábica em fase de implantação
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Edson P.; Silva,Elio L. da.
Este trabalho teve como propósito determinar as temperaturas base inferior - Tb, e superior - TB, para cafeeiro arábica. Avaliaram-se, portanto, as cultivares Acaiá Cerrado (Mg-1474) e Rubi (Mg-1192), com as quais se promoveu o estudo associando-se coeficientes de cultura - Kc, a graus-dia de desenvolvimento - GDD, na Universidade Federal de Lavras - UFLA, entre março de 2003 e setembro de 2004. Usou-se, para análise estatística, um estudo com regressão e, para comparações entre as regressões, o procedimento descrito em Snedecor &amp;amp; Cochran (1989). Obtiveram-se os valores de GDD com a metodologia apresentada por Ometto (1981), comparada com os métodos de Arnold (1959), Snyder (1985) e Dufault (1997); Tb de 12,9 °C e TB de 32,4 °C, foram obtidos após...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Café irrigado; Manejo de irrigação; Clima.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000300007

Evapotranspiração e produtividade da mangueira sob diferentes tratamentos de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Campos,João H. B. da C.; Silva,Vicente de P. R. da; Azevedo,Pedro V. de; Borges,Cícera J. R.; Soares,José M.; Moura,Magna S. B. de; Silva,Bernardo B. da.
Este trabalho objetivou determinar a evapotranspiração e a produtividade da mangueira e investigar o manejo da irrigação mais apropriado para esta frutífera. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com quatro tratamentos e quatro repetições; os tratamentos de irrigação foram baseados no coeficiente de cultura de referência (Kcr) como: tratamento T1 (Kcr - 20%), tratamento T2 (Kcr), tratamento T3 (Kcr + 20%) e tratamento T4 (controle). Obteve-se a evapotranspiração do pomar de mangueira por meio do método do balanço hídrico no solo e os componentes de produção, também foram avaliados. A umidade do solo foi estimada com base em doze baterias de tensiômetros de mercúrio posicionadas sob o dossel das plantas, cujas medidas foram realizadas três...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mangífera indica L.; Umidade do solo; Manejo de irrigação.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000200007

Rendimento da pimenta cayenne em função de diferentes tensões de água no solo
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Elvis M. de C.; Carvalho,Jacinto de A.; Rezende,Fátima C.; Thebaldi,Michael S.; Gatto,Rafael F.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar as tensões de água no solo em duas fases fenológicas (vegetativa e reprodutiva) da cultura da pimenta Cayenne, cultivada em ambiente protegido e irrigada por gotejamento. Foram instalados dois experimentos utilizando-se um delineamento inteiramente casualizado cujos tratamentos foram definidos por quatro tensões de água no solo (20, 40, 60 e 120 kPa) e quatro repetições. Os maiores valores de massa média de frutos por planta foram obtidos para a tensão de 20 kPa, sendo 1936,83 e 2091,59 g por planta e os coeficientes de rendimento obtidos foram 0,81 e 1,01, para as fases vegetativa e reprodutiva, respectivamente. Com base nos resultados apresentados concluiu-se que: a produtividade da cultura apresentou comportamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de irrigação; Produtividade; Capsicum frutensces.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001100008

Cultivares de trigo submetidas a déficit hídrico no início do florescimento, em casa de vegetação
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Diego dos; Guimarães,Vandeir F.; Klein,Jeferson; Fioreze,Samuel L.; Macedo Júnior,Eurides K.
A restrição hídrica pode prejudicar o desempenho das culturas, em especial quando ocorre no período de florescimento. Desta forma, objetivou-se com esta pesquisa avaliar a resposta de genótipos de trigo submetidos a déficit hídrico no início do florescimento. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3 x 2, com cinco repetições, cujos fatores foram: três cultivares de trigo (Coodetec (CD) 105, 108 e 111) e dois manejos de irrigação (com e sem déficit hídrico). Durante o período de imposição do déficit hídrico, avaliaram-se a umidade gravimétrica do solo e o teor relativo de água das folhas enquanto no momento da reidratação foram avaliadas variáveis biométricas. Os componentes de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum L.; Manejo de irrigação; Parâmetros biométricos; Teor relativo de água.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000800004

Características vegetativas do coentro submetido a doses do polímero hidroabsorvente e lâminas de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Albuquerque Filho,João A. C. de; Lima,Vera L. A. de; Menezes,Dimas; Azevedo,Carlos A. V.; Dantas Neto,José; Silva Júnior,José G. da.
Este trabalho teve o objetivo de avaliar o efeito de cinco doses do polímero hidroabsorvente hidratassolo®, 0, 4, 8, 12 e 16 dg kg-1 de solo seco, e duas lâminas de irrigação, 60 e 120% da evapotranspiração de referência, nas características vegetativas do coentro. Adotou-se um delineamento experimental inteiramente casualizado em parcela sub-dividida no tempo, com quatro repetições. Nas duas épocas de plantio do coentro a eficiência do uso da água, o rendimento de matéria verde e seca e o número de plantas aumentaram linearmente com a elevação das doses do polímero quando se fixou a menor lâmina, exceto na predição da altura de plantas na primeira época de plantio conforme modelo quadrático. Com a aplicação da maior lâmina as estimativas das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condicionador de solo; Lisímetro de drenagem; Manejo de irrigação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600002

Estimativa dos níveis ótimos e econômicos de irrigação no mamoeiro (Carica papaya L.) cultivar Golden nas condições do norte do Espírito Santo
Provedor de dados: 94
Autores: Lyra,Guilherme Bastos; Ponciano,Niraldo José; Sousa,Elias Fernandes de; Bernardo,Salassier; Daher,Rogério Figueiredo; Pereira,Messias Gonzaga; Marinho,Albanise Barbosa.
Objetivou-se, no presente trabalho, identificar os níveis ótimos de irrigação e adubação nitrogenada que propiciem a máxima produtividade física e econômica da cultivar de mamoeiro Golden. Na identificação dos níveis ótimos, utilizou-se a função de produção. O estudo experimental foi conduzido na fazenda Caliman Agrícola S.A., no município de Linhares-ES. Utilizou-se o delineamento estatístico experimental em blocos casualizados, com esquema fatorial 5x4, em parcelas subdivididas, sendo cinco lâminas de irrigação (0,5; 0,7; 0,9; 1,1 e 1,3 da evapotranspiração de referência), com turno de rega diário, e quatro doses de sulfato de amônio (90; 188; 288 e 377 kg ha-1mês-1). A estimativa da produtividade (t ha-1), em função da lâmina total de água aplicada,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mamão; Função de produção; Manejo de irrigação.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452008000200021

Caracterização pós-colheita de frutos de bananeira 'BRS Platina' de primeiro ciclo, sob regulação do déficit de irrigação
Provedor de dados: 94
Autores: Castricini,Ariane; Coelho,Eugênio Ferreira; Rodrigues,Maria Geralda Vilela; Coutinho,Rodrigo Cardozo.
O trabalho teve como objetivo a caracterização pós-colheita de bananas cv BRS Platina (PA42-44), que é um híbrido tetraploide (AAAB) desenvolvido pela Embrapa. As mesmas foram produzidas no norte de Minas Gerais, com redução das lâminas (L) de água utilizadas na irrigação,a partir dos cinco meses após o plantio. Foram sete os tratamentos avaliados, com combinações de redução da lâmina (55%, 70% e 85%) nas fases II e III de desenvolvimento da planta (5 a 7 meses, e 7 a 12 meses após o plantio), caracterizados quanto a: teor de sólidos solúveis totais (sst), despencamento, firmeza da polpa, comprimento e diâmetro do fruto, relação polpa/casca e coloração da casca, definida pelos parâmetros L*, C* e ºh, avaliados quando os frutos estavam totalmente amarelos....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Musa spp. (AAAB); Manejo de irrigação; Pós-colheita.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452012000400007

Produtividade da bananeira ´Prata-Anã´ e ´Grande Naine´ no terceiro ciclo sob irrigação por microaspersão em tabuleiros costeiros da Bahia
Provedor de dados: 94
Autores: Coelho,Eugenio Ferreira; Ledo,Carlos Alberto da Silva; Silva,Sebastião de Oliveira e.
O trabalho teve como objetivo definir o regime de irrigação mais adequado para a bananeira no terceiro ciclo, nas condições dos Tabuleiros Costeiros da Bahia. O experimento seguiu o delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro repetições e dez tratamentos, em um esquema fatorial 5 x 2, sendo cinco níveis de suprimento de água à cultura e duas cultivares de bananeira, a Prata-Anã (Grupo Prata) e a Grande Naine (Grupo Cavendish). Os tratamentos referentes aos regimes de irrigação foram definidos a partir de cinco frações da evapotranspiração da cultura, definidas, por sua vez, pelo produto da evapotranspiração potencial e dos coeficientes de cultura recomendados. O uso da irrigação antecipou a colheita da Grande Naine em relação à Prata-Anã...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Coeficiente de cultura; Manejo de irrigação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452006000300021

Determinação da demanda hídrica do quiabeiro em Campos dos Goytacazes, RJ
Provedor de dados: 124
Autores: Paes,Herval Martinho Ferreira; Esteves,Barbara dos Santos; Sousa,Elias Fernandes de.
O objetivo deste estudo foi descrever as necessidades hídricas do quiabeiro em cada estádio do seu desenvolvimento, por meio da determinação da evapotranspiração da cultura e dos coeficientes de cultivo (Kc). O experimento foi conduzido na Estação Evapotranspirométrica da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, no município de Campos dos Goytacazes, RJ. A cultivar utilizada foi a Santa Cruz 47, plantada no espaçamento 0,25 m x 1,00 m, em uma área de 1024 m², irrigada por aspersão convencional. Na área foram feitas as determinações da evapotranspiração da cultura e do coeficiente cultural, utilizando-se um lisímetro de 6 m² com balança eletrônica com variação de peso de 0,58 kg. Os resultados obtidos permitiram quantificar a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de irrigação; Evapotranspiração real; Kc; Tensão de água no solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902012000200007

ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA UTILIZANDO MODELOS COM BASE NA TEMPERATURA DO AR E RADIAÇÃO SOLAR GLOBAL PARA O ESTADO DE GOIÁS
Provedor de dados: 107
Autores: Macêdo, Kleber Gomes de; Arraes, Francisco Dirceu Duarte; Oliveira, Willame Candido de; Lima Junior, Juarez Cassiano de; Araujo, Yara Rodrigues.
O manejo adequado da irrigação é uma prática agrícola que pode levar a economia de água e aumento da produção, pode ser realizado por meio da estimativa da evapotranspiração de referência, que segundo a FAO deve ser estimada por intermédio do modelo de Penman-Monteith, modelo que requer muitos dados climáticos de entrada, que muitas vezes não estão disponíveis. Assim, buscando uma estratégia de se estimar a evapotranspiração de referência para o estado de Goiás, objetivou-se neste estudo avaliar o desempenho de seis modelos (FAO-Radiação, Jensen-Haise, Makkink, Hargreaves-Samani, Hamon e Baier-Robertson). Foram utilizados dados de temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade do vento e insolação obtidos junto ao INMET (Instituto Nacional de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Meteorologia Agrícola Hargreaves e Samani; Manejo de irrigação; Penman-monteith.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/804

Caracterização física de dois substratos orgânicos para plantas e a estimativa da umidade por meio da reflectometria no domínio do tempo
Provedor de dados: 65
Autores: Valero,Roger Manuel Mestas; Matsura,Edson Eiji; Souza,Anderson Luiz de.
O crescente uso de substratos na produção agrícola e no cultivo em ambiente protegido, promove produção em grande escala. Nesse sentido, as caracterizações químicas, biológicas e físicas desses materiais se fazem necessárias à proposição e à avaliação de padrões de qualidade que devem preceder a sua comercialização. As propriedades físicas dos substratos influenciam no bom desenvolvimento da plantas, sobretudo, no manejo de irrigação, onde a compreensão da relação retenção de água e aeração é imprescindível. Para tanto, mostra-se necessário que também se determine o volume de água presente nos substratos utilizados. Nesse sentido, o uso da reflectometria no domínio do tempo (TDR) pode representar um avanço em estudos dessa natureza. Dessa forma, baseado na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade; Retenção de água; Manejo de irrigação; TDR; Substratos.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000200042

CONSUMO DE ÁGUA NA CULTURA DA BATATA SOB TRÊS NÍVEIS DE MANEJO DA UMIDADE DO SOLO
Provedor de dados: 65
Autores: Franke,Alberto; König,Osvaldo; Martini,Luiz Carlos Pittol; Pozzebon,Eder João; Liberalesso,Roberto.
RESUMO O experimento foi conduzido no campo experimental do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria, RS. Determinou-se o consumo de água no ciclo e nos diversos subperíodos de desenvolvimento, através do método do balanço hídrico. 0s resultados indicam que: a) os subperíodos de maior exigência hídrica são a estolonização, tuberização e desenvolvimento de tubérculos; b) o consumo hídrico no ciclo foi de 524,9mm, 493,8mm e 348,5mm para os tratamentos com limite inferior de disponibilidade hídrica à uma tensão de 45 kPa, 85 kPa e testemunha sem irrigação, respectivamente.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de irrigação; Batata; Evapotranspiração.
Ano: 1994
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781994000100007

Qualidade de frutos de melão amarelo cultivado em casa de vegetação sob diferentes lâminas de irrigação
Provedor de dados: 64
Autores: Siqueira,Wagner da Cunha; Faria,Lucas do Amaral; Lima,Elvis Márcio de Castro; Rezende,Fátima Conceição; Gomes,Luiz Antônio Augusto; Custódio,Telde Natel.
O trabalho foi desenvolvido em casa-de-vegetação do Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras, Lavras/MG, com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes lâminas de irrigação na qualidade dos frutos de melão amarelo 'Vereda' (Cucumis melo L.). A cultura foi irrigada por gotejamento com uma freqüência de aplicação de dois dias. O controle da irrigação foi realizado pela evaporação do tanque Classe A reduzido (ECAr). Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos (lâminas) e seis repetições. As lâminas aplicadas foram equivalentes a 0,5*ECAr, 0,75*ECAr, 1,0*ECAr e 1,25*ECAr. As características avaliadas foram o teor de sólidos solúveis (SST), acidez total titulável (ATT), pH, espessura de polpa e da casca e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo; Manejo de irrigação; Sólidos solúveis totais; Espessura da polpa; Ambiente protegido.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000400014