Consulta: subjectFacets:"Manganeso"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 08/06/2024 09:47:17

Deficiencias de hierro y manganeso en hojas de frijol (Phaseolus vulgaris L.) identificadas mendiante análisis textural, color de imágenes digitales y redes neuronales artificiales.
Provedor de dados: 32
Autores: García Cruz, Edgar.
En la presente investigación se analizaron imágenes digitales de hojas de frijol (Phaseolus vulgaris L.) para identificar con un clasificador, deficiencias de hierro (Fe) y manganeso (Mn). A los 24 días después de la siembra (dds) se les suministró la solución nutritiva de acuerdo a ocho tratamientos: dos deficiencias parciales, una de 50 % Fe y otra de 50 % Mn; dos deficiencias totales totales, 0 % Fe y una más de 0 % Mn además de una interacción (0 % Fe, 0 % Mn) y dos dosis excedentes (200 % Fe y 200 % Mn); finalmente un tratamiento testigo (100 % Fe, 100 % Mn) usando como referencia la solución Steiner. A partir de imágenes digitales de muestras de hojas de los tratamientos obtenidas a los 63 dds, se calcularon variables de color con los valores...
Palavras-chave: RGB; Textura; Redes neuronales; Phaseolus vulgaris; Hierro; Manganeso; Texture; Neural networks; Iron; Manganese; Edafología; Maestría.
Ano: 2013
URL: http://hdl.handle.net/10521/2076

Validación de la determinación de manganeso, molibdeno y zinc por plasma de acoplamiento inductivo
Provedor de dados: 38
Autores: Sara Farías,Silvia; Menéndez,Ana María; Pontiggia,Rodrigo Martín; Servant,Roberto Enrique; Cortez,Iris; Pita Martín de Portela,María Luz.
Se describe la validación de un método para la determinación de manganeso, molibdeno y zinc, a niveles traza, en soluciones acuosas, mediante espectroscopia de emisión-plasma inductivo de argón. Se optimizó y validó la cuantificación de manganeso, molibdeno y zinc en solución acuosa ácida usando un espectrómetro de emisión atómica de plasma inductivo. Se determinaron: selectividad/especificidad, linealidad, repetibilidad y precisión intermedia utilizando materiales de referencia, y sesgo contrastando contra material de referencia certificado de matriz. Las longitudes de onda (nm) seleccionadas fueron: Zn 213.857, Mn 257.610 y Mo 202.031, las cuales permitieron discriminar interferencias espectrales. Se probó la linealidad de las funciones respuesta...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Validación; Manganeso; Molibdeno; Zinc; Plasma de acoplamiento inductivo.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572016000400011