Consulta: subjectFacets:"Medição de pedofunções"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 11/06/2024 03:32:22

Determinação de capacidade de campo in situ ou através de equações de regressão
Provedor de dados: 86
Autores: FABIAN,ADELAR JOSÉ; OTTONI FILHO,THEOPHILO BENEDICTO.
Este trabalho foi desenvolvido com os objetivos de testar as equações globais obtidas por Macedo para determinar a capacidade de campo (CC) in situ em um solo Podzólico Vermelho-Amarelo; avaliar a câmara de fluxo desenvolvida por Fabian &amp;amp; Ottoni Filho; e verificar se os valores de CC obtidos com esse equipamento se comparam aos determinados pelo método da Embrapa. Os testes foram realizados em 1994, num Podzólico Vermelho-Amarelo, em Itaguaí, RJ. A motivação desta comparação é o fato de o movimento lateral da água ser praticamente eliminado dentro da câmara. Confirmou-se que os valores medidos de CC em tal equipamento reproduziram as determinações de CC obtidas pelo método da Embrapa. Como a área da câmara é de 0,50 m², o resultado sugere a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Retenção de água no solo; Umidade do solo; Equipamento de drenagem; Drenagem interna; Medição de pedofunções.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000500022