Consulta: subjectFacets:"Modélisation hydrodynamique"
Registros recuperados: 7
Data/hora: 01/06/2024 08:28:23

Temps de renouvellement des masses d’eau des Pertuis Charentais. Note méthodologique
Provedor de dados: 5
Autores: Le Moine, Olivier.
The dynamics of water renewal in semi closed ecosystems takes an essential importance in the qualitative characterization of the environment, and its impact on the exploited resource. The research of synthetic spatialized variables representing this dynamics brought to apply a method of estimation of the time of local renewal in Charentais Sounds. Various authors developed a methodology (Braunschweig, 2003). The used methodology is detailed here, with objective to document the cartographic aspects under development, to enlighten their broadcasting
Tipo: Text
Palavras-chave: Modélisation hydrodynamique; Temps de renouvellement; Pertuis Charentais; Hydrodynamic modellig; Time of renewal; Charentais Sounds.
Ano: 2018
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00430/54179/55520.pdf

Echanges côte-large à moyenne échelle au niveau de la pente continentale du Golfe du Lion. Processus et Modélisation
Provedor de dados: 5
Autores: Andre, Gael.
Dynamics of water mass exchanges between the Gulf of Lions (GoL) and the open sea are driven by several physical processes, which influence circulation at several spacio-temporal scales. This study, based on a realistic modelling during two years, aims to bring a better knowledge of circulation and hydrodynamics processes occurring in the NW Mediterranean Sea and in the GoL.  Firstly, the NW Mediterranean Basin circulation modelled during the year 2001 is compared with Sea Surface Temperature (SST) satellite measurements (AVHRR) and with the MEDATLAS climatology. These comparisons show a good agreement concerning surface patterns and seasonal variability of the large scale circulation. At lower scale, several processes influence circulation over the shelf...
Tipo: Text
Palavras-chave: Instabilities; Meso scale variability; Slope current; Hydrodynamical modelling; Gulf of Lions; Mediterranean Sea; Instabilité; Variabilité méso échelle; Courant de pente; Modélisation hydrodynamique; Golfe du Lion; Mer Méditerranée.
Ano: 2007
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/2007/these-3673.pdf

Modélisation Dunkerque. Modélisation de l'impact du rejet du canal exutoire de Dunkerque
Provedor de dados: 5
Autores: Hitier, Benoist.
This report presents the realization for the consulting organisation "Royal Asconing" of the modelling of the impact of the "canal exutoire de Dunkerque" on the beach of Malo-les-bains ( 59 ). The modelling was used to try to explain the results of a campaign of taking of water to various places of the coast near Dunkerque.
Tipo: Text
Palavras-chave: Northern of France; Bacteriology; Hydrodynamical Modelling; Nord Pas de Calais; Bactériologie; Modélisation hydrodynamique.
Ano: 2005
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/2005/rapport-2214.pdf

Nouveaux outils au service du littoral : la topographie par télémétrie laser aéroportée
Provedor de dados: 5
Autores: Populus, Jacques; Deshoux, Vincent.
Lever la topographie de la zone côtière à l’aide de la technique du télémètre laser (Lidar) aéroporté présente de multiples avantages par rapport aux méthodes classiques : la mesure est rapide, dense et précise, autorisant la cartographie du relief de zones d’estran difficilement accessibles aux moyens classiques. L’Ifremer et la Cellule de Mesures et de Bilans ont organisé en 2002 la couverture de plusieurs sites du littoral ouest de la France. La mise en oeuvre des levés et la validation des données sont rapidement exposés, ainsi que la précision que l’on peut en attendre, sur sol nu et végétation basse.  Au plan des applications, la cartographie des habitats, objet du réseau "Réseau benthique" (Rebent, aujourd’hui opérationnel en Bretagne), utilise...
Tipo: Text
Palavras-chave: Altimétrie; Bathymétrie; Lidar; Photogrammétrie; Littoral; Zone côtière; Marée; Modélisation hydrodynamique; MNT.
Ano: 2004
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00151/26251/24333.pdf

Étude multicritères de sites propices aux tests de prototypes hydroliens, de petites et moyennes puissances, dans la Mer des Pertuis
Provedor de dados: 5
Autores: Le Moine, Olivier; Pasquet, Robin; Geairon, Philippe; Voyer, Damien; Bruneau, Audrey.
Le développement des Energies Marines Renouvelables (EMR) fait partie des priorités mondiales ; il rentre également dans celles de l’Europe et de l’Etat Français. Le Conseil Départementale de la Charente Maritime (CD17), dans cette optique, et vu la situationprivilégiée de son littoral, a décidé la mise en oeuvre d’une étude sur la faisabilité d’installation de sites d’essais dédiés aux systèmes hydroliens. La bathymétrie et l’hydrodynamique analysées ont conduit à cibler les systèmes de petites à moyennespuissances. Dans un second temps, un panel de variables complémentaires (usages, règlementation, environnement, etc.) sont croisées afin de nuancer localement les sites réputés favorables par la sélection préalable à l’aide des variables d’altimétrie et...
Tipo: Text
Palavras-chave: Energies Marines Renouvelables; Hydrolien; Sélection de site; SIG; Modélisation hydrodynamique.
Ano: 2018
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00442/55349/56860.pdf

Modélisation de la zone d'influence de la Canche : modélisation des eaux de l'estuaire de la Canche et des plages de la communauté de communes mer et terre d'Opale
Provedor de dados: 5
Autores: Hitier, Benoist.
This report presents the realization for Veolia Eau of the modelling of the dispersal of the main injections of bacteria on the coast going from Sainte Cécile ( 62 ) to Merlimont ( 62 ) for various conditions of winds and coefficients of tide. The document resumes and clarifies the data supplied by Veolia and introduced into the model. It shows plumes of ten simulations.
Tipo: Text
Palavras-chave: Northern of France; Bacteriology; Hydrodynamical Modelling; Nord Pas de Calais; Bactériologie; Modélisation hydrodynamique.
Ano: 2006
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/2006/rapport-2213.pdf

Caractérisation hydrologiques des pertuis charentais
Provedor de dados: 5
Autores: Le Moine, Olivier; Soletchnik, Patrick; Stanisiere, Jean-yves.
Ce rapport présente quelques variables spatialisées issues du modèle hydrodynamique Mars2D, développé dans les pertuis charentais par J.Y Stanisière (Stanisière et al, 2006) : poids des fleuves internes aux pertuis, salinité moyenne et variabilité, impact de dessalure, durée d'immersion, ainsi que certains descripteurs de l'hydrodynamisme tels que les courants. L'étude s'ouvre sur d'autres présentations spatiales (nature des fonds, déplétion trophique) et montre comment ces variables doivent permettre de caractériser des sites d'élevages ou de captage de bivalves dans de futures études
Tipo: Text
Palavras-chave: Modélisation hydrodynamique; Mars2D; Pertuis Charentais; Bassin de Marennes-Oléron; SIG.
Ano: 2009
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00100/21084/18709.pdf