Consulta: subjectFacets:"Modelagem hidrológica"
Registros recuperados: 11
Data/hora: 11/06/2024 10:17:39

Metodologia para obtenção do hidrograma de escoamento superficial em encostas e canais. Parte II: modelo computacional e análise de sensibilidade
Provedor de dados: 70
Autores: Silva,José M. A.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D.; Cecílio,Roberto A.
Estimativas de vazão máxima de escoamento superficial são necessárias para o projeto de obras hidráulicas em bacias urbanas e rurais. A dificuldade em aplicar os procedimentos disponíveis para calcular a variação do escoamento superficial com o tempo e de seu valor máximo deve-se à inexatidão dos métodos usados para esse objetivo e à variabilidade nos resultados que podem ser obtidos por profissionais que usem o mesmo procedimento. Dessa forma, a investigação de um método que produza estimativas confiáveis da vazão máxima e do hidrograma de escoamento superficial é de grande interesse. Neste trabalho, desenvolveu-se e avaliou-se a sensibilidade de um software (HIDROGRAMA 2.1) que permite a obtenção do hidrograma de escoamento superficial, da vazão máxima e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem hidrológica; Conservação de água e solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000300006

Metodologia para obtenção do hidrograma de escoamento superficial em encostas e canais. Parte I: desenvolvimento e avaliação
Provedor de dados: 70
Autores: Silva,José M. A.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D.; Cecílio,Roberto A.
Desenvolveu-se uma metodologia que permite obter o hidrograma de escoamento superficial e a vazão máxima para qualquer posição ao longo de uma encosta e para seções transversais de canais utilizando o modelo de ondas cinemáticas. A área da encosta é dividida num sistema matricial composto por 100 linhas e 100 colunas. Na encosta, considera-se que o escoamento ocorre na direção da declividade e que a vazão de cada pixel é a soma da vazão produzida nesse com a vazão advinda dos pixels que contribuem com o escoamento superficial para o pixel em análise. No canal, a vazão é calculada pela soma dos hidrogramas advindos das colunas do sistema reticulado. A comparação entre os valores de lâmina e vazão máxima de escoamento superficial obtidas experimentalmente e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem hidrológica; Conservação de água e solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000300005

Avaliação do desempenho dos modelos de predição da erosão hídrica USLE, RUSLE e WEPP para diferentes condições edafoclimáticas do Brasil
Provedor de dados: 70
Autores: Amorim,Ricardo S. S.; Silva,Demetrius D. da; Pruski,Fernando F.; Matos,Antônio T. de.
Este trabalho teve o objetivo de avaliar o desempenho dos modelos de predição das perdas de solo USLE, RUSLE e WEPP para diferentes condições edafoclimáticas brasileiras. Para alcançar o objetivo proposto, perdas de solo estimadas pelos referidos modelos em nove localidades do Brasil foram comparadas às perdas medidas em parcelas experimentais, por meio do coeficiente de correlação, da raiz do erro quadrático médio (RMSE), do índice de concordância de Willmott, do índice de confiança, do coeficiente de Nash-Sutcliffe e da eficiência dos modelos. As parcelas experimentais adotadas nos estudos de perdas de solo utilizados no presente trabalho apresentavam dimensões (de 38 a 1.875 m²) e tempo de coleta de dados (de 1 a 7 anos) variados. Observou-se diferença...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão; Conservação do solo; Modelagem hidrológica.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000600006

Calibração de modelo para a simulação de vazão e de fósforo total nas sub-bacias dos Rios Conrado e Pinheiro - Pato Branco (PR)
Provedor de dados: 90
Autores: Baltokoski,Valmir; Tavares,Maria Hermínia Ferreira; Machado,Ronalton Evandro; Oliveira,Marcio Paulo de.
O desenvolvimento de modelos hidrológicos capazes de predizer o impacto de fontes difusas de poluição e do uso e ocupação do solo na qualidade das águas superficiais e subterrâneas tem auxiliado o estudo de agroecossistemas. Com esse objetivo, foi utilizado o modelo SWAT 2005 (Soil and Water Assessment Tool) para avaliar sua sensibilidade na predição da vazão e do fluxo de massa do P total. O estudo foi realizado em duas microbacias hidrográficas contíguas, dos rios Conrado e Pinheiro, afluentes do rio Pato Branco, localizadas nos municípios de Pato Branco e Mariópolis, no Estado do Paraná. Foram utilizados dados climatológicos do período 1979/2006 e dados observados de vazão e concentração de P total dos anos 2004/2005 de duas estações de monitoramento,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geotecnologias; Modelagem hidrológica; Poluição difusa; Qualidade da água; Ransporte de fósforo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000100026

Substituição dos parâmetros do modelo de Green-Ampt-Mein-Larson para estimativa da infiltração em alguns solos do Brasil
Provedor de dados: 90
Autores: Cecílio,Roberto Avelino; Martinez,Mauro Aparecido; Pruski,Fernando Falco; Silva,Demetrius David da; Ataíde,Wendy Fonseca.
A partir de uma análise detalhada do processo de infiltração de água no solo, foram propostas alternativas para adequação dos parâmetros de entrada do modelo de Green-Ampt-Mein-Larson (GAML), na tentativa de melhorar a eficiência da estimativa da infiltração em alguns solos brasileiros. As adequações consistiram em substituir a condutividade hidráulica do solo saturado (K0) pela taxa de infiltração estável (Tie) e o teor de água do solo saturado (q s) pelo teor de água na zona de transmissão (q w), além de estabelecer uma equação para estimativa do potencial matricial na frente de umedecimento (y f) com base nos parâmetros do modelo de curva de retenção de água de Brooks &amp;amp; Corey. Avaliou-se o desempenho do conjunto de adequações propostas (GAML-t)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem hidrológica; Potencial matricial; Condutividade hidráulica.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000500029

Análise de sensibilidade dos parâmetros do modelo SWAT e simulação dos processos hidrossedimentológicos em uma bacia no agreste nordestino
Provedor de dados: 90
Autores: Aragão,Ricardo de; Cruz,Marcus Aurélio Soares; Amorim,Julio Roberto Araujo de; Mendonça,Luciana Coêlho; Figueiredo,Eduardo Eneas de; Srinivasan,Vajapeyam S.
O processo erosivo constitui-se na principal causa de degradação dos solos e é acelerado por intervenções humanas nas bacias hidrográficas, resultando em prejuízos ao setor agrícola e ao meio ambiente. Para a previsão dos impactos de ações antrópicas ou de mudanças climáticas sobre os processos hidrossedimentológicos, os modelos distribuídos e de base física têm sido bastante eficazes. Neste estudo, aplicou-se o modelo SWAT à sub-bacia do Rio Japaratuba Mirim, em Sergipe, nas seções de medição das estações Fazenda Pão de Açúcar (PA) e Fazenda Cajueiro (CJ), com áreas de contribuição respectivamente de 137,3 e 277,8 km², visando à parametrização das duas bacias aninhadas por meio dos processos de calibração e de validação. Foram realizadas simulações do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Produção de sedimentos; Modelagem hidrológica.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000400026

Avaliação do TOPMODEL na estimativa do escoamento superficial em microbacia hidrográfica em diferentes usos
Provedor de dados: 91
Autores: Hollanda,Maycon P.; Cecílio,Roberto A.; Campanharo,Wesley A.; Zanetti,Sidney S.; Andrade,Larice N. de; Garcia,Giovanni de O.
Avaliou-se a aplicabilidade do modelo hidrológico TOPMODEL em simular os hidrogramas de escoamento superficial gerado por eventos isolados de precipitação em uma microbacia hidrográfica sob manejo conservacionista. Utilizaram-se de características físicas, hidrológicas e edáficas da microbacia associadas a hidrogramas de escoamento superficial relativos a eventos de vazão e precipitação medidos entre 2009 e 2012. Observou-se que o TOPMODEL mostrou tendência em subestimar a vazão máxima e a lâmina total de escoamento superficial e se constatou, todavia, que o TOPMODEL é promissor na modelagem dos hidrogramas de escoamento superficial de eventos de chuva isolados na microbacia sob manejo conservacionista em estudos, embora tenda a subestimar os valores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Deflúvio; Modelagem hidrológica; Manejo de bacias hidrográficas.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500489

METODOLOGIAS PARA ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DA EQUAÇÃO DE CHUVAS INTENSAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Provedor de dados: 107
Autores: Rafael Salgado de Senna; UFES; Alexandre Cândido Xavier; UFES; Julião Soares de Sousa Lima; UFES; Roberto Avelino Cecílio; UFES.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a interpolação dos parâmetros da equação de chuvas intensas, pelo método inverso de uma potência da distância, e comparar com o método vizinho mais próximo, para todo o Estado do Espírito Santo. Foi realizada a interpolação dos parâmetros “K”, “a”, “b” e “c” da equação de chuvas intensas, utilizandose o interpolador “Inverso de uma potência da distância”, com cinco diferentes potências, a saber: potências 1, 2, 3, 4 e 5 e “Média aritmética simples” das três vizinhas mais próximas de cada estação. Foram consideradas, para cálculo da intensidade máxima, a média de precipitação (im), todas as combinações possíveis entre os períodos de retorno (T) iguais a 2, 5, 10, 20, 50, e 100 anos e as durações da...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola precipitação pluviomêtrica; Modelagem hidrológica; Escoamento superficial.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/85

MODELOS DE PREVISÃO DE ENCHENTES EM TEMPO REAL  PARA O MUNICÍPIO DE NOVA ERA – MG
Provedor de dados: 107
Autores: João Batista Lopes da Silva; Universidade Federal de Viçosa; Paulo Afonso Ferreira; UFV; Marcio Mota Ramos; UFV; Humberto Paulo Euclydes; UFV; Vicente Paulo Soares; UFV.
Neste trabalho objetivou-se aumentar o tempo de antecedência na previsão de enchentes na cidade de Nova Era (Minas Gerais – Brasil), em virtude do baixo tempo de antecedência da atual metodologia de previsão do Sistema de Alerta Contra Enchentes na cidade. Assim construíram-se três modelos hidrológicos: o primeiro baseado apenas na transformação chuva-vazão, utilizando o modelo IPH II; o segundo baseado na transformação chuva-vazão (modelo IPH II) e na propagação das ondas de cheias nos canais, utilizando o modelo de Muskingum-Cunge; e o terceiro baseado na transformação chuva-vazão (modelo IPH II) e na propagação das ondas de cheias, utilizando o modelo atual do sistema de previsão. Os resultados das simulações com os dois primeiros modelos foram...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Gestão de Recursos Hídricos; Enchentes modelos chuva-vazão; Modelagem hidrológica; Modelos hidráulicos.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/82

Software to automatic calibration of DHSVM model
Provedor de dados: 107
Autores: Mendes, Helder de Amorim; Cecílio, Roberto Avelino; Zanetti, Sidney Sára.
Hydrological modeling is an important tool in the study of river basins, especially in relation to events of large variations in the level of watercourses. In this sense, it is important that the models reflect as accurately as possible the behavior of the hydrological processes, which strongly depends on the quality of the input parameters of the model. As it is not always possible to obtain adequate values for input parameters, it is essential to calibrate them in order to obtain a good model for the studied area. In this work the Distributed Hydrology Soil Vegetation Model was studied with the objective of proposing an automatic calibration tool for it, as well as verifying the efficiency of the Clustering Search (CS) heuristic for the hydrological...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais calibração de modelos hidrológicos; Meta-heurísticas; Modelagem hidrológica.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/754

SISTEMA INTEGRADO PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (SINGERH)
Provedor de dados: 107
Autores: Michel Castro Moreira; Universidade Federal da Bahia; Fernando Falco Pruski; Universidade Federal de Viçosa; André Luiz da Silva; Universidade Federal de Viçosa; Demetrius David da Silva; Universidade Federal de Viçosa; José Márcio Alves da Silva; Universidade Federal de Viçosa.
No presente trabalho, foi desenvolvido um sistema computacional que permite obter a disponibilidade hídrica para qualquer seção de interesse ao longo da rede hidrográfica de uma bacia e quantificar o impacto da concessão de uma nova outorga nesta disponibilidade, o qual foi denominado Sistema Integrado para a Gestão de Recursos Hídricos (SINGERH). Para obtenção da disponibilidade hídrica foram implementados três métodos de regionalização de vazões, utilizando a ferramenta de programação Borland Delphi 7.0. O cálculo do impacto da concessão de uma nova outorga na disponibilidade hídrica foi implementado considerando: a vazão passível de ser outorgada, de acordo com a vazão estimada na seção de interesse e o critério de outorga do órgão gestor da bacia, e as...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola disponibilidade hídrica; Modelagem hidrológica; Regionalização de vazões.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/203