Consulta: subjectFacets:"Modelo hidrológico"
Registros recuperados: 12
Data/hora: 01/06/2024 13:38:15

El modelo de simulación hidrológica SWAT aplicado en la cuenca del río Amajac, Hidalgo, México
Provedor de dados: 32
Autores: Mata Espinosa, Héctor Armando.
El objetivo de ésta investigación fue realizar una simulación de la producción de agua en la cuenca del río Amajac, Hidalgo, México, mediante la aplicación del modelo hidrológico SWAT (Soil and Water Assessment Tool).  Previamente se realizó una calibración del modelo, ajustando sus parámetros más sensibles, tales como: curva numérica (CN2), capacidad de agua disponible en el suelo, factor de compensación de la evaporación en el suelo, y coeficiente de agua subterránea.  En la etapa de simulación se empleó el Sistema de Información Geográfica Arc View 3.2 y para alimentar el modelo, se utilizó la información climatológica proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para un periodo de cinco años (1996-2000), la información hidrométrica fue...
Tipo: Tesis
Palavras-chave: Simulación; Producción de agua; Modelo hidrológico; SWAT; Maestría; Hidrociencias; Simulation; Water yield; Hydrologic model; SWAT.
Ano: 2008
URL: http://hdl.handle.net/10521/1600

Caracterización morfométrica y simulación del balance de la cuencia "Tres Valles, S. L.P.".
Provedor de dados: 32
Autores: Sánchez Orta, Santiago.
En la actualidad la escasez de agua es un problema que ha inducido a la realización de estudios hidrológicos a nivel mundial, el uso de los sistemas computacionales e informáticos son herramientas muy importantes para la agilización de los estudios. En el caso del presente estudio, se a empleado un Sistema de Información Geográfica, en el cual se realizó la simulación del balance hidrológico de la Cuenca Tres Valles de los estados de San Luis Potosí y Tamaulipas en el año 2007, aplicando el modelo hidrológico SWAT, esto con la finalidad de obtener de manera rápida y precisa la distribución de los diversos fenómenos hídricos que se presentan al interior de una cuenca. Dicha simulación se plantea como una alternativa para evaluar la cantidad de agua total en...
Palavras-chave: Balance hidrológico; Producción de agua; Modelo hidrológico; Modelo SWAT; Hydrological balance sheet; Water production; Hydrological model; Model SWAT; Maestría; Hidrociencias.
Ano: 2010
URL: http://hdl.handle.net/10521/160

Caracterización morfométrica y simulación del balance de la cuencia "Tres Valles, S. L.P.".
Provedor de dados: 32
Autores: Sánchez Orta, Santiago.
En la actualidad la escasez de agua es un problema que ha inducido a la realización de estudios hidrológicos a nivel mundial, el uso de los sistemas computacionales e informáticos son herramientas muy importantes para la agilización de los estudios. En el caso del presente estudio, se a empleado un Sistema de Información Geográfica, en el cual se realizó la simulación del balance hidrológico de la Cuenca Tres Valles de los estados de San Luis Potosí y Tamaulipas en el año 2007, aplicando el modelo hidrológico SWAT, esto con la finalidad de obtener de manera rápida y precisa la distribución de los diversos fenómenos hídricos que se presentan al interior de una cuenca. Dicha simulación se plantea como una alternativa para evaluar la cantidad de agua total en...
Palavras-chave: Balance hidrológico; Producción de agua; Modelo hidrológico; Modelo SWAT; Hydrological balance sheet; Water production; Hydrological model; Model SWAT; Maestría; Hidrociencias.
Ano: 2010
URL: http://hdl.handle.net/10521/160

Modelo para a determinação do espaçamento entre desaguadouros em estradas não pavimentadas
Provedor de dados: 90
Autores: Griebeler,Nori Paulo; Pruski,Fernando Falco; Silva,José Márcio Alves da; Ramos,Márcio Mota; Silva,Demetrius David da.
As estradas não pavimentadas são de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico do Brasil, sendo a erosão provocada pela água no leito e nas margens destas estradas um dos principais fatores para sua degradação. Neste artigo, apresenta-se um novo modelo para a determinação do espaçamento entre desaguadouros em estradas não pavimentadas e, conseqüentemente, para a redução dos problemas associados à erosão hídrica. Utilizando o modelo de ondas cinemáticas, determina-se o hidrograma de escoamento superficial no canal de drenagem da estrada e, a partir deste, é calculada a tensão provocada pelo escoamento. Sempre que a tensão cisalhante causada pelo escoamento supera a tensão crítica para cisalhamento do solo ocorre o seu desprendimento....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservação do solo; Modelo hidrológico; Tensão cisalhante; Erosão hídrica.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000300010

Avaliação de um modelo para a estimativa da lâmina máxima de escoamento superficial
Provedor de dados: 90
Autores: Griebeler,N. P.; Pruski,F. F.; Martins Júnior,D.; Silva,D. D.
A erosão hídrica é um dos principais processos associados à degradação ambiental, sendo a desagregação e o transporte das partículas do solo decorrentes, principalmente, da energia cinética proveniente do impacto das gotas da chuva sobre o solo e do escoamento superficial. Tendo em vista as perdas na produção agrícola resultantes da erosão hídrica, aliadas ao alto custo de adoção e manutenção de sistemas de conservação de solos, é fundamental que estes sejam instalados de maneira adequada. Visando otimizar o projeto e adotar sistemas de conservação de solos, Pruski e colaboradores desenvolveram um modelo com vistas em obter a lâmina máxima de escoamento superficial em condições típicas de áreas agrícolas. Neste trabalho, procedeu-se à avaliação deste...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservação do solo e da água; Modelo hidrológico; Erosão hídrica.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000200017

Erodibilidade e tensão crítica de cisalhamento em solos de estradas não pavimentadas
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,João F. de; Griebeler,Nori P.; Correchel,Vladia; Silva,Valtercides C. da.
A falta de um sistema adequado para drenagem de águas pluviais em estradas não pavimentadas é um dos principais fatores que causam a sua degradação e, para que referidos sistemas possam ser adequadamente planejados e dimensionados é necessário o conhecimento de parâmetros de resistência dos solos. Com este trabalho se teve, por objetivo, determinar a erodibilidade e a tensão crítica de cisalhamento para diferentes solos de estradas não pavimentadas. Utilizou-se um simulador de escoamento superficial instalado diretamente nos canais das estradas, sob condição natural e se determinou a perda de solo para diferentes lâminas de escoamento. A erodibilidade e a tensão crítica de cisalhamento foram determinadas por meio do ajuste de curvas relacionando-se a perda...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão; Estradas vicinais; Modelo hidrológico.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700019

CLIMABR parte II: geração do perfil de precipitação
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Vicente de P. S. de; Zanetti,Sidney S.; Pruski,Fernando F.
As pesquisas sobre precipitação no Brasil têm-se restringido à previsão da lâmina total máxima ou da intensidade máxima provável, esta feita com base em séries históricas. Poucos trabalhos, no entanto, consideram o perfil correspondente a essas precipitações. A falta de modelos representativos tem forçado o uso daqueles desenvolvidos no exterior; contudo, os resultados obtidos demonstram, muitas vezes, que eles não representam adequadamente as condições climáticas típicas do Brasil. Objetivou-se, com o presente trabalho, detalhar complementarmente o desenvolvimento do modelo denominado CLIMABR, descrito por Oliveira et al. (2003), e mostrar sua aplicação para a geração do perfil instantâneo associado às séries sintéticas de precipitação, para as condições...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuva; Modelo hidrológico; Gerador climático.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300010

Abstração inicial da precipitação em microbacia hidrográfica com escoamento efêmero
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Carlos R. de; Lima,José M. de; Silva,Antônio M. da; Lopes,Diego.
O uso do método CN (Curve Number) em bacias hidrográficas no Brasil é comum, porém sua precisão pode ser questionável, em especial para bacias com escoamento efêmero, onde as respostas hidrológicas possuem comportamento diferenciado. Este trabalho objetiva estudar as abstrações iniciais das precipitações ocorridas em uma microbacia hidrográfica com escoamento efêmero, propondo um modelo para cálculo da lâmina de abstração, que é uma das variáveis de entrada do método CN. Foram analisados 25 eventos de chuva-escoamento durante o ano hidrológico 2002/2003, determinando-se os valores da abstração inicial para cada evento e, pelo método CN, o armazenamento potencial da microbacia. A abstração (lâmina e tempo) foi correlacionada a variáveis hidrológicas,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo hidrológico; Método CN; Bacia efêmera; Escoamento superficial.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300015

Simulação hidrológica em uma bacia hidrográfica representativa dos Latossolos na região Alto Rio Grande, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Márcio A.; Mello,Carlos R. de; Beskow,Samuel.
A simulação hidrológica consiste de uma importante ferramenta para subsidiar a gestão dos recursos hídricos em bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica em estudo está localizada na região Alto Rio Grande, sul do estado de Minas Gerais, drenando uma área de 32 kmÂ² diretamente para o reservatório da Usina Hidrelétrica de Camargos (UHE - Camargos/Cemig) conhecida como Bacia Hidrográfica do Ribeirão Jaguara (BHRJ). Neste trabalho objetivou-se calibrar e validar o modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) para a simulação do escoamento superficial na BHRJ. Para isto, o modelo requer mapas georreferenciados de uso atual do solo, unidades pedológicas e modelo digital de elevação, além de dados meteorológicos e hidrológicos. Para este estudo foi aplicada uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo hidrológico; SWAT; Escoamento superficial; Balanço hídrico.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100010

Modelo hidrológico para estimativa do escoamento superficial em áreas agrícolas
Provedor de dados: 91
Autores: Pruski,Fernando F.; Rodrigues,Lineu N.; Silva,Demetrius D. da.
Desenvolveu-se um modelo hidrológico para estimar o escoamento superficial em áreas sob condições agrícolas. O modelo é baseado na análise dos diversos processos associados ao balanço hídrico e nele se usa a equação de intensidade, duração e freqüência da precipitação para estimar a intensidade de precipitação e a equação de Green-Ampt modificada por Mein-Larson, para estimar a velocidade de infiltração permitindo, também, a consideração da interceptação pela cobertura vegetal e do armazenamento de água sobre a superfície do solo por meio de diferentes metodologias. O escoamento superficial começa após a capacidade de armazenamento sobre a superfície do solo ter sido preenchida, e é calculado subtraindo-se a velocidade de infiltração da água no solo da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço da água no solo; Escoamento superficial; Modelo hidrológico.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200021

CLIMABR parte I: modelo para a geração de séries sintéticas de precipitação
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Vicente de P. S. de; Zanetti,Sidney S.; Pruski,Fernando F.
Na área agrícola tem-se muitos dos estudos relativos à precipitação buscando avaliar os efeitos advindos da sua ocorrência no escoamento superficial; neste caso, é imprescindível o conhecimento não apenas das informações relativas à lâmina precipitada, à duração e intensidade das chuvas mas, também, ao perfil da precipitação. Objetivou-se, através do presente trabalho, mostrar o desenvolvimento de um modelo denominado CLIMABR, para a geração de séries sintéticas de precipitação, para as condições climáticas encontradas no Estado do Rio de Janeiro; para isto, utilizaram-se dados pluviométricos e pluviográficos de 11 estações da Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - SERLA, e da Companhia LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. Na série...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuvas intensas; Modelo hidrológico; Gerador climático.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300009

Comparación entre un modelo hidrodinámico completo y un modelo hidrológico en riego por melgas
Provedor de dados: 115
Autores: Castanedo,Vladimir; Saucedo,Heber; Fuentes,Carlos.
La práctica del riego por gravedad hace necesario disponer de un criterio para el diseño de riego por gravedad, para conseguir un manejo más eficiente del agua en la producción agrícola. Por tanto, se presenta una comparación entre el modelo hidrodinámico completo y el modelo hidrológico en riego por melgas. Para reducir las variaciones, originadas por diferencias en la lámina infiltrada, obtenidas con las ecuaciones de Green-Ampt y de Richards utilizadas en los modelos hidrológico e hidrodinámico completo, se realizó el ajuste del parámetro de succión en el frente de humedecimiento de la ecuación de Green-Ampt; con ello se reproduce el cambio de la lámina infiltrada obtenida con la ecuación de Richards. La comparación se efectuó a partir del análisis de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo hidrodinámico completo; Modelo hidrológico; Riego por melgas.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952013000300001