Consulta: subjectFacets:"Otimização"
Registros recuperados: 23
Data/hora: 11/06/2024 04:05:53

Sistema de sincronismo entre a colhedora de cana-de-açúcar e o veículo de transbordo
Provedor de dados: 70
Autores: Magalhães,Paulo S. G.; Baldo,Rodrigo F. G.; Cerri,Domingos G. P.
Um dos problemas encontrados na colheita mecanizada da cana-de-açúcar é a falta de sincronismo entre a colhedora e o transbordo, ocasionando perdas tanto de material como de capacidade operacional. A presente pesquisa teve como objetivo desenvolver um sistema capaz de auxiliar no sincronismo entre a colhedora e o veículo de transbordo por meio de comunicação sem fio. Dois sensores de ultra-som acoplados ao elevador e um microprocessador gerenciam tais informações, gerando correta sincronia entre as máquinas. O sistema foi testado em laboratório e em campo, cumprindo corretamente a função de manter as máquinas em sincronia, indicando e alertando aos operadores as suas posições relativas. O sistema desenvolvido reduziu as perdas de rebolo em cerca de 60 kg...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ultra-som; Otimização; Controle.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000200008

Eficiência no uso da água na cana-de-açúcar sob diferentes lâminas de irrigação e níveis de zinco no litoral paraibano
Provedor de dados: 70
Autores: Farias,Carlos H. A.; Fernandes,Pedro D.; Dantas Neto,José; Gheyi,Hans R.
Esta pesquisa foi conduzida em área experimental da Fazenda Capim II, localizada no Município de Capim - PB, com o intuito de determinar a eficiência no uso da água (EUA) pela cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.), cultivar SP 79-1011. O delineamento experimental consistiu em blocos casualizados, com três repetições, em esquema fatorial 5 x 5. Os tratamentos referentes à lâmina de irrigação foram: sequeiro; 25; 50; 75 e 100% da ETc (1.026,57 mm) com as respectivas precipitações efetivas de 780,06; 713,31; 487,54; 243,71 e 194,51 mm; os níveis de zinco estudados foram 0; 1; 2; 3 e 4 kg ha-1. O equipamento de irrigação utilizado foi do tipo pivô central, com turno de rega de nove dias. A eficiência no uso da água (EUA) na produção de colmos e de açúcar...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum officinarum; Otimização; Zinco; Evapotranspiração.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000300010

Desempenho do modelo AcquaNetXL na alocação de água em sistemas de recursos hídricos complexos
Provedor de dados: 70
Autores: Schardong,André; Méllo Júnior,Arisvaldo V.; Roberto,Alexandre N.; Porto,Rubem La L.
Este artigo apresenta uma ferramenta para análise de sistemas complexos de recursos hídricos denominada AcquaNetXL, que foi desenvolvida no formato de planilha eletrônica, na qual foram incorporados dois modelos de otimização, um linear e outro não linear. Essa ferramenta mantém os conceitos e os atributos de um sistema de suporte a decisão, ou seja, possui as características de estreitar a comunicação entre o usuário e o computador, de facilitar o entendimento, a formulação do problema, a interpretação dos resultados de análise e auxiliar no processo de tomada de decisão, tornando-o mais ordenado, objetivo e transparente. O desempenho do algoritmo utilizado na solução dos problemas de alocação de água foi satisfatório, especialmente para o modelo linear.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas de Suporte a Decisões; Simulação hidrológica; Otimização.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000400021

Maximização da produção e da receita agrícola com limitações de água e nitrogênio utilizando método de pontos interiores
Provedor de dados: 70
Autores: Carvalho,Daniel F. de; Delgado,Angel R. Sanchez; Oliveira,Rosane F. de; Silva,Wilson A. da; Forte,Vinicius L. do.
Com este trabalho, teve-se o objetivo de pesquisar o desempenho do método de pontos interiores (MPI), tipo trajetória central, na maximização de funções-objetivo associadas à produção e à receita agrícolas, com restrições de água e de nitrogênio. Para isso, foi desenvolvido um procedimento matemático que maximiza a produção e a receita líquida separadamente, em função da água e do nitrogênio aplicados à cultura numa matriz bidimensional de restrições, a partir de funções de produtividade para as culturas da aveia e da laranja-pera. O modelo foi caracterizado e, a partir dele, foram gerados resultados numéricos para diferentes cenários agrícolas. Foi possível concluir que a metodologia utilizada (MPI) foi capaz de maximizar as funções de produtividade e de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Programação não linear; Trajetória central; Concavidade; Função-resposta; Otimização.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000200015

Um estudo sobre algoritmos genéticos.
Provedor de dados: 14
Autores: TSURUTA, J. H.; NARCISO, M. G.
Este trabalho apresenta uma descrição da metaheurística Algoritmos Genéticos. Como, onde e quando aplicar estes aplicar estes algoritmos são o alvo deste trabalho, assim comoas circunstâncias em que não se deve aplicá-los.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Algoritmos genéticos; Otimização.
Ano: 2000
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/7857

Análise de transferibilidade de primers microssatélites de Cucumis melo para Cucurbita moschata e Luffa cylindric.
Provedor de dados: 14
Autores: LEITE, T. L.; FERREIRA, M. A.; TARCHETTI, B. D.; FERREIRA, M. A. J. da F.; AMARAL, Z. P. de S.; BUSO, G. S. C.
bitstream/CENARGEN/29527/1/bp203.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Transferibilidade; Otimização; Amplificação de primers SSR; Microssatélites.; Abóbora; Bucha; Melão.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/189411

Otimização dos serviços de polinização de macieiras por Apis mellifera.
Provedor de dados: 14
Autores: SANTOS, R. S. S. dos.
A polinização é um dos eventos mais importantes em sistemas produtivos de macieiras. Ela consiste na transferência do grão de pólen das anteras de uma flor para o estigma de outra flor compatível, a qual é chamada de polinização cruzada. Na polinização cruzada, os grãos de pólen são transportados por um agente polinizador: vento (polinização anemófila); pássaros (polinização omitófila); morcegos (quiropterófila) e, principalmente, insetos (entomófila). Em macieiras, do total de insetos que visitam flores, mais de 90% são abelhas, sendo que a Apis mellifera é a principal espécie (Figura 1).Além de um comportamento de maior atividade de coleta de néctar e pólen nas flores, comparativamente às demais espécies polinizadoras, A. mellifera permite ser mantida em...
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Otimização; Fruticultura; Maçã; Polinização; Abelha; Apis Mellifera.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/975674

Modelagem e otimizacao de sistemas agrossilvipastoris no Municipio de Lagoa Dourada, microrregiao Campos das Vertentes, MG.
Provedor de dados: 14
Autores: TOSTO, S. G.; CAMPOS, E. M. G.; NEVES, C. das.
bitstream/item/63140/1/CNPS-PESQ.-AND.-1-99.pdf
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agrossilvopastoris; Lagoa Dourada; Campos das Vertentes; Modelagem; Otimização.
Ano: 1999
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/336279

Minimização do custo de produção como critério na formulação de dietas para bovinos de corte.
Provedor de dados: 14
Autores: BARIONI, L. G.; LANNA, D. P.; TEDESCHI, L. O.; VELOSO, R. F.
RESUMO: O critério de minimização do custo de matéria seca (MCMS) é frequentemente adotado para a formulação de dietas para animais. Esse critério, entretanto, possui limitações para bovinos, pois a solução aplica-se apenas a um nível de desempenho animal esperado, enquanto na prática, existem vários níveis de desempenho possíveis de serem implementados. Outro critério de formulação de dietas é o de minimização do custo direto de alimentação por quilo de carcaça (MCA). O uso desse critério possibilita ganhos econômicos, porém, apresenta limitações quanto à robustez da solução devido a sua natureza não linear, o que demanda uso de algoritmos menos eficientes e poucos robustos. Existe, portanto, demanda por métodos para a solução desse tipo de problema. Um...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Modelagem matemática; Otimização; Algoritmo; Bovinae; Feeding; Optimization methods; Algorithm.; Alimentação; Bovino; Dieta; Gado de Corte; Nutrição Animal.; Animal nutrition; Diet; Mathematical models.
Ano: 2003
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/565234

Modelo de automação do processo de compra para laboratórios.
Provedor de dados: 14
Autores: DANTAS, J. D.; NICHELE, L. A.; BERGAMO, S. C.
Os laboratórios desempenham um papel de extrema relevância nos centros de pesquisa, com toda a gama de serviços que prestam ao processo de PD&amp;I. Entretanto, a qualidade desses serviços depende, em grande parte, da aquisição de reagentes e materiais utilizados nos experimentos e nas análises laboratoriais. Especificações incompletas e consolidação manual de informações contribuem para a morosidade do processo de compra. Para minimizar esse problema, construiu-se um modelo experimental embasado no aplicativo Excel, que padroniza e automatiza as etapas desse processo. A estruturação do modelo foi feita da seguinte forma: i) planilha, por solicitante, com especificação completa de reagentes e materiais para laboratórios (baseada em histórico de compras),...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Controle; Otimização; Pedido de compra.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/909347

Determinação das Condições Ótimas para Análises de PCR-RAPD em Atta sexdens rubropilosa Forel (Hymenoptera: Formicidae)
Provedor de dados: 82
Autores: CARVALHO,ALFREDO O.R. DE; VIEIRA,LUIZ G.E.
A técnica PCR-RAPD tem sido amplamente empregada em estudos genéticos de populações de vários organismos. Entretanto, devido às interações entre os componentes da reação de PCR é improvável que uma única condição de amplificação possa ser adequada para todas as situações. Com o objetivo de determinar as condições ótimas para a utilização da técnica PCR-RAPD em análises taxonômicas do gênero Atta, foram analisados os fatores: concentrações de MgCl2, DNA, BSA, programas de temperaturas e métodos de extração de DNA, utilizando-se os delineamentos Fatorial Fracionado e o Central Composto. Dentre os fatores avaliados, o método de extração de DNA teve pouca influência na reação, enquanto que o programa de temperatura apresentou o maior efeito. Embora a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: RAPD-PCR; Otimização; Extração de DNA; Formiga saúva.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-566X2001000400013

OTIMIZAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE ABATEDOUROS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGROINDUSTRIAS DE FRANGO
Provedor de dados: 31
Autores: Carmo,   Eliane Almeida do; Soares,   Joao Batista.
ste trabalho estudou a localização de uma agroindústria avícola e otimizou sua rede, dos integrados aos consumidores, determinando a quantidade de abatedouros e centros de distribuição que a empresa deve possuir e a localização destes de forma a minimizar custos. A partir da coleta de dados reais e utilizando ferramentas de Sistemas de Informação Geográficas e programação linear binária, determinou-se a configuração ótima para a rede bem como a configuração de diversos cenários alternativos. A função objetivo utilizada minimiza o somatório dos custos da localização do abatedouro, os custos da localização do centro de distribuição, os custos de produção e remessa dos frangos vivos do integrado até o abatedouro, os custos de abate e remessa até o centro de...
Tipo: Conference Paper or Presentation
Palavras-chave: Avicultura; Otimização; Localização; ArcGIS; Aviculture; Otimization; Localization; Livestock Production/Industries.
Ano: 2008
URL: http://purl.umn.edu/109774

Cultivo hidropônico de cultivares de alface em soluções nutritivas organominerais otimizadas com a ferramenta SOLVER
Provedor de dados: 91
Autores: Monteiro Filho,Antonio F.; Pereira,Gilmara L.; Azevedo,Márcia R. Q. A.; Fernandes,Josely D.; Azevedo,Carlos A. V. de.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o cultivo de cultivares de alface em sistema hidropônico tipo floating com soluções nutritivas otimizadas pela ferramenta SOLVER, do Microsoft Office Excel. O experimento foi conduzido no Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Estadual da Paraíba adotando-se o delineamento experimental inteiramente casualizado disposto em esquema fatorial 4 x 3, com três repetições. Os fatores foram 4 soluções nutritivas (S1 = 100% de solução mineral; S2 = 90% de solução mineral + 10% de solução orgânica; S3 = 84% de solução mineral + 16% de solução orgânica e S4 = 78% de solução mineral + 22% de solução orgânica) e 3 cultivares de alface (C1 - Crespa; C2 - Manteiga e C3 - Rubi). Avaliaram-se a altura da planta, o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Fertilizante; Otimização.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000400009

Otimização do uso da água em sistemas de irrigação por aspersão
Provedor de dados: 91
Autores: Paz,Vital P. da S.; Frizzone,José A.; Botrel,Tarlei A.; Folegatti,Marcos V.
O manejo adequado de um sistema de irrigação deverá ser capaz de propiciar ao agricultor o uso eficiente da água, para aumentar a produtividade das culturas, reduzir os custos de produção e, conseqüentemente, maximizar o retorno dos investimentos. Técnicas eficientes de aplicação de água constituem condições essenciais para o desenvolvimento agrícola sustentado, baseado na economia do recurso hídrico e na preservação ambiental. O objetivo deste trabalho foi estudar a redução da receita líquida decorrente da aplicação deficiente ou excessiva de água, a influência da uniformidade de distribuição de água sobre a lâmina ótima econômica que maximiza a receita líquida e prever a operação otimizada de sistemas de irrigação por aspersão. A minimização das perdas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eficiência de uso da água; Otimização; Irrigação por aspersão.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300004

Módulo de elasticidade de grãos de milho submetidos a impactos mecânicos
Provedor de dados: 91
Autores: Ruffato,Solenir; Couto,Sandra M.; Queiroz,Daniel M. de.
Neste trabalho investigou-se a viabilidade de se obter o módulo de compressão de grãos de milho, utilizando-se dados experimentais de força versus tempo, provenientes de testes de impacto, juntamente com uma análise estrutural elástica do processo. Os módulos de elasticidade foram determinados para grãos, a diferentes teores de umidade, submetidos a impactos de diferentes velocidades, e obtidos por um processo de otimização por meio da técnica de elementos finitos. Dois tipos de módulo foram avaliados: (a) um módulo efetivo para todo o grão e (b) um módulo para cada uma das três regiões, com diferentes características, segundo as quais o grão foi dividido. O teor de umidade e a velocidade de impacto influenciaram nos valores dos módulos. Módulos para grãos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Módulo de elasticidade; Otimização; Elementos finitos.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100018

Reabilitação de redes coletivas de sistemas pressurizados de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Heber P.; Bezerra,Saulo de T. M.
Apresenta-se, neste trabalho, um método de otimização econômica para a reabilitação de redes ramificadas pressurizadas de distribuição de água para projetos de irrigação que se encontram com deficiência de vazão e pressão nos pontos de consumo. O método poderá ser aplicado a redes malhadas de abastecimento urbano, desde que sejam transformadas em ramificadas, através do método do seccionamento fictício. A metodologia empregada se baseia no método Granados, de otimização econômica de redes pressurizadas; trata-se de um processo iterativo que seleciona, a cada passo, as possibilidades de modificação dos diâmetros das tubulações da rede, de forma a minimizar o custo de investimento da reabilitação do sistema. O método foi testado para uma rede de distribuição...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Otimização; Irrigação pressurizada; Rede de abastecimento.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400003

Otimização do uso da água no perímetro irrigado do Gorutuba, utilizando-se a técnica da programação linear
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Daniel Fonseca de; Soares,Antônio Alves; Ribeiro,Carlos Antônio Alvares Soares; Sediyama,Gilberto C.; Pruski,Fernando Falco.
Com este trabalho, objetivou-se selecionar as culturas e os meses de plantio que proporcionem a maximização da renda do agricultor e da utilização de recursos hídricos no Perímetro Irrigado do Gorutuba, utilizando-se um modelo de programação linear cuja função-objetivo visa maximizar as receitas líquidas mensais em função da área cultivada com as culturas normalmente utilizadas na região, tendo-se como restrição a área irrigável do lote e a quantidade de água disponível. A diferença observada entre as receitas líquidas obtidas na otimização, com e sem restrição de área por cultura, foi de 15,2% nos lotes empresariais e de 10,2% nos demais lotes. O sistema de distribuição de água não limita a escolha das culturas a serem implantadas no projeto Gorutuba, mas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Otimização; Irrigação; Programação linear.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200012

Reativação do perímetro irrigado de Gravatá: uma abordagem otimizante sobre agricultura irrigada e sustentabilidade hídrica
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Cícero A. G.; Curi,Wilson F.; Curi,Rosires C.
Neste trabalho se analisa a possibilidade de reativação do Perímetro Irrigado de Gravatá, com uma área potencial de 934 ha, localizado na bacia do Rio Piancó, no sudoeste do Estado da Paraíba. Com tal objetivo utilizaram-se o modelo de otimização ORNAP, para seleção, alocação de área e demandas hídricas mensais das culturas e o modelo de simulação MODSIM P32 para verificação da sustentabilidade hídrica dos reservatórios Canoas e Saco de Nova Olinda, responsáveis pelo suprimento de água para o perímetro; depois se avaliou o comportamento hídrico do sistema, através de análises, para diversos cenários climáticos e de volumes iniciais nos reservatórios considerando-se um horizonte de planejamento de dois anos. O estudo mostrou que, com as mudanças propostas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Otimização; Operação de reservatórios; Irrigação.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000200008

Lâmina ótima de irrigação para o feijoeiro considerando restrição de terra e aversão ao risco - DOI: 10.4025/actasciagron.v29i5.733
Provedor de dados: 1
Autores: Figueiredo, Margarida Garcia de; USP; Pitelli, Mariusa Momenti; USP; Frizzone, José Antônio; USP; Rezende, Roberto; UEM.
Em decorrência da atual pressão econômica sobre os agricultores, da crescente competição pelo uso da água e dos impactos ambientais, deverá ocorrer uma mudança de paradigma no manejo da irrigação, enfocando-se mais a eficiência econômica do que a exigência de água pela cultura. Dessa forma, considerando a importância socioeconômica que o feijão tem no Brasil, tendo em vista o fato de sua cultura apresentar elevado padrão de risco, devido à grande sensibilidade tanto ao déficit hídrico quanto ao excesso de água, a realização de trabalhos utilizando técnicas de otimização no manejo da irrigação de feijão torna-se cada vez mais interessante. O presente estudo procurou identificar uma forma de determinar a quantidade ótima de água aplicada, considerando...
Palavras-chave: 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias irrigação; Otimização; Risco; Feijão 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias.
Ano: 2007
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/733

Lâmina ótima de irrigação do feijoeiro, com restrição de água, em função do nível de aversão ao risco do produtor - DOI: 10.4025/actasciagron.v30i1.1135
Provedor de dados: 1
Autores: Figueiredo, Margarida Garcia de; ESALQ - USP; Frizzone, José Antônio; ESALQ - USP; Pitelli, Mariusa Momenti; ESALQ - USP; Rezende, Roberto; UEM.
Em decorrência da atual pressão econômica sobre os agricultores, da crescente competição pelo uso da água e dos impactos ambientais, deverá ocorrer uma mudança de paradigma no manejo da irrigação, enfocando-se mais a eficiência econômica do que a exigência de água pela cultura. Desta forma, considerando a importância sócio-econômica que o feijão tem no Brasil, associado ao fato de tratar-se de uma cultura de elevado padrão de risco devido à grande sensibilidade tanto ao déficit hídrico quanto ao excesso de água, a realização de trabalhos utilizando-se técnicas de otimização no manejo da irrigação de feijão torna-se cada vez mais necessário. Neste trabalho objetivou-se propor um método para determinar a quantidade ótima de irrigação, considerando diferentes...
Palavras-chave: 5.07.02.02-5    Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal irrigação; Otimização; Risco; Feijão 5.07.02.02-5    Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal.
Ano: 2008
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/1135

Utilização de um algoritmo genético na otimização do lucro de uma propriedade agrícola
Provedor de dados: 1
Autores: Catarina, Adair Santa; UNIOESTE; Uribe Opazo, Miguel Angel; UNIOESTE; Bach, Sirlei Lourdes; UNIVEL.
Este artigo apresenta um Algoritmo Genético (AG) utilizado para otimizar o lucro de uma propriedade agrícola. Um protótipo de software chamado “AG Optimizer” foi desenvolvido para aplicar um AG nesta otimização. Compararam-se os resultados da otimização realizada pelo AG com os resultados obtidos através de um método determinístico, o método Simplex. O método Simplex forneceu um lucro de R$ 34.639,85 enquanto que o AG forneceu um lucro variando entre R$ 32.756,91 e R$ 34.387,08. Estes valores confirmam que AGs podem ser utilizados para otimizar o lucro de uma propriedade agrícola
Palavras-chave: 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias algoritmos genéticos; Otimização; Programação linear 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias.
Ano: 2002
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/2407

Malha rodoviária e conflitos de conservação alha no cerrado: um estudo para a preservação de anfíbios - DOI: 10.4025/actascibiolsci.171
Provedor de dados: 3
Autores: Silva, Rodrigo de Jesus; UFG; Vieira, Ludgero Cardoso Galli; UFG; Pinto, Míriam Plaza; UFG; Oliveira, Guilherme; UFG; Barreto, Bruno Souza; UFG.
A criação de unidades de conservação tem sido uma importante ferramenta para minimizar a perda de biodiversidade. Entretanto, a alocação destas unidades deve ser otimizada de forma que possam preservar o maior número de espécies sob uma série de restrições sócio-econômicas, as quais incluem o efeito da malha rodoviária sobre a biodiversidade. Utilizando um conjunto de dados sobre a distribuição de 131 espécies de anfíbios Anuros no bioma Cerrado, distribuídos em 181 células (1º de latitude e 1º de longitude), um processo de otimização foi feito através do algoritmo “simulated annealing”, disponível no programa SITES 1.0. O presente estudo apresenta duas redes de unidades de conservação para o Cerrado, uma baseada no conceito de complementaridade e a outra...
Palavras-chave: 2.05.00.00-9    Ecologia unidades de conservação; Otimização; Biodiversidade; Anura; Cerrado.
Ano: 2007
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciBiolSci/article/view/171

Modelos de minimização de biomassa residual
Provedor de dados: 53
Autores: Sartori,Maria Márcia Pereira; Florentino,Helenice de Oliveira.
No Brasil, a biomassa residual do cultivo de cana-de-açúcar é representada por folhas, palhas, ponteiros e frações de colmo que somam uma produção aproximada de 108 milhões de toneladas por ano; quantidade que permitiria a produção de 10,2 MWh de energia. Existem muitas cultivares como opção de plantio resultantes de programas de melhoramento visando à resistência a pragas, a doenças e à adaptação ao tipo de solo, cuja escolha é feita em virtude da produtividade física, bem como da produção de sacarose. Essa seleção pode ser auxiliada por modelos de otimização, visando minimizar a quantidade de resíduo de colheita, com ou sem imposições sobre a quantidade de energia obtida da biomassa. Pode, também, ser auxiliada pela maximização da quantidade de energia...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resíduo de colheita; Otimização; Cana-de-açúcar.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052002000300012