Consulta: subjectFacets:"Permeabilidade"
Registros recuperados: 11
Data/hora: 02/06/2024 15:36:23

Florestamento compensatário com vistas à  retenção de água no solo da bacia hidrográfica do Ribeirão Itaim, Taubaté, SP
Provedor de dados: 25
Autores: Rodrigues Junior, Caio; Targa, Marcelo dos Santos; Batista, Getulio Teixeira; Dias, Nelson Wellausen.
The objective of this work was to quantify the area of compensatory forestation (AFC) for the retention of water in the soil in the Itaim Stream watershed, in Taubaté, SP. The estimations were based on the Compensatory Forestation for Water Retention in Small Watersheds (FCRAM) methodology that takes into consideration the following parameters: 1) the international percentage of water that has to infiltrate into the soil equal to 20.55%; 2) land cover and use classes; 3) soil permeability; and 4) mean annual precipitation. Ribeirão Itaim's watershed has an area of 5,770 ha. The results showed that the compensatory reforestation to guarantee the annual volume of water loss equal to 5,79 million m³ should contemplate an reforestation area of 433,9 ha,...
Tipo: Article
Palavras-chave: Permeabilidade; Uso e ocupação; Florestamento compensatório.
Ano: 2007
URL: http://hdl.handle.net/2315/83

Avaliação da variabilidade espacial de parâmetros físicos do solo sob plantio direto em São Paulo - Brasil.
Provedor de dados: 14
Autores: CARVALHO, J. R. P. de; VIEIRA, S. R.; MARINHO, P. R.; DECHEN, S. C.; MARIA, I. C. de; POTT, C. A.; DUFRANC, G.
Este trabalho utiliza aplicações de métodos de geoestatística como semivariogramas e krigagem, para analisar a variabilidade espacial de alguns parâmetros físicos como permeabilidade, infiltração e condutividade hidráulica, sob plantio direto, como subsídio para averiguar possíveis causas de variação do rendimento de grãos em sistemas de rotação de culturas, sob Latossolo Vermelho-escuro na região de São Paulo.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geoestatística; Variabilidade espacial; Rotação de culturas; Parâmetros físicos; Latossolo Vermelho-Escuro; Krigagem; Semivariogramas.; Condutividade Hidráulica; Infiltração; Permeabilidade; Plantio Direto; Solo.
Ano: 2001
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/8285

Erodibilidade dos solos da Região Serrana do Rio de Janeiro obtida por diferentes equações de predição indireta.
Provedor de dados: 14
Autores: CLEMENTE, E. de P.; OLIVEIRA, A. P. de; FONTANA, A.; MARTINS, A. L. da S.; SCHULER, A. E.; FIDALGO, E. C. C.; MONTEIRO, J. M. G.
A erodibilidade do solo é a consequência de processos que regulam a recepção da chuva e a resistência do solo para desagregação e o transporte subsequente. Esses processos são influenciados pelas propriedades do solo, assim como a distribuição do tamanho das suas partículas, estabilidade estrutural, conteúdo de matéria orgânica, minerais da fração argila e constituintes químicos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o Fator Erodibilidade (K) obtido pelas equações em solos sob diferentes usos na comunidade de Faraó, em Cachoeiras de Macacu, RJ. Foram selecionadas nove propriedades rurais e um perfil de solo em cada área, onde foram descritos sua morfologia e classificados como Latossolos e Cambissolos. Amostras referentes a cada horizonte do solo foram...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Erosão do solo; Água do solo; Permeabilidade; Agricultura familiar.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1085456

Condutividade hidráulica.
Provedor de dados: 14
Autores: TEIXEIRA, W. G.; VIANA, J. H. M.; DONAGEMMA, G. K.
Esse procedimento visa estabelecer a condutividade hidráulica, ou seja, a relação entre a carga e a velocidade com que a água se movimenta através do solo, em ensaio de laboratório com amostra indeformada.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Física do Solo; Permeabilidade; Umidade do Solo; Água.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1107024

Levantamento detalhado dos solos da Estação Experimental de Itapirema.
Provedor de dados: 14
Autores: PANOSO, L. A.
Os objetivos deste trabalho podem ser resumidos como segue: a) Fornecer não só o maior número de dados sobre os diversos solos nos seus vários aspectos: morfológicos, físicos e químicos, como também bases - objetivas e científicas para uma escolha criteriosa, tanto para uma orientação técnica como para instalações experimentais; b) Apreciar a distribuição, a extensão e a natureza dos diferentes tipos de solos que existem na área; c) Verificar o comportamento e aptidão dos solos, a fim de se elaborar um planejamento com bases racionais. Esta e a finalidade deste levantamento.
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Clima; Drenagem; Identificação; Permeabilidade; Relevo; Vegetação; Reconhecimento do Solo.; Soil surveys.
Ano: 1969
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/330778

Influência da espessura de biofilmes feitos à base de proteínas miofibrilares sobre suas propriedades funcionais
Provedor de dados: 86
Autores: SOBRAL,PAULO JOSÉ DO AMARAL.
O emprego potencial de filmes comestíveis e biodegradáveis em embalagens é condicionado pelas suas propriedades funcionais, que são influenciadas por muitos fatores, inclusive pela espessura. O objetivo deste trabalho foi estudar a influência da espessura dos biofilmes feitos à base de proteínas miofibrilares (de carne bovina e de tilápia-do-nilo) sobre suas propriedades funcionais. Os biofilmes foram preparados a partir de uma solução filmogênica com 1 g de proteínas/100 g de solução. A concentração de plastificante foi de 45 g de glicerina/100 g de proteínas, e o pH foi mantido em 2,7. Após secagem, os filmes foram acondicionados em dessecadores a 58% de umidade relativa e 22°C, por quatro dias. As propriedades mecânicas foram determinadas por teste de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produtos protéicos; Biopolímeros; Carne; Peixe; Propriedades mecânicas; Propriedades ópticas; Permeabilidade.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000600022

Perdas de solo, nutrientes, matéria orgânica e efeitos microestruturais em Argissolo Vermelho-Amarelo sob chuva simulada
Provedor de dados: 86
Autores: Schaefer,Carlos Ernesto Reynaud; Silva,Demétrius David; Paiva,Karlos Welby Neri; Pruski,Fernando Falco; Albuquerque Filho,Manoel Ricardo; Albuquerque,Miriam Abreu.
Estudo experimental com simulador de chuva foi conduzido em área de Argissolo Vermelho-Amarelo caulinítico, em Viçosa, MG, com intensidade de precipitação de 60 mm h-1 e seis aplicações sucessivas, espaçadas de 12 horas. Caracterizou-se a evolução do selamento superficial e das perdas de nutrientes, solo e matéria orgânica em razão de diferentes porcentagens de cobertura (0, 20, 40, 80 e 100%) em cultivo morro abaixo (declividade média de 9,5%), em resposta à energia cinética decorrente da precipitação. As perdas totais de solo foram superiores a 11 t ha-1 nos tratamentos com porcentagem de cobertura entre 0 e 40%, reduzindo-se a pouco mais de 5 t ha-1 com 80% até zero no tratamento 100% coberto com Bidim. As perdas de nutrientes seguiram a ordem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Porosidade do solo; Permeabilidade; Degradação do solo; Erosão.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000500012

Condutividade hidráulica não saturada de um podzólico amarelo da zona da mata norte de Pernambuco
Provedor de dados: 86
Autores: MACIEL NETTO,ANDRÉ; ANTONINO,ANTONIO CELSO DANTAS; AUDRY,PIERRE; CARNEIRO,CLEMENTE JOSÉ GUSMAO; DALL'OLIO,ATTÍLIO.
A determinação da condutividade hidráulica de um Podzólico Amarelo foi obtida a partir de experimento montado em uma parcela de 3,5 m x 3,5 m, localizada na Estação Experimental da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (IPA), de Itapirema, Goiana, PE. Foi utilizado o método de drenagem interna para calcular a condutividade hidráulica (K(q)) como função da umidade do solo, nos três horizontes característicos do solo. Os perfis de umidade e de potencial matricial, em função do tempo, obtidos no experimento de drenagem interna mostram claramente a existência de um joelho que marca a transição entre as fases de drenagem rápida e lenta. Várias funções do tipo potência, soma de duas e três exponenciais, foram usadas para modelar essa transição entre a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propriedades hidráulicas do solo; Água do solo; Permeabilidade; Drenagem; Infiltração.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000600019

Sistemas de manejo e qualidade estrutural de Latossolo Roxo
Provedor de dados: 86
Autores: SILVA,MARX LEANDRO NAVES; CURI,NILTON; BLANCANEAUX,PHILIPPE.
Objetivou-se, com este estudo, avaliar a qualidade estrutural de um Latossolo Roxo, pelos seguintes atributos: distribuição do tamanho dos agregados, diâmetro médio geométrico dos agregados, resistência dos agregados ao impacto das gotas de chuva simulada, e resistência à penetração, em sistemas de plantio direto e cultivo convencional, tendo como testemunha a floresta nativa. Entre os métodos utilizados, a energia cinética necessária para destruir os agregados foi a que proporcionou maior discriminação entre os sistemas de manejo estudados. Na camada superficial, o sistema plantio direto propiciou agregados maiores e mais resistentes, e os valores do diâmetro médio geométrico e a energia cinética necessária para destruir agregados foram cerca de 1,37 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estrutura do solo; Porosidade do solo; Permeabilidade; Características físico-químicas do solo; Cultivo; Plantio direto.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000001200019

Infiltração de atrazina em latossolo submetido aos sistemas de plantio direto e convencional
Provedor de dados: 86
Autores: Correia,Fabio Veríssimo; Mercante,Fabio Martins; Fabrício,Amoacy Carvalho; Campos,Tácio Mauro Pereira de; Vargas Júnior,Eurípedes Amaral; Langenbach,Tomaz.
O objetivo deste trabalho foi comparar a lixiviação e o potencial de contaminação de lençóis de água com atrazina, em solos sob manejo de plantio direto (PD) e convencional (PC). Foram realizados experimentos em campo e em colunas com Latossolo Vermelho-Escuro distroférrico, submetido ao manejo PD e PC, em Dourados, MS, Brasil. Os valores de condutividade hidráulica e potencial mátrico, determinados com o permeâmetro de Guelph no PD, demonstram fluxo contínuo de água no solo. A maior condutividade na superfície, associada ao potencial mátrico negativo, demonstrou descontinuidade hidrológica, na comparação das camadas subjacentes, verificada no PC em relação ao PD. No entanto, o PD apresentou deslocamento vertical de atrazina menor que o PC. Os resultados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Poluição do solo; Lixiviação; Herbicida; Permeabilidade.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007001100014

Qualidade de melões (Cucumis melo L. var. cantalupensis Naud.), híbrido Torreon, produzidos em hidroponia e armazenados em embalagens de polietileno
Provedor de dados: 65
Autores: Brackmann,Auri; Eisermann,Ana Cristina; Giehl,Ricardo Fabiano Hettwer; Fagan,Evandro Binotto; Medeiros,Sandro Luis Petter; Steffens,Cristiano André.
Este experimento teve por objetivos avaliar a permeabilidade de filmes de polietileno de diferentes espessuras e densidades ao O2 e ao CO2, a composição gasosa (O2, CO2 e etileno) formada no interior das embalagens e a qualidade físico-química de melões (Cucumis melo L. var. cantalupensis Naud.), híbrido Torreon, produzidos no sistema hidropônico "Nutrient Film Technique" (NFT) e armazenados em embalagens de polietileno. Os tratamentos avaliados foram: (1) armazenamento refrigerado (sem uso de filme); (2) polietileno de baixa densidade (PEBD) de 40µm; (3) PEBD de 60µm; (4) PEBD de 90µm; (5) polietileno de média densidade (PEMD) de 40µm; (6) PEMD de 60µm. Os frutos permaneceram armazenados durante 25 dias a 3,8±0,2°C e por mais dois dias a 20°C. Os filmes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atmosfera modificada; O2; CO2; Etileno; Permeabilidade.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000400016