Consulta: subjectFacets:"Phaseolus vulgares"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 06/06/2024 00:53:58

Avaliação de linhagens de feijão (Phaseolus vulgaris L.) do grupo roxo/rosinha no Município de Alenquer, Pará.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, A. F. F. de; CORRÊA, J. R. V.; POLTRONIERI, L. S.
bitstream/item/60319/1/CPATU-PA181.pdf
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Avaliação de linhagem; Phaseolus vulgares; Alenquer; Pará; Brasil; Evaluation.; Feijão; Melhoramento Genético Vegetal; Produtividade.; Amazonia; Kidney beans; Progeny; Plant breeding; Yields.
Ano: 1998
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/375211

Métodos de controle de plantas daninhas na cultura do algodoeiro (Gossypium hirsutum, marie galante, Hutch) nos Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte: informações gerais.
Provedor de dados: 14
Autores: BELTRÃO, N. E. de M.; AZEVEDO, D. M. P. de.
Definicao dos metodos de controle de plantas daninhas; Vantagens e desvantagens do metodo quimico; Requerimentos basicos para utilizacao do metodo quimico; Calibragem propriamente dita; Recomendacoes tecnicas.
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Controle; Arboreo; Consorciacao; Caupi; Phaseolus vulgares; Weed; Perennial cotton; Control; Maize; Cowpea; Brasil; Rio Grande do Norte; Paraiba.; Algodão; Feijão; Erva Daninha; Gossypium Hirsutum; Milho; Zea Mays.; Intercropping.
Ano: 1979
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/262422

Irrigacao do feijoeiro.
Provedor de dados: 14
Autores: AZEVEDO, J. A. de; CAIXETA, T. J.
Reune informacoes relativas a pratica da irrigacao no feijoeiro. Mostra a sua influencia na produtividade da cultura e destaca a necessidade de sua utilizacao, diante da deficiencia de agua no solo, originada das incertezas do clima nas epocas tradicionais de plantio. Discute em detalhes as reacoes do feijoeiro a periodo de deficit e de excesso de agua. Indica as fases criticas e as necessidades totais e parciais de agua. Sao descritos os criterios que, pela simplicidade de aplicacao e maior ocorrencia de resultados experimentais, permitem decidir o momento de irrigar e quantificar os volumes de irrigacao. De alguns metodos de irrigacao, entre os com possibilidade de serem usados no cultivo do feijao (irrigacao por sulcos e por aspersao), definem-se...
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Sulco; Cultivo; Bean; Deficit hídrico; Feijoeiro; Irrigation returns; Phaseolus vulgares; Sub-irrigation; Water deficit; Yield.; Deficiência Hídrica; Cerrado; Feijão; Evapotranspiração; Manejo de Água; Irrigação por Sulco; Irrigação; Irrigação por Aspersão; Produtividade; Rentabilidade; Topografia.; Evapotranspiration; Furrow irrigation; Sprinkler irrigation; Water management.
Ano: 1986
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/547470

Adaptação da função dielétrica {épsilon"/[épsilon'(a f épsilon' - épsilon"]} para determinação do teor de água em sementes de feijão por radiofreqüências
Provedor de dados: 91
Autores: Berbert,Pedro A.; Queiroz,Daniel M. de; Sousa,Elias F. de; Detmann,Edenio; Viana,Alexandre P.; Dionello,Rafael G.
O desenvolvimento de modelos dielétricos universais para se estimar o teor de água de grãos e sementes é, atualmente, uma das principais tendências da engenharia de desenvolvimento de protótipos de medidores on-line. Esses modelos permitem a utilização de um único algoritmo, construído a partir de um mesmo tipo de função de calibração, para se calcular o teor de água de grãos em movimento sem a influência do fluxo de massa. No presente trabalho avaliou-se o desempenho de um modelo dielétrico originalmente desenvolvido para freqüências de microondas para estimar o teor de água em sementes de feijão on-line e que foi derivado de uma função do tipo zeta = F{épsilon"/[épsilon'(a fépsilon'-épsilon"]}, em que épsilon' e épsilon" representam a permissividade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Instrumentação; Modelos dielétricos; Phaseolus vulgares.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200016