Consulta: subjectFacets:"Pivô central"
Registros recuperados: 15
Data/hora: 13/06/2024 07:15:07

Manejo da irrigação (tensiometria e balanço hídrico climatológico) para a cultura do feijoeiro em sistemas de cultivo direto e convencional
Provedor de dados: 70
Autores: Lopes,Adriano S.; Pavani,Luiz C.; Corá,José E.; Zanini,José R.; Miranda,Hector A.
Dois métodos de manejo de irrigação, por tensiometria e pelo balanço hídrico climatológico simplificado baseado no tanque "Classe A", foram aplicados e avaliados os resultados no balanço de água no solo, na evapotranspiração e na produtividade de grãos da cultura do feijoeiro, cultivar IAC-Carioca, conduzida na estação seca com irrigação por pivô central, após uma cultura de milho (estação úmida), no primeiro ano de cultivo, nos sistemas de plantio direto e convencional em uma área de Latossolo Vermelho. Concluiu-se que ambos os métodos são possíveis de serem adotados por irrigantes ou técnicos com níveis médios de tecnologia e conhecimento, embora com a tensiometria seja possível um melhor entendimento das reais condições hídricas do solo na região do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água no solo; Evapotranspiração; Pivô central.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000100011

Custos da irrigação e receita líquida do feijoeiro em um sistema pivô central sob variação do comprimento da tubulação de recalque e desnível topográfico
Provedor de dados: 70
Autores: Oliveira,Júlio S. de; Zocoler,João L.
Neste trabalho, foi simulado o custo da irrigação de um sistema tipo pivô central com diferentes comprimentos da tubulação de recalque e desníveis topográficos na produção do feijoeiro comum, na região de Ilha Solteira -SP, bem como sua receita líquida. Considerou-se uma área irrigada pelo equipamento de 103,58 ha, sendo sua configuração a mais econômica possível para as variáveis consideradas. A participação da irrigação no custo de produção do feijoeiro variou de 14,8 a 21,5% entre as condições extremas, ou seja, do menor desnível topográfico (40 m) e comprimento da tubulação de recalque (2.000 m) ao maior desnível (80 m) e comprimento (3.000 m). Em todas as configurações do sistema de irrigação e com os preços praticados em agosto de 2008 ou com o preço...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pivô central; Feijoeiro; Custos e lucros.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000100013

Práticas para economia de água na irrigação do feijoeiro por pivô-central.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVEIRA, P. M. da; STONE, L. F.; CUNHA, P. C. R. da.
A disponibilidade do recurso água é cada dia mais preocupante, tornando-se cada vez mais necessário o uso criterioso da irrigação, com altos níveis de eficiência na utilização da água. A distribuição do uso de água pelos segmentos agricultura, industrial, urbano, animal e rural, mostra a agricultura como grande utilizador da água. Diante desse cenário, a boa gestão da irrigação dentro da agricultura é fundamental para atender essa exigência. Neste trabalho, são apresentadas práticas que utilizadas de forma isolada ou conjunta contribuem para minimizar a quantidade de água utilizada pelo feijoeiro de outono-inverno, sob irrigação por aspersão, sistema pivô-central.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Economia de água; Feijão; Phaseolus vulgaris; Irrigação por pivô central; Água de irrigação; Conservação da água; Pivô central.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1017646

Balanço energético e pegada de carbono nos sistemas de produção integrada e convencional de feijão-comum irrigado
Provedor de dados: 86
Autores: Carmo,Heliton Fernandes do; Madari,Beáta Emöke; Wander,Alcido Elenor; Moreira,Flavia Rabelo Barbosa; Gonzaga,Augusto Cesar de Oliveira; Silveira,Pedro Marques da; Silva,Aluisio Goulart; Silva,José Geraldo da; Machado,Pedro Luiz Oliveira de Almeida.
Resumo O objetivo deste trabalho foi avaliar a contribuição do sistema de produção integrada de feijão-comum (PI), em comparação ao sistema de produção convencional, quanto ao uso de energia, à eficiência energética e à pegada de carbono, contabilizados desde a fabricação de insumos até a colheita de grãos nas fazendas, tendo-se excluído o transporte. Foram selecionadas quatro fazendas em Cristalina, GO, na terceira época de produção de feijão, em 2009. O sistema PI reduziu o uso médio de energia em 3,1%, em comparação ao convencional. Os resultados variaram de 22.759,9 a 25.518,4 MJ ha-1. A adubação nitrogenada com 6.584,0 MJ ha-1, as operações mecanizadas com 5.309,4 MJ ha-1 e a irrigação com 4.961,4 MJ ha-1 tiveram a maior participação quanto ao uso de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Adubação mineral nitrogenada; Análise de ciclo de vida; Eficiência energética; Pivô central.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016000901069

Atributos químicos e físicos de latossolos e sua relação com os rendimentos de milho e feijão irrigados
Provedor de dados: 90
Autores: Amado,Telmo Jorge Carneiro; Pes,Luciano Zucuni; Lemainski,Claudio Luiz; Schenato,Ricardo Bergamo.
Em sistemas de produção agrícola que utilizam a irrigação, uma das principais causas da variabilidade dos rendimentos, a disponibilidade de água para as culturas, é controlada. Nesse caso, outros fatores limitantes ao rendimento, relacionados a atributos de solo, passam a ter sua importância aumentada. Com o objetivo de investigar a variabilidade espacial dos principais atributos químicos e do rendimento de culturas, além de determinar os atributos químicos e físico-hídricos do solo em diferentes zonas de rendimento, foram analisadas duas áreas comerciais irrigadas por pivô central, com 51,8 e 58,2 ha, localizadas, respectivamente, em Trindade do Sul (TS) e Palmeira das Missões (PM), no Rio Grande do Sul (RS). As amostragens para caracterização dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Manejo do solo; Fertilidade do solo; Pivô central.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000400008

Modelagem das perdas de água por evaporação e arraste de sprays de placa oscilante
Provedor de dados: 91
Autores: Colombo,Alberto; Faria,Lessandro C.; Silva,João J. da; Sant’Ana,José A. do V; Beskow,Samuel; Nörenberg,Bernardo G.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pivô central; Ensaios de campo; Deriva.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000800719

Distribuição espacial de pivôs centrais no Brasil: I - região sudeste
Provedor de dados: 91
Autores: Schmidt,Wulf; Coelho,Rubens D.; Jacomazzi,Marco A.; Antunes,Mauro A. H.
Quando se buscam, em literatura, dados sobre a irrigação no Brasil, o que se encontra disponível é a área irrigada por estado e por método de irrigação. A distribuição dentro dos estados, o número de equipamentos e seu tamanho são de difícil obtenção, mesmo junto às indústrias. No entanto, essas são informações fundamentais quando se pretende estudar a disponibilidade hídrica ou o potencial de crescimento da área irrigada de uma região, por exemplo, temas esses bastante atuais com a crescente demanda por água potável em nível mundial e nacional. Com o presente trabalho objetivou-se coletar essas informações utilizando-se de imagens do satélite Landsat com base na característica intrínseca do sistema de pivô central de marcar com um círculo o local onde...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pivô central; Mapas; Irrigação.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200026

Crescimento vegetativo e produtividade do cafeeiro irrigado no sul do Estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Natalino M.; Lima,Luiz A.; Custódio,Anselmo A. de P.
O conhecimento e o manejo dos principais fatores relacionados à produção, dentre os quais a irrigação é de fundamental importância, razão por que se objetivou, com este trabalho, avaliar o efeito de diversas lâminas de irrigação no crescimento vegetativo, desenvolvimento e produtividade de cafeeiros, desde a fase inicial de formação até a quinta safra. As lâminas de água aplicadas em função da evaporação do tanque Classe "A" (ECA), foram: 60% (T2); 80% (T3); 100% (T4); 120% (T5); e 140% (T6) da ECA, além de tratamento testemunha não irrigado (T1). Avaliaram-se, a cada mudança de estação, variáveis vegetativas e, após as colheitas, a produtividade das parcelas experimentais para as safras 00/01, 01/02, 02/03, 03/04 e 04/05; mesmo não havendo diferença...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Café; Pivô central; Tanque classe A.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600003

Culturas de cobertura e qualidade física de um Latossolo em plantio direto
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Rui da S.; Stone,Luís F.; Silveira,Pedro M. da.
Com este trabalho se objetivou determinar o efeito de culturas de cobertura na qualidade física de um Latossolo Vermelho distrófico em plantio direto. O experimento foi irrigado por pivô central e conduzido na Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás, GO, no delineamento de blocos ao acaso, com oito repetições. Os tratamentos consistiram de oito culturas de cobertura: braquiária; milho consorciado com braquiária; guandu anão; milheto; mombaça; sorgo; estilosantes e crotalária. As sete primeiras vêm sendo cultivadas no verão desde dezembro de 2001 e a crotalária a partir de novembro de 2003. No inverno de cada ano e após dessecação dessas culturas, foi implantado o feijoeiro irrigado e, em fevereiro de 2006, determinados o conteúdo de matéria...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Atributos físicos; Índice S; Pivô central; Cerrado.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400007

Qualidade industrial de cana-de-açúcar sob irrigação e adubação com zinco, em Tabuleiro Costeiro paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Farias,Carlos H. de A.; Fernandes,Pedro D.; Gheyi,Hans R.; Dantas Neto,José.
Esta pesquisa foi conduzida em área experimental da Fazenda Capim II (latitude 6° 54' 59,88" S, longitude 35° 09' 17,86" O e altitude de 121,00 m), localizada no Município de Capim, PB. Objetivou-se avaliar os efeitos de lâminas de água de irrigação e níveis de adubação com zinco na cultura da cana-de-açúcar (Saccharum officinarum), cv. SP 79-1011. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com três repetições, em esquema fatorial 5 x 5; as lâminas de irrigação, aplicadas por um pivô central fixo, se basearam em 25, 50, 75 e 100% da ETc, mais um tratamento testemunha, sob condições de sequeiro. Os níveis de zinco foram 0, 1, 2, 3 e 4 kg ha-1. A qualidade industrial da matéria-prima foi influenciada, diretamente, pela lâmina de água de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum officinarum; Açúcar; Pivô central; Manejo.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400008

Qualidade da irrigação controlada por tensiômetros em pivô central
Provedor de dados: 63
Autores: Saad,A.M.; Libardi,P.L.
A qualidade da irrigação foi avaliada durante a safra de inverno do ano de 1988 na cultura do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.), irrigado por pivô central, em área de ocorrência de Latossolo Roxo (A moderado, textura argilosa a muito argilosa, distrófico), em Guaíra, SP. Os critérios utilizados para esta avaliação foram a eficiência do uso da água pela cultura e a efetividade da irrigação, esta última representada pela eficiência de aplicação da água, a uniformidade de distribuição da água sobre o solo e a eficiência de armazenagem da água no solo. O monitoramento das irrigações foi realizado através da instalação de 20 baterias de tensiômetros e 60 coletores de água de chuva e irrigação ao longo de uma transeção de 300 metros na direção radial do pivô. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Efetividade da irrigação; Tensiômetro; Pivô central; Feijão.
Ano: 1994
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161994000300029

Avaliação dO DESEMPENHO de um Pivô Central de Grande Porte e Baixa Pressão
Provedor de dados: 63
Autores: FOLEGATTI,M.V.; PESSOA,P.C.S.; PAZ,V.P.S.
O sistema de irrigação Pivô Central tem proporcionado um significativo avanço da agricultura irrigada no Brasil. A grande aceitação do equipamento se deve às suas características, que permitem a irrigação mecanizada de extensas áreas, mesmo de topografia irregular, facilidade de utilização de práticas de quimigação, estrutura que não interfere nas operações agrícolas, e em relação ao manejo, possibilidade de aplicação de pequenas lâminas a intervalos reduzidos, além da grande vantagem de após completar um ciclo de irrigação, está no lugar exato para reiniciar outro ciclo. Este trabalho teve como objetivo determinar e analisar as características operacionais de um sistema pivô central de baixa pressão e de grande porte e vazão. Foram estudadas a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Uniformidade; Pivô central.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161998000100019

Determinação da lâmina média de irrigação em pivô central
Provedor de dados: 63
Autores: Dourado Neto,D.; Van Lier,Q. de Jong; Frizzone,J. A.
Com o objetivo de melhorar a exatidão do cálculo da lâmina média d'água, por faixa representativa do coletor, apresentou-se uma expressão, considerando a variação linear de lâmina entre dois coletores subseqüentes, para fins de avaliação do sistema de irrigação do tipo pivô central. Concluiu-se que a expressão proposta deve ser utilizada para determinação da lâmina média ponderada por estar conceitualmente mais correta, apesar de na prática os valores calculados pela metodologia proposta serem muito próximos daqueles obtidos pelo cálculo tradicional.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Pivô central; Lâmina média ponderada.
Ano: 1994
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161994000100027

Avaliação econômica da terminação de bovinos de corte em pastagem irrigada
Provedor de dados: 45
Autores: Soares,J.C.R.; Barcellos,J.O.J.; Queiroz Filho,L.A.V.; Oaigen,R.P.; Canozzi,M.E.A.; Camargo,C.M.; Drumond,L.C.D.; Braccini Neto,J.
Foi avaliada a viabilidade econômica de três sistemas de produção por meio da mensuração dos custos de produção e da análise dos indicadores financeiros. Os três sistemas (S1, S2 e S3), situados na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, foram avaliados no período de outubro de 2010 a outubro de 2011. A pastagem estabelecida no S1 foi de azevém (Lolium multiflorumLam)e trevo branco (Trifolium repensLam); no S2, trevo branco, trevo vermelho (Trifolium pratenseLam), cornichão (Lotus corniculatusLam), azevém e aveia preta (Avena strigosaSchreb); e no S3, azevém, cornichão, trevo branco e trevo vermelho. Os animais foram pesados na entrada e na saída das pastagens. A coleta de dados para mensuração do custo foi realizada mensalmente utilizando-se planilhas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Custo de produção; Intensificação; Pivô central; Resultado econômico.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352015000401096

Desempenho e uniformidade da distribuição de água de um pivô central
Provedor de dados: 65
Autores: Cainelli,Vitor Hugo; Robaina,Adroaldo Dias; Carlesso,Reimar; Dotto,Carlos Renan Denardin.
O objetivo deste experimento foi avaliar as características de desempenho de um equipamento de irrigação pivô central, de baixa pressão, bem como determinar a uniformidade de distribuição de água, tanto abaixo como acima da superfície do solo. Para a avaliação do desempenho do sistema utilizaram-se os coeficientes de uniformidade de Christiansen (CUC) e de distribuição (CUD), calculados a partir de dados da precipitação dos aspersores. O pivô central foi ensaiado nas velocidades de 25%, 50%, 75% e 100% da velocidade máxima de deslocamento do equipamento. Utilizou-se quatro linhas de coletores, uniformemente espaçados. Os valores encontrados do CUC e o CUD foram superiores ao mínimo recomendado para a cultura do milho, confirmando o bom desempenho do pivô...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Pivô central; Uniformidade de distribuição.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781998000100006